|  |  |
| --- | --- |
| الاتحـــاد الدولــــي للاتصــــالات |  |

|  |
| --- |
| *مكتب الاتصالات الراديوية(فاكس مباشر رقم (+41 22 730 57 85* |

|  |  |
| --- | --- |
| **النشرة الإدارية المعممةCACE/558** | 8 فبراير 2012 |

**إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاع الاتصالات الراديوية والمنتسبين إليه،
المشاركين في أعمال لجنة الدراسات 6 للاتصالات الراديوية
والهيئات الأكاديمية المنضمة إلى قطاع الاتصالات الراديوية**

**الموضوع: لجنة الدراسات 6 للاتصالات الراديوية (الخدمة الإذاعية)**

**– اعتماد 4 توصيات جديدة ومراجعة 5 توصيات والموافقة عليها في نفس الوقت بالمراسلة وفقاً للفقرة 3.10 من القرار ITU-R 1-6 (إجراء الاعتماد والموافقة في نفس الوقت بالمراسلة)**

**– إلغاء 34 توصية**

تم بموجب النشرة الإدارية المعممة CAR/326 المؤرخة 27 أكتوبر 2011، تقديم 4 مشاريع توصيات جديدة ومشاريع مراجعة 5 توصيات لاعتمادها والموافقة عليها في نفس الوقت عن طريق المراسلة (PSAA) وفقاً للإجراء المنصوص عليه في القرار ITU−R 1‑6 (الفقرة 3.10). كما اقترحت لجنة الدراسات إلغاء 34 توصية.

وقد استوفيت الشروط التي ينص عليها هذا الإجراء في 27 يناير 2012.

وسينشر الاتحاد التوصيات التي تمت الموافقة عليها، ويتضمن الملحق 1 بهذه النشرة عناوين هذه التوصيات والأرقام المخصصة لها. وترد في الملحق 2 قائمة بالتوصيات المقترح إلغاؤها.

فرانسوا رانسي
مدير مكتب الاتصالات الراديوية

**الملحقات**: 2

**التوزيع**:

- إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد وأعضاء قطاع الاتصالات الراديوية المشاركون في أعمال لجنة الدراسات 6 للاتصالات الراديوية

- المنتسبون إلى قطاع الاتصالات الراديوية المشاركون في أعمال لجنة الدراسات 6 للاتصالات الراديوية

- الهيئات الأكاديمية المنضمة إلى قطاع الاتصالات الراديوية

- رؤساء لجان دراسات الاتصالات الراديوية واللجنة الخاصة المعنية بالمسائل التنظيمية والإجرائية ونوابهم

- رئيس الاجتماع التحضيري للمؤتمر ونوابه

- أعضاء لجنة لوائح الراديو

- الأمين العام للاتحاد ومدير مكتب تقييس الاتصالات ومدير مكتب تنمية الاتصالات

الملحـق 1

عناوين التوصيات الموافق عليها

التوصيـة ITU-R BT.1907 الوثيقـة 6/385(Rev.1)

تقنيات القياس الموضوعي للجودة الفيديوية المدركة للتطبيقات الإذاعية
التي تستعمل التلفزيون عالي الوضوح في وجود إشارة مرجعية كاملة

التوصيـة ITU-R BT.1908 الوثيقـة 6/386(Rev.1)

تقنيات القياس الموضوعي للجودة الفيديوية المدركة للتطبيقات الإذاعية
التي تستعمل التلفزيون عالي الوضوح في وجود إشارة مرجعية كاملة

التوصيـة ITU-R BS.1909 الوثيقـة 6/390(Rev.1)

متطلبات الأداء من أجل نظام صوتي مجسم متعدد القنوات متقدم للاستعمال
مع صورة مصاحبة أو بدونها

التوصيـة ITU-R BT.2000 الوثيقـة 6/410(Rev.1)

**استعمال توصيات العرض الرقمي للصور على شاشات عريضة (LSDI)
في تطبيقات أنظمة المعلومات الفيديوية**

التوصيـة ITU-R BT.500-13 الوثيقـة 6/388(Rev.1)

**منهجية التقدير الشخصي لنوعية الصور التلفزيونية**

التوصيـة ITU-R BT.1210-4 الوثيقـة 6/389(Rev.1)

**مواد الاختبار الواجب استعمالها في تقييم جودة الصورة**

التوصيـة ITU-R BS.1771-1 الوثيقـة 6/391(Rev.1)

**متطلبات أجهزة قياس الجهارة والذروة الحقيقية**

التوصيـة ITU-R BT.1614-1 الوثيقـة 6/408(Rev.1)

**هيكل بيانات تعرف هوية الحمولة النافعة في السطوح البينية التلفزيونية الرقمية**

التوصيـة ITU-R BT.1120-8 الوثيقـة 6/416(Rev.1)

**السطوح البينية الرقمية لإشارات التلفزيون عالي الوضوح (HDTV) في الاستوديو**

الملحـق 2

قائمة التوصيات الملغاة

|  |  |
| --- | --- |
| توصياتقطاع الاتصالات الراديوية | العنـوان |
| BR.408 | التبادل الدولي للبرامج الصوتية المسجلة في شكل تماثلي |
| BR.469 | التسجيل التلفزيوني المركب على شريط لمكونات تماثلية |
| BR.602 | تبادل التسجيلات التلفزيونية عادية الوضوح من أجل تقييم محتوى البرامج |
| BR.649 | طرائق القياس التي تطبق في التسجيلات الصوتية التماثلية على الأشرطة المغنطيسية |
| BR.715 | التبادل الدولي للتسجيلات التماثلية لجمع الأخبار إلكترونياً (ENG) |
| BR.777 | التبادل الدولي للتسجيلات الصوتية الرقمية بقناتين |
| BR.778 | المكونة التماثلية لشريط التسجيل التلفزيوني. معايير التبادل الدولي للبرامج التلفزيونية المسجلة على شريط مغنطيسي |
| BR.1215 | معالجة وتخزين التسجيلات التلفزيونية والصوتية على شريط مغنطيسي |
| BR.1216 | تسجيل البرامج التلفزيونية أو الصوتية على شريط مغنطيسي في الحالة التي تبث فيها عدة برامج على نفس تعدد الإرسال الرقمي |
| BR.1218 | تسجيل تلتكست على مسجل مستقبلي رقمي للاستعمال الاستهلاكي |
| BR.1219 | معالجة وتخزين تسجيل الأفلام السينمائية |
| BR.1220 | شروط إنتاج وتقديم وتسجيل برامج التلفزيون HDTV من أجل "السينما الإلكترونية" |
| BR.1287 | إذاعة البرامج عبر فيلم بصوت متعدد القنوات |
| BR.1290 | استعمال التسجيل على قرص تلفزيوني في عمليات الإذاعة |
| BR.1292 | الخطوط التوجيهية الهندسية الخاصة بالتسجيل الفيديوي في قنوات الإنتاج وما بعد الإنتاج للتلفزيون عادي الوضوح |
| BR.1355 | ظروف الترئية لتقييم نقل تليسينيمائي لصور فيلم على شاشة عرض تلفزيونية |
| BR.1376 | فئات الانضغاط للتسجيل والإنتاج التلفزيوني عادي الوضوح الموصول بالشبكات |
| BR.1422 | طرائق التشغيل المتعلقة باستعمال التلفزيون للمسالك الصوتية للأفلام المشفرة مع انخفاض الضوضاء والمجال المحيطي للمصفوفات |
| BR.1440 | نقل الصور الفيديوية 16:9 على أفلام عرضها mm 35 بنظام الإسقاط البصري |
| BR.1442 | متطلبات المستعمل في مجال مسجلات الأشرطة الفيديوية الرقمية للتلفزيون عالي الوضوح (HDTV) |
| BR.1575 | دليل اختيار نسق تسجيل الشريط الفيديوي الرقمي للإنتاج في الاستوديو في بيئة تلفزيون عادي الوضوح (SDTV) مع مراعاة متطلبات الإنتاج |

|  |  |
| --- | --- |
| توصياتقطاع الاتصالات الراديوية | العنـوان |
| BS.640 | نظام بنطاق جانبي وحيد (SSB) في الإذاعة بالموجات الديكامترية (HF) |
| BS.773 | النسب المطلوبة لحماية الترددات الراديوية من التداخلات الناجمة عن الإرسالات التلفزيونية D/SECAM في الإذاعة الصوتية FM ضمن النطاق MHz 108‑87,5 |
| BT.266 | التصحيح المسبق في الطور لمرسلات التلفزيون |
| BT.565 | نسب الحماية للتلفزيون ذي 625 خطاً من مرسلات الملاحة الراديوية المشغلة في النطاقات المتقاسمة بين MHz 582 وMHz 606 |
| BT.796 | المعلمات الخاصة بأنظمة التشفير المعززة الملائمة المبنية على أنظمة تلفزيون PAL وSECAM ذات 625 خطاً |
| BT.797 | المعلمات الخاصة بأنظمة التلفزيون المعزز 4:3 المتوافقة مع النظام NTSC |
| BT.804 | خصائص مستقبلات التلفزيون الأساسية لتخطيط الترددات مع أنظمة التلفزيون PAL/SECAM/NTSC |
| BT.806 | شبكة مسح القناة المشتركة لتوزيع الإشارات D-MAC وD2-MAC وHD-MAC في أنظمة هوائيات جماعية وتوزيع بالكبل |
| BT.1202 | شاشات عرض أنظمة التلفزيون المستقبلية |
| BT.1204 | طرائق القياس الخاصة بتجهيزات فيديوية رقمية مع دخل/وخرج تماثليين |
| BT.1118 | التلفزيون المتلائم المعزز عريض الشاشة المبني على أنظمة من التلفزيون الاصطلاحي |
| BT.1123 | طرائق تخطيط خاصة بالتلفزيون للأرض من 625 خطاً في نطاقات الموجات VHF/UHF |
| BT.1298 | نظام الإرسال التلفزيوني NTSC المعزز بشاشة عريضة |

ـــــــــــ