|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 5 للوثيقة 9(Add.1)-A |
|  | 24 يونيو 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| مقترحات أوروبية مشتركة | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | |
|  | |
| البنـد 1.1 من جدول الأعمال | |

1.1 النظر في منح توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة على أساس أولي وتحديد نطاقات تردد إضافية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) والأحكام التنظيمية ذات الصلة لتسهيل تطوير تطبيقات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق للأرض وفقاً للقرار **233 (WRC‑12)**؛

**مقترحات أوروبية بشأن عدم إدخال تعديلات على توزيعات لخدمات في المادة 5**

**MHz 4 200-3 800**

مقدمة

يُوزع النطاق MHz 4 200-3 800 للخدمة الثابتة والخدمة الثابتة الساتلية (فضاء-أرض) على أساس أولي في جميع أقاليم قطاع الاتصالات الراديوية.

وتستعمل الخدمة الثابتة الساتلية هذا النطاق بشكل مكثف في العديد من البلدان في العالم كما أن منظمات من قبيل منظمة الطيران المدني الدولي والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية تعتمد على الخدمة الثابتة الساتلية في هذا النطاق.

وتشير دراسات التقاسم إلى أنه عندما تكون محطات أرضية للخدمة الثابتة الساتلية منتشرة بصورة شاملة نمطية أو دون حيازتها لرخص فردية، لا يمكن التقاسم بين الاتصالات المتنقلة الدولية-المتقدمة والخدمة الثابتة الساتلية في المنطقة الجغرافية ذاتها لأنّه لا يمكن ضمان مسافة حماية دنيا.

ولذلك، لا تؤيد أوروبا توزيعاً على أساس أولي للخدمة المتنقلة في نطاق التردد هذا ولا تحديد هذا النطاق لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

NOC EUR/9A1A5/1

MHz 4 800-2 700

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| ...  4 200-3 600  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية**  (فضاء-أرض)  متنقلة | 3 700-3 500  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران  تحديد راديوي للموقع 433.5 | 3 600-3 500  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 433A.5  تحديد راديوي للموقع 433.5 |
| 3 700-3 600  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران  تحديد راديوي للموقع  435.5 |
| 4 200-3 700  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران | |

الأسباب: تستعمل الخدمة الثابتة الساتلية هذا النطاق استعمالاً مكثفاً. والتقاسم بين أنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية أو الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق والخدمة الثابتة الساتلية غير ممكن. ولا يمكن إجراء تنسيق على الصعيد العالمي لأنظمة الاتصالات المتنقلة الدولية أو الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق.

وهناك مقترحات أخرى فيما يتعلق بالنطاق MHz 3 800-3 400 (انظر الإضافة2 إلى الإضافة 1للوثيقة9).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_