|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15)Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 1к Документу 25(Add.2)-R** |
|  | **10 сентября 2015 года** |
|  | **Оригинал: арабский** |
|  |
| Общие предложения арабских государств |
| предложения для работы конференции |
|  |
| Пункт 1.2 повестки дня |

1.2 рассмотреть результаты исследований МСЭ-R, касающихся использования полосы частот 694–790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой в Районе 1, в соответствии с Резолюцией **232 (ВКР-12)**, и принять надлежащие меры;

**Вопрос A**

Введение

В данном пункте повестки дня ставится задача изучить потребности в спектре для подвижной службы и радиовещательной службы в диапазоне частот ниже 790 МГц, а также изучить надлежащее размещение каналов для подвижной службы в этом диапазоне с учетом совместимости с другими имеющими первичные распределения службами, которым распределен этот диапазон, включая соседние полосы.

Предложения

На основании исследований МСЭ-R по Вопросу 1 администрации арабских государств предлагают следующее:

– Внесение изменений в Статью 5 РР для включения распределения подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе в полосе частот 694–790 МГц в Районе 1 на первичной основе.

– Внесение изменений в п. 5.317A РР в целях расширения определения частот для IMT в Районе 1 до нижней границы в 694 МГц.

– Логически вытекающее внесение изменений в п. 5.312A РР в целях отражения, в надлежащих случаях, решений ВКР-15 по Вопросам B и C.

– Исключение Резолюции 232 (ВКР-12) и замена ее новой Резолюцией, которая содержала бы положения по использованию полосы частот 694−790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой и другими службами, о чем ранее говорилось в Резолюции 232 (ВКР-12).

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD ARB/25A2A1/1

460–890 МГц

| Распределение по службам |
| --- |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 470–694РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ5.149 5.291A 5.294 MOD 5.296 5.300 5.304 5.306 5.311A 5.312  | 470–512РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯФиксированнаяПодвижная5.292 5.293 | 470–585ФИКСИРОВАННАЯПОДВИЖНАЯРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
| 512–608РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ5.297 | 5.291 5.298 |
| 585–610ФИКСИРОВАННАЯПОДВИЖНАЯРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯРАДИОНАВИГАЦИОННАЯ5.149 5.305 5.306 5.307 |
| 608–614РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯПодвижная спутниковая, за исключением воздушной подвижной спутниковой (Земля-космос) |
| 610–890ФИКСИРОВАННАЯПОДВИЖНАЯ 5.313А 5.317A РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
| 614–698РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯФиксированнаяПодвижная5.293 5.309 5.311А |
| 694–790РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной MOD 5.312A MOD 5.317A5.300 5.311A 5.312  |
| 698–806ПОДВИЖНАЯ 5.313В 5.317АРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ Фиксированная |
| 790–862ФИКСИРОВАННАЯПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.316В 5.317AРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ5.312 5.314 5.315 5.316 5.316A 5.319  | 5.293 5.309 5.311A |
| 806–890ФИКСИРОВАННАЯПОДВИЖНАЯ 5.317АРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  |
| 862–890ФИКСИРОВАННАЯПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной 5.317АРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ 5.322 |
| 5.319 5.323 | 5.317 5.318 | 5.149 5.305 5.306 5.307 5.311A 5.320 |

ПРИМЕЧАНИЕ. – Что касается MOD 5.296, этот пункт относится в Вопросу D, представленному в Документе AX-Addendum D-2.

MOD ARB/25A2A1/2

5.312A В Районе 1 использование полосы частот 694−790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой регулируется положениями Резолюции **[ARB-A12]** **(ВКР-15)**. См. также Резолюцию **224 (Пересм. ВКР‑12)**.     (ВКР-15)

MOD ARB/25A2A1/3

5.317А Те части полосы 698–960 МГц в Районе 2 и полос 694−790 МГц в Районе 1 и 790−960 МГц в Районах 1 и 3, которые распределены подвижной службе на первичной основе, определены для использования администрациями, желающими внедрить Международную подвижную связь (IMT) – см. Резолюции **224 (Пересм. ВКР-12)**, **232 (Пересм. ВКР-15)**, **[ARB-A12] (ВКР-15)** и **749 (Пересм. ВКР-12)**, в зависимости от случая. Это определение не препятствует использованию этих полос каким-либо применением служб, которым они распределены, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР‑15)

**Основания**: Определить в качестве нижней границы распределения в соответствии с пунктом 1.2 повестки дня 694 МГц, чтобы это изменение включало определение всемирной подвижной службы в полосе 694–790 МГц в Районе 1.

SUP ARB/25A2A1/4

РЕЗОЛЮЦИЯ 232 (ВКР-12)

Использование полосы частот 694−790 МГц подвижной,
за исключением воздушной подвижной, службой в Районе 1
и связанные с этим исследования

ADD ARB/25A2A1/5

ПРОЕКТ НОВОЙ РЕЗОЛЮЦИИ [ARB-a12] (ВКР-15)

Положения, касающиеся использования полосы 694–790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой и воздушной радионавигационной службой в Районе 1

Всемирная конференция радиосвязи (Женева, 2015 г.),

учитывая,

*a)* что благоприятные характеристики распространения радиоволн в полосах ниже 1 ГГц могут обеспечивать экономически эффективные решения для покрытия;

*b)* что ВКР-12 в Резолюции **232 (ВКР-12)** распределила полосу частот 694–790 МГц в Районе 1 подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе и что к этому распределению должно применяться условие получения согласия в соответствии с п. **9.21** в отношении воздушной радионавигационной службы в странах, перечисленных в п. **5.312**,

признавая,

*a)* что в Регламенте радиосвязи предусматривается, что определение той или иной конкретной полосы для IMT не препятствует использованию этой полосы любым применением служб, которым она распределена, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи;

*b)* что помехи, создаваемые и испытываемые в пределах той или иной конкретной страны, являются национальным вопросом и должны рассматриваться каждой администрацией как национальный вопрос,

решает,

что использование полосы частот 694−790 МГц подвижной службой осуществляется при условии получения согласия в соответствии с п. **9.21** в отношении воздушной радионавигационной службы в странах, перечисленных в п. **5.312**. Это подход к определению затронутых администраций в соответствии с п. **9.21** для подвижной службы в отношении воздушной радионавигационной службы в полосе частот 694–790 МГц, *ПРИМЕЧАНИЕ. – Текст должен быть согласован с одним из методов Вопроса С в соответствии с решением ВКР-15 по Вопросу C, в надлежащем случае.*

поручает Директору Бюро радиосвязи

выполнить настоящую Резолюцию и принять соответствующие меры.

**Основания**: Эта новая Резолюция предлагается для определения технических и регламентарных условий, применимых к подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе, согласно требованию, содержащемуся в пункте 5 раздела *решает* Резолюции 232 (ВКР‑12), принимая во внимание результаты исследований МСЭ‑R, проведенных в соответствии с Резолюцией 232 (ВКР‑12).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_