|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15）2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 25(Add.2)(Add.2)(Rev.1)-C** |
|  | **2015年10月9日** |
|  | **原文：阿拉伯文** |
|  |
| 阿拉伯国家共同提案 |
| 有关大会工作的提案 |
|  |
| 议项1.2 |

1.2 审查ITU-R根据第**232**号决议**（WRC-12）**开展的、有关1区移动业务（航空移动除外）使用694-790 MHz频段的研究结果并采取适当措施；

问题B

引言

本议项寻求研究790 MHz以下频谱的移动和广播业务要求，以及此频段内适当移动业务的信道安排，同时充分顾及与这些频段及其相邻频段内划分的其它主要业务的兼容性。

提案

根据ITU-R对问题B的研究成果，阿拉伯国家主管部门提出如下建议：

− 鉴于GE06协议包含保护邻国广播业务所需的必要条款，不修改《无线电规则》。

− 各主管部门可在本地、国家或区域层面上采取措施，以便确定一套用来保护694 MHz以下BS的、适用于IMT UE的技术条件。

NOC ARB/25A2A2/1

**《无线电规则》**

**理由：** 采用GE06协议的技术和规则条件可以保证保护694 MHz以下的BS免受MS的干扰。干扰案例研究显示，单入协调门限（即GE06触发值）足以保护BS免受累积干扰影响。为确定694 MHz以下IMT UE的OOBE限值，可酌情制定新的建议书。为此，WRC-15应通过该方法。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_