|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 2 للوثيقة 28-A |
|  | 16 سبتمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| مقترحـات إفريقيـة مشتركـة | |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر | |
|  | |
| البنـد 2.1 من جدول الأعمال | |

2.1 تفحص نتائج دراسات قطاع الاتصالات الراديوية، وفقاً للقرار **232 (WRC‑12)** بشأن استعمال الخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران لنطاق التردد MHz 790‑694 في الإقليم 1، واتخاذ التدابير المناسبة؛

المسألة :A خيار تحسين الحافة السفلية

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD AFCP/28A2/1

MHz 890-460

| التوزيع على الخدمات | | |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 1 | الإقليم 1 |
| 694-470  **إذاعية**  149.5 291A.5 294.5 296.5   300.5  304.5 306.5 311A.5 312.5 | 512-470 **إذاعية** ثابتةمتنقلة 293.5  292.5 | 585-470 **ثابتة متنقلة إذاعية**  298.5 291.5 |
| 608-512  **إذاعية**  297.5 |
| 610-585  **ثابتة**  **متنقلة**  **إذاعية**  **ملاحة راديوية**  307.5 306.5 305.5 149.5 |
| 614-608  **فلك راديوي**  متنقلة ساتلية باستثناء المتنقلة  الساتلية للطيران (أرض-فضاء) |
| 890-610  **ثابتة**  **متنقلة** 313A.5 317A.5  **إذاعية**  149.5 305.5 306.5 307.5  311A.5 320.5 |
| 698-614  **إذاعية**  ثابتة  متنقلة  311A.5 309.5 293.5 |
| **790-694**  **إذاعية**  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران     MOD 312A.5 MOD 317A.5  300.5 311A.5 312.5 |
| 806-698  **متنقلة**317A.5  313B.5  **إذاعية**  ثابتة  311A.5 309.5 293.5 |
| 862-790  **ثابتة**  **متنقلة** باستثناء المتنقلة  للطيران 317A.5  316B.5  **إذاعية**  312.5 314.5 315.5 316.5  319.5 316A.5 |
| 890-806  **ثابتة**  **متنقلة** 317A.5  **إذاعية**  317.5 318.5 |
| 890-862  **ثابتة**  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 317A.5  **إذاعية** 322.5  319.5 323.5 |

الأسباب:

1 بيّنت الردود على استبيان فرقة العمل 6A أن النطاق MHz 694-470 كافٍ لتلبية احتياجات الإذاعة الرقمية للأرض في معظم البلدان، أي ما مجموعه MHz 224 في نطاق الموجات الديسيمترية (UHF)، ومن ثم اقتراح تحديد حدود الحافة السفلية عند MHz 694.

2 استُكمل تعديل الخطة GE06 في البلدان الإفريقية وتم تخطيط جميع تخصيصات التلفزيون الرقمي للأرض داخل نطاق الموجات الديسيمترية MHz 694-470.

ملاحظة - ينطبق هذا المقترح على مدى التردد MHz 790-470 فقط.

MOD AFCP/28A2/2

312A.5 يخضع استعمال الخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، للنطاق MHz 790‑694 في الإقليم 1 إلى أحكام القرار **232 (Rev.WRC‑15)**. انظر أيضاً القرار **224 (Rev.WRC-12)**. (WRC-15)

الأسباب: من أجل الإحالة إلى القرار 232 المعدّل الذي يُقترح لتحديد استعمال الخدمة المتنقلة للنطاق MHz 790-694.

MOD AFCP/28A2/3

317A.5 تحدد أجزاء النطاق MHz 960‑698 في الإقليم 2 والنطاق MHz 790-694 في الإقليم 1 والنطاق MHz 960‑790 في الإقليمين 1 و3 الموزعة للخدمة المتنقلة على أساس أولي لكي تستعملها الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) - انظر القرارات **224 (Rev.WRC‑12)** **و232 (Rev.WRC-15)** و(**Rev.WRC‑12)** **749**، حسب الاقتضاء. ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل هذين النطاقين أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذان النطاقان، ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو.(WRC-15)

الأسباب: من أجل تحديد النطاق MHz 790-694 من أجل الاتصالات المتنقلة الدولية.

MOD AFCP/28A2/4

القـرار 232 (REV.WRC-15)

استعمال الخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران   
للنطاق MHz 790-694 في الإقليم 1

إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (جنيف، 2015)،

...

يقـرر

1 أن يخضع استعمال الخدمة المتنقلة لنطاق التردد MHz 790‑694 للاتفاق الذي يتم الحصول عليه بموجب الرقم **21.9** فيما يتعلق بخدمة الملاحة الراديوية للطيران في البلدان المدرجة في الرقم **312.5،** مع اتباع منهجية لتحديد الإدارات المتأثرة بموجب الرقم **21.9** فيما يتعلق بالخدمة المتنقلة إزاء خدمة الملاحة الراديوية للطيران في البلدان المدرجة في الرقم **312.5** في نطاق التردد MHz 790-694،

الأسباب: من أجل تحديد استعمال الخدمة المتنقلة للنطاق MHz 790-694.

المسألة B: الشروط التقنية والتنظيمية المنطبقة على الخدمة المتنقلة فيما يتعلق بالتوافق بين الخدمة المتنقلة والخدمة الإذاعية

NOC AFCP/28A2/5

لوائح الراديو

الأسباب: معايير الحماية المنصوص عليها في اتفاق جنيف لعام 2006 (GE06) كافية لحماية الخدمات الإذاعية.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_