|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 5للوثيقة 28-A |
|  | 16 سبتمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| مقترحـات إفريقيـة مشتركـة |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |
|  |
| البنـد 5.1 من جدول الأعمال |

5.1 النظر في استعمال نطاقات التردد الموزعة للخدمة الثابتة الساتلية التي لا تخضع للتذييلات **30** و**30A** و**30B** من أجل اتصالات المراقبة والاتصالات خارج الحمولة النافعة لأنظمة الطائرات دون طيار (UAS) في الفضاء الجوي غير المحجوز، وفقاً للقرار **153 (WRC‑12)**؛

NOC AFCP/28A5/1

لوائح الراديو

الأسباب: توجد عقبات تقنية وتشغيلية وتنظيمية كبيرة فيما يتعلق باستعمال الخدمة الثابتة الساتلية (FSS) من أجل وصلات اتصالات المراقبة والاتصالات خارج الحمولة النافعة في أنظمة الطائرات بدون طيار (UAS CNPC). وعلاوةً على ذلك، يمكن للتوزيعات الحالية للخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (AMS(R)S) والخدمة المتنقلة الساتلية للطيران (AMSS) والخدمة المتنقلة الساتلية (MSS) تحت ظروف معينة أن تفي بمتطلبات اتصالات المراقبة والاتصالات خارج الحمولة النافعة في أنظمة الطائرات بدون طيار في نطاقات التردد لهذه الخدمات.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_