|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 2للوثيقة 28(Add.9)-A |
|  | 16 سبتمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| مقترحـات إفريقيـة مشتركـة |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |
|  |
| البنـد 2.9.1 من جدول الأعمال |

9.1 النظر وفقاً للقرار **758 (WRC‑12)** في:

2.9.1 إمكانية توزيع النطاقين MHz 7 750‑7 375 وMHz 8 400‑8 025 للخدمة المتنقلة البحرية الساتلية والتدابير التنظيمية الإضافية حسب نتائج الدراسات ذات الصلة؛

NOC AFCP/28A9A2/1

لوائح الراديو

الأسباب: تبين الدراسات أن التقاسم بين المحطات الأرضية للخدمة الثابتة والخدمة المتنقلة البحرية الساتلية في النطاق MHz 8 400‑8 025 يتطلب مسافة فصل طويلة جداً تزيد على km 317.

SUP AFCP/28A9A2/2

القـرار 758 (WRC‑12)

التوزيعات للخدمة الثابتة الساتلية
والخدمة المتنقلة البحرية الساتلية في المدى GHz 8/7

الأسباب: إذا وافق المؤتمر على المقترح أعلاه، قد يصبح القرار 758 (WRC-12) غير ضروري.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_