|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 2 к Документу 35-R** |
|  | **30 сентября 2015 года** |
|  | **Оригинал: французский** |
|  | |
| Камерун (Республика) | |
| Предложения для работы конференции | |
|  | |
| Пункт 1.2 повестки дня | |

1.2 рассмотреть результаты исследований МСЭ-R, касающихся использования полосы частот 694–790 МГц подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой в Районе 1, в соответствии с Резолюцией **232 (ВКР-12)**, и принять надлежащие меры;

Введение

ВКР‑12 приняла Резолюцию 232 (ВКР‑12), согласно которой распределение полосы 694−790 МГц в Районе 1 подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе вступает в силу сразу после ВКР‑15. В этой Резолюции содержится призыв исследовать решения по обеспечению внедрения применений, вспомогательных по отношению к потребностям радиовещания. Эти применения развернуты в ряде стран Района 1 на вторичной основе в соответствии с п. 5.296 Регламента радиосвязи (РР). Принимая во внимание тот факт, что работа в совмещенном канале и в одном месте расположения SAB/SAP и IMT практически невозможна, п. 5.296 РР должен быть пересмотрен, чтобы установить верхний предел полосы частот на уровне 694 МГц и распространить использование этого спектра на применения производства программ в целях обеспечения большей гибкости, до того, как на одной из будущих конференций, при необходимости, не будет рассмотрен вопрос о возможной необходимости выявления дополнительных полос частот для использования в радиовещании (SAB/SAP) в Районе 1.

Предложение

Камерун предлагает внести следующие изменения в п. 5.296 РР.

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот  
(См. п. 2.1)

MOD CME/35A2/1

5.296 *Дополнительное распределение*:  в Албании, Германии, Саудовской Аравии, Австрии, Бахрейне, Бельгии, Бенине, Боснии и Герцеговине, Буркина-Фасо, Камеруне, Конго (Республике), Кот-д'Ивуаре, Хорватии, Дании, Джибути, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, Испании, Эстонии, Финляндии, Франции, Габоне, Гане, Ираке, Ирландии, Исландии, Израиле, Италии, Иордании, Кувейте, Латвии, бывшей югославской Республике Македонии, Ливии, Лихтенштейне, Литве, Люксембурге, Мали,Мальте, Марокко, Молдове, Монако, Нигере, Норвегии, Омане, Нидерландах, Польше, Португалии, Катаре, Сирийской Арабской Республике, Словакии, Чешской Республике, Соединенном Королевстве, Судане, Швеции, Швейцарии, Свазиленде, Чаде, Того, Тунисе, Турции, Анголе, Ботсване, Лесото, Малави, Маврикии, Мозамбике, Намибии, Нигерии, Южно-Африканской Республике, Танзании, Замбии и Зимбабве полоса 470−694 МГц распределена также на вторичной основе сухопутной подвижной службе, предназначенной для вспомогательных применений в радиовещании и производстве программ. Станции сухопутной подвижной службы в странах, указанных в настоящем примечании, не должны создавать вредных помех существующим или планируемым станциям, работающим в соответствии с Таблицей распределения частот в странах, отличных от тех, которые перечислены в настоящем примечании.     (ВКР-15)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_