|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الوثيقة 53-A |
|  | 8 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| نيوزيلندا |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |
|  |
| البنـد 8 من جدول الأعمال |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تعد مطلوبة، وفقاً للقرار **26 (Rev.WRC−07)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

مقدمة

وفقاً للقرار 26 (Rev.WRC−07)، استعرضت إدارة نيوزيلندا الحواشي الخاصة ببلدها الواردة في المادة 5 من لوائح الراديو.

ونظراً للتغييرات التي أدخلت على التوزيعات الوطنية، لم يعد الجزء الأول (أي MHz 51‑50) من الحاشية الخاصة بنيوزيلندا في الرقم 5.166 من لوائح الراديو صالحاً. وترى نيوزيلندا أن من المناسب أن تحذف هذه الحاشية، بينما يمكن إدماج الجزء الثاني (أي MHz 54‑53) في الرقم 5.166 من لوائح الراديو في حاشية أخرى في الرقم 5.170 خاصة بنيوزيلندا.

وكما يتبين من التوضيح البياني أدناه، من شأن هذه التغييرات المقترحة أن تؤدي فقط إلى خفض التوزيع للخدمتين الثابتة والمتنقلة، وتسمح في الوقت نفسه لنيوزيلندا بتحسين التوافق مع التوزيع الإقليمي لخدمة الهواة:

50

MHz

53

51

**ثابتة**

**متنقلة**

166.5

54

52

**الهواة**
170.5...166.5

.........

**ثابتة**
**متنقلة**166.5

**الهواة**

*الإقليم 3*

*التوزيع الحالي في نيوزيلندا*

*التوزيع المقترح في نيوزيلندا*

**ثابتة**

**متنقلة.**

*MOD 170.5*

**الهواة**.

**ثابتة**
**متنقلة**

170.5

المقترحات

تقترح نيوزيلندا إدخال التعديلات التالية على المادة 5 من لوائح الراديو.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD NZL/53/1

170.5 *توزيع إضافي*: يوزع النطاق MHz 54-51 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في نيوزيلندا.(WRC‑15)

الأسباب: إدماج جزء من الرقم 5.166 الحالي من لوائح الراديو مع الرقم 5.170 لإتاحة حذف الرقم 5.166 الحالي من لوائح الراديو.

SUP NZL/53/2

166.5

الأسباب: الحذف الناجم عن التغييرات التي أدخلت على التوزيعات الوطنية والتي ستؤدي إلى الاستغناء عن استعمال النطاق 51-50 MHz لأغراض الخدمتين الثابتة والمتنقلة، بينما سيوزع النطاق 54-53 MHz لخدمة الهواة والخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي مشترك. ومن الممكن إدماج الجزء الأخير من الرقم 5.166 في الرقم 5.170 المعدَّل من لوائح الراديو.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_