|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15)Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015** |  |
| **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |  |
|  |  |
| **SESIÓN PLENARIA** | **Documento 53-S** |
|  | **8 de octubre de 2015** |
|  | **Original: inglés** |
|  |
| Nueva Zelandia |
|

|  |
| --- |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |

 |
|  |
| Punto 8 del orden del día |

8 examinar las peticiones de las administraciones de suprimir las notas de sus países o de que se suprima el nombre de sus países de las notas, cuando ya no sea necesario, teniendo en cuenta la Resolución **26 (Rev.CMR-07)**, y adoptar las medidas oportunas al respecto;

Introducción

De conformidad con la Resolución 26 (Rev. CMR-07), la Administración de Nueva Zelandia ha revisado las notas de país que figuran en el Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

Habida cuenta de las modificaciones en las asignaciones nacionales, la primera parte (a saber, 50-51 MHz) de la nota específica a Nueva Zelandia del número 5.166 del RR ya no tiene validez. Nueva Zelandia estima oportuno suprimir dicha nota y fusionar la segunda parte (a saber, 53-54 MHz) del número 5.166 del RR con otra nota específica a Nueva Zelandia en el número 5.170 del RR.

Como se demuestra en la ilustración gráfica que sigue a continuación, las modificaciones que se proponen solamente darían lugar a una reducción de la asignación a los servicios fijo y móvil, sin perjuicio de permitir a Nueva Zelandia una mejor armonización con la asignación regional al servicio de aficionados:

50

MHz

53

51

FIJO

MÓVIL

5.166

54

52

SERVICIO DE AFICIONADOS

5.166 5.170

FIJO

MÓVIL

5.166

SERVICIO DE AFICIONADOS

*Región 3*

*NZL, situación actual*

*NZL, propuesta*

FIJO

MÓVIL

*MOD 5,170*

SERVICIO DE AFICIONADOS

FIJO

MÓVIL

5.170

Propuestas

Nueva Zelandia propone las siguientes modificaciones del Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones.

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD NZL/53/1

5.170 *Atribución adicional:*en Nueva Zelandia, la banda 51‑54 MHz está también atribuida, a título primario, a los servicios fijo y móvil.      (CMR-15)

**Motivos:** La fusión de una parte del número 5.166 actual del RR con el número 5.170 del RRa fin de poder suprimir el número 5.166 del RR.

SUP NZL/53/2

5.166

**Motivos:** Supresión a raíz de las modificaciones consecuentes en las atribuciones nacionales que hacen que la banda 50-51 MHz ya no se utilice para los servicios fijo y móvil, y que la banda 53-54 MHz se asigne a los servicios de aficionado, fijo y móvil a título coprimario. La última parte del número 5.166 del RR puede fusionarse con el número 5.170 del RR modificado.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_