|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 1للوثيقة 102-A |
|  | 19 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| جمهورية كوريا |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر |
|  |
| البنـد 1.1 من جدول الأعمال |

1.1 النظر في منح توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة على أساس أولي وتحديد نطاقات تردد إضافية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) والأحكام التنظيمية ذات الصلة لتسهيل تطوير تطبيقات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق للأرض وفقاً للقرار **233 (WRC‑12)**؛

مقدمة

تؤيد جمهورية كوريا الأسلوب C1 لنطاق التردد MHz 3800-3600 الوارد في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15) بشأن البند 1.1 من جدول أعمال المؤتمر.

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD KOR/102A1/1

MHz 4 800-2 700

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 3 600-3 400**ثابتة****ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)متنقلة 430A.5تحديد راديوي للموقع431.54 200-3 600**ثابتة****ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)متنقلة | 3 500-3 400**ثابتة****ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)هواةمتنقلة 431A.5تحديد راديوي للموقع 433.5282.5 | 3 500-3 400**ثابتة****ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)هواةمتنقلة 432B.5  تحديد راديوي للموقع 433.5432.5 282.5 432A.5 |
| 3 700-3 500**ثابتة****ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)**متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران تحديد راديوي للموقع 433.5 | 3 600-3 500**ثابتة****ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)**متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 433A.5تحديد راديوي للموقع 433.5 |
| 3 700-3 600**ثابتة****ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)**متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيرانA11.5 ADD تحديد راديوي للموقع435.5 |
| 4 200-3 700**ثابتة****ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)**متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيرانA11.5 ADD  |

الأسباب: إضافة حاشية جديدة A02.5 في النطاق MHz 3 800-3 600.

ADD KOR/102A1/2

A11.5يحدَّد نطاق التردد MHz 3 800‑3 600، أو أجزاء منه، لاستعمال الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT). ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزع لها هذا النطاق ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو.(WRC‑15)

الأسباب: نطاق التردد MHz 3 800-3600 موزع للخدمات المتنقلة (باستثناء المتنقلة للطيران) على أساس أولي في الإقليم 3. وقد يوفر تحديد الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) في النطاق MHz 3 800-3 600 مزايا عرض نطاق كبير بالترافق مع النطاق المجاور MHz 3 600-3 400 والمحدد بالفعل للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 (WRC-07) طبقا للأرقام 432.5، و432A.5، و432B.5، و433A.5 في بعض البلدان في الإقليم 3.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_