|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | المراجعة 1 للوثيقة 111(Add.2)-A |
|  | 29 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| جمهورية كولومبيا | |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر | |
|  | |
| البنـد 1.1 من جدول الأعمال | |

1.1 النظر في منح توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة على أساس أولي وتحديد نطاقات تردد إضافية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) والأحكام التنظيمية ذات الصلة لتسهيل تطوير تطبيقات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق للأرض وفقاً للقرار **233 (WRC‑12)**؛

مقترحات بتوزيع للخدمة المتنقلة وتحديد للاتصالات المتنقلة الدولية  
 بالنسبة لمدى الترددات MHz 3 400-3 300

معلومات أساسية

دأبت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) على لعب دور هام في التحولات التي طرأت على مجتمعاتنا في العقود القليلة الماضية، سواء اعتبرت جوانب هذا الدور اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية. ولا يقتصر عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات حالياً على تغيير طريقة حياتنا وتفاعلنا مع الآخرين فحسب، بل يتعداه بصورة رئيسية إلى كيفية تطور البعد العالمي للعمليات الإنتاجية. فأساليب العمل التي أعيدت صياغتها في القطاعين العام والخاص، والاقتصادات التي تتسم بتوصيل فائق، وفرص العمل الجديدة، والحكومة الإلكترونية، ما هي إلا أمثلة قليلة على الكيفية التي تؤثر بها التكنولوجيات الجديدة على المنظمات الاجتماعية والاقتصادية.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD CLM/111A2/1

MHz 4 800-2 700

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 | |
| 3 400-3 300  **متنقلة** XXX.5 ADD  **تحديد راديوي للموقع** | 3 400-3 300  **متنقلة** XXX.5 ADD  **تحديد راديوي للموقع**  هواة  ثابتة | | 3 400-3 300  **متنقلة** XXX.5 ADD  **تحديد راديوي للموقع**  هواة |
| 430.5 429.5 149.5 | 149.5 | | 429.5 149.5 |

الأسباب: إضافة توزيع على أساس أولي مع حاشية للتحديد للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) من شأنه أن يوفر للإدارات المرونة للنهوض باستعمال فعال للطيف مع حماية التوزيعات القائمة. وللنطاق MHZ 3 400-3 300 حالياً عمليات نشر لتطبيقات الاتصالات المتنقلة الدولية (WiMAX).

ADD CLM/111A2/2

XXX.5 يحدد النطاق MHZ 3 400-3 300 لكي تستعمله الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) - انظر القرار **224 (Rev.WRC-12)**، حسب الاقتضاء. ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزع لها هذا النطاق، ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو.      (WRC-15)

الأسباب: من شأن تحديد عالمي للاتصالات المتنقلة الدولية بالنسبة لمدى الترددات MHZ 3 400-3 300 أن يدعم الزيادة المتوقعة في الطلب على الطيف بالنسبة للاتصالات المتنقلة الدولية في السنوات المقبلة.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_