|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الوثيقة 113-A |
|  | 15 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| جمهورية الصين الشعبية/اليابان/جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية /جمهورية فيتنام الاشتراكية | |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر | |
| مقترحات من عدة بلدان لتحديد نطاق التردد MHz 4 990‑4 800  للاتصالات المتنقلة الدولية | |
| البنـد 1.1 من جدول الأعمال | |

1.1 النظر في منح توزيعات إضافية من الطيف للخدمة المتنقلة على أساس أولي وتحديد نطاقات تردد إضافية للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) والأحكام التنظيمية ذات الصلة لتسهيل تطوير تطبيقات الاتصالات المتنقلة عريضة النطاق للأرض وفقاً للقرار **233 (WRC‑12)**؛

مقدمة

يقدم مؤيدو هذه الوثيقة مقترحات بشأن تحديد نطاق التردد MHz 4 990‑4 800 للاتصالات المتنقلة الدولية في إطار البند 1.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC‑15.

ونطاق التردد هذا موزع بالفعل للخدمة المتنقلة على أساس أولي في جميع أقاليم الاتحاد الثلاثة ومناسب للاستعمال في المناطق الحضرية المكتظة من أجل زيادة القدرة وتحسين الأداء عن طريق استعمال عروض نطاقات متلاصقة للاتصالات المتنقلة الدولية.

وبالتالي، فإن مؤيدي هذه الوثيقة يقترحون تحديد نطاق التردد هذا للاتصالات المتنقلة الدولية على الصعيد العالمي.

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD CHN/J/LAO/VTN/113/1#17488

MHz 5 570-4 800

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 4 990-4 800 **ثابتة**  **متنقلة** 440A.5  442.5 B11.5 ADD  فلك راديوي  443.5 339.5 149.5 | | |

الأسباب: لتحديد نطاق التردد MHz 4 990‑4 800، أو أجزاء منه، للاتصالات المتنقلة الدولية في جميع أقاليم الاتحاد الثلاثة. ونطاق التردد هذا مناسب لاستعمال الاتصالات المتنقلة الدولية في المناطق الحضرية المكتظة من أجل زيادة القدرة وتحسين الأداء عن طريق استعمال عروض نطاقات متلاصقة.

ADD CHN/J/LAO/VTN/113/2

B11.5 يُحدد نطاق التردد MHz 4 990‑4 800، أو أجزاء منه، لاستعمال الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT). ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل هذا النطاق أي تطبيق للخدمات الموزع لها هذا النطاق ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو.(WRC‑15)

الأسباب: لتحديد نطاق التردد MHz 4 990‑4 800، أو أجزاء منه، للاتصالات المتنقلة الدولية في جميع أقاليم الاتحاد الثلاثة.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_