|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15）2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **全体会议** | **文件 121-C** |
|  | **2015年10月19日** |
|  | **原文：英文** |
|  |
| 贝宁（共和国）/布基纳法索/科特迪瓦（共和国）/冈比亚（共和国）/加纳/几内亚（共和国）/马里（共和国）/尼日尔（共和国）/尼日利亚（联邦共和国）/塞内加尔（共和国）/塞拉利昂/多哥共和国 |
| 有关大会工作的提案 |
|  |
| 议项1.2 |

1.2 审查ITU-R根据第**232**号决议**（WRC-12）**开展的、有关1区移动业务（航空移动除外）使用694-790 MHz频段的研究结果并采取适当措施；

**提案**

 BEN/BFA/CTI/GMB/GHA/GUI/MLI/NGR/NIG/SEN/SRL/TGO/121/1

问题D：满足广播辅助应用需求的解决方案

方法D2

修改《无线电规则》第**5.296**款提及的有关694 MHz次要划分频段的现有上限并将使用扩大到节目制作的辅助应用。

为将694-790 MHz频段的可操作性涵盖广播和节目制作的辅助应用。需要WRC制定一项决议以解决该问题，同时考虑到ITU-R第59号决议所述程序。

有关方法D2

第5条

频率划分

第IV节 – 频率划分表
（见第2.1款）

MOD BEN/BFA/CTI/GMB/GHA/GUI/MLI/NGR/NIG/SEN/SRL/TGO/121/2

5.296 附加划分：在阿尔巴尼亚、德国、沙特阿拉伯、奥地利、巴林、比利时、贝宁、波斯尼亚与黑塞哥维那、布基纳法索、喀麦隆、刚果共和国、科特迪瓦、克罗地亚、丹麦、吉布提、埃及、阿拉伯联合酋长国、西班牙、爱沙尼亚、芬兰、法国、加蓬、加纳、伊拉克、爱尔兰、冰岛、以色列、意大利、约旦、科威特、拉脱维亚、前南斯拉夫马其顿共和国、利比亚、列支敦士登、立陶宛、卢森堡、马里、马耳他、摩洛哥、摩尔多瓦、摩纳哥、尼日尔、挪威、阿曼、荷兰、波兰、葡萄牙、卡塔尔、阿拉伯叙利亚共和国、斯洛伐克、捷克共和国、英国、苏丹、瑞典、瑞士、斯威士兰、乍得、多哥、突尼斯和土耳其、安哥拉、博茨瓦纳、莱索托、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、尼日利亚、南非、坦桑尼亚、赞比亚和津巴布韦，470-694 MHz频段亦划分给旨在用于辅助广播和节目制作应用的陆地移动业务，作为次要业务使用。本脚注所列国家的陆地移动业务台站不得对本脚注所列国家以外的国家根据《频率划分表》操作的现有或规划中的台站产生有害干扰。（WRC-15）

秘书处的说明：WRC-15期间，国名应按字母顺序重新排列。

注 – 根据WRC-15的结果，如WRC-15采用方法D2，以下方案中（修改第**232**号决议或在WRC-15的一项新决议中增加两个考虑到段落）只能保留一项。

MOD BEN/BFA/CTI/GMB/GHA/GUI/MLI/NGR/NIG/SEN/SRL/TGO/121/3

第232号决议（WRC-15，修订版）

1区内除航空移动以外的移动业务
对694-790 MHz频段的使用

世界无线电通信大会（2015年，日内瓦），

…

考虑到

*aaa)* 在1区，一些国家部署了作为次要业务的广播和节目制作辅助应用，这为广播业务的日常节目制作提供了工具；

*bbb)* 694-790 MHz频段中广播和节目制作辅助应用频谱的进一步统一，需由ITU-R按照ITU-R第59号决议，针对电子新闻采集（ENG）频段和调谐范围可行的全球/区域统一方案开展研究；

或

ADD BEN/BFA/CTI/GMB/GHA/GUI/MLI/NGR/NIG/SEN/SRL/TGO/121/4

第[121-A12-Method-D2]号新决议草案（WRC-15）

世界无线电通信大会（2015年，日内瓦）,

…

考虑到

…

*aaa)* 在1区,许多国家部署了作为次要业务的广播和节目制作辅助应用,为广播业务日常内容制作提供了工具；

*bbb)* 694-790 MHz频段中广播和节目制作辅助应用频谱的进一步统一，需由ITU-R按照ITU-R第59号决议，针对电子新闻采集（ENG）频段和调谐范围可行的全球/区域统一方案开展研究；

…

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_