|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 2 للوثيقة 124-A |
|  | 16 أكتوبر 2015 |
|  | الأصل: بالإسبانية |
|  | |
| إكوادور | |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر | |
|  | |
| البنـد 8 من جدول الأعمال | |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تعد مطلوبة، وفقاً للقرار **26 (Rev.WRC−07)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

مقدمة

في إكوادور تستخدم الخدمة الثابتة نطاق التردد MHz 440‑430 بأكمله حصراً على أساس أولي.

وقد رد مكتب الاتصالات الراديوية في الرسالة 60(TSD/SSD)O‑2015‑002994 المؤرخة 30 يوليو 2015 على السؤال الذي وجهته إدارة إكوادور بشأن إجراء تعديل أو تغيير للحواشي.

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD EQA/124A2/1

MHz 460-410

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 432-430  **هواة**  **تحديد راديوي للموقع** | 432-430  **تحديد راديوي للموقع**  هواة | |
| 274.5 273.5 272.5 271.5  277.5 276.5 275.5 | 279.5 278.5 276.55 MOD 271.5 | |
| 438-432  **هواة**  **تحديد راديوي للموقع**  استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة) 279A.5 | 438-432  **تحديد راديوي للموقع**  هواة  استكشاف الأرض الساتلية (نشيطة) 279A.5 | |
| 276.5 272.5 271.5 138.5 282.5 281.5 280.5 277.5 | 282.5 281.5 279.5 278.5 276.55 MOD 271.5 | |

MOD EQA/124A2/2

MHz 460-410

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 440-438  **هواة**  **تحديد راديوي للموقع** | 440-438  **تحديد راديوي للموقع**  هواة | |
| 275.5 274.5 273.5 271.5 283.5 277.5 276.5 | 279.5 278.5 276.55 MOD 271.5 | |

الأسباب: في إكوادور تستخدم الخدمة الثابتة نطاقي التردد MHz 435‑430 وMHz 440‑438 حصراً على أساس أولي، وهذان النطاقان لا يُستخدمان من جانب الخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران.

MOD EQA/124A2/3

276.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 440‑430 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي، والنطاقان MHz 435‑430 وMHz 440‑438 أيضاً، وفيما عدا ما يتعلق بإكوادور، للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي في البلدان التالية: أفغانستان والجزائر والمملكة العربية السعودية والبحرين وبنغلاديش وبروني دار السلام وبوركينا فاصو وجيبوتي ومصر والإمارات العربية المتحدة وإكوادور وإريتريا وإثيوبيا واليونان وغينيا والهند وإندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية والعراق وإسرائيل وإيطاليا والأردن وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والنيجر ونيجيريا وعُمان وباكستان والفلبين وقطر والجمهورية العربية السورية وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وسنغافورة والصومال والسودان وسويسرا وﺗﻨﺰانيا وتايلاند وتوغو وتركيا واليمن.(WRC‑15)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_