|  |  |
| --- | --- |
| **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-15)Genève, 2-27 novembre 2015** |  |
| **UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS** |  |
|  |  |
| **SÉANCE PLÉNIÈRE** | **Addendum 2 auDocument 124-F** |
|  | **16 octobre 2015** |
|  | **Original: espagnol** |
|  |
| Equateur |
| propositions pour les travaux de la conférence |
|  |
| Point 8 de l'ordre du jour |

8 examiner les demandes des administrations qui souhaitent supprimer des renvois relatifs à leur pays ou le nom de leur pays de certains renvois, s'ils ne sont plus nécessaires, compte tenu de la Résolution **26 (Rév.CMR-07)**, et prendre les mesures voulues à ce sujet;

Introduction

En Equateur, la totalité de la bande de fréquences 430-440 MHz est utilisée exclusivement par le service fixe à titre primaire.

Dans sa lettre 60(TSD/SSD)O-2015-002994 du 30 juillet 2015, le Bureau des radiocommunications (BR) a répondu à la question de l'Administration de l'Equateur concernant la procédure relative à la modification des renvois.

Propositions

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences
(Voir le numéro 2.1)

MOD EQA/124A2/1

410-460 MHz

|  |
| --- |
| Attribution aux services |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 430-432AMATEURRADIOLOCALISATION | 430-432 RADIOLOCALISATION Amateur |
| 5.271 5.272 5.273 5.2745.275 5.276 5.277 |  5.271 MOD 5.276 5.278 5.279 |
| 432-438AMATEURRADIOLOCALISATIONExploration de la Terre par satellite(active) 5.279A | 432-438 RADIOLOCALISATION Amateur Exploration de la Terre par satellite (active) 5.279A |
| 5.138 5.271 5.272 5.2765.277 5.280 5.281 5.282 |  5.271 MOD 5.276 5.278 5.279 5.281 5.282 |

MOD EQA/124A2/2

410-460 MHz

|  |
| --- |
| Attribution aux services |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 438-440AMATEURRADIOLOCALISATION | 438-440 RADIOLOCALISATION Amateur |
| 5.271 5.273 5.274 5.2755.276 5.277 5.283 |  5.271 MOD 5.276 5.278 5.279 |

**Motifs:** En Equateur, les bandes de fréquences 430-435 MHz et 438-440 MHz sont utilisées exclusivement par le service fixe à titre primaire et ne sont pas utilisées par le service mobile, sauf mobile aéronautique.

MOD EQA/124A2/3

5.276 *Attribution additionnelle:* dans les pays suivants: Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Djibouti, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Erythrée, Ethiopie, Grèce, Guinée, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Italie, Jordanie, Kenya, Koweït, Libye, Malaisie, Niger, Nigéria, Oman, Pakistan, Philippines, Qatar, République arabe syrienne, Rép. pop. dém. de Corée, Singapour, Somalie, Soudan, Suisse, Tanzanie, Thaïlande, Togo, Turquie et Yémen, la bande 430**-**440 MHz est, de plus, attribuée au service fixe à titre primaire et les bandes 430**-**435 MHz et 438**-**440 MHz sont, de plus, attribuées, excepté en Equateur, au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre primaire.     (CMR‑15)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_