|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15)Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015** |  |
| **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |  |
|  |  |
| **SESIÓN PLENARIA** | **Addéndum 2 alDocumento 124-S** |
|  | **16 de octubre de 2015** |
|  | **Original: español** |
|  |
| Ecuador |
| PROPUESTAS PARA LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA |
|  |
| Punto 8 del orden del día |

8 examinar las peticiones de las administraciones de suprimir las notas de sus países o de que se suprima el nombre de sus países de las notas, cuando ya no sea necesario, teniendo en cuenta la Resolución **26 (Rev.CMR-07)**, y adoptar las medidas oportunas al respecto;

Introducción

En el Ecuador toda la banda de frecuencias de 430-440 MHz es utilizada exclusivamente para el servicio fijo a titulo primario.

Mediante Carta 60(TSD/SSD)O-2015-002994 de 30 de julio de 2015, la Oficina de Radiocomunicaciones (BR), responde a la consulta presentada por la Administración Ecuatoriana, respecto al procedimiento para modificar o incluir una nota internacional.

Propuestas

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD EQA/124A2/1

410-460 MHz

|  |
| --- |
| Atribución a los servicios |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 430-432AFICIONADOSRADIOLOCALIZACIÓN | 430-432 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados |
| 5.271 5.272 5.273 5.2745.275 5.276 5.277 |  5.271 MOD 5.276 5.278 5.279 |
| 432-438AFICIONADOSRADIOLOCALIZACIÓNExploración de la Tierra por satélite (activo) 5.279A | 432-438 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados Exploración de la Tierra por satélite (activo) 5.279A |
| 5.138 5.271 5.272 5.2765.277 5.280 5.281 5.282 |  5.271 MOD 5.276 5.278 5.279 5.281 5.282 |

MOD EQA/124A2/2

410-460 MHz

|  |
| --- |
| Atribución a los servicios |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 438-440AFICIONADOSRADIOLOCALIZACIÓN | 438-440 RADIOLOCALIZACIÓN Aficionados |
| 5.271 5.273 5.274 5.2755.276 5.277 5.283 |  5.271 MOD 5.276 5.278 5.279 |

**Motivos:** En el Ecuador los rangos de frecuencias de 430-435 MHz y 438-440 MHz son utilizados exclusivamente para el servicio fijo a titulo primario, y no son utilizados para el servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.

MOD EQA/124A2/3

5.276 *Atribución adicional:*en Afganistán, Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Ecuador, Eritrea, Etiopía, Grecia, Guinea, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Iraq, Israel, Italia, Jordania, Kenya, Kuwait, Libia, Malasia, Níger, Nigeria, Omán, Pakistán, Filipinas, Qatar, República Árabe Siria, Rep. Pop. Dem. de Corea, Singapur, Somalia, Sudán, Suiza, Tanzanía, Tailandia, Togo, Turquía y Yemen, la banda 430-440 MHz está también atribuida, a título primario, al servicio fijo y las bandas 430-435 MHz y 438-440 MHz están también atribuidas, excepto en Ecuador, a título primario, al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico.     (CMR-15)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_