|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| اللجنة 6 | المراجعة 2 للوثيقة 163-A |
|  | 9 نوفمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإسبانية |
|  | |
| المكسيك | |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر | |
|  | |
| البنـد 8 من جدول الأعمال | |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تعد مطلوبة، وفقاً للقرار **26 (Rev.WRC−07)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD MEX/163/1

102.5 *توزيع بديل*:  يوزع النطاق kHz 2 000-1 850 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، وخدمتي التحديد الراديوي للموقع والملاحة الراديوية، على أساس أولي في البلدان التالية: بوليفيا وشيلي وباراغواي وبيرو وأوروغواي.(WRC-15)

الأسباب: تتمتع الخدمات الثابتة والمتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، وخدمة التحديد الراديوي للموقع وخدمة الملاحة الراديوية، بالفعل بتوزيع على أساس أولي في هذا النطاق في الإقليم 2. وبالتالي، لم يعد من الضروري إدراج المكسيك في هذه الحاشية.

MOD MEX/163/2

119.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق kHz 3 750-3 500 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: هندوراس وبيرو.(WRC-15)

الأسباب: لا يوجد في المكسيك توزيع على أساس أولي للخدمتين الثابتة والمتنقلة في نطاق التردد هذا، ولذلك يُطلب حذف المكسيك من هذه الحاشية.

MOD MEX/163/3

172.5 *فئة خدمة مختلفة*:  يوزع النطاق MHz 68-54 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي (انظر الرقم 33.5) في المقاطعات الفرنسية في ما وراء البحار في الإقليم 2 وفي غيانا وجامايكا.

الأسباب: لا يوجد في المكسيك توزيع على أساس أولي للخدمتين الثابتة والمتنقلة في نطاق التردد هذا، ولذلك يُطلب حذف المكسيك من هذه الحاشية.

MOD MEX/163/4

173.5 *فئة خدمة مختلفة*:  يوزع النطاق MHz 72-68 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي (انظر الرقم 33.5) في المقاطعات الفرنسية في ما وراء البحار في الإقليم 2 وغيانا وجامايكا.

الأسباب: لا يوجد في المكسيك توزيع على أساس أولي للخدمتين الثابتة والمتنقلة في نطاق التردد هذا، ولذلك يُطلب حذف المكسيك من هذه الحاشية.

MOD MEX/163/5

185.5 *فئة خدمة مختلفة*:  يوزع النطاق MHz 88-76 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي (انظر الرقم 33.5) في الولايات المتحدة وفي المقاطعات الفرنسية في ما وراء البحار بالإقليم 2 وغيانا وجامايكا وباراغواي.

الأسباب: لا يوجد في المكسيك توزيع على أساس أولي للخدمتين الثابتة والمتنقلة في نطاق التردد هذا، ولذلك يُطلب حذف المكسيك من هذه الحاشية.

SUP MEX/163/6

234.5 *فئة خدمة مختلفة*:  يوزع النطاق MHz 216-174 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي (انظر الرقم 33.5) في المكسيك.

الأسباب: لا يوجد في المكسيك توزيع على أساس أولي للخدمتين الثابتة والمتنقلة في نطاق التردد هذا، ولذلك يُطلب حذف المكسيك من هذه الحاشية.

MOD MEX/163/7

292.5 *فئة خدمة مختلفة*:  يوزَّع النطاق MHz 512-470 على أساس أولي في الأرجنتين وأوروغواي وﻓﻨﺰويلا للخدمة المتنقلة (انظر الرقم **33.5**)، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9.(WRC-15)

الأسباب: لا يوجد في المكسيك توزيع على أساس أولي للخدمة الثابتة في مدى التردد هذا، وعلاوةً على ذلك، فنطاق التردد هذا مكرر في الحاشية 293.5. ولذلك يُطلب حذف المكسيك من هذه الحاشية.

MOD MEX/163/8

293.5 *فئة خدمة مختلفة*:  يوزع النطاقان MHz 512‑470 وMHz 806‑614 للخدمة الثابتة على أساس أولي (انظر الرقم **33.5**)، في البلدان التالية: كندا وشيلي وكوبا والولايات المتحدة وغيانا وهندوراس وجامايكا وبنما وبيرو، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. ويوزع النطاقان MHz 512‑470 وMHz 698‑614 للخدمة المتنقلة على أساس أولي (انظر الرقم (33.5 في البلدان التالية: كندا وشيلي وكوبا والولايات المتحدة وغيانا وهندوراس وجامايكا والمكسيك وبنما وبيرو، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. ويوزع النطاق MHz 512‑470 على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي (انظر الرقم 33.5) في الأرجنتين وإكوادور، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9.(WRC‑15)

الأسباب: لا يوجد في المكسيك توزيع على أساس أولي للخدمة الثابتة في نطاق التردد هذا، ولذلك يُطلب حذف المكسيك من هذه الحاشية.

MOD MEX/163/9

297.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 608-512 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: كندا وكوستاريكا وكوبا والسلفادور والولايات المتحدة وغواتيمالا وغيانا وهندوراس وجامايكا، كما يوزع هذا النطاق أيضاً على أساس أولي للخدمة المتنقلة في المكسيك شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم **21.9**.(WRC-15)

الأسباب: هذا التوزيع ممنوح للمكسيك على أساس أولي للخدمتين الإذاعية والمتنقلة في نطاق التردد هذا، وبالتالي، مطلوب حذف اسم المكسيك من هذه الحاشية فيما يتعلق بالخدمة الثابتة.

MOD MEX/163/10

317.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 890-806 أيضاً للخدمة المتنقلة الساتلية على أساس أولي في الإقليم 2 (باستثناء البرازيل والولايات المتحدة والمكسيك)، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. إن هذه الخدمة معدة للاستعمال داخل الحدود الوطنية.

الأسباب: في المكسيك، يوزع النطاق MHz 890-806 للخدمتين المتنقلة والمتنقلة للطيران، ولذلك يُطلب حذف المكسيك من هذه الحاشية.

MOD MEX/163/11

386.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 1 850-1 750 أيضاً لخدمة العمليات الفضائية (أرض-فضاء) وخدمة الأبحاث الفضائية (أرض-فضاء) في الإقليم 2 (باستثناء المكسيك) على أساس أولي في كل من أستراليا وغوام والهند وإندونيسيا واليابان، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9، وخاصة فيما يتعلق بأنظمة الانتثار التروبوسفيري.(WRC-15)

الأسباب: في المكسيك، يوزع النطاق MHz 1 780-1 710 للخدمة المتنقلة على أساس أولي، ويوزع النطاق MHz 1 850-1 780 للخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي. ولذلك يُطلب حذف المكسيك من هذه الحاشية.

MOD MEX/163/12

393.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 2 360-2 310 أيضاً في كندا والولايات المتحدة الأمريكية والهند على أساس أولي على الخدمة الإذاعية (الصوتية) الساتلية والخدمة الإذاعية الصوتية التكميلية للأرض. ويقتصر هذا الاستعمال على الإذاعة السمعية الرقمية ويخضع لأحكام القرار **528 (Rev.WRC-03)**، باستثناء البند 3 من الفقرة "*يقرر*"، فيما يتعلق بالتقييدات المفروضة على الخدمة الإذاعية الساتلية في الترددات MHz 25 العليا.(WRC-15)

الأسباب: لا يوجد في المكسيك توزيع على أساس أولي للخدمة الإذاعية الساتلية (الصوتية) والخدمة الإذاعية الصوتية التكميلية للأرض في هذا النطاق، ولذلك، يُطلب حذف المكسيك من هذه الحاشية.

MOD MEX/163/13

431A.5 *فئة خدمة مختلفة:*يوزع النطاق MHz 3 500-3 400 في الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكوستاريكا وكوبا والمقاطعات والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار في الإقليم 2 والجمهورية الدومينيكية والسلفادور وغواتيمالا وباراغواي وسورينام وأوروغواي وﻓﻨﺰويلا للخدمة المتنقلة باستثناء المتنقلة للطيران على أساس أولي شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. ولا يجوز لمحطات الخدمة المتنقلة في النطاق MHz 3 500-3 400 أن تطالب بحماية من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في الجدول **4-21** من لوائح الراديو (طبعة 2004).(WRC-15)

الأسباب: لا يوجد في المكسيك توزيع على أساس أولي للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، في هذا النطاق؛ ولذلك، فإدراج المكسيك في هذه الحاشية لم يعد ضرورياً ومن المطلوب أن تُحذف منها.

MOD MEX/163/14

442.5 يقتصر التوزيع للخدمة المتنقلة في النطاقين MHz 4 835-4 825 وMHz 4 990-4 950 للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران. وفي الإقليم 2 (باستثناء البرازيل وكوبا وغواتيمالا والمكسيك وباراغواي وأوروغواي وﻓﻨﺰويلا)، وفي أستراليا، يوزَّع النطاق MHz 4 835-4 825 أيضاً للخدمة المتنقلة للطيران على أن يقتصر على القياس عن بعد في الخدمة المتنقلة للطيران من أجل اختبارات الطيران من قبل محطات الطائرات. ويجب أن يكون هذا الاستعمال وفقاً للقرار **416 (WRC-07)** وألاّ يسبب تداخلاً ضاراً للخدمات الثابتة.(WRC-15)

الأسباب: لا يوجد في المكسيك توزيع على أساس أولي للخدمة الثابتة في نطاق التردد هذا، ولذلك يُطلب حذف المكسيك من هذه الحاشية.

MOD MEX/163/15

446.5 *توزيع إضافي*: يوزّع النطاق MHz 5 216-5 150 أيضاً لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (فضاء-أرض) على أساس أولي، في البلدان المدرجة في الرقم 369.5، شريطة الحصول على الموافقة بموجب الرقم 21.9. ويوزّع هذا النطاق أيضاً لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (فضاء-أرض) على أساس أولي في الإقليم 2 (باستثناء المكسيك). كما يوزّع هذا النطاق لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية (فضاء-أرض) على أساس ثانوي في الإقليمين 1 و3، عدا البلدان المدرجة في الرقم 369.5، وبنغلاديش. ويقتصر استعمال خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية على وصلات التغذية المصاحبة لخدمة الاستدلال الراديوي الساتلية العاملة في النطاقين MHz 1 626,5‑1 610 و/أو MHz 2 500‑2 483,5. ويجب ألا تتجاوز الكثافة الكلية لتدفق القدرة عند سطح الأرض dB(W/m2) 159− لأي نطاق قدره kHz 4، في جميع الأحوال ومهما تكن زوايا الوصول.(WRC‑15)

الأسباب: لا يوجد في المكسيك توزيع على أساس أولي للخدمة الثابتة الساتلية (أرض-فضاء) أو للخدمة المتنقلة باستثناء المنتقلة للطيران أو لخدمة الملاحة الراديوية للطيران، أو على أساس ثانوي للخدمة الثابتة؛ ولذلك، فإدراج المكسيك في هذه الحاشية لم يعد ضرورياً ومن المطلوب أن تُحذف منها.

MOD MEX/163/16

457C.5 يجوز استعمال النطاق MHz 6 700-5 925 للقياس عن بُعد في الخدمة المتنقلة للطيران (AMT) من أجل اختبارات الطيران من قِبَل محطات الطائرات (انظر الرقم 83.1) في الإقليم 2 (باستثناء البرازيل وكوبا والمقاطعات والتجمعات الفرنسية فيما وراء البحار وغواتيمالا والمكسيك وباراغواي وأوروغواي وﻓﻨﺰويلا). ويجب أن يكون هذا الاستعمال وفقاً للقرار **416 (WRC‑07)** وألاّ يسبب تداخلاً ضاراً للخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة وألا يطالب بحماية منهما. وهذا الاستخدام لا يحول دون أن يستعمل هذا النطاق تطبيقات أخرى للخدمة الخدمة المتنقلة أو خدمات أخرى موزع عليها هذا النطاق على أساس أولي مشترك كما أنه لا يحدد أولوية في لوائح الراديو.(WRC-15)

الأسباب: استعمال محطات الطائرات للقياس عن بُعد في الخدمة المتنقلة للطيران (AMT) لأغراض اختبارات الطيران في هذا النطاق لم يعد ضرورياً في المكسيك، ولذلك، يُطلب حذف اسم البلد من هذه الحاشية.

MOD MEX/163/17

480.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق GHz 10,45-10 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة على أساس أولي في البلدان التالية: الأرجنتين والبرازيل وشيلي وكوستاريكا وكوبا والسلفادور وإكوادور وغواتيمالا وهندوراس وباراغواي والأنتيل النيئرلندية وبيرو وأورغواي. ويوزع النطاق GHz 10,45-10 للخدمة الثابتة على أساس أولي في المكسيك وﻓﻨﺰويلا.(WRC‑15)

الأسباب: في المكسيك، لا يُوزع النطاق GHz 10,45-10 للخدمة المتنقلة على أساس أولي، ولذلك، يُطلب حذف المكسيك من القسم الأول من الحاشية.

MOD MEX/163/18

486.5 *فئة خدمة مختلفة*:  يكون توزيع النطاق GHz 12,1-11,7 للخدمة الثابتة على أساس ثانوي (انظر الرقم 32.5) في الولايات المتحدة.

الأسباب: حذف المكسيك من هذه الحاشية مطلوب.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_