|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-15) Женева, 2–27 ноября 2015 года** |  |
| **МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ** |  |
|  |  |
| **КОМИТЕТ 6** | **Пересмотр 2 Документа 163-R** |
|  | **9 ноября 2015 года** |
|  | **Оригинал: испанский** |
|  | |
| Мексика | |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ | |
|  | |
| Пункт 8 повестки дня | |

8 рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, принимая во внимание Резолюцию **26 (Пересм. ВКР-07)**, и принять по ним надлежащие меры;

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот  
(См. п. 2.1)

MOD MEX/163/1

5.102 *Заменяющее распределение*:  в Боливии, Чили, Парагвае, Перу и Уругвае полоса 1850–2000 кГц распределена фиксированной, подвижной, за исключением воздушной подвижной, радиолокационной и радионавигационной службам на первичной основе.     (ВКР-15)

**Основания**: В Районе 2 эта полоса частот уже распределена фиксированной, подвижной, за исключением воздушной подвижной, радиолокационной и радионавигационной службам на первичной основе. Поэтому включение Мексики в это примечание более не требуется.

MOD MEX/163/2

5.119 *Дополнительное распределение*:  в Гондурасе и Перу полоса 3500–3750 кГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР-15)

**Основания**: В Мексике в этой полосе частот нет распределения фиксированной и подвижной службам на первичной основе, поэтому предлагается исключить Мексику из этого примечания.

MOD MEX/163/3

5.172 *Другая категория службы*:  во Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 2, Гайане и Ямайке распределение полосы 54–68 МГц фиксированной и подвижной службам произведено на первичной основе (см. п. **5.33**).

**Основания**: В Мексике в этой полосе частот нет распределения фиксированной и подвижной службам на первичной основе, поэтому предлагается исключить Мексику из этого примечания.

MOD MEX/163/4

5.173 *Другая категория службы*:  во Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 2, Гайане и Ямайке распределение полосы 68–72 МГц фиксированной и подвижной службам произведено на первичной основе (см. п. **5.33**).

**Основания**: В Мексике в этой полосе частот нет распределения фиксированной и подвижной службам на первичной основе, поэтому предлагается исключить Мексику из этого примечания.

MOD MEX/163/5

5.185 *Другая категория службы*:  в Соединенных Штатах Америки, Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 2, Гайане, Ямайке и Парагвае распределение полосы 76–88 МГц фиксированной и подвижной службам произведено на первичной основе (см. п. **5.33**).

**Основания**: В Мексике в этой полосе частот нет распределения фиксированной и подвижной службам на первичной основе, поэтому предлагается исключить Мексику из этого примечания.

SUP MEX/163/6

5.234 *Другая категория службы*:  в Мексике распределение фиксированной и подвижной службам в полосе 174–216 МГц произведено на первичной основе (см. п. **5.33**).

**Основания**: В Мексике в этой полосе частот нет распределения фиксированной и подвижной службам на первичной основе, поэтому предлагается исключить это примечание.

MOD MEX/163/7

5.292 *Другая категория службы*:  в Аргентине, Уругвае и Венесуэле в полосе 470–512 МГц распределение подвижной службе произведено на первичной основе (см. п. **5.33**) при условии получения согласия в соответствии с п. **9.21**.     (ВКР-15)

**Основания**: В Мексике в этой полосе частот нет распределения фиксированной службе на первичной основе, кроме того, этот диапазон частот дублируется в примечании 5.293. Поэтому предлагается исключить Мексику из этого примечания.

MOD MEX/163/8

5.293 *Другая категория службы*:  в Канаде, Чили, Кубе, Соединенных Штатах Америки, Гайане, Гондурасе, Ямайке, Панаме и Перу в полосах 470–512 МГц и 614−806 МГц распределение фиксированной службе произведено на первичной основе (см. п. **5.33**) при условии получения согласия в соответствии с п. **9.21**. В Канаде, Чили, Кубе, Соединенных Штатах Америки, Гайане, Гондурасе, Ямайке, Мексике, Панаме и Перу распределение полос 470–512 МГц и 614−698 МГц подвижной службе произведено на первичной основе (см. п. **5.33**) при условии получения согласия в соответствии с п. **9.21**. В Аргентине и Эквадоре распределение полосы 470−512 МГц фиксированной и подвижной службам произведено на первичной основе (см. п. **5.33**) при условии получения согласия в соответствии с п. **9.21**.     (ВКР-15)

**Основания**: В Мексике в этой полосе частот нет распределения фиксированной службе на первичной основе, поэтому предлагается исключить Мексику из этого примечания.

MOD MEX/163/9

5.297 *Дополнительное распределение*:  в Канаде, Коста-Рике, Кубе, Сальвадоре, Соединенных Штатах Америки, Гватемале, Гайане, Гондурасе и Ямайке полоса 512–608 МГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе, в Мексике эта полоса распределена также подвижной службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. **9.21**.     (ВКР-15)

**Основания**: В Мексике эта полоса частот распределена на первичной основе радиовещательной и подвижной службам, и поэтому предлагается исключить Мексику из этого примечания в части, касающейся фиксированной службы.

MOD MEX/163/10

5.317 *Дополнительное распределение*:  в Районе 2 (за исключением Бразилии, Соединенных Штатов Америки и Мексики) полоса 806–890 МГц распределена также подвижной спутниковой службе на первичной основе при условии получения согласия по п. **9.21**. Эта служба предназначена для использования в пределах национальных границ.

**Основания**: В Мексике полоса частот 806−890 МГц распределена подвижной и воздушной подвижной службам, и поэтому предлагается исключить Мексику из этого примечания.

MOD MEX/163/11

5.386 *Дополнительное распределение*:  в Районе 2 (за исключением Мексики), в Австралии, Гуаме, Индии, Индонезии и Японии полоса 1750–1850 МГц распределена также службе космической эксплуатации (Земля‑космос) и службе космических исследований (Земля-космос) на первичной основе при условии согласования по п. **9.21** и при особом учете систем тропосферного рассеяния.     (ВКР-15)

**Основания**: В Мексике полоса частот 1710−1780 МГц распределена подвижной службе на первичной основе, а полоса 1780−1850 МГц распределена фиксированной и подвижной службам на первичной основе. Поэтому предлагается исключить Мексику из этого примечания.

MOD MEX/163/12

5.393 *Дополнительное распределение*:  в Канаде, Соединенных Штатах Америки и Индии полоса 2310–2360 МГц распределена также радиовещательной спутниковой службе (звуковой) и дополнительной наземной звуковой радиовещательной службе на первичной основе. Такое использование ограничено цифровым звуковым радиовещанием и может осуществляться при условии выполнения положений Резолюции **528 (Пересм. ВКР-03)**, за исключением пункта 3 раздела *решает* в отношении ограничений, налагаемых на радиовещательные спутниковые системы в верхних 25 МГц этого диапазона.     (ВКР-15)

**Основания**: В Мексике в этой полосе частот нет распределения радиовещательной спутниковой службе (звуковой) и дополнительной наземной звуковой радиовещательной службе на первичной основе и поэтому предлагается исключить Мексику из этого примечания.

MOD MEX/163/13

5.431А *Другая категория службы*:  в Аргентине, Бразилии, Чили, Коста-Рике, Кубе, Доминиканской Республике, Сальвадоре, Французских заморских департаментах и сообществах в Районе 2, Гватемале, Парагвае, Суринаме, Уругвае и Венесуэле полоса 3400–3500 МГц распределена подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе при условии получения согласия в соответствии с п. **9.21**. Станции подвижной службы в полосе 3400−3500 МГц не должны требовать большей защиты от космических станций, чем предусмотрено в Таблице **21-4** Регламента радиосвязи (издание 2004 года).     (ВКР-15)

**Основания**: В Мексике в этой полосе частот нет распределения подвижной, за исключением воздушной подвижной, службе на первичной основе; поэтому включение Мексики в это примечание более не требуется и предлагается ее исключить.

MOD MEX/163/14

5.442 В полосах 4825–4835 МГц и 4950–4990 МГц распределение подвижной службе ограничено подвижной, за исключением воздушной подвижной, службой. В Районе 2 (за исключением Бразилии, Кубы, Гватемалы, Мексики, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы) и в Австралии полоса 4825–4835 МГц распределена также воздушной подвижной службе, ограниченной воздушной подвижной телеметрией для летных испытаний с помощью станций воздушных судов. Такое использование должно соответствовать Резолюции **416 (ВКР-07)** и не должно создавать вредных помех фиксированной службе.     (ВКР-15)

**Основания**: В Мексике в этой полосе частот нет распределения фиксированной службе на первичной основе, поэтому предлагается исключить Мексику из этого примечания.

MOD MEX/163/15

5.446 *Дополнительное распределение*:  в странах, перечисленных в п. **5.369**, при условии получения согласия в соответствии с п. **9.21**,полоса частот 5150−5216 МГц распределена также спутниковой службе радиоопределения (космос-Земля) на первичной основе. В Районе 2 (за исключением Мексики) эта полоса распределена также спутниковой службе радиоопределения (космос-Земля) на первичной основе. В Районах 1 и 3, за исключением стран, перечисленных в п. **5.369**, и Бангладеш эта полоса распределена также спутниковой службе радиоопределения (космос-Земля) на вторичной основе. Использование ее спутниковой службой радиоопределения ограничивается фидерными линиями совместно со спутниковой службой радиоопределения, работающей в полосах 1610−1626,5 МГц и/или 2483,5–2500 МГц. Общая плотность потока мощности, создаваемая у поверхности Земли, ни в коем случае не должна превышать –159 дБ(Вт/м2) в любой полосе шириной 4 кГц для всех углов прихода.     (ВКР-15)

**Основания**: В Мексике нет распределения фиксированной спутниковой (Земля-космос), подвижной, за исключением воздушной подвижной, или воздушной радионавигационной службам на первичной основе, либо фиксированной службе на вторичной основе; поэтому включение Мексики в это примечание более не требуется и ее предлагается исключить.

MOD MEX/163/16

5.457C В Районе 2 (за исключением Бразилии, Кубы, Французских заморских департаментов и сообществ, Гватемалы, Мексики, Парагвая, Уругвая и Венесуэлы) полоса 5925–6700 МГц может использоваться для воздушной подвижной телеметрии для летных испытаний с помощью станций воздушных судов (см. п. **1.83**). Такое использование должно соответствовать Резолюции **416** **(ВКР‑07)** и не должно создавать вредных помех фиксированной спутниковой и фиксированной службам и требовать защиты от них. Любое такое использование не исключает использования этой полосы другими применениями подвижной службы или другими службами, которым эта полоса распределена на равной первичной основе, и не устанавливает приоритета в Регламенте радиосвязи.     (ВКР-15)

**Основания**: Использование для воздушной подвижной телеметрии для летных испытаний с помощью станций воздушных судов в этой полосе частот более не требуется в Мексике, и поэтому предлагается исключить из этого примечания название этой страны.

MOD MEX/163/17

5.480 *Дополнительное распределение*:  в Аргентине, Бразилии, Чили, Коста-Рике, Кубе, Сальвадоре, Эквадоре, Гватемале, Гондурасе, Парагвае, Нидерландских Антильских островах, Перу и Уругвае полоса 10–10,45 ГГц распределена также фиксированной и подвижной службам на первичной основе. В Мексике и Венесуэле полоса 10–10,45 ГГц распределена также фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР-15)

**Основания**: В Мексике полоса частот 10–10,45 ГГц не распределена подвижной службе на первичной основе, и поэтому предлагается исключить Мексику из первой части этого примечания.

MOD MEX/163/18

5.486 *Другая категория службы*:  в Соединенных Штатах Америки распределение фиксированной службе в полосе 11,7–12,1 ГГц произведено на вторичной основе (см. п. **5.32**).

**Основания**: Предлагается исключить Мексику из этого примечания.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_