|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| اللجنة 6 | الوثيقة 198-A |
|  | 6 نوفمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| جمهورية صربيا | |
| مقترحات بشأن أعمال ال‍مؤت‍مر | |
|  | |
| البنـد 8 من جدول الأعمال | |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تعد مطلوبة، وفقاً للقرار **26 (Rev.WRC-07)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD SRB/198/1

291A.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 494-470 أيضاً لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس ثانوي في ألمانيا والنمسا والدانمارك وإستونيا وفنلندا وليختنشتاين والنرويج وهولندا والجمهورية التشيكية وصربيا وسويسرا، ويقتصر هذا الاستعمال على تشغيل رادارات رصد خصائص الرياح وفقاً للقرار **217 (WRC‑97)**.(WRC-15)

الأسباب: وفقاً لخطة توزيع نطاقات التردد في جمهورية صربيا، فإن النطاق MHz 494-470 موزع أيضاً لخدمة التحديد الراديوي للموقع على أساس ثانوي ويقتصر استعماله على تشغيل رادارات رصد خصائص الرياح.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_