|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 2-27 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| اللجنة 5 | الوثيقة201-A |
|  | 6 نوفمبر 2015 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| أوكرانيا | |
| طلب بشأن تعيين وطني جديد  وفقاً للرقم 35.6 من التذييل 30B للوائح الراديو | |
|  | |

خلفية

اتخذ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2007 قراراً بالسماح لإدارة أوكرانيا، على أساس استثنائي، بتقديم طلب بشأن تعيين وطني للاستعاضة عن التعيين الحالي في خطة الخدمة الثابتة الساتلية الواردة في التذييل 30B للوائح الراديو (الحاشية 9 المتعلقة بالمادة 7 من التذييل 30B) والسبب في ذلك هو أن منطقة الخدمة للتعيين الحالي لأوكرانيا UKR00000 لا تغطي جميع الأراضي الوطنية لأوكرانيا. وفي 19 ديسمبر 2007 قدمت إدارة أوكرانيا بطاقة تبليغ بشأن تعيين جديد UKR00001 نُشرت في النشرة الإعلامية الدولية للترددات الصادرة عن مكتب الاتصالات الراديوية برقم 2653 وتاريخ 22 سبتمبر 2009 مع ملاحظات المكتب التالية:

(1 نُشرت التخصيصات ال‍معنية بموجب الفقرة 7.6 من المادة 6 من التذييل 30B بعد طلب تعيين جديد للاستعاضة عن التعيين الحالي وفقاً للحاشية 9 المتعلقة بالمادة 7 من التذييل 30B.

(2 نظراً لعدم توافق التعيين الجديد المطلوب مع التعيينات الأخرى في الخطة والتخصيصات المدرجة بالقائمة، فإن النتائج الصادرة بموجب الفقرة 5.7 من المادة 7 من التذييل 30B غير مؤاتية. وبناءً عليه، يعالج التعيين على أنه تبليغ مقدم بموجب الفقرة 1.6 من المادة 6 من التذييل 30B طبقاً للفقرة 7.7 من المادة 7 من هذا التذييل.

(3 وبعد استكمال أحكام المادة 6 من التذييل 30B بنجاح، قد يُطلب تطبيق الفقرة 35.6 من التذييل 30B من أجل إدراج التخصيصات كتعيين وطني جديد في الخطة.

(4 أثناء تطبيق إجراءات المادة 6 من التذييل 30B، تُجمّع التخصيصات المعنية مع التعيين الحالي UKR00000 في الموقع °50,5 شرقاً (انظر الفقرة 4 من القواعد الإجرائية المتعلقة بالفقرة 5.6 من التذييل 30B).

تلقت إدارة أوكرانيا رسالة بالفاكس رقم 30B(SNP)O-2015-004631 من مكتب الاتصالات الراديوية في 5 نوفمبر 2015 تتضمن معلومات تفيد أن تخصيصات التردد للشبكة الساتلية UKR00001 أُدرجت في قائمة التذييل 30B وستُنشر في النشرة الإعلامية الدولية للترددات رقم 2807 المؤرخة 10 نوفمبر 2015. إن استكمال أحكام المادة 6 من التذييل 30B بنجاح يسمح لإدارة أوكرانيا بأن تطلب إلى المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية إدراج تعيين وطني جديد لأوكرانيا UKR00001 في خطة الخدمة الثابتة الساتلية الواردة في التذييل 30B.

المقترح

وفقاً للفقرة 3 المذكورة أعلاه في ملاحظات مكتب الاتصالات الراديوية بشأن بطاقة التبليغ UKR00001، تطلب إدارة أوكرانيا، وفقاً للرقم 35.6 من التذييل 30B للوائح الراديو، ما يلي من المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية:

(1 أن ينظر في طلب أوكرانيا بخصوص إدراج تخصيصات التردد للشبكة الساتلية UKR00001 في الأراضي الوطنية لأوكرانيا في خطة الخدمة الثابتة الساتلية الواردة في التذييل 30B كتعيين وطني جديد لأوكرانيا.

(2 أن يدرج معلمات التعيين الوطني الجديد لأوكرانيا UKR00001 في المادة 10 من التذييل 30B مع ما يترتب على ذلك من استبعاد للتعيين الوطني الحالي لأوكرانيا UKR00000 من المادة 10 وإلغاء الحاشية 9 المتعلقة بالمادة 7 من التذييل 30B فيما يتعلق بحق أوكرانيا في الاستعاضة عن التعيين الوطني الحالي UKR00000 بعد المؤتمر WRC‑07.

التذييـل 30B (REV.WRC-12)

الأحكام والخطة المصاحبة بشأن الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات الترددات   
MHz 4 800-4 500 وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70   
وGHz 11,45-11,20 وGHz 13,25-12,75

MOD UKR/201/1

المـادة 10(REV.WRC-15)

خطة الخدمة الثابتة الساتلية في نطاقات الترددات MHz 4 800-4 500   
وMHz 7 025-6 725 وGHz 10,95-10,70 وGHz 11,45-11,20   
وGHz 13,25-12,75

1.A رأسيـات أعمـدة الخطـة

العمود 2 *الموقع المداري الاسمي،* بالدرجات

العمود 3 *خط طول نقطة التسديد،* بالدرجات

العمود 4 *خط عرض نقطة التسديد،* بالدرجات

العمود 5 *المحور الكبير للمقطع العرضي الإهليلجي لحزمة نصف القدرة،* بالدرجات

العمود 6 *المحور الصغير للمقطع العرضي الإهليلجي لحزمة نصف القدرة،* بالدرجات

العمود 7 *توجيه الإهليلج* محدد كما يلي: في مستوٍ عمودي على محور الحزمة، يعرف اتجاه المحور الكبير للإهليلج بالزاوية التي تقاس في عكس اتجاه عقارب الساعة، بدءاً من خط مستقيم موازٍ للمستوي الاستوائي وانتهاءً بمحور الإهليلج الكبير، مدورة إلى أقرب درجة

العمود 8 كثافة القدرة *e.i.r.p.* للمحطة الأرضية (dB (W/Hz))

العمود 9 كثافة القدرة *e.i.r.p.* للساتل (dB (W/Hz))

العمود 10 *الملاحظات*

| **4 500-4 800 MHz, 6 725-7 025 MHz** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| UGA00000 | 31.50 | 32.20 | 0.90 | 1.60 | 1.60 | 90.00 | −9.6 | −40.3 |  |
| UKR00001 | 38.20 | 31.73 | 48.22 | 1.98 | 1.60 | 178.15 | −15.1 | −40.7 |  |
| URG00000 | −86.10 | −56.30 | −33.70 | 1.60 | 1.60 | 90.00 | −9.6 | −40.7 |  |
| USA00000 | −101.00 | −93.90 | 36.80 | 8.20 | 3.60 | 172.00 | −0.9 | −38.3 | \*/MB16 |

| **10.70-10.95 GHz, 11.20-11.45 GHz, 12.75-13.25 GHz** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| UGA00000 | 31.50 | 32.20 | 0.90 | 1.50 | 1.00 | 70.00 | −6.3 | −28.9 |  |
| UKR00001 | 38.20 | 31.73 | 48.22 | 2.21 | 0.97 | 178.15 | −9.1 | −31.0 |  |
| URG00000 | −86.10 | −56.30 | −33.70 | 1.10 | 1.00 | 58.00 | −6.5 | −27.7 |  |
| USA00000 | −101.00 |  |  |  |  |  | 11.2 | −23.9 | 3,\*/MB16 |

MOD UKR/201/2

المـادة 7(REV.WRC-15)

الإجراء بشأن إضافة تعيين جديد إلى الخطة   
خاص بدولة عضو جديدة في الاتحاد

1.7 تحصل إدارة أي بلد[[1]](#footnote-1)\*\* يصبح دولة عضواً في الاتحاد وليس لها تعيين وطني في الخطة أو تخصيص ناشئ عن تحويل تعيين على تعيين وطني بتطبيق الإجراء التالي.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \*\* يمكن تطبيق هذا الإجراء من جانب فلسطين بغية الحصول على تعيين في خطة التذييل **30B**. ويكون هذا التعيين لاستعمال فلسطين حصرياً، وفقاً للاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني المؤقت المؤرخ 28 سبتمبر 1995 بغض النظر عن قرار المجلس 741، وللقرار 99 (المراجع في أنطاليا، 2006) الصادر عن مؤتمر المندوبين المفوضين. ويكون ذلك دون الإخلال بأي اتفاقات مقبلة بين دولة إسرائيل وفلسطين. [↑](#footnote-ref-1)