|  |  |
| --- | --- |
| **世界无线电通信大会（WRC-15）2015年11月2-27日，日内瓦** |  |
| **国 际 电 信 联 盟** |  |
|  |  |
| **第5委员会** | **文件 201-C** |
|  | **2015年11月6日** |
|  | **原文：英文** |
|  |
| 乌克兰 |
| 按照《无线电规则》附录30B第6.35款要求新的国家分配 |
|  |
|  |

背景

WRC-07曾做出决定，由于现有乌克兰的分配UKR00000的业务区不不能完全覆盖乌克兰国家领土，作为例外，允许乌克兰主管部门提交有关替代其附录30B中卫星固定业务规划（附录30B第7条脚注9）中分配的相关要求。2007年12月19日，乌克兰主管部门提交了有关申请新分配UKR00001的通知单，并在2009年9月22日的BR IFIC第2653期中公布，其中附有无线电通信局的如下注释：

1) 在根据附录30B（WRC-12，修订版）第7条第7.2款的规定申请新的分配后，按照附录30B的第6条第6.7款公布了上述指配。

2) 由于新申请的分配与列表中的指配不相兼容，根据附录30B第7条第7.5款得出的审查结论不合格。因此，该分配被视为按照附录30B第7条第7.2款的规定，在附录30B的第6条第6.1款项下提交的资料。

3) 在附录30B第6条的规定圆满落实后，可能需要执行附录30B第6.35款，以便将指配作为新的国家分配纳入规划。

4) 在应用附录30B第6条程序时，相关的指配同现有的位于50.5°E的UKR00000进行了组合（参见附录30B第6.5段相关的《程序规则》第4段）。

乌克兰主管部门已收到无线电通信局于2015年11月5日所发传真，其编号为30B(SNP)O-2015-004631，其中通报了UKR00001卫星网络频率指配已经进入附录30B的列表，并将会在2015年11月10日的第2807期BR IFIC中公布。成功完成附录30B第6条的条款已经使乌克兰主管部门可以提出要求，请世界无线电通信大会在卫星固定业务附录30B规划中纳入新的国家分配UKR00001。

提案

按照上述无线电通信局对UKR00001通知单所做的第3点说明，乌克兰主管部门按照《无线电规则》附录30B第6.35款的要求，请求世界无线电通信大会：

1) 审议乌克兰有关将UKR00001卫星网络覆盖乌克兰国土的频率指配作为乌克兰新的国家分配，纳入附录30B卫星固定业务的规划之中；

2) 将乌克兰UKR00001新的国家分配的参数纳入附录30B第10条之中，并相应地从第10条中取消现有乌克兰国家分配UKR00000，删除有关乌克兰可在WRC-07之后取代其现有国家分配UKR00000的附录30B第7条脚注9。

附录30B（WRC-12，修订版）

4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz、10.70-10.95 GHz、
11.2-11.45 GHz和12.75-13.25 GHz频段内
卫星固定业务的条款和相关规划

MOD UKR/201/1

第10条（WRC-15，修订版）

4 500-4 800 MHz、6 725-7 025 MHz、10.70-10.95 GHz、
11.20-11.45 GHz和12.75-13.25 GHz频段内
卫星固定业务的规划

A.1 规划各栏的标题

第2栏 标称轨道位置，用度表示

第3栏 瞄准点经度，用度表示

第4栏 瞄准点纬度，用度表示

第5栏 椭圆截面半功率波束主轴，用度表示

第6栏 椭圆截面半功率波束副轴，用度表示

第7栏 椭圆方位确定如下：在与波束轴相垂直的平面上，椭圆的主轴方向由从赤道平面的平行线到椭圆主轴按逆时针方向测得的最近度数的角度来确定

第8栏 地球站等效全向辐射功率（*e.i.r.p.*）密度（dB(W/Hz)）

第9栏 卫星等效全向辐射功率（*e.i.r.p.*）密度（dB(W/Hz)）

第10栏 备注

| 4 500-4 800 MHz,6 725-7 025 MHz |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| UGA00000 | 31.50 | 32.20 | 0.90 | 1.60 | 1.60 | 90.00 | −9.6 | −40.3 |  |
| UKR00001 | 38.20 | 31.73 | 48.22 | 1.98 | 1.60 | 178.15 | −15.1 | −40.7 |  |
| URG00000 | −86.10 | −56.30 | −33.70 | 1.60 | 1.60 | 90.00 | −9.6 | −40.7 |  |
| USA00000 | −101.00 | −93.90 | 36.80 | 8.20 | 3.60 | 172.00 | −0.9 | −38.3 | \*/MB16 |

| 10.70-10.95 GHz,11.20-11.45 GHz,12.75-13.25 GHz |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| UGA00000 | 31.50 | 32.20 | 0.90 | 1.50 | 1.00 | 70.00 | −6.3 | −28.9 |  |
| UKR00001 | 38.20 | 31.73 | 48.22 | 2.21 | 0.97 | 178.15 | −9.1 | −31.0 |  |
| URG00000 | −86.10 | −56.30 | −33.70 | 1.10 | 1.00 | 58.00 | −6.5 | −27.7 |  |
| USA00000 | −101.00 |  |  |  |  |  | 11.2 | −23.9 | 3,\*/MB16 |

MOD UKR/201/2

第7条（WRC-15，修订版）

为国际电联新成员国在规划中增加一个新分配的程序

7.1 一国[[1]](#footnote-1)\*\*的主管部门已加入国际电联成为成员国，但在规划中还没有本国分配或在列表中没有由分配转变而来的指配时，须按照下列程序得到一个国家分配。

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \*\* 巴勒斯坦可应用此程序获得附录**30B**规划中的指配。此类指配应根据1995年9月28日的以-巴临时协议，尽管有理事会第741号决议、以及全权代表大会第99号决议（2006年，安塔利亚，修订版）专为巴勒斯坦使用。这并不妨碍今后以色列国与巴勒斯坦之间达成其它的协议。 [↑](#footnote-ref-1)