|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15) Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015** |  |
| **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |  |
|  |  |
| COMISIÓN 6 | **Documento 261-S** |
|  | **12 de noviembre de 2015** |
|  | **Original: inglés** |
|  | |
| Sudán del Sur (República de) | |
| propuestas para los trabajos de la conferencia | |
|  | |
| Punto 8 del orden del día | |

8 examinar las peticiones de las administraciones de suprimir las notas de sus países o de que se suprima el nombre de sus países de las notas, cuando ya no sea necesario, teniendo en cuenta la Resolución **26 (Rev.CMR-07)**, y adoptar las medidas oportunas al respecto;

Propuestas

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias  
(Véase el número 2.1)

MOD SSD/261/1

5.294 Atribución adicional:  en Arabia Saudita, Camerún, Côte d'Ivoire, Egipto, Etiopía, Israel, Kenya, Libia, República Árabe Siria, Chad y Yemen, la banda 470-582 MHz está también atribuida, a título secundario, al servicio fijo.     (CMR‑15)

**Motivos:** La banda 470-582 MHz está atribuida y se utiliza para los servicios de radiodifusión en Sudán del Sur.

MOD SSD/261/2

5.300 *Atribución adicional:*en Arabia Saudita, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Israel, Jordania, Libia, Omán, Qatar, República Árabe Siria y Sudán, la banda 582‑790 MHz está también atribuida, a título secundario, a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico.     (CMR‑15)

**Motivos:** La banda 582-790 MHz está atribuida y se utiliza para la radiodifusión y será utilizada para los servicios móviles en Sudán del Sur.

MOD SSD/261/3

5.457B En las bandas 5 925-6 425 MHz y 14-14,5 GHz, las estaciones terrenas situadas a bordo de barcos pueden funcionar con las características y en las condiciones que figuran en la Resolución **902** **(CMR‑03)** en Argelia, Arabia Saudita, Bahrein, Comoras, Djibouti, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Qatar, República Árabe Siria, Sudán, Túnez y Yemen, así como en el servicio móvil marítimo por satélite a título secundario; tal utilización se efectuará de conformidad con la Resolución **902** **(CMR‑03)**.     (CMR‑15)

**Motivos:** Sudán del Sur no posee servicios de comunicaciones marítimas porque carece de costa.

MOD SSD/261/4

5.471 *Atribución adicional:*en Argelia, Alemania, Bahrein, Bélgica, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Grecia, Indonesia, Irán (República Islámica del), Libia, Países Bajos, Qatar y Sudán, las bandas 8 825-8 850 MHz y 9 000-9 200 MHz están también atribuidas, a título primario, al servicio de radionavegación marítima sólo para los radares costeros.     (CMR‑15)

**Motivos:** Sudán del Sur no posee servicios de comunicaciones marítimas porque carece de costa.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_