|  |  |
| --- | --- |
| **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-15) Genève, 2-27 novembre 2015** |  |
| **UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS** |  |
|  |  |
| **SÉANCE PLÉNIÈRE** | **Document 284-F** |
|  | **13 novembre 2015** |
|  | **Original: anglais** |
|  | |
| Angola (République d')/Burkina Faso/Burundi (République du)/Cambodge (Royaume du)/Colombie (République de)/Equateur/Gabonaise (République)/Ghana/Guinée-Bissau (République de)/Lesotho (Royaume du)/Malawi/Mexique/Mongolie/Papouasie-Nouvelle-Guinée/Rwanda  (République du)/Sénégal (République du)/Soudan (République du)/Sudafricaine (République)/Swaziland (Royaume du)/Tanzanie (République-Unie de)/ Tchad (République du)/Togolaise (République)/Uruguay (République  orientale de l')/Zambie (République de)/Zimbabwe (République du) | |
| PROPOSITIONS POUR LES TRAVAUX DE LA CONFéRENCE | |
|  | |
| Point 1.1 de l'ordre du jour | |

1.1 envisager des attributions de fréquences additionnelles au service mobile à titre primaire et identifier des bandes de fréquences additionnelles pour les Télécommunications mobiles internationales (IMT) ainsi que les dispositions réglementaires correspondantes, afin de faciliter le développement des applications mobiles à large bande de Terre, conformément à la Résolution **233 (CMR‑12)**;

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences  
(Voir le numéro 2.1)

MOD AGL/BFA/BDI/CBG/CLM/EQA/GAB/GHA/GNB/LSO/MWI/MEX/MNG/PNG/  
RRW/SEN/SDN/AFS/SWZ/TZA/TCD/TGO/URG/ZMB/ZWE/284/1

5.429 *Attribution additionnelle*:dans les pays suivants: Angola, Arabie saoudite, Bahreïn, Bangladesh, Brunéi Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, Chine, Colombie, Congo (Rép. du), Corée (Rép. de), Côte d'Ivoire, Egypte, Emirats arabes unis, Equateur, Gabon, Ghana, Guinée-Bissau, Inde, Indonésie, Iran (République islamique d'), Iraq, Israël, Japon, Jordanie, Kenya, Koweït, Lesotho, Liban, Libye, Malaisie, Malawi, Mexique, Mongolie, Oman, Ouganda, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Qatar, République arabe syrienne, Rép. dém. du Congo, Rép. pop. dém. de Corée, Rwanda, Sénégal, Soudan, Sudafricaine (Rép.), Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Uruguay, Yémen, Zambie et Zimbabwe, la bande 3 300-3 400 MHz est, de plus, attribuée aux services fixe et mobile à titre primaire. Les pays riverains de la Méditerranée ne peuvent pas prétendre à la protection de leurs services fixe et mobile vis-à-vis du service de radiolocalisation.     (CMR‑12)

**Motifs:** Attribution additionnelle aux services mobile et fixe dans la bande 3 300-3 400 MHz.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_