|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19)Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 1к Документу 16-R** |
|  | **8 октября 2019 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Общие предложения европейских стран |
| Предложения для работы конференции |
|  |
| Пункт 1.1 повестки дня |

1.1 рассмотреть распределение полосы частот 50−54 МГц любительской службе в Районе 1 в соответствии с Резолюцией **658 (ВКР-15)**;

Введение

На протяжении многих лет многие страны СЕПТ распределяли 2 МГц диапазона частот 50−54 МГц любительской службе, основываясь на национальных мерах и нормативных положениях.

Исходя из потребностей в спектре для существующих и будущих применений любительской службы, а также результатов проведенных исследований совместимости, СЕПТ поддерживает статус вторичного распределения в полосе частот 50−52 МГц.

СЕПТ предлагает примечание ("Другая категория службы"), в котором будут перечислены страны СЕПТ, в которых любительская служба будет иметь распределение на первичной основе в полосе 50−50,5 МГц, с указанием положений о защите существующих служб в этой полосе частот.

Предложения

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот
(См. п. 2.1)

MOD EUR/16A1/1#50226

47–75,2 МГц

|  |
| --- |
| Распределение по службам |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 47–50РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ | 47–50ФИКСИРОВАННАЯПОДВИЖНАЯ | 47–50ФИКСИРОВАННАЯПОДВИЖНАЯРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
| 5.162А 5.163 5.164 5.165 |  | 5.162А |
| 50–52РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯЛюбительская5.162А 5.164 5.165 5.169 ADD 5.A11 ADD 5.B11 ADD 5.C11  | 50–54 ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ |
| 52–68РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |  5.162А 5.167 5.167A 5.168 5.170 |
| 54–68РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯФиксированнаяПодвижная | 54–68ФИКСИРОВАННАЯПОДВИЖНАЯРАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ |
| 5.162А 5.163 5.164 5.165 5.169 5.171 | 5.172 | 5.162А |

ADD EUR/16A1/2

5.A11 В Районе 1, за исключением стран, перечисленных в п. **5.169**, напряженность поля, создаваемого любительской станцией в полосе частот 50,0−52,0 МГц, не должна превышать расчетное значение +6 дБ(мкВ/м) на высоте 10 м над уровнем земли в течение более 10% времени вдоль границы страны либо на границе зоны обслуживания работающих аналоговых радиовещательных станций, как согласовано между заинтересованными администрациями.    (ВКР‑19)

ADD EUR/16A1/3

5.B11 Станции любительской службы в полосе частот 50−52 МГц, за исключением стран, перечисленных в п. **5.169**, не должны создавать вредных помех радарам профиля ветра, работающим в радиолокационной службе в соответствии с п. **5.162A**, или требовать защиты от них.     (ВКР‑19)

ADD EUR/16A1/4

5.C11 *Другая категория службы*: В Хорватии, Чешской Республике, Венгрии, Словакии, Испании, Соединенном Королевстве[, названия стран] полоса частот 50−50,5 МГц распределена любительской службе на первичной основе. В этих странах любительская служба не должна создавать вредных помех станциям радиовещательной, фиксированной и подвижной служб, работающим в соответствии с Регламентом радиосвязи в полосе частот 50−50,5 МГц в странах, не перечисленных в этом положении, или требовать защиты от них. В Районе 1, за исключением стран, перечисленных в п. **5.169**, радарам профиля ветра, работающим в радиолокационной службе в соответствии с п. **5.162A**, разрешено работать на равных основаниях со станциями любительской службы в полосе 50–50,5 МГц.     (ВКР‑19)

SUP EUR/16A1/5#50225

РЕЗОЛЮЦИЯ 658 (ВКР-15)

Распределение полосы частот 50−54 МГц любительской службе в Районе 1

**Основания**: В Резолюции более нет необходимости, поскольку рассмотрение вопроса о распределении любительской службе в Районе 1 в полосе частот 50−54 МГц завершено.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_