|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19) شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 4 للوثيقة 24(Add.13)-A |
|  | 20 سبتمبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| مقترحـات مشتركـة مقدمة من جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | |
|  | |
| بند جدول الأعمال 13.1 | |

13.1 النظر في تحديد نطاقات تردد من أجل التطوير المستقبلي للاتصالات المتنقلة الدولية (IMT)، بما في ذلك إمكانية توزيع ترددات إضافية للخدمة المتنقلة على أساس أولي، وفقاً للقرار **238 (WRC‑15)**؛

الجزء 4 - نطاق التردد GHz 47-45,5

مقدمة

تقدم هذه الوثيقة المقترحات المشتركة المقدمة من جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات بشأن نطاق التردد GHz 47‑45,5، في إطار البند 13.1 من جدول أعمال المؤتمر WRC-19.

المقترحات

لا يؤيد أعضاء جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات إدخال تغييرات على لوائح الراديو فيما يتعلق بنطاق التردد هذا.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

NOC ACP/24A13A4/1

GHz 47,5-40

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 40,5-40 **استكشاف الأرض الساتلية** (أرض-فضاء)  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض) 516B.5  **متنقلة**  **متنقلة ساتلية** (فضاء-أرض)  **أبحاث فضائية** (أرض-فضاء)  استكشاف الأرض الساتلية (فضاء-أرض) | | |
| 41-40,5  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **إذاعية**  **إذاعية ساتلية**  متنقلة  547.5 | 41-40,5  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض) 516B.5  **إذاعية**  **إذاعية ساتلية**  متنقلة  متنقلة ساتلية (فضاء-أرض)  547.5 | 41-40,5  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **إذاعية**  **إذاعية ساتلية**  متنقلة  547.5 |
| 42,5-41 **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض) 516B.5  **إذاعية**  **إذاعية ساتلية**  متنقلة  547.5 551F.5 551H.5 551I.5 | | |
| 43,5-42.5 **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) 552.5  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران  **فلك راديوي**  149.5 547.5 | | |
| 47-43,5 **متنقلة**  553.5  **متنقلة ساتلية**  **ملاحة راديوية**  **ملاحة راديوية ساتلية**  554.5 | | |
| 47,2-47 **هواة**  **هواة ساتلية** | | |
| 47,5-47,2 **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض) 552.5  **متنقلة**  552A.5 | | |

الأسباب: اتفق أعضاء جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات على عدم تأييد التحديد الخاص بالاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد GHz 47-45,5، خلال المؤتمر WRC-19.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_