|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19)شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 14للوثيقة 24-A |
|  | 23 سبتمبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| مقترحـات مشتركـة مقدمة من جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| بند جدول الأعمال 14.1 |

14.1 النظر، على أساس دراسات قطاع الاتصالات الراديوية وفقاً للقرار **160 (WRC‑15)** في التدابير التنظيمية المناسبة من أجل محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، ضمن التوزيعات الحالية للخدمة الثابتة؛

مقدمة

يؤيد أعضاء جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات عدم إدخال أي تغيير على لوائح الراديو (الأسلوب A كما يرد في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر) من أجل ضمان حماية جميع الخدمات القائمة التي وُزع لها نطاقا التردد MHz 6 520-6 440 وMHz 6 640‑6 560، وحماية التطور المستقبلي لهذه الخدمات.

وإضافةً إلى ذلك، يرى أعضاء جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات أن أي دراسة لنطاق التردد GHz 27,5-24,25 في الإقليم 2 بموجب هذا البند من جدول الأعمال ينبغي ألا تحدّ من إمكانية تحديد النطاق للاتصالات المتنقلة الدولية على أساس عالمي بموجب البند 13.1 من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات لعام 2019.

ويرى أعضاء جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات أنه ينبغي ضمان حماية جميع الخدمات القائمة التي وُزعت لها نطاقات التردد، وحماية التطور المستقبلي لهذه الخدمات.

ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بين أعضاء جماعة آسيا والمحيط الهادئ للاتصالات بشأن أي أسلوب لتناول هذا البند من جدول الأعمال فيما يتعلق بنطاقات التردد التالية GHz 28,2-27,9 وGHz 31,3-31 وGHz 39,5-38 وGHz 47,5-47,2 وGHz 48,2‑47,9.

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

NOC ACP/24A14/1

MHz 6 700-5 570

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 6 700-5 925 **ثابتة** 457.5  **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) 457A.5 457B.5 **متنقلة** 457C.5 458.5 440.5 149.5 |

الأسباب: نؤيد عدم إدخال أي تغيير في نطاقي التردد MHz 6 520-6 440 وMHz 6 640‑6 560.

NOC ACP/24A14/2

القـرار 150 (WRC‑12)

استعمال وصلات بوابات محطات المنصات عالية الارتفاع
للنطاقين MHz 6 520‑6 440 وMHz 6 640‑6 560 في الخدمة الثابتة

الأسباب: نؤيد عدم إدخال أي تغيير في نطاقي التردد MHz 6 520-6 440 وMHz 6 640‑6 560.

SUP ACP/24A14/3#50365

القرار 160 (WRC-15)

تسهيل النفاذ إلى تطبيقات النطاق العريض المقدَّمة
بواسطة محطات منصات عالية الارتفاع

الأسباب: لا حاجة إلى إجراء المزيد من الأعمال.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_