|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19)شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الوثيقة 25-A |
|  | 23 سبتمبر 2019 |
|  | الأصل: بالإسبانية |
|  |
| جمهورية باراغواي |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| ‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎بند جدول الأعمال (1.1.9)1.9 |

9 النظر في تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية:

1.9 بشأن أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية منذ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015 (WRC‑15)؛

 (1.1.9)1.9 القـرار **212 (Rev.WRC-15)** - تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاقَي التردد MHz 2 025-1 885 وMHz 2 200‑2 110

خلفية

أتاح البند 9.1.1 من جدول أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 الفرصة لدراسة القرار **212 (Rev.WRC‑15)**، بشأن تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية في نطاقَي التردد MHz 2 025-1 885 وMHz 2 200‑2 110.

وفي هذا الصدد، حجزت باراغواي، شأنها شأن بلدان مجاورة أخرى أو بلدان الإقليم 2، نطاقَي التردد MHz 1 910-1 850 (الوصلة الصاعدة) وMHz 1 990-1 930 (الوصلة الهابطة) للاتصالات المتنقلة الدولية للأرض، وفقاً لترتيب الترددات B5 الوارد في الجدول 4 من التوصية ITU-R M.1036-5.

ومع ذلك، لا تظهر باراغواي في قائمة بلدان الإقليم 2 الواردة في الحاشية رقم 389B.5 من لوائح الراديو والتي تحمي المكون الأرضي للاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد MHz 1 990-1 980.

وعملاً بالقرار **26 (Rev.WRC-07)،** تقترح الإدارة في باراغواي أن ينظر المؤتمر في تعديل الحاشية رقم 389B.5 من لوائح الراديو لإدراج باراغواي في القائمة المذكورة، وفقاً للاقتراح أدناه.

المقترح

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

MOD PRG/25/1

MHz 2 170-1 710

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 2 010-1 980 **ثابتة** **متنقلة** **متنقلة ساتلية** (أرض-فضاء) 351A.5 389F.5 389B.5.MOD 389A.5 388.5 |

MOD PRG/25/2

389B.5 إن استعمال الخدمة المتنقلة الساتلية للنطاق MHz 1 990-1 980 ألا يسبب تداخلات ضارة للخدمتين الثابتة والمتنقلة وألا يعرقل تطور هاتين الخدمتين، وذلك في البلدان التالية: الأرجنتين والبرازيل وكندا وشيلي والإكوادور والولايات المتحدة وهندوراس وجامايكا والمكسيك وباراغواي وبيرو وسورينام وترينيداد وتوباغو وأوروغواي وﻓﻨﺰويلا.

الأسباب: حجزت باراغواي نطاقَي التردد MHz 1 910-1 850 (الوصلة الصاعدة) وMHz 1 990-1 930 (الوصلة الهابطة) للاتصالات المتنقلة الدولية الأرضية، وفقاً لترتيب الترددات B5 الوارد في الجدول 4 من التوصية ITU‑R M.1036-5.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_