|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19) شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الوثيقة 30-A |
|  | 30 سبتمبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| منغوليا | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | |
|  | |
| بند جدول الأعمال 8 | |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تعد مطلوبة، وفقاً للقرار **26 (Rev.WRC−07)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

مقدمة

**طبقاً للقرار 26 (Rev.WRC‑07)**، **بحثت إدارة منغوليا الحواشي المتعلقة بجدول توزيع نطاقات التردد وتقترح حذف اسم بلدها من الحواشي رقم 67.5** و**277.5** و**455.5** و**473.5** و**478.5**.

المقترحات

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD MNG/30/1

67.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق 148,5-130 kHz أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس ثانوي في البلدان التالية: قيرغيزستان وتركمانستان. وتشغل هذه الخدمة داخل هذه البلدان وفيما بينها على أساس المساواة في حقوق التشغيل.(WRC‑19)

الأسباب: لا يوجد أي استخدام لخدمة الملاحة الراديوية في النطاق kHz 148,5-130 في منغوليا، ولذلك لم تعد الإحالة إلى منغوليا في هذه الحاشية ضرورية.

MOD MNG/30/2

277.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 440‑430 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في البلدان التالية: أنغولا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروس والكاميرون وجمهورية الكونغو وجيبوتي والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وإسرائيل وكازاخستان ومالي وأوزبكستان وبولندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وقيرغيزستان وسلوفاكيا ورومانيا ورواندا وطاجيكستان وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC-19)

الأسباب: لا يوجد أي استخدام للخدمة الثابتة في النطاق MHz 440-430 في منغوليا، ولذلك لم تعد الإحالة إلى منغوليا في هذه الحاشية ضرورية.

MOD MNG/30/3

455.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 5 850-5 670 أيضاً للخدمة الثابتة على أساس أولي في أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وكوبا والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وكازاخستان ومولدوفا وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC19)

الأسباب: لا يوجد أي استخدام للخدمة الثابتة في النطاق MHz 5 850-5 670 في منغوليا، ولذلك لم تعد الإحالة إلى منغوليا في هذه الحاشية ضرورية.

MOD MNG/30/4

473.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاقان MHz 9 000-8 850 وMHz 9 300-9 200 أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في البلدان التالية: أرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروس وكوبا والاتحاد الروسي وجورجيا وهنغاريا وأوزبكستان وبولندا وقيرغيزستان ورومانيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC19)

الأسباب: لا يوجد أي استخدام لخدمة الملاحة الراديوية في النطاقين MHz 9 000-8 850 وMHz 9 300-9 200 في منغوليا، ولذلك لم تعد الإحالة إلى منغوليا في هذه الحاشية ضرورية.

MOD MNG/30/5

478.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 10 000-9 800 أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في البلدان التالية: أذربيجان وقيرغيزستان ورومانيا وتركمانستان وأوكرانيا.(WRC-19)

الأسباب: لا يوجد أي استخدام لخدمة الملاحة الراديوية في النطاق MHz 10 000-9 800 في منغوليا، ولذلك لم تعد الإحالة إلى منغوليا في هذه الحاشية ضرورية.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_