|  |  |
| --- | --- |
| **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-19) Шарм-эль-Шейх, Египет, 28 октября – 22 ноября 2019 года** | logo_R_ |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 20 к Документу 36-R** |
|  | **2 октября 2019 года** |
|  | **Оригинал: русский** |
|  | |
| Узбекистан (Республика) | |
| Предложения для работы конференции | |
|  | |
| Пункт 8 повестки дня | |

8 рассмотреть просьбы от администраций об исключении примечаний, относящихся к их странам, или исключении названий их стран из примечаний, если в этом более нет необходимости, принимая во внимание Резолюцию **26 (Пересм. ВКР-07)**, и принять по ним надлежащие меры;

Введение

В соответствии с Резолюцией 26 (Переем. ВКР-07) администрация Узбекистана рассмотрела примечания к Таблице распределения частот и предлагает исключить название страны Узбекистана из примечаний, приведенных в Приложении.

Предложение

СТАТЬЯ 5

Распределение частот

Раздел IV – Таблица распределения частот  
(См. п. 2.1)

MOD UZB/36A20/1

3230–5003 кГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 4 438–4 488  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)  Радиолокационная 5.132A  MOD 5.132B | 4 438–4 488  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной (R)  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А | 4 438–4 488  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  Радиолокационная 5.132А |

MOD UZB/36A20/2

5.132B *Заменяющее распределение*:  в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане полоса частот 4438–4488 кГц распределена фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службам на первичной основе.     (ВКР‑19)

**Основания**: Упоминание Узбекистана в примечании п. **5.132В** Регламента радиосвязи (РР) более не требуется.

MOD UZB/36A20/3

5003–7000 кГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 5 250–5 275  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  Радиолокационная 5.132А  MOD 5.133A | **5 250–5 275**  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А | **5 250–5 275**  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  Радиолокационная 5.132А |

MOD UZB/36A20/4

5.133A *Заменяющее распределение*:  в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане полосы частот 5250−5275 кГц и 26 200−26 350 кГц распределены фиксированной и подвижной, за исключением воздушной подвижной, службам на первичной основе.     (ВКР‑19)

**Основания**: Упоминание Узбекистана в примечании п. **5.133A** РР более не требуется.

MOD UZB/36A20/5

7450–13 360 кГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 9 040–9 305  ФИКСИРОВАННАЯ | 9 040–9 400  ФИКСИРОВАННАЯ | 9 040–9 305  ФИКСИРОВАННАЯ |
| 9 305–9 355  ФИКСИРОВАННАЯ  Радиолокационная 5.145A  MOD 5.145B | 9 305–9 355  ФИКСИРОВАННАЯ  Радиолокационная 5.145A |
| 9 355–9 400  ФИКСИРОВАННАЯ | 9 355–9 400  ФИКСИРОВАННАЯ |

MOD UZB/36A20/6

5.145B *Заменяющее распределение*:  в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане полосы частот 9305−9355 кГц и 16 100−16 200 кГц распределены фиксированной службе на первичной основе.     (ВКР‑19)

**Основания**: Упоминание Узбекистана в примечании п. **5.145В** РР более не требуется.

MOD UZB/36A20/7

13 360–18 030 кГц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | | |
| Район 1 | Район 2 | | Район 3 |
| 13 450–13 550  ФИКСИРОВАННАЯ  Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)  Радиолокационная 5.132А  MOD 5.149A | 13 450–13 550  ФИКСИРОВАННАЯ  Подвижная, за исключением воздушной подвижной (R)  Радиолокационная 5.132А | | |
| ... |  | | |
| 16 100–16 200  ФИКСИРОВАННАЯ  Радиолокационная 5.145А  MOD 5.145B | 16 100–16 200  ФИКСИРОВАННАЯ  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.145A | 16 100–16 200  ФИКСИРОВАННАЯ  Радиолокационная 5.145A | |

MOD UZB/36A20/8

5.149A *Заменяющее распределение*:  в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане полоса частот 13 450−13 550 кГц распределена фиксированной службе на первичной основе, а подвижной, за исключением воздушной подвижной (R), службе – на вторичной основе.     (ВКР‑19)

**Основания**: Упоминание Узбекистана в примечании п. **5.149A** РР более не требуется.

MOD UZB/36A20/9

23 350–27 500 кГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 24 450–24 600  ФИКСИРОВАННАЯ  СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ  Радиолокационная 5.132А  MOD 5.158 | 24 450–24 650  ФИКСИРОВАННАЯ  СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А | 24 450–24 600  ФИКСИРОВАННАЯ  СУХОПУТНАЯ ПОДВИЖНАЯ  Радиолокационная 5.132А |
| ... |  | |
| 26 200–26 350  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  Радиолокационная 5.132А  MOD 5.133A | 26 200–26 420  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А | 26 200–26 350  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ, за исключением воздушной подвижной  Радиолокационная 5.132А |

MOD UZB/36A20/10

5.158 *Заменяющее распределение*:  в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане полоса частот 24 450−24 600 кГц распределена фиксированной и сухопутной подвижной службам на первичной основе.     (ВКР‑19)

**Основания:** Упоминание Узбекистана в примечании п. **5.158** РР более не требуется.

MOD UZB/36A20/11

27,5–40,98 МГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Распределение по службам | | |
| Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 38,25–39  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ | 38,25–39,986  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ | 38,25–39,5  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ |
| 39–39,5  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ  Радиолокационная 5.132А  MOD 5.159 |
| 39,5–39,986  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ | 39,5–39,986  ФИКСИРОВАННАЯ  ПОДВИЖНАЯ  РАДИОЛОКАЦИОННАЯ 5.132А |

MOD UZB/36A20/12

5.159 *Заменяющее распределение*:  в Армении, Беларуси, Молдове и Кыргызстане полоса частот 39−39,5 МГц распределена фиксированной и подвижной службам на первичной основе.     (ВКР‑19)

**Основания**: Упоминание Узбекистана в примечании п. **5.159** РР более не требуется.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_