|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-19)Sharm el-Sheikh (Egipto), 28 de octubre – 22 de noviembre de 2019** | **logo_S_** |
|  |  |
|  |  |
| SESIÓN PLENARIA | **Addéndum 20 alDocumento 36-S** |
|  | **2 de octubre de 2019** |
|  | **Original: ruso** |
|  |
| Uzbekistán (República de) |
| Propuestas para los trabajos de la Conferencia |
|  |
| Punto 8 del orden del día |

8 examinar las peticiones de las administraciones de suprimir las notas de sus países o de que se suprima el nombre de sus países de las notas, cuando ya no sea necesario, teniendo en cuenta la Resolución **26 (Rev.CMR-07**), y adoptar las medidas oportunas al respecto;

Introducción

De conformidad con la Resolución **26 (Rev.CMR-07)**, la Administración de Uzbekistán ha examinado las notas del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias y propone la supresión del nombre de Uzbekistán de las notas que figuran en el Anexo a la presente.

Propuesta

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD UZB/36A20/1

3 230-5 003 kHz

|  |
| --- |
| Atribución a los servicios |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 4 438-4 488FIJOMÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)Radiolocalización 5.132A | 4 438-4 488FIJOMÓVIL salvo móvil aeronáutico (R)RADIOLOCALIZACIÓN 5.132A | 4 438-4 488FIJOMÓVIL salvo móvilaeronáuticoRadiolocalización 5.132A |
| MOD 5.132B |  |  |

MOD UZB/36A20/2

5.132B *Atribución sustitutiva*: en Armenia, Belarús, Moldova y Kirguistán, la banda de frecuencias 4 438‑4 488 kHz está atribuida a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título primario.     (CMR-19)

**Motivos**: Ya no es necesaria la referencia a Uzbekistán en la nota número **5.132B** del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR).

MOD UZB/36A20/3

5 003-7 450 kHz

|  |
| --- |
| Atribución a los servicios |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 5 250-5 275FIJOMÓVIL salvo móvilaeronáuticoRadiolocalización 5.132A | 5 250-5 275FIJOMÓVIL salvo móvilaeronáutico RADIOLOCALIZACIÓN 5.132A | 5 250-5 275FIJOMÓVIL salvo móvilaeronáuticoRadiolocalización 5.132A |
| MOD 5.133A |  |  |

MOD UZB/36A20/4

5.133A *Atribución sustitutiva*:  en Armenia, Belarús, Moldova y Kirguistán, las bandas de frecuencias 5 250‑5 275 kHz y 26 200‑26 350 kHz están atribuidas a los servicios fijo y móvil, salvo móvil aeronáutico, a título primario.     (CMR-19)

**Motivos**: Ya no es necesaria la referencia a Uzbekistán en la nota número **5.133A** del RR.

MOD UZB/36A20/5

7 450-13 360 kHz

|  |
| --- |
| Atribución a los servicios |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 9 040-9 305FIJO | 9 040-9 400FIJO | 9 040-9 305FIJO |
| 9 305-9 355FIJORadiolocalización 5.145AMOD 5.145B | 9 305-9 355FIJORadiolocalización 5.145A |
| 9 355-9 400FIJO | 9 355-9 400FIJO |

MOD UZB/36A20/6

5.145B *Atribución sustitutiva:* en Armenia, Belarús, Moldova y Kirguistán, las bandas de frecuencias 9 305‑9 355 kHz y 16 100‑16 200 kHz están atribuidas al servicio fijo a título primario.     (CMR-19)

**Motivos**: Ya no es necesaria la referencia a Uzbekistán en la nota número **5.145B** del RR.

MOD UZB/36A20/7

13 360-18 030 kHz

|  |
| --- |
| Atribución a los servicios |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 13 450-13 550FIJOMóvil salvo móvil aeronáutico (R)Radiolocalización 5.132AMOD 5.149A | 13 450-13 550 FIJO Móvil salvo móvil aeronáutico (R) Radiolocalización 5.132A |
| 16 100-16 200FIJORadiolocalización 5.145A | 16 100-16 200FIJORADIOLOCALIZACIÓN 5.145A | 16 100-16 200FIJORadiolocalización5.145A |
| MOD 5.145B |  |  |

MOD UZB/36A20/8

5.149A *Atribución sustitutiva*: en Armenia, Belarús, Moldova y Kirguistán, la banda de frecuencias 13 450-13 550 kHz está atribuida al servicio fijo a título primario y al servicio móvil, salvo móvil aeronáutico (R), a título secundario.     (CMR-19)

**Motivos**: Ya no es necesaria la referencia a Uzbekistán en la nota número **5.149A** del RR.

MOD UZB/36A20/9

23 350-27 500 kHz

|  |
| --- |
| Atribución a los servicios |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 24 450-24 600FIJOMÓVIL TERRESTRERadiolocalización 5.132A | 24 450-24 650FIJOMÓVIL TERRESTRERADIOLOCALIZACIÓN 5.132A | 24 450-24 600FIJOMÓVIL TERRESTRERadiolocalización 5.132A |
| MOD 5.158 |  |
| 26 200-26 350FIJOMÓVIL salvo móvil aeronáuticoRadiolocalización 5.132A | 26 200-26 420FIJOMÓVIL salvo móvil aeronáuticoRADIOLOCALIZACIÓN 5.132A | 26 200-26 350FIJOMÓVIL salvo móvil aeronáuticoRadiolocalización 5.132A |
| MOD 5.133A |  |

MOD UZB/36A20/10

5.158 *Atribución sustitutiva*:  en Armenia, Belarús, Moldova y Kirguistán, la banda de frecuencias 24 450‑24 600 kHz está atribuida a los servicios fijo y móvil terrestre a título primario.     (CMR-19)

**Motivos**: Ya no es necesaria la referencia a Uzbekistán en la nota número **5.158** del RR.

MOD UZB/36A20/11

27,5-40,98 MHz

|  |
| --- |
| Atribución a los servicios |
| Región 1 | Región 2 | Región 3 |
| 38,25-39FIJOMÓVIL | 38,25-39,986FIJOMÓVIL | 38,25-39,5FIJOMÓVIL |
| 39-39,5FIJOMÓVILRadiolocalización 5.132A |
| MOD 5.159 |  |
| 39,5-39,986FIJOMÓVIL | 39,5-39,986FIJOMÓVILRADIOLOCALIZACIÓN5.132A |

MOD UZB/36A20/12

5.159 *Atribución sustitutiva*:  en Armenia, Belarús, Moldova y Kirguistán, la banda de frecuencias 39‑39,5 MHz está atribuida a los servicios fijo y móvil a título primario.     (CMR-19)

**Motivos**: Ya no es necesaria la referencia a Uzbekistán en la nota número **5.159** del RR.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_