|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19) شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 20 للوثيقة 51-A |
|  | 4 أكتوبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  | |
| جمهورية أذربيجان | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | |
|  | |
| بند جدول الأعمال 8 | |

8 النظر في طلبات الإدارات التي ترغب في حذف الحواشي الخاصة ببلدانها أو حذف أسماء بلدانها من الحواشي إذا لم تعد مطلوبة، وفقاً للقرار **26 (Rev.WRC‑07)**، واتخاذ التدابير المناسبة بشأنها؛

وفقاً للقرار **26 (Rev.WRC‑07)**، قامت إدارة الاتصالات بجمهورية أذربيجان بمراجعة حواشي جدول توزيع نطاقات التردد وتقترح حذف اسم أذربيجان من الحواشي **128.5** و**194.5** و**312.5** و**350.5** و**428.5** و**430.5** و**448.5** من لوائح الراديو.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD AZE/51A20/1

128.5 يجوز بصفة استثنائية، لمحطات الخدمة الثابتة ذات القدرة المتوسطة التي لا تتجاوز W 50 والتي تجري الاتصالات داخل حدود البلد الذي توجد فيه فقط، أن تستخدم ترددات النطاقين kHz 4 123‑4 063 وkHz 4 438‑4 130 شريطة ألا تسبب تداخلاً ضاراً بالخدمة المتنقلة البحرية. وبالإضافة إلى ذلك يمكن تشغيل محطات الخدمة الثابتة ذات القدرة المتوسطة التي لا تتجاوز kW 1 في النطاقات kHz 4 123‑4 063 وkHz 4 133‑4 130 وkHz 4 438‑4 408، في البلدان التالية: أفغانستان والأرجنتين وأرمينيا وبيلاروس وبوتسوانا وبوركينا فاصو وجمهورية إفريقيا الوسطى والصين والاتحاد الروسي وجورجيا والهند وكازاخستان ومالي والنيجر وباكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتشاد وتركمانستان وأوكرانيا، شريطة أن تكون واقعة على مسافة km 600 على الأقل من السواحل وألا تسبب تداخلاً ضاراً بالخدمة المتنقلة البحرية.(WRC-19)

الأسباب: لم تعد هناك ضرورة للإشارة إلى أذربيجان في هذه الحاشية.

MOD AZE/51A20/2

194.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 108-104 أيضاً في قيرغيزستان والصومال وتركمانستان للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران (R)، على أساس ثانوي.(WRC-19)

الأسباب: لم تعد هناك ضرورة للإشارة إلى أذربيجان في هذه الحاشية.

MOD AZE/51A20/3

312.5 *توزيع إضافي*:  يوزع أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية للطيران على أساس أولي نطاق التردد MHz 862‑645 في البلدان التالية: أرمينيا وبيلاروس والاتحاد الروسي وجورجيا وكازاخستان وأوزبكستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوكرانيا، ونطاقات التردد MHz 686‑646 وMHz 758‑726 وMHz 814‑766 وMHz 862‑822 في بلغاريا، ونطاق التردد MHz 862‑860 حتى 31 ديسمبر 2017 في بولندا.(WRC-19)

الأسباب: لم تعد هناك ضرورة للإشارة إلى أذربيجان في هذه الحاشية.

MOD AZE/51A20/4

350.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 1 530-1 525 أيضاً للخدمة المتنقلة للطيران، على أساس أولي في البلدين التاليين: قيرغيزستان وتركمانستان.(WRC-19)

الأسباب: لم تعد هناك ضرورة للإشارة إلى أذربيجان في هذه الحاشية.

MOD AZE/51A20/5

428.5 *توزيع إضافي*:  يوزع نطاق التردد MHz 3 300‑3 100 أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في  قيرغيزستان وتركمانستان.(WRC-19)

الأسباب: لم تعد هناك ضرورة للإشارة إلى أذربيجان في هذه الحاشية.

MOD AZE/51A20/6

430.5 *توزيع إضافي*:  يوزع نطاق التردد MHz 3 400‑3 300 أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في  قيرغيزستان وتركمانستان.(WRC-19)

الأسباب: لم تعد هناك ضرورة للإشارة إلى أذربيجان في هذه الحاشية.

MOD AZE/51A20/7

448.5 *توزيع إضافي*:  يوزع النطاق MHz 5 350‑5 250 أيضاً لخدمة الملاحة الراديوية على أساس أولي في البلدان التالية: قيرغيزستان ورومانيا وتركمانستان.(WRC-19)

الأسباب: لم تعد هناك ضرورة للإشارة إلى أذربيجان في هذه الحاشية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ