|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19)شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الوثيقة 59-A |
|  | 7 أكتوبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| جمهورية كوريا/جمهورية سنغافورة |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| بند جدول الأعمال 14.1 |

14.1 النظر، على أساس دراسات قطاع الاتصالات الراديوية وفقاً للقرار **160 (WRC‑15)** في التدابير التنظيمية المناسبة من أجل محطات المنصات عالية الارتفاع (HAPS)، ضمن التوزيعات الحالية للخدمة الثابتة؛

خلفية

استُكمل تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 (CPM) لإدخال تعديلات مناسبة على الحواشي القائمة والقرارات المتصلة بها في التحديدات المذكورة في الفقرة *إذ يدرك* *ج)* من القرار**(WRC-15) 160**، لتيسير استخدام وصلات محطات المنصات عالية الارتفاع HAPS على الصعيد العالمي أو الإقليمي في نطاقات التردد المحددة حالياً حصراً. ووفقاً للقرار **(WRC-15) 160**، يمكن إزالة التحديد غير المناسب حيثما تعذر تقنياً استخدام تحديد لمحطات HAPS. وبذلك، ترى جمهورية كوريا وسنغافورة أنه لا يمكن تحقيق التعايش بين الخدمات القائمة وأنظمة HAPS العريضة النطاق في نطاقي التردد GHz 28,2‑27,9 وGHz 39,5‑38.

المقترحات

تؤيد جمهورية كوريا وسنغافورة عدم إدخال أي تغييرات على لوائح الراديو (الأسلوب A بصيغته الواردة في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر (CPM)) لضمان حماية جميع الخدمات القائمة الموزَّعة لها نطاقات تردد وتطويرها مستقبلاً في نطاقي التردد GHz 28,2‑27,9 وGHz 39,5‑38، أي أنهما تؤيدان الأسلوبين 6A و8A، على التوالي، الواردين في تقرير الاجتماع التحضيري للمؤتمر.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

NOC KOR/SNG/59/1

GHz 29,9-24,75

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 28,5-27,5 **ثابتة** 537A.5 **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) 539.5 516B.5 484A.5 **متنقلة** 540.5 538.5 |

الأسباب: عدم تأييد إدخال أي تغييرات على نطاق التردد GHz 28,2-27,9.

NOC KOR/SNG/59/2#49777

القرار 145 (REV.WRC-12)

استعمال محطات المنصات عالية الارتفاع في الخدمة الثابتة
في النطاقين GHz 28,2-27,9 وGHz 31,3-31

الأسباب: عدم تأييد إدخال أي تغييرات على نطاق التردد GHz 28,2-27,9.

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

NOC KOR/SNG/59/3

GHz 40-34,2

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 39,5-38 **ثابتة** **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض) **متنقلة** استكشاف الأرض الساتلية (فضاء-أرض) 547.5 |

الأسباب: عدم تأييد إدخال أي تغييرات على نطاقات التردد MHz 39,5-38.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_