|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-19)Sharm el-Sheikh (Egipto), 28 de octubre – 22 de noviembre de 2019** | **logo_S_** |
|  |  |
|  |  |
| SESIÓN PLENARIA | **Addéndum 20 alDocumento 85-S** |
|  | **7 de octubre de 2019** |
|  | **Original: inglés** |
|  |
| Irán (República Islámica del) |
| Propuestas para los trabajos de la Conferencia |
|  |
| Punto 8 del orden del día |

8 examinar las peticiones de las administraciones de suprimir las notas de sus países o de que se suprima el nombre de sus países de las notas, cuando ya no sea necesario, teniendo en cuenta la Resolución **26 (Rev.CMR-07**), y adoptar las medidas oportunas al respecto;

Introducción

La Resolución **26 (Rev.CMR‑07)** insta a las administraciones a que revisen periódicamente las notas del Artículo **5** del Reglamento de Radiocomunicaciones (RR) y propongan la supresión de notas referentes a su país o del nombre de su país en una nota, según corresponda.

La República Islámica del Irán ha examinado las notas pertinentes del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias del Artículo **5** del RR y propone suprimir su nombre del número **5.67B** del RR, relacionado con la banda 135,7-137,8 kHz, y del número **5.401** del RR, relacionado con la banda 2 483,5-2 500 MHz.

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD IRN/85A20/1

5.67B La utilización de la banda 135,7‑137,8 kHz en Argelia, Egipto, Iraq, Líbano, República Árabe Siria, Sudán, Sudán del Sur y Túnez se limita a los servicios fijo y móvil marítimo. El servicio de aficionados no deberá utilizar la banda 135,7‑137,8 kHz en los países citados y los países que autoricen tal utilización deberán tener en cuenta dicha restricción.     (CMR-19)

**Motivos:** Las condiciones mencionadas en esta nota ya no son necesarias en la República Islámica del Irán.

MOD IRN/85A20/2

5.401 En Angola, Australia, Bangladesh, China, Eritrea, Etiopía, India, Líbano, Liberia, Libia, Madagascar, Malí, Pakistán, Papua Nueva Guinea, República Árabe Siria, Rep. Dem. del Congo, Sudán, Swazilandia, Togo y Zambia, la banda de frecuencias 2 483,5‑2 500 MHz ya fue atribuida a título primario al servicio de radiodeterminación por satélite antes de la CMR‑12, a reserva de obtener el acuerdo, con arreglo al número **9.21**, de los países no enumerados en el presente número. Los sistemas del servicio de radiodeterminación por satélite para los que la Oficina de Radiocomunicaciones ha recibido información de coordinación completa antes del 18 de febrero de 2012 mantendrán la misma categoría reglamentaria que en el momento de recibir la información de solicitud de coordinación.     (CMR‑19)

**Motivos:** Dado que no se ha presentado información de coordinación completa sobre ningún sistema antes del 18 de febrero de 2012, ya no es necesario mencionar a la República Islámica del Irán en el número 5.401.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_