|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-19)Sharm el-Sheikh (Egipto), 28 de octubre – 22 de noviembre de 2019** | **logo_S_** |
|  |  |
|  |  |
| SESIÓN PLENARIA | **Addéndum 13 alDocumento 89-S** |
|  | **7 de octubre de 2019** |
|  | **Original: inglés** |
|  |
| Angola (República de)/Botswana (República de)/Eswatini (Reino de)/ Lesotho (Reino de)/Madagascar (República de)/ Malawi/ Mauricio (República de)/Mozambique (República de)/Namibia (República de)/ República Democrática del Congo/ Seychelles (República de) / Sudafricana (República)/Tanzanía (República Unida de)/Zambia (República de) /Zimbabwe (República de) |
| Propuestas para los trabajos de la Conferencia |
|  |
| Punto 1.13 del orden del día |

1.13 considerar la identificación de bandas de frecuencias para el futuro despliegue de las Telecomunicaciones Móviles Internacionales (IMT), incluidas posibles atribuciones adicionales al servicio móvil a título primario, de conformidad con la Resolución **238 (CMR-15)**;

Introducción

Las Administraciones arriba indicadas, pertenecientes a la Comunidad de Desarrollo del África Meridional (SADC), apoyan la identificación de las IMT en las bandas de frecuencias 24,25‑27,5 GHz, 37-43,5 GHz y 66-71 GHz debido a la posibilidad de armonización de estas bandas a escala mundial. La SADC también apoya la identificación de varias bandas en el rango de frecuencias de 50 GHz para las IMT ya que esas bandas no están utilizadas actualmente en las Administraciones de la SADC y los estudios confirman la viabilidad de la compartición con otros servicios. La SADC no apoya la consideración de las bandas de frecuencias siguientes para las IMT: 31,8-33,4 GHz, 47-47,2 GHz, 71-76 GHz y 81-86 GHz

Las propuestas anteriores se presentan de la manera siguiente:

1 banda **24,25-27.5 GHz** – Addéndum 1 al Documento 89 (Add. 13).

2 banda **37-43,5 GHz** – Addéndum 2 al Documento 89 (Add. 13).

3 banda **66-71 GHz** – Addéndum 3 al Documento 89 (Add. 13).

4 rango de **50 GHz** – Addéndum 4 al Documento 89 (Add. 13).

5 bandas para las que se apoya **NOC** – Addéndum 5 al Documento 89 (Add. 13).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_