|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-19)شرم الشيخ، مصر، 28 أكتوبر - 22 نوفمبر 2019 |  |
|  |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 16للوثيقة 92-A |
|  | 7 أكتوبر 2019 |
|  | الأصل: بالإنكليزية |
|  |
| جمهورية الهند |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر |
|  |
| بند جدول الأعمال 16.1 |

16.1 النظر في المسائل المتصلة بأنظمة النفاذ اللاسلكي بما فيها الشبكات المحلية الراديوية (WAS/RLAN) في نطاقات التردد بين MHz 5 150 وMHz 5 925، واتخاذ التدابير التنظيمية المناسبة، بما في ذلك توزيعات طيف إضافية للخدمة المتنقلة وفقاً للقرار **239 (WRC‑15)**؛

مقدمة

في نطاقات التردد MHz 5 350-5 250 وMHz 5 470-5 350 وMHz 5 925-5 850، تؤيد الهند عدم إجراء تغيير على لوائح الراديو فيما يتعلق باستعمال أنظمة النفاذ اللاسلكي/الشبكات المحلية الراديوية (WAS/RLAN) لحماية الخدمات القائمة.

المقترحات

NOC IND/92A16/1

المــواد

NOC

الفصـل II

الترددات

NOC

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد
(انظر الرقم 1.2)

NOC IND/92A16/2#49950

MHz 5 250-4 800

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 5 250-5 150 **ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء) 447A.5  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 446A.5 446B.5 **ملاحة راديوية للطيران** 446.5 446C.5 447.5 447B.5 447C.5  |

الأسباب: لم تنجح دراسات التقاسم والتوافق الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية في تأكيد أن الخدمات القائمة ستتمتع بالحماية الكافية.

NOC IND/92A16/3#49956

MHz 5 570-5 250

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 5 255-5 250 **استكشاف الأرض الساتلية** (نشيطة) **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 446A.5 447F.5 **تحديد راديوي للموقع** **أبحاث فضائية** 447D.5 447E.5 448A.5 448.5 |
| 5 350-5 255 **استكشاف الأرض الساتلية** (نشيطة) **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 446A.5 447F.5 **تحديد راديوي للموقع** **أبحاث فضائية** (نشيطة) 447E.5 448A.5 448.5 |

الأسباب: لم تنجح دراسات التقاسم والتوافق الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية في تأكيد أن الخدمات القائمة ستتمتع بالحماية الكافية.

NOC IND/92A16/4#49963

MHz 6 700-5 570

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 5 925-5 850**ثابتة****ثابتة ساتلية**(أرض-فضاء)**متنقلة** | 5 925-5 850**ثابتة****ثابتة ساتلية**(أرض-فضاء)**متنقلة**هواةتحديد راديوي للموقع | 5 925-5 850**ثابتة****ثابتة ساتلية**(أرض-فضاء)**متنقلة**تحديد راديوي للموقع |
| 150.5 | 150.5 | 150.5 |

الأسباب: لم تنجح دراسات التقاسم والتوافق الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية في تأكيد أن الخدمات القائمة ستتمتع بالحماية الكافية.

NOC IND/92A16/5#49958

MHz 6 700-5 570

|  |
| --- |
| التوزيع على الخدمات |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 5 830-5 725**ثابتة ساتلية** (أرض-فضاء)**تحديد راديوي للموقع**هواة | 5 830-5 725 تحديد راديوي للموقع هواة |
| 455.5 453.5 451.5 150.5 |  455.5 453.5 150.5 |
| 5 850-5 830**ثابتة ساتلية**(أرض-فضاء)**تحديد راديوي للموقع**هواةهواة ساتلية (فضاء-أرض) | 5 850-5 830 **تحديد راديوي للموقع** هواة هواة ساتلية (فضاء-أرض) |
| 455.5 453.5 451.5 150.5 |  455.5 453.5 150.5 |

الأسباب: لم تنجح دراسات التقاسم والتوافق الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية في تأكيد أن الخدمات القائمة ستتمتع بالحماية الكافية.

SUP IND/92A16/6#49964

القـرار 239 (WRC‑15)

دراسات بشأن أنظمة النفاذ اللاسلكي بما فيها الشبكات المحلية الراديوية
في نطاقات التردد بين MHz 5 150 وMHz 5 925

الأسباب: لن يكون هذا القرار مطلوباً بعد المؤتمر WRC-19.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_