|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-23) Dubaï, 20 novembre – 15 décembre 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **SÉANCE PLÉNIÈRE** | | **Addendum 4 au Document 65(Add.24)-F** | |
|  | | **4 octobre 2023** | |
|  | | **Original: anglais** | |
|  | | | |
| Propositions européennes communes | | | |
| Propositions pour les travaux de la Conférence | | | |
|  | | | |
| Point 9.1(9.1-d) de l'ordre du jour | | | |

9 examiner et approuver le rapport du Directeur du Bureau des radiocommunications, conformément à l'article 7 de la Convention de l'UIT:

9.1 sur les activités du Secteur des radiocommunications de l'UIT depuis la CMR‑19;

(9.1-d) Protection du SETS (passive) dans la bande de fréquences 36-37 GHz vis‑à‑vis des stations spatiales du SFS non OSG;

Partie 4: Question d)

Introduction

La CEPT est favorable à la protection du SETS (passive) dans la bande de fréquences 36-37 GHz et, en particulier, du capteur d'imagerie hyperfréquences (CIMR) qui sera exploité dans le cadre du programme Copernicus, moyennant l'application d'une limite des rayonnements non désirés de −31 dB(W/100 MHz) dans la bande de fréquences 36-37 GHz. La CEPT est également d'avis d'apporter les changements réglementaires nécessaires lors de cette Conférence plutôt que d'attendre inutilement une autre Conférence.

Dans la présente proposition européenne commune, il est proposé d'ajouter un nouveau renvoi dans l'Article **5** du RR pour traiter cette question et d'ajouter, en conséquence, un engagement correspondant dans l'Appendice **4** du RR.

Propositions

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences  
(Voir le numéro 2.1)

MOD EUR/65A24A4/1

34,2-40 GHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attribution aux services | | |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 36-37EXPLORATION DE LA TERRE PAR SATELLITE (passive)  FIXE  MOBILE  RECHERCHE SPATIALE (passive)  5.149 5.550A | | |
| 37-37,5 FIXE  MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B  RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)  5.547 | | |
| 37,5-38 FIXE  FIXE PAR SATELLITE (espace vers Terre) 5.550C ADD 5.A91D  MOBILE sauf mobile aéronautique 5.550B  RECHERCHE SPATIALE (espace vers Terre)  Exploration de la Terre par satellite (espace vers Terre)  5.547 | | |

ADD EUR/65A24A4/2

5.A91D Les stations spatiales du SFS non OSG fonctionnant à une altitude d'apogée supérieure à 407 km et inférieure à 2 000 km dans la bande de fréquences 37,5-38 GHz ne doivent pas dépasser une limite de puissance de sortie des rayonnements non désirés de –31 dB(W/100 MHz) dans la bande de fréquences 36-37 GHz, afin de protéger le service d'exploration de la Terre par satellite (passive) fonctionnant dans cette bande de fréquences.     (CMR-23)

**Motifs:** Il s'agit d'assurer la protection du canal utilisé pour l'étalonnage du SETS (passive).

APPENDICE 4 (RÉV.CMR-19)

Liste et Tableaux récapitulatifs des caractéristiques à utiliser  
dans l'application des procédures du Chapitre III

ANNEXE 2

Caractéristiques des réseaux à satellite, des stations terriennes  
ou des stations de radioastronomie2     (Rév.CMR-12)

Notes concernant les Tableaux A, B, C et D

MOD EUR/65A24A4/3

**TABLEAU A**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU RÉSEAU À SATELLITE OU   
DU SYSTÈME À SATELLITES, DE LA STATION TERRIENNE OU   
DE LA STATION DE RADIOASTRONOMIE     (Rév.CMR‑23)

| **Points de l'Appendice** | ***A \_ CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU RÉSEAU À SATELLITE OU DU SYSTÈME À SATELLITES, DE LA STATION TERRIENNE OU DE LA STATION DE RADIOASTRONOMIE*** | **Publication anticipée d'un réseau  à satellite géostationnaire** | **Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire ou d'un système à satellites non géostationnaires soumis à  la coordination au titre de la Section II  de l'Article 9** | **Publication anticipée d'un réseau à satellite non géostationnaire ou d'un système à satellites non géostationnaires non  soumis à la coordination au titre  de la Section II de l'Article 9** | **Notification ou coordination d'un réseau à satellite géostationnaire (y compris les fonctions d'exploitation spatiale au titre de l'Article 2A des Appendices 30 ou 30A)** | **Notification ou coordination d'un réseau à satellite non géostationnaire ou d'un système à satellites non géostationnaires** | **Notification ou coordination d'une station terrienne (y compris la notification au  titre des Appendices 30A ou 30B)** | **Fiche de notification pour un réseau à satellite du service de radiodiffusion  par satellite au titre de l'Appendice 30  (Articles 4 et 5)** | **Fiche de notification pour un réseau à satellite (liaison de connexion) au titre  de l'Appendice 30A (Articles 4 et 5)** | **Fiche de notification pour un réseau à satellite du service fixe par satellite au titre de l'Appendice 30B (Articles 6 et 8)** | **Points de l'Appendice** | **Radioastronomie** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... | **...** | **...** | **...** | **...** | **...** | **...** | ... | **...** |
| **A.24** | **CONFORMITÉ À LA NOTIFICATION DE MISSION DE COURTE DURÉE NON OSG** |  | | | | | | | | | **A.24** |  |
| A.24.a | un engagement de l'administration selon lequel, au cas où des brouillages inacceptables causés par un réseau à satellite ou un système à satellites non OSG identifié en tant que mission de courte durée conformément à la Résolution **32 (CMR-19)** n'auraient pas été résolus, l'administration en question prendra des mesures pour supprimer les brouillages ou les ramener à un niveau acceptable |  |  |  |  | **+** |  |  |  |  | A.24a |  |
| Requis uniquement pour la notification |
| **A.25** | **CONFORMITÉ À LA LIMITE DES RAYONNEMENTS NON DÉSIRÉS PRÉVUE AU NUMÉRO 5.A91D** |  | | | | | | | | | **A.25** |  |
| A.25.a | un engagement de l'administration notificatrice d'un système du SFS non OSG fonctionnant à une altitude d'apogée supérieure à 407 km et inférieure à 2 000 km dans la bande de fréquences 37,5‑38 GHz, selon lequel la puissance de sortie dans la bande de fréquences 36-37 GHz sera inférieure à −31 dB(W/100 MHz)  Requis uniquement pour la notification |  |  |  |  | **+** |  |  |  |  | A.25.a |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_