|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23)Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года** |  |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Дополнительный документ 9к Документу 85-R** |
|  | **22 октября 2023 года** |
|  | **Оригинал: русский** |
|  |
| Общие предложения РСС – Общие предложения Регионального содружества в области связи |
| Предложения для работы конференции |
|  |
| Пункт 1.9 повестки дня |

1.9 в соответствии с Резолюцией **429 (ВКР-19)**, рассмотреть Приложение **27** к Регламенту радиосвязи и изучить возможность принятия соответствующих регламентарных мер и обновлений на основе исследований МСЭ-R в целях использования цифровых технологий в коммерческой авиации для применений, связанных с обеспечением безопасности человеческой жизни, в существующих полосах ВЧ, распределенных воздушной подвижной службе (R), и обеспечения сосуществования действующих ВЧ-систем наряду с модернизированными ВЧ-системами;

Введение

АС РСС не возражают против возможности использования широкополосных цифровых сигналов в полосах Приложения **27** РР путем включения в него соответствующих положений из Правил процедуры, а также других необходимых изменений. После внесения этих изменений Резолюцию **429 (ВКР-19)** следует удалить.

Предложение

В целях решения пункта 1.9 повестки дня ВКР-23 предлагается использовать регламентарный текст, представленный в Приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 (ПЕРЕСМ. ВКР-19)\*

План выделения частот для воздушной подвижной (R) службы
и связанная с ним информация

ЧАСТЬ I – Общие положения

Раздел II – Технические и эксплуатационные принципы,
использованные при разработке Плана выделения частот
для воздушной подвижной (R) службы

**А – Характеристики и использование каналов**

#  2 Частотные выделения

ADD RCC/85A9/1

27/18A Отдельные смежные или несмежные каналы, удовлетворяющие положениям Плана3, представленного в этом Приложении, могут быть объединены для целей обеспечения широкополосной связи без изменения Плана отдельных каналов.

ADD RCC/85A9/2

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

327/18A.1 В частности, это положения, относящиеся к защите (раздел II B Части I), пределам мощности (пп. **27**/60 и **27**/61), классу излучений (п. **27**/58), внеполосной спектральной маске (п. **27**/74), присвоенной частоте (п. **27**/75) и разносу каналов (п. **27**/11).

**С – Классы и мощность излучения**

#  1 Классы излучения

MOD RCC/85A9/3

## **27**/57 1.1 Телефония – амплитудная модуляция:

 – двухполосное излучение А3Е[[1]](#footnote-1)\*

 – однополосное излучение с полной несущей Н3Е\*

 – однополосное излучение с подавленной несущей J3E, J2E, J7E, J9E

MOD RCC/85A9/4

##  1.2 Телеграфия и передача данных)

MOD RCC/85A9/5#1637

**27**/58 1.2.1 Амплитудная модуляция

 – телеграфия без использования модулирующих звуковых частот
(посредством манипуляции) А1А, А1В[[2]](#footnote-2)\*\*

 – телеграфия посредством манипуляции амплитудно-
модулированных звуковых частот или звуковых частот или
посредством манипуляции модулированных излучений и
включая избирательный вызов, однополосное излучение
с полной несущей Н2В

 – многоканальная тональная частотная телеграфия, однополосное
излучение с подавленной несущей J7A

 – телеграфия или передача данных с использованием любой другой односторонней модуляции с подавленной несущей, при условии что эталонная частота рассматриваемой передачи соответствует перечню несущих (эталонных) частот (п. **27**/18) и ширина занимаемой полосы не превышает верхнюю границу излучений J3E (п. **27**/12), т. е. 2800 Гц для каждого отдельного канала J2B, J2D, J7B, J7D, J9B, J9D

#  2 Мощность

MOD RCC/85A9/6

27/60 2.1 Если в Части II настоящего Приложения не указано иначе, то пиковая мощность огибающей, подводимая к фидеру антенны, не должна превышать максимальных величин, приведенных ниже в таблице; соответствующая пиковая эффективно излучаемая мощность считается равной 2/3 от указанных величин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Класс излучения | Станции | Максимальная пиковая мощность огибающей |
| H2B, J3E, J7A, J2E, J7E, J9E, J2B, J2D, J7B, J7D, J9B, J9D, A3E\*, H3E\*(100% модуляция) | Стационарные станции воздушной подвижной службыСтанции воздушных судов | 6 кВт400 Вт |
| Другие излучения, такие как А1А, А1В, F1B | Стационарные станции воздушной подвижной службыСтанции воздушных судов | 1,5 кВт100 Вт |
| \* Излучения А3Е и Н3Е должны использоваться только на частотах 3023 кГц и 5680 кГц. |

SUP RCC/85A9/7

РезолюциЯ 429 (ВКР-19)

Рассмотрение регламентарных положений для обновления Приложения 27 к Регламенту радиосвязи с целью обеспечения модернизации
систем воздушной ВЧ-связи

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \* Излучение А3Е и Н3Е должны использоваться только на частотах 3023 кГц и 5680 кГц. [↑](#footnote-ref-1)
2. \*\* Разрешено использование излучений А1А, А1В и F1B, при условии что они не создают вредных помех излучениям классов Н2В, J3E, J2E, J7E, J9E, J7A, J2B, J2D, J7B, J7D, J9B и J9D. Кроме того, излучения А1А, А1В и F1B должны выполнять условия пп. **27**/70–**27**/74, и должны приниматься меры к тому, чтобы эти излучения располагались в центре или вблизи центра канала. Однако для однополосных передатчиков, несущая которых подавляется в соответствии с п. **27**/69, разрешена модуляция звуковой частотой. [↑](#footnote-ref-2)