|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)  **دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **الجلسة العامة** | | **الوثيقة 95-A** | |
|  | | **26 أكتوبر 2023** | |
|  | | **الأصل: بالإنكليزية** | |
|  | | | |
| جمهورية مصر العربية/جمهورية ناميبيا/ جمهورية نيجيريا الاتحادية/جمهورية تشاد | | | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | | | |
|  | | | |
| بند جدول الأعمال 5.1 | | | |

5.1 استعراض استعمال الطيف والاحتياجات من الطيف للخدمات القائمة في نطاق التردد MHz 960‑470 في الإقليم 1 والنظر في التدابير التنظيمية الممكنة في نطاق التردد MHz 694‑470 في الإقليم 1 على أساس الاستعراض، وفقاً للقرار **235 (WRC‑15)**؛

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD EGY/NMB/NIG/TCD/95/1#1466

MHz 890-460

| التوزيع على الخدمات | | |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 614-470  **إذاعية**  294.5 291A.5 149.5 306.5 304.5 300.5 MOD | 512-470  **إذاعية**  ثابتة  متنقلة  295.5 293.5 292.5 | 585-470  **ثابتة**  **متنقلة**296A.5  **إذاعية**  298.5 291.5 |
| 608-512  **إذاعية**  297.5 295.5 |
| 610-585  **ثابتة**  **متنقلة** 296A.5  **إذاعية**  **ملاحة راديوية**  307.5 306.5 305.5 149.5 |
| 614-608  **فلك راديوي**  متنقلة ساتلية باستثناء المتنقلة الساتلية للطيران (أرض-فضاء) |
| 890-610  ثابتة  **متنقلة**313A.5 296A.5  317A.5 MOD  **إذاعية** |
| 694-614  **إذاعية**  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 317A.5 MOD  149.5 312.5 300.5 MOD | 698-614  **إذاعية**  ثابتة  متنقلة  309.5 308A.5 308.5 293.5 |
| 790‑694  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 317A.5 MOD 312A.5  **إذاعية**  312.5 300.5 MOD | 806-698  **متنقلة**317A.5 MOD  **إذاعية**  ثابتة  309.5 293.5 |
| ... |
| ... |
| ... | ... | ... |

SUP EGY/NMB/NIG/TCD/95/2#1469

296.5

MOD EGY/NMB/NIG/TCD/95/3#1531

300.5 *توزيع إضافي*:  يوزع نطاق التردد MHz 614‑582 أيضاً على الخدمتين الثابتة والمتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، على أساس ثانوي في المملكة العربية السعودية والكاميرون ومصر والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وليبيا والأردن وعمان وقطر والجمهورية العربية السورية والسودان، ويوزّع نطاق التردد MHz 790‑582 أيضاً على الخدمة الثابتة على أساس ثانوي.(WRC-23)

MOD EGY/NMB/NIG/TCD/95/4#1507

317A.5 تحدد أجزاء نطاق التردد MHz 960‑698 في الإقليم 2 ونطاق التردد MHz 790‑614 في الإقليم 1 ونطاق التردد MHz 960‑790 في الإقليمين 1 و3 الموزعة للخدمة المتنقلة على أساس أولي لكي تستعملها الإدارات التي ترغب في تنفيذ الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT) - انظر القرارات **224 (Rev.WRC-23)** و**760 (Rev.WRC-19)** و**749 (Rev.WRC-19)**، حيثما تنطبق. ولا يحول هذا التحديد دون أن يستعمل نطاقات التردد هذه أي تطبيق للخدمات الموزع عليها هذه النطاقات، ولا يحدد أولوية في لوائح الراديو.(WRC-23)

MOD EGY/NMB/NIG/TCD/95/5#1494

القـرار 224 (REV.WRC-23)

نطاقات التردد للمكوّن الأرضي في الاتصالات   
المتنقلة الدولية تحت GHz 1

إن المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (دبي، 2023)،

...

يقـرر

...

2 أن يشجع الإدارات على أن تأخذ في الحسبان نتائج الدراسات القائمة ذات الصلة لقطاع الاتصالات الراديوية بالاتحاد لدى تنفيذ التطبيقات/الأنظمة الخاصة بالاتصالات المتنقلة الدولية في نطاق التردد MHz 862-614 في الإقليم 1، وفي نطاق التردد MHz 806-470 في الإقليم 2، وفي نطاق التردد MHz 862-790 في الإقليم 3، وفي نطاق التردد MHz 698‑470، أو أجزاء منه، للإدارات المذكورة في الرقم **296A.5** وفي نطاق التردد MHz 790-698، أو أجزاء منه، للإدارات المذكورة في الرقم **313A.5**؛

...

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ