|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)  **دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **الجلسة العامة** | | **الإضافة 5 للوثيقة 130-A** | |
|  | | **27 أكتوبر 2023** | |
|  | | **الأصل: بالإنكليزية** | |
|  | | | |
| جمهورية تنـزانيا المتحدة | | | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | | | |
|  | | | |
| بند جدول الأعمال 5.1 | | | |

5.1 استعراض استعمال الطيف والاحتياجات من الطيف للخدمات القائمة في نطاق التردد MHz 960‑470 في الإقليم 1 والنظر في التدابير التنظيمية الممكنة في نطاق التردد MHz 694‑470 في الإقليم 1 على أساس الاستعراض، وفقاً للقرار **235 (WRC‑15)**؛

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD TZA/130A5/1#1570

MHz 890-460

| التوزيع على الخدمات | | |
| --- | --- | --- |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 694-470  **إذاعية**  متنقلة باستثناء المتنقلة للطيران Q15.5 ADD 296.5 MOD  294.5 291A.5 149.5 312.5 306.5 304.5 300.5 | 512-470  **إذاعية**  ثابتة  متنقلة  295.5 293.5 292.5 | 585-470  **ثابتة**  **متنقلة**296A.5  **إذاعية**  298.5 291.5 |
| 608-512  **إذاعية**  297.5 295.5 |
| 610-585  **ثابتة**  **متنقلة**  296A.5  **إذاعية**  **ملاحة راديوية**  307.5 306.5 305.5 149.5 |
| 614-608  **فلك راديوي**  متنقلة ساتلية باستثناء المتنقلة الساتلية للطيران (أرض-فضاء) |
| 890-610  **ثابتة**  **متنقلة**313A.5 296A.5  317A.5  **إذاعية** |
| 698-614  **إذاعية**  ثابتة  متنقلة  309.5 308A.5 308.5 293.5 |
| 790‑694  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 317A.5 312A.5  **إذاعية**  312.5 300.5 |
| 806-698  **متنقلة**317A.5  **إذاعية**  ثابتة  309.5 293.5 |
|  |

ADD TZA/130A5/2#1574

Q15.5 في الإقليم 1، [باستثناء]، يوزع نطاق التردد MHz 694-470 للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، على أساس ثانوي. ويجب ألا تتسبب الخدمة المتنقلة في حدوث تداخل غير مقبول على الخدمات الأولية الحالية أو المطالبة بالحماية منها مع تطبيق الاتفاق المتحصل عليها بموجب الرقم **21.9** مع البلدان المجاورة والمعنية وتتعهد الإدارة المبلغة عن التوزيع على أساس ثانوي، وقت الإخطار، بأن تقلل على الفور من التداخل إلى المستوى المقبول أو توقف الإرسال، في حالة حدوث تداخل غير مقبول.     (WRC-23)

MOD TZA/130A5/3#1575

296.5 تستعمل التطبيقات المساعدة للإذاعة وإعداد البرامج نطاق التردد 694-470 MHz للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، في الإقليم 1 [باستثناء ...].     (WRC-23)

SUP TZA/130A5/4#1584

القـرار 235 (WRC‑15)

استعراض استعمال الطيف لنطاق التردد MHz 960-470 في الإقليم 1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ