|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-23) Dubaï, 20 novembre – 15 décembre 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **SÉANCE PLÉNIÈRE** | | **Addendum 5 au Document 130-F** | |
|  | | **27 octobre 2023** | |
|  | | **Original: anglais** | |
|  | | | |
| Tanzanie (République-Unie de) | | | |
| Propositions pour les travaux de la Conférence | | | |
|  | | | |
| Point 1.5 de l'ordre du jour | | | |

1.5 examiner l'utilisation du spectre et les besoins de spectre des services existants dans la bande de fréquences 470-960 MHz en Région 1 et envisager les mesures réglementaires qui pourraient être prises dans la bande de fréquences 470-694 MHz en Région 1 compte tenu de l'examen effectué conformément à la Résolution **235 (CMR-15)**;

ARTICLE 5

Attribution des bandes de fréquences

Section IV – Tableau d'attribution des bandes de fréquences  
(Voir le numéro 2.1)

MOD TZA/130A5/1#1570

460-890 MHz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Attribution aux services | | |
| Région 1 | Région 2 | Région 3 |
| 470-694  RADIODIFFUSION  MOBILE sauf mobile aéronautique ADD 5.Q15 MOD 5.296  5.149 5.291A 5.294  5.300 5.304 5.306 5.312 | 470-512  RADIODIFFUSION  Fixe  Mobile  5.292 5.293 5.295 | 470-585  FIXE  MOBILE 5.296A  RADIODIFFUSION  5.291 5.298 |
| 512-608  RADIODIFFUSION  5.295 5.297 |
| 585-610  FIXE  MOBILE 5.296A  RADIODIFFUSION  RADIONAVIGATION  5.149 5.305 5.306 5.307 |
| 608-614  RADIOASTRONOMIE  Mobile par satellite sauf mobile aéronautique par satellite (Terre vers espace) |
| 610-890  FIXE  MOBILE 5.296A 5.313A  5.317A  RADIODIFFUSION |
| 614-698  RADIODIFFUSION  Fixe  Mobile  5.293 5.308 5.308A 5.309 |
| 694-790  MOBILE sauf mobile  aéronautique 5.312A 5.317A  RADIODIFFUSION  5.300 5.312 |
| 698-806  MOBILE 5.317A  RADIODIFFUSION  Fixe  5.293 5.309 |
|  |

ADD TZA/130A5/2#1574

5.Q15En Région 1, [sauf dans les pays suivants: ...], la bande de fréquences 470-694 MHz est attribuée au service mobile, sauf mobile aéronautique, à titre secondaire. Le service mobile ne doit pas causer de brouillage inacceptable aux services primaires existants, ni demander à être protégé vis-à-vis de ces services, conformément à l'accord obtenu au titre du numéro **9.21** du RR avec les pays voisins et les pays concernés, et un engagement doit être pris, au moment de la notification, selon lequel en cas de brouillage inacceptable, l'administration notificatrice de cette attribution à titre secondaire ramènera immédiatement le brouillage à un niveau acceptable ou fera cesser les émissions.     (CMR-23)

MOD TZA/130A5/3#1575

5.296 En Région 1, [sauf dans les pays suivants: ...], les applications auxiliaires de la radiodiffusion et de la production de programmes utilisent la bande de fréquences 470-694 MHz dans le cadre du service mobile, sauf mobile aéronautique.     (CMR-23)

SUP TZA/130A5/4#1584

RÉSOLUTION 235 (CMR-15)

Examen de l'utilisation du spectre dans la bande   
de fréquences 470-960 MHz en Région 1

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_