|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A close up of a sign  Description automatically generated | **Всемирная конференция радиосвязи (ВКР-23)Дубай, 20 ноября – 15 декабря 2023 года** |  |
|  |  |
|  |  |
| **ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ** | **Документ 150-R** |
|  | **30 октября 2023 года** |
|  | **Оригинал: английский** |
|  |
| Сингапур (Республика)/Таиланд |
| ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ |
|  |
| Пункт 7(F) повестки дня |

7 рассмотреть возможные изменения в связи с Резолюцией 86 (Пересм. Марракеш, 2002 г.) Полномочной конференции о процедурах предварительной публикации, координации, заявления и регистрации частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, в соответствии с Резолюцией **86 (Пересм. ВКР-07)** в целях содействия рациональному, эффективному и экономному использованию радиочастот и любых связанных с ними орбит, включая геостационарную спутниковую орбиту;

7(F) Тема F – Влияние исключения зон обслуживания и покрытия фидерных линий/линий вверх в полосах, к которым применяются Приложение **30A** к РР и Приложение **30B** к РР

Введение

Сингапур (Республика)/Таиланд поддерживают метод F3 Отчета ПСК, чтобы внести следующие изменения в Статью 4 РР Приложения **30A** и Статью 6 РР Приложения **30В** в качестве решения в рамках темы F.

Предложения

ПРИЛОЖЕНИЕ 30A (ПЕРЕСМ. ВКР-19)\*

Положения и связанные с ними Планы и Список1 для фидерных линий
радиовещательной спутниковой службы (11,7–12,5 ГГц в Районе 1,
12,2–12,7 ГГц в Районе 2 и 11,7–12,2 ГГц в Районе 3)
в полосах частот 14,5–14,8 ГГц2 и 17,3–18,1 ГГц в Районах 1 и 3
и 17,3–17,8 ГГц в Районе 2     (ВКР-03)

СТАТЬЯ 4     (Пересм. ВКР-19)

Процедуры внесения изменений в План для фидерных линий
Района 2 или в присвоения для дополнительного
использования в Районах 1 и 3

## 4.1 Положения, применимые к Районам 1 и 3

ADD SNG/THA/150/1#2063

4.1.10e Администрация может в любое время в течение или по окончании указанного выше периода в четыре месяца сообщить Бюро свои возражения против включения в зону обслуживания любого присвоения, даже если это присвоение было включено в Список. Бюро затем информирует администрацию, ответственную за это присвоение, и исключает территорию и контрольные точки, которые находятся на территории возражающей администрации, из зоны обслуживания. Бюро обновляет эталонную ситуацию, не пересматривая результаты предыдущих рассмотрений.     (ВКР-23)

ADD SNG/THA/150/2#2064

4.1.20*bis* Когда администрация или группа поименованных администраций планирует реализовать спутниковую сеть с зоной обслуживания, ограниченной ее территорией или их территориями, в зависимости от случая, и с характеристиками в соответствии с §§ 3.2, 3.4 и 3.5 Дополнения 3 к настоящему Приложению, включая характеристики внеосевой э.и.и.м. для совпадающей поляризации и кроссполяризации, обозначенные на Рисунке А кривыми A' и B' соответственно, любая другая заявляющая администрация спутниковой сети, имеющей относительное усиление спутниковой антенны, которое выведено по минимальному эллипсу[[1]](#footnote-1)ZZ, требуемому для покрытия зоны обслуживания, равное или меньшее −20 дБ над территорией/территориями бывшей(их) администрации(й) и определяемой Бюро как затронутая, не должна требовать защиты от помех на линии вверх, исходящих с территории бывшей(их) администрации(й). § 4.1.20 не применяется.     (ВКР‑23)

ПРИЛОЖЕНИЕ 30B  (ПЕРЕСМ. ВКР-19)

Положения и связанный с ними План для фиксированной спутниковой службы в полосах частот 4500–4800 МГц, 6725–7025 МГц,
10,70–10,95 ГГц, 11,20–11,45 ГГц и 12,75–13,25 ГГц

СТАТЬЯ 6     (Пересм. ВКР-19)

Процедуры для преобразования выделения в присвоение,
для введения дополнительной системы или для изменения
присвоения в Списке1, 2, 2*bis*     (ВКР-19)

MOD SNG/THA/150/3#2065

6.16 Администрация может в любое время в течение или по окончании указанного выше периода в четыре месяца сообщить Бюро свои возражения против включения в зону обслуживания любого присвоения, даже если это присвоение было включено в Список. Бюро затем информирует администрацию, ответственную за это присвоение, и исключает территорию и контрольные точкиMOD [[2]](#footnote-2)6*bis*, которые находятся на территории возражающей администрации, из зоны обслуживания. Бюро обновляет эталонную ситуацию, не пересматривая результаты предыдущих рассмотрений.     (ВКР‑23)

ADD SNG/THA/150/4#2066

6.29*bis* Когда администрация или группа поименованных администраций планирует реализовать спутниковую сеть с зоной обслуживания, ограниченной ее территорией или их территориями, в зависимости от случая, и с характеристиками линии вверх в соответствии с §§ 1.2, 1.3 и 1.6 Дополнения 1 к настоящему Приложению, включая характеристики в Таблице 1 § 1.6.4, любая другая заявляющая администрация спутниковой сети, имеющей относительное усиление спутниковой антенны, которое выведено по минимальному эллипсу[[3]](#footnote-3)ZZ, требуемому для покрытия зоны обслуживания, равное или меньшее −20 дБ над территорией/территориями бывшей(их) администрации(й) и определяемой Бюро как затронутая, не должна требовать защиты от помех на линии вверх, исходящих с территории бывшей(их) администрации(й). § 6.29 не применяется.     (ВКР‑23)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. ZZ Минимальный эллипс определяется с помощью соответствующего программного приложения БР по набору контрольных точек, включая связанный с ними соответствующий Список для дополнительного использования в Районах 1 и 3.     (ВКР-23) [↑](#footnote-ref-1)
2. 6*bis*  Администрация, ответственная за присвоение, может запросить перемещение контрольных точек с исключенной территории в новое местоположение в оставшейся части зоны обслуживания. Перемещение контрольных точек на линии вверх не должно создавать дополнительных помех.     (ВКР‑23) [↑](#footnote-ref-2)
3. ZZ Минимальный эллипс определяется с помощью соответствующего программного приложения БР по набору контрольных точек на линии вверх и на линии вниз, содержащихся в спутниковой сети.     (ВКР-23) [↑](#footnote-ref-3)