|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A picture containing text, clipart  Description automatically generated | المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-23)  **دبي، 20 نوفمبر – 15 ديسمبر 2023** | |  |
|  | |  | |
|  | |  | |
| الجلسة العامة | | **الوثيقة 171-A** | |
|  | | **30 أكتوبر 2023** | |
|  | | **الأصل: بالروسية** | |
|  | | | |
| جمهورية أوزبكستان | | | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | | | |
|  | | | |
| بند جدول الأعمال 3.1 | | | |

3.1 أن ينظر في توزيع نطاق التردد MHz 3 800-3 600 على أساس أولي للخدمة المتنقلة في الإقليم 1 واتخاذ التدابير التنظيمية اللازمة بهذا الشأن، وفقاً للقرار **246 (WRC-19)؛**

مقدمة

ترى إدارة أوزبكستان أنه، من أجل رَفْع توزيع نطاق التردد 600 3-800 3 MHz للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، إلى وضع أولي في الإقليم 1، ثمة شروط للتقاسم مع الخدمات الأخرى التي تم توزيع النطاق عليها يتمُّ الاتفاق عليها مع الإدارات المعنيّة من خلال اتفاقات تُبرَم وفقاً لمتطلبات التنسيق المنصوص عليها في لوائح الراديو. وإذا كانت الشروط ضرورية، فإنها ستكون أكثر صرامة من تلك المطبّقة حالياً على نطاق التردد 400 3-600 3 MHz (الرقم **430A.5** من لوائح الراديو).

المـادة 5

توزيع نطاقات التردد

القسم IV - جدول توزيع نطاقات التردد  
(انظر الرقم 1.2)

MOD UZB/171/1#1393

MHz 4 800-3 600

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| التوزيع على الخدمات | | |
| الإقليم 1 | الإقليم 2 | الإقليم 3 |
| 3 800-3 600  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية**  (فضاء-أرض)  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران XXX.5 ADD | 3 700-3 600  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران 434.5  تحديد راديوي للموقع 433.5 | 3 700-3 600  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران  تحديد راديوي للموقع  435.5 |
| 4 200-3 700  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية** (فضاء-أرض)  **متنقلة** باستثناء المتنقلة للطيران | |
| 4 200-3 800  **ثابتة**  **ثابتة ساتلية**  (فضاء-أرض)  متنقلة |
| ... | ... | |

الأسباب: رَفْع مستوى توزيع نطاق التردد MHz 3 800-3 600 للخدمة المتنقلة، باستثناء الخدمة المتنقلة للطيران، إلى وضع أولي في الإقليم 1 يجب أن يضمن حماية تلك الخدمات الموزَّع عليها نطاق التردد على أساس أولي، وألا يفرض قيوداً لا مبرّر لها على الخدمات الحالية وتطويرها في المستقبل بموجب الشروط المحددة في الرقم XXX.5 من لوائح الراديو.

ADD UZB/171/2#1405

XXX.5 يخضع توزيع نطاق التردد MHz 3 800‑3 600 للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي، للحصول على الموافقة بموجب الرقم **21.9**. وتنطبق أحكامُ الرقمين **17.9** و**18.9** أيضاً في مرحلة التنسيق. وتتقرَّر الشروط المحددة للتنسيق على أساس الاتفاق الذي يتم التوصل إليه مع الإدارات المعنيّة في شكل اتفاقات مبرمة. ولا يجوز لمحطات أنظمة الخدمة المتنقلة العاملة في نطاق التردد MHz 3 800-3 600 أن تطالب بحماية من المحطات الفضائية تفوق الحماية الممنوحة في الجدول **4-21** من لوائح الراديو. (WRC-23)

SUP UZB/171/3#1407

القرار 246 (WRC-19)

دراسات للنظر في إمكانية توزيع نطاق التردد MHz 3 800-3 600  
للخدمة المتنقلة، باستثناء المتنقلة للطيران، على أساس أولي في الإقليم 1

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ