**أنظمة الإذاعة الصوتية الرقمية للأرض الموجهة إلى مستقبلات ثابتة  
ومحمولة ومركبة على متن مركبات،  
في مدى التردد MHz 3 000-30**

**التوصيـة ITU-R  BS.1114-9  
(2015/06)**

**السلسلة BS**

**الخدمة الإذاعية (الصوتية)**

**تمهيـد**

يضطلع قطاع الاتصالات الراديوية بدور يتمثل في تأمين الترشيد والإنصاف والفعالية والاقتصاد في استعمال طيف الترددات الراديوية في جميع خدمات الاتصالات الراديوية، بما فيها الخدمات الساتلية، وإجراء دراسات دون تحديد لمدى الترددات، تكون أساساً لإعداد التوصيات واعتمادها.

ويؤدي قطاع الاتصالات الراديوية وظائفه التنظيمية والسياساتية من خلال المؤتمرات العالمية والإقليمية للاتصالات الراديوية وجمعيات الاتصالات الراديوية بمساعدة لجان الدراسات.

سياسة قطاع الاتصالات الراديوية بشأن حقوق الملكية الفكرية (IPR)

يرد وصف للسياسة التي يتبعها قطاع الاتصالات الراديوية فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية في سياسة البراءات المشتركة بين قطاع تقييس الاتصالات وقطاع الاتصالات الراديوية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي واللجنة الكهرتقنية الدولية (ITU‑T/ITU‑R/ISO/IEC) والمشار إليها في الملحق 1 بالقرار ITU‑R 1. وترد الاستمارات التي ينبغي لحاملي البراءات استعمالها لتقديم بيان عن البراءات أو للتصريح عن منح رخص في الموقع الإلكتروني [http://www.itu.int/ITU‑R/go/patents/en](http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en) حيث يمكن أيضاً الاطلاع على المبادئ التوجيهية الخاصة بتطبيق سياسة البراءات المشتركة وعلى قاعدة بيانات قطاع الاتصالات الراديوية التي تتضمن معلومات عن البراءات.

|  |  |
| --- | --- |
| **سلاسل توصيات قطاع الاتصالات الراديوية**  (يمكن الاطلاع عليها أيضاً في الموقع الإلكتروني <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>) | |
| **السلسلة** | **العنـوان** |
| **BO** البث الساتلي | |
| **BR** التسجيل من أجل الإنتاج والأرشفة والعرض؛ الأفلام التلفزيونية | |
| **BS** **الخدمة الإذاعية (الصوتية)** | |
| **BT** الخدمة الإذاعية (التلفزيونية) | |
| **F** الخدمة الثابتة | |
| **M** الخدمة المتنقلة وخدمة الاستدلال الراديوي وخدمة الهواة والخدمات الساتلية ذات الصلة | |
| **P** انتشار الموجات الراديوية | |
| **RA** علم الفلك الراديوي | |
| **RS** أنظمة الاستشعار عن بُعد | |
| **S** الخدمة الثابتة الساتلية | |
| **SA** التطبيقات الفضائية والأرصاد الجوية | |
| **SF** تقاسم الترددات والتنسيق بين أنظمة الخدمة الثابتة الساتلية والخدمة الثابتة | |
| **SM** إدارة الطيف | |
| **SNG** التجميع الساتلي للأخبار | |
| **TF** إرسالات الترددات المعيارية وإشارات التوقيت | |
| **V** المفردات والمواضيع ذات الصلة | |

|  |
| --- |
| ***ملاحظة****: تمت الموافقة على النسخة الإنكليزية لهذه التوصية الصادرة عن قطاع الاتصالات الراديوية بموجب الإجراء الموضح في القرار ITU-R 1.* |

*النشر الإلكتروني*جنيف، 2016

© ITU 2016

جميع حقوق النشر محفوظة. لا يمكن استنساخ أي جزء من هذه المنشورة بأي شكل كان ولا بأي وسيلة إلا بإذن خطي من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU).

التوصيـة ITU-R BS.1114-9

أنظمة الإذاعة الصوتية الرقمية للأرض الموجهة إلى مستقبلات ثابتة ومحمولة  
ومركبة على متن مركبات، في مدى التردد MHz 3 000-30

(المسألة ITU-R 56/6)

(2015-2014-2011-2007-2004-2003-2002-2001-1995-1994)

مجال التطبيق

تورد هذه التوصية وصفاً للعديد من أنظمة الإذاعة الصوتية الرقمية للأرض الموجهة إلى مستقبلات ثابتة ومحمولة ومركبة على متن مركبات في مدى التردد MHz 3 000-30، ووصفاً للملامح الرئيسية لكل واحد من هذه الأنظمة، كتشفير المصدر والقنوات والتشكيل وهيكل معمارية الإرسال وسويات العتبة، من أجل تقديم خدمة عالية الجودة.

مصطلحات أساسية

إذاعة صوتية رقمية (DSB)، إذاعة سمعية رقمية (DAB)، إذاعة رقمية متكاملة الخدمات – إذاعة صوتية للأرض (ISDB-TSB)، تقنية التشغيل في نفس النطاق ونفس القناة (IBOC)، النظام الراديوي الرقمي العالمي (DRM).

إن جمعية الاتصالات الراديوية للاتحاد الدولي للاتصالات،

إذ تضع في اعتبارها

*أ )* أن الإذاعة الصوتية الرقمية (DSB) للأرض الموجهة إلى مستقبلات مركبة على متن المركبات ومستقبلات محمولة وثابتة المشغلة في مدى التردد MHz 3 000-30 والتي تؤمن تغطية وطنية وإقليمية ومحلية، تحظى باهتمام متزايد في العالم بأسره؛

*ب)* أن قطاع الاتصالات الراديوية قد اعتمد التوصيتين ITU-R BS.774 وITU-R BO.789 ليبين المتطلبات اللازمة لأنظمة الإذاعة الصوتية الرقمية الموجهة إلى مستقبلات مركبة على متن مركبات ومحمولة وثابتة للإرسال الأرضي والساتلي على التوالي؛

*ج)* أن التوصيتين ITU-R BS.774 وITU-R BO.789 تعترفان بالمزايا المتعلقة باستعمال مقترن لأنظمة الأرض والأنظمة الساتلية وتدعوان إلى اعتماد نظام إذاعة صوتية رقمية يسمح باستعمال مستقبل مشترك مجهز بدارات دمج على مستوى عال (VLSI) للمعالجة المشتركة وبتصميم مستقبلات قليلة الكلفة عن طريق الإنتاج الواسع؛

*د )* أن النظام الرقمي A الموصوف في الملحق 2 يفي بالمتطلبات التي تنص عليها التوصيتان ITU-R BS.774 وITU‑R BO.789، وأنه قد تم اختبار النظام ميدانياً وعرضه في عدة بلدان وفي نطاقات ترددات مختلفة تقع بين MHz 200 وMHz 1 500؛

*ﻫ )* أن النظام الرقمي F الوارد وصفه في الملحق 3 يفي بمتطلبات التوصية ITU-R BS.774، وأنه قد تم اختباره ميدانياً وعرضه في النطاقين MHz 192-188 وMHz 2 655-2 535 في أكثر من بلد؛

*و )* أن النظام الرقمي C الوارد وصفه في الملحق 4 يفي بمتطلبات التوصية ITU-R BS.774 وأنه قد تم اختباره ميدانياً وتجربته في النطاق MHz 108-88؛

*ز )* أن النظام الرقمي G الوارد وصفه في الملحق 5 يفي بمتطلبات التوصية ITU-R BS.774 وأن النظام بالأسلوب E قد تكلّل بالنجاح اختباره ميدانياً وتجربته في الموجات المترية، النطاق I (MHz 68-47) والموجات المترية، النطاق II (MHz 108-87,5) والموجات المترية، النطاق (MHz 230-174) III؛

*ح)* أنه أثناء المؤتمر العالمي السابع لاتحادات الإذاعة (المنعقد في المكسيك من 27 إلى 30 أبريل 1992)، قررت اتحادات الإذاعة العالمية بالإجماع:

"1 أنه ينبغي بذل قصارى الجهود لوضع معيار دولي فريد من نوعه من أجل الإذاعة DAB

2 حث الإدارات على اعتبار المزايا لصالح المستهلك فيما يتعلق بالتشفير باستعمال مصدر وقناة مشتركين وتنفيذ الإذاعة الصوتية الرقمية على الصعيد العالمي عند التردد GHz 1,5؛"

*ط)* أن تدفّق النقل MPEG-2 (MPEG-2 TS) مستخدم على نطاق واسع باعتباره حاوية للمعلومات المشفرة رقمياً؛

*ي)* أن عملية التقييس في أوروبا أدت إلى اعتماد نظام رقمي A (Eureka 147 كمعيار ETS 300 401 الصادر عن الاتحاد الأوروب‍ي لمعايير الاتصالات(ETSI) ) للخدمة الإذاعية الصوتية الساتلية والخدمة الإذاعية الصوتية الموجهة إلى مستقبلات مركبة على متن مركبات ومحمولة وثابتة؛

*ك)* أن عملية التقييس التي أجريت في اليابان أدت إلى اعتماد نظام رقمي F للإذاعة الرقمية للأرض متكاملة الخدمات في الإذاعة الصوتية (ISDB-TSB) لنظام الإذاعة الصوتية الرقمية للأرض الموجهة إلى مستقبلات ثابتة ومحمولة ومركبة على متن مركبات؛

*ل)* أن تقنيات الإذاعة الرقمية متكاملة الخدمات (ISDB) قابلة للاستخدام في تنفيذ خدمات تستفيد من كامل مزايا الإذاعة الرقمية وأن التوصية ITU-R BT.1306 تضم نظام الإذاعة الرقمية للأرض متكاملة الخدمات (ISDB-T) للإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض؛

*م )* أنه اضطُلِع في الولايات المتحدة الأمريكية بعملية تقييس أدت إلى اعتماد النظام الرقمي C (النظام IBOC) بوصفه نظام NRSC-5 للإذاعة الصوتية الرقمية للأرض الموجهة إلى مستقبلات ثابتة ومحمولة ومركبة على متن مركبات؛

*ن)* أنه اضطُلِع في أوروبا بعملية تقييس أدت إلى اعتماد النظام الرقمي G (النظام الراديوي الرقمي العالمي (DRM) بوصفه المعيار ES 201 980 3.1.1 الصادر عن المعهد الأوروب‍ي لمعايير الاتصالات (ETSI)) ليكون نظام الإذاعة الصوتية الرقمية للأرض الموجهة إلى مستقبلات ثابتة ومحمولة ومركبة على متن مركبات،

وإذ تلاحظ

*أ )* أن ملخصاً للأنظمة الرقمية يرد في الملحق 1؛

*ب)* أن الأوصاف المكثفة للأنظمة الرقمية A وC وF وG ترد في الملحقات 2 و3 و4 و5، على التوالي؛

*ج)* أن الوصف الكامل للأنظمة الرقمية A وF وC ترد في كتيب الإذاعة الصوتية الرقمية،

توصـي

**1** بأنه ينبغي استعمال الأنظمة الرقمية A و/أو F و/أوC و/أو G الوارد وصفها في الملحقات 2 و3 و4 و5، على التوالي الخاصة بالخدمات الإذاعية الصوتية الرقمية للأرض الموجهة إلى مستقبلات مركبة على متن مركبات ومحمولة أو ثابتة والتي تعمل في مدى التردد MHz 3 000-30؛

**2** بأنه ينبغي على الإدارات التي ترغب في تنفيذ خدمات الإذاعة الصوتية الرقمية (DSB) للأرض التي تفي كلياً أو جزئياً بالمتطلبات التي تنص عليها التوصية ITU-R BS.774 أن تستخدم الجدول 1 لتقييم مزايا الأنظمة الرقمية A وF وC وG في انتقاء النظام،

تدعو الدول الأعضاء في الاتحاد والجهات المصنعة للمستقبلات الراديوية إلى النظر في

**1** إمكانية تطوير مستقبلات راديوية مجدية من الناحية الاقتصادية ومحمولة ومتعددة النطاقات والمعايير معدّة لغرض أن تعمل، من خلال اختيار يدوي أو يُفضّل أن يكون تلقائياً، مع جميع ما هو مُستعمل حالياً من أنظمة إذاعية رقمية على اختلاف أنواعها في نطاقات التردد ذات الصلة كافة؛

**2** إمكانية تطوير مستقبلات راديوية رقمية تسمح باستجلاب تحديثات لبعض وظائفها المحددة، من قبيل قدرات فك التشفير والملاحة والإدارة، وما إلى ذلك؛

**3** مؤشر بسيط لمستوى مجال التردد الراديوي المستقبَل ولمعدل الخطأ في البتات.

الجـدول 1

تقييم أداء الأنظمة الرقمية A وF وC وG استناداً إلى الخصائص التقنية والتشغيلية الموصى بها  
والواردة في التوصية ITU-R BS.774

| الخصائص التي تنص عليها التوصية ITU‑R BS.774 (بإيجاز) | النظام الرقمي A | النظام الرقمي F | النظام الرقمي C | النظام الرقمي G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مدى النوعية السمعية وأنواع الاستقبال | من 8 إلى kbit/s 384 للقناة السمعية بزيادة 8 kbit/s للمرة الواحدة. وتستخدم المستقبلات مفكك تشفير سمعي بالطبقة II للأسلوب MPEG-2 يعمل عادة بالمعدل kbit/s 192.  النظام مخصص للاستقبال الثابت والمحمول والمركب على متن مركبة | من نوعية المهاتفة إلى نوعية القرص المتراص. وهو قادر أيضاً على العمل في مدى سمعي متعدد القنوات 5.1. باستعمال مفكك تشفير سمعي متطور (AAC) للأسلوب MPEG-2 يعمل عادة بمعدل kbit/s 144 للصوت المجسم.  النظام مخصص للاستقبال الثابت والمحمول والمركب على متن مركبة | مدى من 12 kbit/s إلى kbit/s 96 باستعمال مفكك تشفير (1)HD Codec، بما في ذلك دعم شتى الأنساق السمعية المتعددة القنوات.  النظام مخصص للاستقبال الثابت والمحمول والمركب على متن مركبة(2). | يتراوح مدى معدل بتات المحتوى المفيد بين 37 و186 kbit/s بالنسبة إلى كامل مجموعة تعدد الإرسال التي تقدم أربع خدمات كحد أقصى في جميع الأساليب. وتحقق نوعية القرص المتراص بفضل استخدام مفكك التشفير الصوتي MPEG-4 HE-AAC v2، القادر أيضاً على فك تشفير الصوت المتعدد القنوات 5.1. والنظام معدّ لغرض الاستقبال الثابت والمحمول والمركب على متن مركبات(3) |
| فعالية طيف أفضل من التشكيل بالتردد (FM) | نوعية صوت مجسم FM تتحقق في عرض نطاق يقل عن kHz 200؛ متطلبات حماية القناة المشتركة والقناة المجاورة أقل من تلك التي يتطلبها التشكيل FM. الفعالية عالية للغاية في حالة المكررات التي تعيد استعمال نفس التردد. (التشكيل المتعامد متعدد الموجات الحاملة مع تشفير تلافيفي لتصحيح الأخطاء، تعدد إرسالات متعامد مشفر بتقسيم التردد (COFDM) | نوعية صوت مجسم FM تتحقق في عرض نطاق يقل عن kHz 200؛ متطلبات حماية القناة المشتركة والقناة المجاورة أقل من تلك التي يتطلبها التشكيل FM.  الفعالية عالية للغاية في حالة المكررات التي تعيد استعمال نفس التردد. وتزداد الفعالية عند استعمال تشكيل موجة حاملة لتشكيل الاتساع التربيعي 16/64 (QAM). (تعدد إرسال متعامد بتقسيم التردد (OFDM) مع قدرة متسلسلة وتشفير تلافيفي لتصحيح الأخطاء) | نوعية بيانات صوت مجسم FM تتحقق دون طيف إضافي؛ متطلبات حماية القناة المشتركة والقناة المجاورة أقل بكثير من متطلبات التشكيل FM. ويشذر النظام لتخفيف مشاكل أول قناة مجاورة وهو أكثر مقاومة عند وجود تداخل رقمي تماثلي في نفس القناة. | نوعية بيانات صوت مجسم FM تتحقق ضمن عرض نطاق قدره kHz 100؛ وتكون متطلبات حماية القناة المشتركة والقناة المجاورة أقل بكثير من متطلبات التشكيل FM. ويمكن إدخال مزيد من التحسينات على كفاءة استعمال الطيف بفضل تشغيل العديد من المرسلات على التردد نفسه (أي مرسلات الشبكات وحيدة التردد (SFN)). وتكون الفعالية عالية للغاية في حالة المكررات التي تعيد استعمال ذات التردد. وتزداد هذه الفعالية عند استعمال تشكيل موجة حاملة لتشكيل الاتساع التربيعي 16 (QAM) إلى جانب التشكيل 4‑QAM بتعدد إرسال متعامد بتقسيم التردد (OFDM) بقدرة متسلسلة وتشفير تلافيفي لتصحيح الأخطاء) |

الجـدول 1 ( *تابع*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الخصائص التي تنص عليها التوصية ITU-R BS.774 (بإيجاز) | النظام الرقمي A | النظام الرقمي F | النظام الرقمي C | النظام الرقمي G |
| أداء في بيئة مسارات متعددة وبيئة حجب | نظام مصمم خصيصاً للتشغيل في مسارات متعددة. وهو يعمل على أساس تجميع قدرات الصدى الناتج في فاصل زمني معين.  وتتيح هذه الخاصية استعمال مكررات في القناة لتغطية مناطق محجوبة بالتضاريس الأرضية | نظام مصمم خصيصاً لبيئة متعددة المسارات وهو يعمل على أساس تجميع قدرات الصدى الناتج في فاصل زمني معين.  وتتيح هذه الخاصية استعمال مكررات في القناة لتغطية مناطق محجوبة بالتضاريس الأرضية | نظام مصمم خصيصاً للتشغيل متعدد المسارات. وهو تشكيل OFDM يتيح تحقيق درجة عالية من الأداء في المسارات المتعددة.  وتتيح هذه الخاصية استعمال مكررات في القناة لتغطية مناطق محجوبة بالتضاريس الأرضية | نظام مصمم خصيصاً لبيئة متعددة المسارات، وهو يعمل على أساس تجميع قدرات الصدى الناتج في فاصل زمني معين.  وتتيح هذه الخاصية استعمال مكررات في القناة لتغطية مناطق محجوبة بالتضاريس الأرضية |
| معالجة إشارات مستقبل مشترك للإذاعة الساتلية (S) والإذاعة الأرضية (T) | لا يوجد.  للأرض فقط | لا يوجد.  للأرض فقط | لا يوجد.  للأرض فقط | لا يوجد.  للأرض فقط |
| التشكيل والنوعية مقابل عدد برامج التسوية | يقوم تعدد إرسال الخدمة على 64 قناة فرعية بسعة تتراوح بين kbit/s 8 و1 Mbit/s تقريباً تبعاً لسوية الحماية من الخطأ، ومن الممكن إعادة تشكيله بالكامل بأسلوب دينامي. وكل قناة فرعية قادرة أيضاً على احتواء عدد غير محدود من قنوات رزم البيانات متغيرة السعة | يقوم تعدد إرسال بيانات الحمولة على الأسلوب MPEG-2. ويمكن انتقاء معدل البيانات السمعية في أي مرحلة من أجل تسوية النوعية السمعية للبرنامج مقابل عدد الخدمات. ويمكن إعادة تشكيل معلمات الإرسال مثل تصحيح التشكيل والأخطاء تشكيلاً دينامياً من خلال إرسال وتعدد إرسال التحكم في التشكيل (TMCC) | يصل معدل بتات المحتوى حتى 144 kbit/s. ويمكن إعادة توزيع البتات دينامياً على الخدمة السمعية أو خدمة البيانات باستعمال وظائف النقل HDC بناءً على طلب الإذاعة. وضمن هذا المدى يتيح تعدد إرسال المحتوى عدداً من البرامج السمعية يصل حتى 8 وعدداً من خدمات البيانات يصل حتى 32.  ويعيد المستقبل التشكيل دينامياً من أجل تسوية أسلوب إرسال التشغيل | بمقدور تعدد إرسال الخدمة أن يدعم تدفّقات يصل عددها إلى أربعة تدفّقات تتراوح قدرتها تبعاً لاحتياجات الإذاعة، وتكون قابلة لإعادة التشكيل الدينامي بالكامل. ويجوز أن ينقل كل تدفّق منها محتوى سمعي أو محتوى بيانات يتسنى للإذاعة أن تشكّل أحجام رزمه رفعاً لمستوى الكفاءة إلى أقصى حد. ويعيد المستقبل التشكيل دينامياً من أجل تسوية أسلوب إرسال التشغيل |

الجـدول 1 ( *تابع*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الخصائص التي تنص عليها التوصية ITU-R BS.774 (بإيجاز) | النظام الرقمي A | النظام الرقمي F | النظام الرقمي C | النظام الرقمي G |
| توسع التغطية مقابل عدد برامج التسوية | تتوفر خمس سويات لحماية الخدمة السمعية وثماني سويات لحماية خدمات البيانات من خلال استعمال التشفير التلافيفي المتقطع في كل قناة من القنوات الفرعية الأربع والستين (ويقع مدى التصحيح الأمامي للأخطاء (FEC) بين 1/4 و3/4) | تتوفر أربعة أنواع تشكيل وخمس سويات حماية. (تشكيل الموجة الحاملة: معدلات تشفير التشكيل بزحزحة طور رباعي تفاضلي (DQPSK) وQPSK و16‑QAM و64‑QAM، بمعدل تشفير: 1/2 و2/3 و3/4 و5/6 و7/8) | يحافظ النظام على تغطية منتظمة لجميع البرامج. وقد تحظى الموجات الحاملة الثانوية بمدى منخفض بوجود تداخل ناجم عن القناة المجاورة. (تشكيل الموجة الحاملة: QPSK) | يتوفر نوعان اثنان من التشكيل (4‑QAM و16‑QAM) وسويات حماية مختلفة (سويتان اثنتان للقناة SDC وأربع سويات للقناة MSC). ويمكن تشكيل كل تدفّق دينامياً. ويقع مدى التصحيح الأمامي للأخطاء (FEC) بين 1/4 و5/8 |
| المستقبل المشترك لأدوات مختلفة لبث البرامج |  |  |  |  |
| - الخدمات الراديوية للأرض | يتيح خدمات الأرض المحلية والوطنية ودون الوطنية في التشكيل نفسه وباستعمال مرسل واحد أو مرسلات متعددة تعمل في شبكة وحيدة التردد للاستفادة من ميزة المستقبل المشترك | يتيح خدمات الأرض المحلية والوطنية ودون الوطنية في التشكيل نفسه وباستعمال مرسل واحد أو مرسلات متعددة تعمل في شبكة وحيدة التردد للاستفادة من ميزة المستقبل المشترك | نظام يستعمل هوائي مشترك ومدخل قوائم مع خدمات الإذاعة التماثلية FM القائمة. ويوفر الخدمة المحلية وكذلك خدمات الأرض الوطنية ودون الوطنية باستخدام مرسل واحد أو مرسلات متعددة تعمل في شبكة وحيدة التردد في حالة الجزء الرقمي من الأسلوب المختلط أو من الأسلوب الرقمي. ويتيح بث برمجة التشكيل FM التي تجعل الانتقال من الرقمي إلى التماثلي والعكس شفافاً. ويتيح بث البرامج المتطابقة في آن معاً بأسلوب تماثلي ورقمي (أسلوب التشغيل الهجين) | يتيح خدمات الأرض المحلية والوطنية ودون الوطنية في التشكيل نفسه وباستعمال مرسل واحد أو مرسلات متعددة تعمل في شبكة وحيدة التردد للاستفادة من ميزة المستقبل المشترك.  النظام معدّ لأن يكون حصراً نظاماً رقمياً لخدمات الأرض |

الجـدول 1 ( *تابع*)

| الخصائص التي تنص عليها التوصية ITU-R BS.774 (بإيجاز) | النظام الرقمي A | النظام الرقمي F | النظام الرقمي C | النظام الرقمي G |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - الخدمة المختلطة الهجينة | يتيح استعمال النطاق نفسه للإذاعة الصوتية للأرض (المختلطة) وكذلك استعمال مكررات في القناة لتعزيز التغطية الساتلية (الهجينة) مما يؤدي إلى جميع القنوات الواصلة إلى المستقبل المشترك بشفافية. | يتيح استعمال النطاق نفسه للإذاعة الصوتية للأرض (المختلطة) وكذلك استعمال مكررات في القناة لتعزيز التغطية الساتلية (الهجينة) مما يؤدي إلى جميع القنوات الواصلة إلى المستقبل المشترك بشفافية. |  |  |
| - التوزيع الكبلي | إشارات يمكن نقلها بشفافية عبر الكبل | إشارات يمكن نقلها بشفافية عبر الكبل | إشارات يمكن نقلها بشفافية عبر الكبل | إشارات يمكن نقلها عبر الكبل بشفافية |
| مقدرة البيانات المقرنة بالبرنامج (PAD) | تتوفر قناة المقدرة (PAD) بسعة تتراوح بين kbit/s 0,66 وkbit/s 64 من خلال تقليص أي قناة سمعية بنفس المقدار. ويتوفر في جميع المستقبلات الوسم الدينامي للبرنامج وتعرف هوية الخدمة، الذي لا يبين إلا العرض الهجائي الرقمي للمستقبل. كما يتوفر فك تشفير لغة مسح النص الموسوعي (HTML) وفك تشفير الصور بأسلوب الفريق المشترك لخبراء التصوير (JPEG) في المستقبلات مع عروض بيانية (جداول بيانية فيديوية (VGA) 1/4) وغيرها | يقوم تعدد إرسال البيانات (PAD) على الأنظمة (MPEG-2) | البيانات PAD جزء أساسي من النظام ويمكن توفيرها من خلال بيانات آنية دون مس لنوعية الأداء السمعي أو قنوات البيانات ووظيفتا الوسم الدينامي للبرنامج وظهور تعرف هوية الخدمة على أي شاشة عرض مستقبل هجائي رقمي متاحتان في جميع المستقبلات | تتوفر قناة المقدرة (PAD) بإذاعة مختارة. ويتوفر في جميع المستقبلات الوسم الدينامي للتعرف على هوية البرامج والخدمات الذي يبين العرض الهجائي الرقمي لأي مستقبل (الرسائل النصية DRM؛ والبرامج المقترنة بوسوم (الأحادية الشفرة))؛ ودليل البرامج الإلكتروني؛ والخدمة المتطورة للمعلومات النصية (الأحادية الشفرة)، دعماً لجميع أصناف المستقبلات وحفزاً لإمكانية التفاعل والتوعية بالشؤون الجغرافية؛ والبرامج المقترنة بالصور - والفيديو على نطاق ضيق لنقل المعلومات عن حركة الصور المتحركة |

الجـدول 1 ( *تابع*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الخصائص التي تنص عليها التوصية ITU-R BS.774 (بإيجاز) | النظام الرقمي A | النظام الرقمي F | النظام الرقمي C | النظام الرقمي G |
| تخصيصات مرنة للخدمات | يمكن إعادة تشكيل تعدد الإرسال دينامياً بأسلوب شفاف للمستعمل | يمكن إعادة تشكيل تعدد الإرسال دينامياً بأسلوب شفاف للمستعمل | يعيد النظام أوتوماتياً التشكيل بين السمعي والبياناتي بأسلوب شفاف للمستعمل | يمكن إعادة تشكيل تعدد الإرسال دينامياً بأسلوب شفاف للمستعمل |
| مواءمة بنية تعدد الإرسال مع التوصيل البيني للأنظمة المفتوحة (OSI) | تمتثل بنية تعدد إرسال النظام للنموذج الطبقي للتوصيل OSI وخاصة فيما يتعلق بقنوات البيانات، باستثناء خصائص الحماية المتباينة من الأخطاء في القناة السمعية للطبقة II للنظام (MPEG-2) | تمتثل بنية تعدد إرسال النظام امتثالاً كاملاً لمعمارية الأنظمة MPEG-2 | يقوم النظام على النموذج الطبقي للتوصيل OSI بما فيه البيانات والصوت على حد سواء باستثناء الحماية الوحيدة من الأخطاء التي يوفرها الكودك السمعي | تمتثل بنية تعدد إرسال النظام للنموذج الطبقي للتوصيل OSI في جميع الخدمات |
| مقدرة خدمة بيانات القيمة المضافة | يمكن استعمال أي قناة فرعية (من بين ال‍ 64 قناة) لا تعمل في الخدمة السمعية في خدمات بيانات مستقلة عن البرنامج. يمكن نقل قنوات رزم البيانات لخدمات الدرجة العالية من الأولوية المتاحة في جميع المستقبلات المولفة لاستقبال أي خدمة تعدد إرسال في قناة المعلومات السريعة (FIC). ويصل إجمالي السعة إلى kbit/s 16. المستقبلات مجهزة بسطح بيني للبيانات الراديوية (RDI) لنقل البيانات إلى الحاسوب | يمكن تخصيص أي سعة تصل حتى السعة الكاملة للحمولة النافعة إلى البيانات المستقلة من أجل بث البيانات التجارية والاستدعاء الراديوي والصور الثابتة وغيرها، بنفاذ مشروط حسب الاقتضاء | يمكن تخصيص أي سعة تصل حتى السعة الكاملة للحمولة النافعة إلى البيانات المستقلة من أجل بث البيانات التجارية والاستدعاء الراديوي والصور الثابتة وغيرها، بنفاذ مشروط حسب الاقتضاء | يمكن تخصيص أي سعة تصل حتى السعة الكاملة للحمولة النافعة إلى البيانات المستقلة من أجل بث البيانات التجارية والاستدعاء الراديوي والصور الثابتة وغيرها، بنفاذ مشروط حسب الاقتضاء |

الجـدول 1 ( *تتمة*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| الخصائص التي تنص عليها التوصية ITU-R BS.774 (بإيجاز) | النظام الرقمي A | النظام الرقمي F | النظام الرقمي C | النظام الرقمي G |
| تصنيع مستقبلات قليلة الكلفة | يتيح تصنيع كميات كبيرة من المستقبلات قليلة الكلفة للمستعمل، وقد أدرجت مستقبلات نموذجية في رقاقتين اثنتين. وأدخل أحد مصنعي الرقاقات كامل دارة المستقبلات في رقاقة واحدة | استمثل النظام خصوصاً لتمكين نشر مستقبلات محمولة على مركبة قليلة التعقيد مبدئياً. وأنشئ فريق تقييس بهدف إنجاز مستقبلات قليلة الكلفة استناداً إلى تقنيات الإنتاج الكبير الدمج واسع النطاق (LSI) | استمثل النظام خصوصاً لتمكين نشر مستقبلات محمولة على مركبة قليلة التعقيد مبدئياً | يتيح تصنيع كميات كبيرة من المستقبلات قليلة الكلفة للمستعمل |

(1) ثمة معلومات إضافية عن الكودك HD (HDC) متاحة على العنوان التالي [www.ibiquity.com](http://www.ibiquity.com)

(2) الأساليب المستخدمة في مجموعة الرقاقات (الدارات) والتي تنطوي على النطاق نفسه ونفس القناة (IBOC) (النظام الرقمي C) لا تصلح للتشغيل على متن مركبة بترددات أعلى من MHz 230.

(3) تكلّل اختبار النظام بالنجاح في المنطقتين 1 و3.

أما فيما يتعلق بالمنطقة 2، فلا تتوفر بيانات عن اختبار النظام ميدانياً لإثبات توافقه مع الإذاعة التماثلية في المجالات التي يشوبها تداخل كبير في القنوات المشتركة والمتجاورة.

الملحق 1  
  
عروض موجزة للأنظمة الرقمية

# 1 عرض النظام الرقمي A

أعد النظام الرقمي A، ويعرف أيضاً باسم نظام Eureka 147 للإذاعة الصوتية الرقمية (DAB)، لأغراض تطبيقات الإذاعة الساتلية والإذاعة للأرض بهدف استخدام مستقبلات عادية قليلة الكلفة. وقد صمم النظام بحيث يتيح الاستقبال في مستقبلات ثابتة محمولة ومركبة على متن مركبات وذلك باستعمال هوائيات استقبال شاملة الاتجاهات قليلة الكسب تعلو بمقدار m 1,5 عن سطح الأرض. ويتيح النظام الرقمي A استعمالاً إضافياً لمرسلات الإذاعة الساتلية والإذاعة للأرض مما يؤدي إلى استعمال أفضل لفعالية الطيف وخدمة أكثر تيسيراً في جميع حالات الاستقبال. ويقدم خاصةً أداءً أفضل في بيئة المسيرات المتعددة والبيئة المعرضة للحجب وهي البيئة التي تماثل ظروف الاستقبال في المدن، باستعمال مكررات أرضية في القناة تعمل على ملء الثغرات. والنظام الرقمي A قادر على تقديم سويات مختلفة لنوعية الصوت تصل إلى نوعية عالية الجودة مقارنة بنوعية التسجيلات الرقمية الموجهة للجمهور العريض. كما يمكنه تقديم خدمات بيانات مختلفة وسويات مختلفة للنفاذ المشروط ومقدرة إعادة الترتيب دينامياً لخدمات متفرقة في الإرسال المتعدد.

# 2 عرض النظام الرقمي F

صمم النظام الرقمي F، المعروف أيضاً باسم النظام ISDB-TSB، ليقدم نوعية عالية الجودة للصوت وإذاعة البيانات على درجة عالية من الاعتمادية حتى في الاستقبال المتنقل. كما صمم النظام ليوفر المرونة وإمكانيات التوسيع والنقاط المشتركة اللازمة للإذاعة متعددة الوسائط التي تستخدم الشبكات للأرض. وهو نظام متين يستعمل التشكيل OFDM والتشذير ثنائي الأبعاد للتردد والزمن والشفرات المتسلسلة لتصحيح الأخطاء. ويسمى التشكيل OFDM الذي يستعمله هذا النظام (BST)-OFDM (إرسال بتقطيع النطاق) ويضم النظام نقاطاً مشتركة مع النظام ISDB-T للإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض في الطبقة المادية. ويشمل على معلمات إرسال كبيرة التنوع مثل نظام تشكيل الموجات الحاملة ومعدلات التشفير شفرة تصحيح الخطأ الداخلية وطول التشذير الزمني. ويخصص بعض الموجات الحاملة للتحكم (TMCC) الذي يرسل المعلومات في معلمات الإرسال إلى التحكم في المستقبل. وبإمكان النظام الرقمي F استخدام طرائق تشفير سمعية عالية الانضغاط مثل الطريقة MPEG-2 AAC. وعلاوة على ذلك، فإنه يستخدم الأنظمة MPEG-2، ويشترك بنقاط كثيرة مع أنظمة أخرى تستخدم الأنظمة MPEG-2 مثل ISDB-S وISDB-T وDVB-S وDVB-T وهو قابل للتشغيل البيني معها.

# 3 عرض النظام الرقمي C

النظام الرقمي C، المعروف أيضاً بالنظام IBOC DSB، هو نظام كامل التطوير. وقد صمم لأغراض المستقبلات الثابتة والمحمولة والمركبة على متن مركبات[[1]](#footnote-1) التي تستقبل إشارات واردة من مرسلات للأرض. وعلى الرغم من أن النظام الرقمي C قادر على العمل في أجزاء غير مشغولة من الطيف لكن من أهم خصائصه قدرته على توفير إذاعة إشارات تماثلية ورقمية في نفس الوقت في النطاق الموزع حالياً على الإذاعة FM. وتتيح هذه الخاصية إمكانية الانتقال الرشيد للإذاعات FM الراهنة من الإذاعة التماثلية إلى الإذاعة الرقمية إن رغبت في ذلك. كما يقدم النظام أداء أفضل في بيئات تعدد المسارات مما يفضي إلى اعتمادية بدرجة أعلى مما تقدمه الأنظمة FM التماثلية الحالية. ويوفر النظام الرقمي C أيضاً نوعية سمعية أفضل من تلك التي تعطيها التسجيلات الرقمية الموجهة للجمهور العريض. وفضلاً عن ذلك يتيح النظام للإذاعات المرونة اللازمة لتقديم خدمات جديدة لإذاعة البيانات إضافة إلى البرامج السمعية المحسنة. ويوفر النظام أيضاً توزيع البتات بين المقدرة السمعية ومقدرة إذاعة البيانات من أجل توسيع هذه المقدرة الأخيرة إلى أبعد حد.

# 4 عرض النظام الرقمي G

النظام الرقمي G، المعروف أيضاً باسم النظام الراديوي الرقمي العالمي (DRM)، هو نظام موضوع لأغراض تطبيقات الإذاعة الأرضية في جميع نطاقات التردد الموزعة على الإذاعة الصوتية التماثلية في أنحاء العالم كافة. ويمتثل النظام لأقنعة الطيف التي يحددها الاتحاد، مما يتيح انتقالاً سلساً من الإذاعة التماثلية إلى الرقمية. وهذا النظام معدّ لأن يكون حصراً نظاماً رقمياً. ويحدد النظام في النطاقات الأعلى من MHz 30 أسلوب المقاومة E (المعروف أيضاً باسم +DRM) لتقديم جودة صوتية مماثلة لتلك التي يُحصل عليها من وسائط التسجيلات الرقمية الموجهة للمستهلك. وبالإضافة إلى ذلك، يقدم النظام الرقمي G العديد من خدمات البيانات، ومنها الصور وأدلة البرنامج الإلكتروني، ويؤمّن القدرة على إعادة ترتيب مختلف الخدمات الواردة في تعدد الإرسال دون خسران الصوت ترتيباً دينامياً.

الملحق 2  
  
النظام الرقمي A

# 1 مقدمة

النظام الرقمي A هو نظام إذاعة رقمية متعددة الخدمات عالية الجودة موجهة إلى مستقبلات مركبة على متن مركبات أو محمولة أو ثابتة. وهو مصمم ليعمل في أي تردد لغاية MHz 3 000 لأغراض الإرسال الإذاعي الأرضي والساتلي والهجين (ساتلي وأرضي) والكبلي. وهو أيضاً نظام إذاعة رقمية متكاملة الخدمات (ISDB) مرن ومتعدد الاستعمالات قادر على توفير قدر واسع من الخيارات لتشفير المصادر والقنوات ولإرسال البيانات المصاحبة للبرامج الصوتية وتوفير خدمات بيانات مستقلة عن البرامج وفقاً لمتطلبات مرونة التشغيل وتنوع الخدمة التي تعرضها التوصيتان ITU-R BO.789 وITU-R BS.774 مدعومة بالكتيب الخاص بالإذاعة الصوتية الرقمية والتقرير ITU-R BS.1203.

ونظام الإذاعة الصوتية وإذاعة البيانات هذا بالغ الاعتمادية ويقدم فعالية كبيرة في استعمال الطيف والقدرة. وهو يستعمل تقنيات رقمية متقدمة لإلغاء الإطناب والمعلومات غير ذات الصلة من إشارة المصدر السمعية ثم يطبق إطناباً محكم الضبط على الإشارة المرسلة لتصحيح الخطأ. وبعد ذلك يتم نشر المعلومات المرسلة في كل من المجال الزمني مجال التردد بحيث يحصل المستقبل سواء كان ثابتاً أم متنقلاً على إشارة عالية الجودة حتى في حالة ظروف الانتشار الصعب في المسارات المتعددة. ويتحقق الاستعمال الفعّال للطيف من خلال تشذير إشارات متعددة للبرنامج، ونظراً لإمكانية إعادة استعمال الترددات الخاصة يمكن توسيع شبكات الإذاعة دون حدود تقديراً من خلال تشغيل مرسلات إضافية في التردد المشع ذاته.

ويرد المخطط الوظيفي لجزء الإرسال من النظام A في الشكل 1.

وقد تم تطوير النظام الرقمي A من جانب اتحاد Eureka 147 للإذاعات الصوتية الرقمية (DAB) ويعرف بنظام Eureka DAB. وقد حظي بدعم كبير من طرف اتحاد الإذاعات الأوروبية (EBU) بهدف إدخال خدمات الإذاعة الصوتية الرقمية في أوروبا 1995. ومنذ عام 1988، أظهر النظام نجاحه وجُرِّب في أرجاء أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفي بلدان أخرى من العالم. ويشار إلى النظام الرقمي A في الملحق 2 "بالنظام A". وترد المواصفات الكاملة الخاصة به في المعيار الأوروب‍ي للاتصالات ETS 300 401 (انظر الملاحظة 1).

**الملاحظـة 1** - كان من المستحسن إضافة أسلوب جديد للإرسال يربط بين الأسلوبين I وII واعتبر بمثابة تحسين ملائم للنظام A من أجل السماح بمسافات متباعدة أكبر بين معيدات الإرسال العاملة في نفس القناة والمستخدمة في شبكة وحيدة التردد أو بمثابة موسع للتغطية أو مالئ للثغرات، مما يؤدي إلى مرونة أفضل وتكاليف أقل لدى تنفيذ الإذاعة الصوتية الرقمية للأرض في النطاق MHz 1 492-1 452.

الشـكل 1

مخطط نظري لجزء الإرسال في النظام

*n* مرة

*m* مرة

خياري

خدمات البيانات العامة

خدمات  
بيانات مساعدة

خدمات صوتية

مراقب تعدد البيانات

مراقب تعدد الإرسال

إشارات سمعية (تشكيل   
PCM خطي kHz 48)

بيانات مصاحبة للبرنامج

مشفر سمعي طبقة II  
ISO 11172-3

معلومات  
الخدمة

مجمع معلومات الخدمة

معدل  
إرسال الرزم

مخلط نفاذ شرطي (خياري)\*

مشذر الوقت\*

مشفر تلافيفي\*

مخلط  
معلومات سريع

مخلط تشتت الطاقة\*

مشكل OFDM

مولد رمز قناة التزامن

تردد - مشذر

معدِّد إرسال رئيسي

مولد تعرف هوية المرسل (خياري)

وظيفة مستخدمة

الإشارة DSB إلى المرسل

تعمل هذه المعالجات كل على حدة في كل قناة خدمة



# 2 استخدام نموذج الطبقات

يطابق النظام A النموذج الأساسي المرجعي للتوصيل البيني للأنظمة المفتوحة (OSI) الصادر عن منظمة التقييس الدولية (ISO) والذي يرد وصفه في المعيار ISO 7498 (1984). ويوصي باستخدام هذا النموذج في التوصية ITU-R BT.807 والتقرير ITU‑R BT.1207، وتقدم هذه التوصية الشروحات اللازمة لاستخدامه مع أنظمة الإذاعة المصممة حسب الطبقات. وسيتم وصف النظام A فيما يتعلق بطبقات النموذج وفقاً للنموذج المعياري هذا، ويوضح الجدول 2 هذا الوصف.

ويتم وصف العديد من التقنيات المستخدمة بسهولة أكبر عندما يتعلق الأمر بتشغيل التجهيزات في المرسل أو في النقطة المركزية لشبكة التوزيع في حالة شبكة مرسلات.

الجـدول 2

شرح لنموذج طبقات التوصيل البيني للأنظمة المفتوحة (OSI)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اسم الطبقة | الوصف | خصائص النظام |
| طبقة التطبيق | استعمال عملي للنظام | مرافق النظام نوعية صوتية أساليب الإرسال |
| طبقة التقديم | تحويل من أجل التقديم | تشفير وفك تشفير سمعي تقديم سمعي معلومات الخدمة |
| طبقة الدورة | انتقاء البيانات | انتقاء البرنامج نفاذ مشروط |
| طبقة النقل | تجميع البيانات | خدمات البرامج تعدد الإرسال الرئيسي للخدمات بيانات مساعدة تربط البيانات |
| طبقة الشبكة | قناة منطقية | أرتال سمعية ISO بيانات مصاحبة للبرنامج |
| طبقة وصلة البيانات | نسق الإشارة المرسلة | أرتال الإرسال تزامن |
| طبقة مادية | إرسال مادي (راديوي) | تشتت الطاقة تشفير تلافيفي تشذير زمني تشذير التردد تشكيل DQPSK OFDM، إرسال راديوي |

الهدف الأساسي للنظام A هو توفير برامج إذاعة صوتية للمستمع، بحيث يبدأ ترتيب الأقسام في الوصف التالي من طبقة التطبيق (استعمال معلومات الإذاعة)، ويستمر إلى الطبقة المادية (وسائل الإرسال الراديوي).

# 3 طبقة التطبيق

تقابل هذه الطبقة استعمال النظام A عند مستوى التطبيق. وتشمل المرافق والنوعية الصوتية التي تتوفر في النظام A والتي تقدمها الإذاعات إلى المستمعين، إلى جانب الأساليب المختلفة للإرسال.

## 1.3 المرافق التي يقدمها النظام A

يوفر النظام A إشارة تنقل تعدد إرسال البيانات الرقمية، وبذلك تنقل عدة برامج في نفس الوقت. ويتضمن تعدد الإرسال بيانات البرامج السمعية، وبيانات مساعدة تشمل بيانات مصاحبة للنظام (PAD)، ومعلومات عن تشكيل تعدد الإرسال (MCI)، ومعلومات عن الخدمة (SI). وقد ينقل تعدد الإرسال أيضاً بيانات مصاحبة للخدمات العامة للبيانات التي قد لا تكون متصلة بإرسال البرامج الصوتية.

المرافق التالية متوفرة لدى مستعمل النظام A على وجه التحديد:

- الإشارة السمعية (أي البرنامج) يوفرها برنامج الخدمة المنتقى؛

- تطبيق اختياري لوظائف المستقبل، مثلاً التحكم في المدى الدينامي، الذي قد يستعمل بيانات مساعدة مرسلة مع البرنامج؛

- عرض لنص يعطي بعض المعلومات المنتقاة ضمن المعلومات المرسلة عن الخدمة. وقد يتعلق الأمر بمعلومات متصلة بالبرنامج المنتقى أو برامج أخرى مقترحة؛

- اختيارات تسمح باختيار برامج أخرى ووظائف أخرى للمستقبل ومعلومات أخرى عن الخدمة؛

- خدمة أو عدة خدمات عامة للبيانات، مثلاً قناة رسالة الحركة (TMC).

يوفر النظام إمكانية النفاذ المشروط، ويمكن للمستقبل أن يكون مجهزاً بخرج رقمي لإشارات البيانات وإشارات سمعية.

## 2.3 النوعية السمعية

يمكن اختيار ضمن سعة تعدد الإرسال عدد خدمات البرنامج ونسق تقديم كل من هذه الخدمات (مثلاً، مجسم وغير مجسم ومحيط إلخ.)، والنوعية السمعية ودرجة الحماية من الأخطاء (وبالتالي الاعتمادية)، حسب احتياجات الهيئات الإذاعية.

وفيما يلي الاختيارات المتوفرة بالنسبة إلى النوعية السمعية:

- نوعية عالية، مع هامش المعالجة السمعية؛

- نوعية شفافة حسب التقدير الشخصي، كافية لأعلى نوعية للإذاعة؛

- نوعية عالية مكافئة لنوعية الخدمة FM الجيدة؛

- نوعية متوسطة مكافئة لنوعية الخدمة AM الجيدة؛

- نوعية كلامية فقط.

يؤمن النظام A استقبال نوعية منتظمة في حدود تغطية المرسل؛ وما بعد هذه الحدود تنخفض القيمة تدريجياً حسب التقدير الشخصي.

## 3.3 أساليب الإرسال

يشمل النظام A أربعة أساليب بديلة للإرسال تسمح باستعمال مدى واسع للترددات يصل إلى GHz 3. وقد تم تخصيص أساليب الإرسال هذه لمراعاة تمديد دوبلر وتمديد الإمهال في حالة الاستقبال المتنقل في وجود الصدى بمسارات متعددة.

ويقدم الجدول 3 وقت انتشار الصدى الناتج ومدى التردد الاسمي للاستقبال المتنقل. ويبلغ الانحطاط العائد إلى الضوضاء عند أعلى تردد وفي أسوأ ظروف الانتشار بمسارات متعددة، وهي ظروف نادرة في العادة، مقدار dB 1 عند km/h 100.

الجـدول 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمة | الأسلوب I | الأسلوب II | الأسلوب III | الأسلوب IV |
| مدة الفاصل الحارس (s) | 246 | 62 | 31 | 123 |
| وقت الانتشار الأقصى للصدى الناتج (s) | 300 | 75 | 37,5 | 150 |

واستناداً إلى الجدول 3، يمكن ملاحظة أن استعمال الترددات الأكثر ارتفاعاً يفرض حدوداً متشددة على وقت الانتشار. ويلائم الأسلوب I شبكة وحيدة التردد للأرض (SFN) ملاءمة تامة، لأنه يسمح بمباعدة أكبر بين المرسلات. ويلائم الأسلوب II الإذاعة المحلية بمرسل وحيد للأرض والإرسال الهجين الساتلي/الأرضي بتردد يصل إلى GHz 1,5 ملائمة تامة. إلا أنه يمكن استعمال الأسلوب II لشبكة وحيدة التردد بتغطية متوسطة أو كبيرة (مثلاً، GHz 1,5) عن طريق إدراج، عند الضرورة، تأخر اصطناعي عند سوية المرسل و/أو عن طريق استخدام هوائيات إرسال اتجاهية. ويلائم الأسلوب III الإرسال الساتلي والإرسال التكميلي للأرض ملاءمة تامة، في جميع الترددات لغاية GHz 3.

والأسلوب III هو أيضاً الأسلوب المفضل للإرسال الكبلي بتردد يصل إلى GHz 3.

أما الأسلوب IV فيلائم الشبكات وحيدة التردد المتوسطة أو الكبيرة العاملة في نطاق الموجات الديسيمترية (UHF).

# 4 طبقة التقديم

تُعنى هذه الطبقة بتحويل المعلومات المذاعة وتقديمها.

## 1.4 تشفير المصدر السمعي

تقنية تشفير المصدر السمعي المستعملة هي التقنية ISO/IEC MPEG السمعية للطبقة II المحددة في المعيار ISO 11172-3. ويعرف نظام الانضغاط وتشفير النطاق الفرعي بالنظام MUSICAM أيضاً.

ويقبل النظام A بعدد من الإشارات السمعية PCM عند معدل اعتيان يبلغ kHz 48 وبيانات مصاحبة للبرنامج. ويتوقف عدد المصادر السمعية الممكنة على معدل البتات والمظهر الجانب‍ي للحماية من الأخطاء. ويجوز تشغيل المشفر السمعي عند 32 أو 48 أو 56 أو 64 أو 80 أو 96 أو 112 أو 128 أو 160 أو kbit/s 192 لكل قناة غير مجسمة. وفيما يتعلق بأسلوب القناة المجسمة أو الثنائية، يكون معدل البتات الخاص بالمشفر هو ضعف معدل الأسلوب غير المجسم.

ويمكن للإذاعات استعمال اختيارات معدل البتات المختلفة حسب النوعية الفعلية المطلوبة و/أو عدد البرامج الصوتية التي ينبغي توفيرها. فعلى سبيل المثال، إن استعمال معدلات بتات أعلى من معدل kbit/s 128 أو مساوٍ له من أجل البرامج غير المجسمة، وأعلى من معدل kbit/s 256 أو مساوٍ له من أجل البرامج المجسمة ليوفر نوعية عالية جداً وحسب، بل هامش معالجة كافٍ لعمليات لاحقة متعددة للتشفير/فك التشفير، بما في ذلك لمعالجة السمعية اللاحقة. ولأغراض الإذاعة عالية النوعية، يفضل استعمال معدل بتات يساوي kbit/s 128 للبرامج غير المجسمة أو kbit/s 256 للبرامج المجسمة، مما يسمح بالحصول على نوعية سمعية شفافة. وحتى استعمال معدل البتات الذي يساوي kbit/s 192 لكل برنامج مجسم يفي في العادة بمتطلبات الاتحاد EBU فيما يتعلق بالأنظمة السمعية الرقمية مع تخفيض معدل البتات. يعطي معدل بتات يساوي kbit/s 96 للبرامج المجسمة نوعية سمعية جيدة، أما عند معدل يساوي kbit/s 48، تكون النوعية كنوعية الإذاعة AM تقريباً. وفيما يخص البرامج التي تشمل الإشارات الصوتية فقط، قد يكون معدل بتات بمقدار kbit/s 32 كافياً إذا كان تعدد إرسال النظام مصاحباً لأكبر عدد من الخدمات.

ويقدم الشكل 2 المخطط الإجمالي للوحدات الوظيفية للمشفر السمعي. وتنطبق العينات السمعية PCM للدخل على المشفر السمعي. ويستطيع المشفر معالجة قناتي الإشارة المجسمة، على الرغم من أنه من المحتمل أن يستلم إشارة غير مجسمة. يقسم ضفة المراشيح متعددة الأطوار السمعية الرقمية إلى 32 إشارة نطاق فرعي ويولد تمثيلاً مرشحاً باعتيان فرعي للإشارة السمعية للدخل. ويطلق على العينات المرشحة عينات النطاق الفرعي. وتخضع التكمية والتشفير إلى نموذج إدراكي لأذن الإنسان يدمج في المشفر. وقد يختلف هذا التحكم حسب نمط المشفر، يمكن مثلاً استعمال تقدير لعتبة حجب أذن الإنسان للحصول على بيانات التحكم في المكمم. وتجمع العينات المتتالية لكل إشارة بنطاق فرعي إلى فدرات، ثم يتم في كل فدرة تحديد الاتساع الأقصى لكل قدرة بنطاق فرعي والإشارة إليه بعامل القياس. ويولد المكمم والمشفر مجموعة من كلمات التشفير انطلاقاً من عينات نطاق فرعي. ويجري تطبيق هذه العمليات أثناء الأرتال السمعية ISO التي سيتم وصفها في طبقة الشبكة.

الشـكل 2

مخطط فدرات المشفر السمعي في النظام الأساسي



تدفّق بتات  
سمعية مشفرة

إعداد الأرتال

نموذج صوتي  
نفسي

ضفة مراشيح  
بـ‍ 32 نطاق فرعي

تكمية وتشفير

توزيع   
البتات

العينات  
السمعية PCM بالتردد kHz 48

## 2.4 فك التشفير السمعي

إن فك التشفير في المستقبِل الذي يقوم على تقنية بسيطة لمعالجة الإشارة سهل واقتصادي، ويتطلب فقط عمليات إزالة تعدد الإرسال والتمديد والترشيح العكسي. ويقدم الشكل 3 المخطط الإجمالي للوحدات الوظيفية لمفكك الشفرة.

الشـكل 3

مخطط فدرات مفكك الشفرة السمعي في النظام الأساسي



ضفة المراشيح العكسية ‍ بعدد 32 نطاق فرعي

فك الأرتال

إعادة تكوين

إشارة نطاق  
أساس مشفرة

المعيار ISO 11172-3  
الطبقة II

عينات سمعية PCM  
بتردد kHz 48

تدفّق بتات سمعية وفق المعيار ISO 11172-3

المعيار ISO 11172-3  
الطبقة II

يتم إدخال الرتل السمعي ISO في مفكك الشفرة السمعي ISO/MPEG للطبقة II الذي يقوم بإزالة ترزيم بيانات الرتل لإعادة تكوين العناصر المختلفة للمعلومات. وتعيد وحدة إعادة التكوين إنشاء عينات للنطاق الفرعي بعد تكميتها ضفة المراشيح العكسية عينات النطاق الفرعي من أجل إنتاج إشارات PCM سمعية منتظمة بمعدل اعتيان قدره kHz 48.

## 3.4 تقديم سمعي

يمكن تقديم الإشارات السمعية بشكل مجسم أو غير مجسم، ويمكن تجميع القنوات السمعية أيضاً لاسترجاع الصوت المحيطي. ويمكن وصل البرامج فيما بينها لتوفير البرنامج نفسه بلغات متعددة بشكل متآون. ومن أجل إرضاء مستمعين يتطلبون أداء عالي الجودة في بيئة تعاني من الضوضاء، تستطيع الإذاعة إرسال إشارة اختيارية للتحكم في المدى الدينامي (DRC) يمكن استعمالها في جو ضوضاء لضغط المدى الدينامي للإشارة السمعية التي أعاد المستقبل إنتاجها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقنية مفيدة للمستمعين معتلّي السمع.

## 4.4 تقديم معلومات الخدمة

يمكن توفير العناصر التالية الخاصة بمعلومات الخدمة (SI) لعرضها على المستقبِل، وذلك فيما يتعلق بكل برنامج أرسله النظام:

- وسم البرنامج الأساسي (أي اسم البرنامج)،

- الوقت والتاريخ،

- الإشارة إلى البرامج المائلة أو المشابهة (مثلاً بلغة أخرى) المرسلة في عنصر آخر أو مرسلة بشكل متآون باستعمال الخدمة AM أو FM،

- تمديد وسم الخدمة إلى الخدمات المصاحبة للبرنامج،

- معلومات بشأن البرنامج (مثلاً، أسماء الفنانين)،

- اللغة،

- نوع البرنامج (مثلاً، الأخبار، الرياضة، الموسيقى، إلخ.)،

- معرف هوية المرسل،

- قناة رسالة الحركة (TMC، باستعمال مركب صوتي مدمج في المستقبل).

ويمكن أيضاً إدراج البيانات المتصلة بشبكة المرسلات للاستعمالات الداخلية لهيئات الإذاعة.

# 5 دورة الطبقة

تخص هذه الطبقة انتقاء المعلومات المذاعة والنفاذ إليها.

## 1.5 انتقاء البرنامج

لكي يتمكن المستقبل من النفاذ شبه المباشر إلى بعض الخدمات أو إلى جميعها، ترسل قناة المعلومات السريعة (FIC) معلومات متصلة بالمحتوى الحالي والمستقبلي لتعدد الإرسالات معروفة بمعلومات تشكيل تعدد الإرسال (MCI) وهي بيانات تقرأ أوتوماتياً. وبيانات القناة FIC غير مشذرة زمنياً، بحيث لا تخضع المعلومات (MCI) إلى التأخر الملازم لعملية التشذير الزمني والمنطبق على خدمات البيانات العامة والسمعية. ومع ذلك، تكرر هذه البيانات بتواتر كبير لأغراض الدقة. وعندما توشك تشكيلة تعدد الإرسال أن تتغير، ترسل مسبقاً المعلومات الجديدة مع توقيت التغيير في المعلومات MCI.

ويمكن لمستعمل المستقبِل أن يختار البرامج على أساس المعلومات النصية المرسلة في معلومات الخدمة (SI)، باستعمال اسم خدمة البرنامج، وهوية نمط البرنامج أو اللغة. وبالتالي، يقوم المستقبِل بتنفيذ أوامر المستمع باستعمال العناصر المقابلة للمعلومات MCI.

وإذا تيسرت موارد بديلة لخدمة برنامج معين وأصبحت خدمة رقمية ما غير قابلة للاستعمال، يمكن استعمال بيانات التوصيل الموجودة في معلومات SI (أي "البرنامج المشار إليه") لإيجاد بديل (الانتقال إلى خدمة FM مثلاً) والتبديل إليه. ولكن في هذه الحالة، يعود المستقبِل إلى الخدمة الأصلية حالما أمكن الاستقبال.

## 2.5 النفاذ المشروط

يتوقع استعمال هذا النظام للتزامن والتحكم في النفاذ المشروط.

يمكن تطبيق النفاذ المشروط بمعزل عن جميع مكونات الخدمة (المرسلة في قناة MSC أو FIC)، وعلى الخدمات أو على تعدد الإرسال بكامله.

# 6 طبقة النقل

تخص هذه الطبقة تعرف هوية مجموعة من البيانات في شكل خدمات البرنامج، وتعدد إرسال البيانات من أجل تلك الخدمات إرفاق عناصر البيانات التي طُبق عليها تعدد الإرسال.

## 1.6 خدمات البرنامج

تتضمن خدمة البرنامج بصفة عامة مكونات الخدمة السمعية وخدمات سمعية و/أو مكونات خدمات البيانات الإضافية بشكل اختيارين يؤمنها موفر الخدمة. وقد تكرس السعة الكلية لتعدد الإرسال إلى مزود واحد للخدمة (مثلاً، إذاعة خمس أو ست خدمات لبرامج سمعية عالية النوعية)، أو يمكن توزيعها بين عدة مزودين للخدمة (مثلاً إذاعة مشتركة لعشرين خدمة برامج متوسطة النوعية).

## 2.6 تعدد الإرسال الرئيسي للخدمات

كما جاء في الفقرة 1، إن البيانات التي تمثل كلاً من البرامج المذاعة (بيانات سمعية مع بيانات مساعدة أو حتى بيانات عامة) محمية من الأخطاء عن طريق التشفير التلافيفي (انظر الفقرة 2.9) والتشذير الزمني. ويرفع التشذير الزمني من دقة إرسال البيانات في بيئة متغيرة (مثلاً، الاستقبال على متن مركبة متحركة) ويفرض تأخراً في الإرسال يمكن توقعه. وبعد ذلك، تدرج البيانات المشذرة والمشفرة في معدد إرسال الخدمة الرئيسية حيث يتم تجميع الخدمة في تتابع داخل رتل تعدد الإرسال كل ms 24. يتميز خرج قطار البتات المجمع من معدد الإرسال المعروف بقناة الخدمة الرئيسية (MSC) بسعة إجمالية قدرها Mbit/s 2,3. وحسب معدل الشفرة المختار (الذي قد يختلف من مكونة خدمة عن أخرى)، يتراوح معدل البتات الصافي بين 0,8 وMbit/s 1,7 على عرض نطاق يبلغ MHz 1,5. إن معدد إرسال الخدمة الرئيسي هو النقطة التي تجمع فيها البيانات المتزامنة الصادرة عن جميع خدمات البرنامج التي تستعمل تعدد الإرسال.

ويمكن إرسال بيانات عامة في القناة MSC كتدفّق غير مبني أو منظم في شكل تعدد إرسال الرزم حيث يتم تركيب عدة موارد. إن المعدل الذي قد يكون عبارة عن مضاعف ما بمقدار kbit/s 8 متزامن مع تعدد إرسال النظام شريطة أن تكون السعة الكلية لتعدد الإرسال كافية ومع مراعاة طلب الخدمات السمعية.

والقناة FIC غير مدمجة في القناة MSC ولا تخضع لتشذير زمني.

## 3.6 بيانات مساعدة

هناك ثلاثة مجالات حيث يمكن نقل البيانات المساعدة في تعدد إرسال النظام:

- القناة FIC، حيث تكون السعة محدودة حسب كمية البيانات MCI الأساسية المدرجة؛

- هناك حكم خاص لنقل كمية متوسطة من البيانات PAD داخل كل قناة سمعية؛

- تعالج جميع البيانات المساعدة المتبقية كخدمة منفصلة داخل MSC. ويشار إلى وجود هذه المعلومات في المعلومات MCI.

## 4.6 تصاحب البيانات

تقدم المعلومات MCI التي تنقل في القناة FIC وصفاً دقيقاً للمحتوى الحالي والمستقبلي للقناة MSC. ويجب أيضاً نقل العناصر الأساسية لمعلومات الخدمة والتي تتعلق بمحتوى القناة MSC (أي من أجل انتقاء البرنامج) في القناة FIC. وينبغي إرسال النصوص الأكثر طولاً مثل قائمة البرامج اليومية، بشكل منفصل كخدمة البيانات العامة. وهكذا، تشمل المعلومات MCI وSI مساهمات من جميع البرامج التي تبث.

تتضمن البيانات PAD أساساً المنقولة داخل القناة السمعية، المعلومات المرتبطة بشكل وثيق بالبرامج السمعية وبالتالي لا يمكن إرسالها في قناة بيانات مختلفة حيث يكون وقت الانتشار مختلفاً.

# 7 طبقة الشبكة

تخص هذه الطبقة تعرّف هوية زمر البيانات كبرامج.

## 1.7 أرتال سمعية ISO

تنفذ العمليات في مشفر المورد السمعي أثناء الأرتال السمعية ISO لمدة ms 24. ويجري توزيع البتات التي تختلف من رتل لآخر وعوامل القياس وتعدد إرسالها مع عينات النطاق الفرعي في كل رتل سمعي. وتجمع وحدة تجميع الرتل (انظر الشكل 2) قطار البتات الفعلي من بيانات الخرج للمكمم ووحدة التشفير، وتضيف معلومات أخرى، كمعلومات رأسية وكلمة الشفرة CRC لكشف الأخطاء، والبيانات PAD، التي تنقل مع الإشارة السمعية المشفرة. وتحتوي كل قناة سمعية على قناة PAD تتميز بسعة متغيرة (عند kbit/s 2 على الأقل بصفة عامة)، يمكن استعمالها لنقل المعلومات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبرنامج الصوتي. والأمثلة النموذجية هي الأعمال الغنائية، دلالة الكلام/الموسيقى ومعلومات DRC.

يشمل الرتل السمعي الناتج عن البرنامج الواحد، بيانات تمثل مدة قدرها ms 24 من المعلومات المجسمة (أو غير المجسمة) زائداً البيانات المصاحبة للبرنامج؛ ويقابل هذا الرتل نسق الطبقة II للمعيار ISO 11172-3، بحيث يمكن اعتباره كرتل ISO. ويسمح ذلك باستعمال مفكك تشفير سمعي ISO/MPEG للطبقة II في المستقبِل.

# 8 طبقة وصلة البيانات

توفر هذه الطبقة الوسائل التي تسمح بتزامن المستقبل.

## 1.8 رتل الإرسال

تسهيلاً لتزامن المستقبِل، تنظم الإشارة المرسلة في بنية رتل (انظر الشكل 4) تتضمن تتابعاً ثابتاً للشفرات. ويبدأ كل رتل إرسال برمز صفر لضمان تزامن تقريب‍ي (في حالة عدم إرسال إشارة RF)، يليه رمز مرجعي ثابت لضمان تزامن دقيق، ووظائف التحكم الأوتوماتي في الكسب (AGC) وفي التردد (AFC) ومرجع الطور في المستقبِل؛ وتشكل هذه الشفرات قناة التزامن، والشفرات التالية محجوزة للقناة FIC، وتوفر الشفرات المتبقية لقناة MSC. وتساوي مدة الرتل الكلية إما ms 96 *TF* أو ms 48 أو ms 24 حسب أسلوب الإرسال، كما جاء في الجدول 4.

الشـكل 4

بنية رتل تعدد الإرسال



قناة التزامن

قناة الخدمة الرئيسية

قناة المعلومات السريعة

الجـدول 4

معلمات الإرسال الخاصة بالنظام A

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| المعلمات | الأسلوب I | الأسلوب II | الأسلوب III | الأسلوب IV |
| مدة رتل الإرسال، *TF* | ms 96 | ms 24 | ms 24 | ms 48 |
| مدة الرمز المعدوم، *TNULL* | ms 1,297 | s 324 | s 168 | s 648 |
| مدة الشفرات OFDM، *Ts* | ms 1,246 | s 312 | s 156 | s 623 |
| عكس المباعدة بين الموجات الحاملة، *Tu* | ms 1 | s 250 | s 125 | s 500 |
| مدة فاصل الحراسة،  (*Ts*  *Tu*  ) | ms 246 | s 62 | s 31 | s 123 |
| عدد الموجات الحاملة المرسلة، *K* | 1 536 | 384 | 192 | 768 |

يعين لكل خدمة سمعية داخل القناة MSC فجوة زمنية في الرتل.

# 9 الطبقة المادية

تتعلق هذه الطبقة بوسائل الإرسال الراديوي (أي طريقة التشكيل والحماية من الأخطاء).

## 1.9 تشتت الطاقة

لضمان تشتت ملائم للطاقة داخل الإشارة المرسلة، يتم تخليط كل مورد يغذي تعدد الإرسال.

## 2.9 تشفير تلافيفي

ينطبق التشفير التلافيفي على كل مورد من موارد البيانات التي تغذي تعدد الإرسال للحصول على استقبال موثوق. وتتمثل عملية التشفير في إضافة الإطناب عمداً إلى رشقات بيانات المصدر (الطول المفروض قدره 7). ويتم الحصول بذلك على رشقات بيانات "إجمالية".

في حالة إشارة سمعية، تحظى بعض البتات المشفرة عند المصدر إلى حماية أكثر من البتات الأخرى، حسب نموذج محدد بشكل مسبق يعرف بالمظهر الجانب‍ي للحماية الكاملة من الأخطاء (UEP). يتراوح معدل الشفرة المتوسط المعرّف كالعلاقة بين عدد البتات المشفرة عند المصدر وعدد البتات بعد التشفير التلافيفي بين 1/3 (أعلى مستوى للحماية) و3/4 (أدنى مستوى للحماية). ويمكن تطبيق مختلف المعدلات المتوسطة للشفرة على موارد سمعية مختلفة، حسب مستوى الحماية المطلوب ومعدل بتات البيانات المشفرة عند المصدر. فعلى سبيل المثال، قد يكون مستوى الحماية للخدمات السمعية التي تنقلها الشبكات الكبلية أدنى من مستوى الحماية في الخدمات المرسلة عبر قنوات التردد الراديوي.

يتم تشفير خدمات البيانات العامة بالتشفير التلافيفي عن طريق انتقاء معدلات منتظمة. وتشفر البيانات في القناة FIC عند معدل ثابت بنسبة تبلغ 1/3.

## 3.9 تشذير زمني

يطبق تشذير زمني بعمق يبلغ 16 رتلاً على البيانات بعد التشفير التلافيفي لتقديم المزيد من المساعدة لمستقبِل متنقل.

## 4.9 تشذير ترددي

عند وجود الانتشار بمسارات متعددة، تعزز بعض الموجات الحاملة بواسطة إشارات بناءة بينما تعاني بعض الموجات الحاملة الأخرى من التداخل الهدام (خبو انتقائي للترددات). ولذا يقوم النظام بتشذير ترددي عن طريق إعادة ترتيب قطاع البتات الرقمي بين الموجات الحاملة، بحيث لا تتأثر العينات المتتالية من نفس المورد بالخبو الانتقائي. وعندما يكون المستقبِل مستقراً، يعد التنوع في المجال الترددي الوسيلة الرئيسية لضمان استقبال جيد.

## 5.9 التشكيل عن طريق استعمال 4-DPSK OFDM

يستعمل النظام A التشكيل DQPSK OFDM (تعدد الإرسال المتعامد بتقسيم التردد). ويفي هذا النمط من التشكيل بالمتطلبات المتشددة للإذاعة الرقمية بمعدل بتات مرتفع مكرس للمستقبلات المتنقلة والمحمولة والثابتة، وخاصة في وجود الانتشار بمسارات متعددة.

ويتمثل المبدأ الأساسي في تقسيم المعلومات التي يتعين نشرها على عدد كبير من قطارات البتات ذات المعدل المنخفض، والتي تستعمل فيما بعد لتشكيل موجات حاملة فردية. وتصبح مدة الشفرات المقابلة أطول من تمديد وقت الانتشار في قناة الإرسال. لا يسبب صدى، تقل مدته عن فاصل الحراسة، أي تداخل بين الشفرات في المستقبل، بل على العكس يساهم في القدرة المستلمة بشكل إيجابي (انظر الشكل 5). ويعرف العدد الكبير *K* للموجات الفرعية الحاملة جماعياً بمجموعة.

الشـكل 5

مساهمة بناءة للأصداء



استجابة نبضة  
القناة

الرمز *j*

الرمز *j*

الرمز *j*

الرمز *i*

الرمز *i*

الرمز *i*

الصدى 1

الصدى 2

الصدى 3

الرمز *i*

الرمز *j*

الرمز *k*

الرمز *k*

الرمز *k*

الرمز *k*

وعند وجود الانتشار بمسارات متعددة، تعزز بعض الموجات الحاملة بواسطة إشارات بناءة بينما تعاني بعض الموجات الحاملة الأخرى من التداخل الهدام (خبو انتقائي للترددات). ولذا يقوم النظام A بإدخال إعادة توزيع عناصر قطار البتات الرقمي في الوقت والتردد، بحيث تتأثر عينات المصدر المتتالية بخبو منفصل. وعندما يكون المستقبل مستقراً، يعد التنوع في المجال الترددي الوسيلة الرئيسية لضمان استقبال جيد، لا يساهم تنوع الوقت الذي يوفره التشذير الزمني بأي تحسين لمستقبل مستقر. يعد الانتشار بمسارات متعددة بالنسبة إلى النظام A شكلاً من التنوع الفضائي؛ ويعتبر أنه يقدم مزايا مهمة، الشيء الذي يتعارض بشدة مع الأنظمة التقليدية FM أو الأنظمة الرقمية ضيقة النطاق حيث يمكن للانتشار بمسارات متعددة أن يعوق استقبال أي خدمة.

في أي نظام يمكنه أن يستفيد من الانتشار بمسارات متعددة، كلما كان عرض نطاق قناة الإرسال أوسع كلما كان النظام موثوقاً منه أكثر. تم اختيار عرض نطاق شامل قدره MHz 1,5 للاستفادة من المزايا التي تقدمها التقنية واسعة النطاق، وللسماح أيضاً بمرونة التخطيط. يبين الجدول 4 أيضاً عدد الموجات الحاملة OFDM المتضمنة في عرض النطاق هذا لكل أسلوب إرسال.

يقدم استعمال تعدد الإرسال OFDM مزية أخرى تتمثل في تحقيق فعالية في استعمال الطيف والقدرة مع الشبكات وحيدة التردد التي تغطي منطقة واسعة، ومع الشبكات الكثيفة في المناطق الحضرية. ويمكن تشغيل المرسلات التي ترسل نفس البرامج عند نفس التردد، مما يؤدي كذلك إلى تخفيض شامل في قدرات التشغيل المطلوبة. ويمكن تخفيض مسافات إعادة استعمال الترددات بين مناطق مختلفة للخدمة بشكل كبير.

ونظراً لأن الصدى يعزز الإشارة المستقبلة، يمكن لجميع أنماط المستقبلات (المحمولة والمحلية والمركبة على متن مركبة) استعمال هوائيات بسيطة غير اتجاهية.

## 6.9 طيف إشارة إرسال النظام A

يقدم الشكل 6 مثالاً للطيف النظري للنظام A فيما يتعلق بأسلوب الإرسال II.

الشـكل 6

طيف إشارة الإرسال النظري للنظام A في أسلوب الإرسال II



التردد (MHz)

*fc*: التردد المركزي للقناة

الكثافة الطيفية للقدرة (dB)

ينبغي أن يقع طيف الإشارة المشعة خارج النطاق في أي نطاق يساوي kHz 4 ضمن حدود أحد الأقنعة المعرفة في الشكل 7.

الشـكل 7

أقنعة الطيف خارج النطاق في إشارة الإرسال للنظام A



نسبة القدرة خارج النطاق المقيسة عند عرض نطاق قدره kHz 4 إلى القدرة الكلية عند نطاق قدره 1,5 kHz داخل فدرة النظام A (dB)

نسبة القدرة المقيسة خارج النطاق في عرض نطاق قدره kHz 4 إلى القدرة المقيسة داخل النطاق في عرض نطاق مماثل (dB)

فصل الترددات عن التردد المركزي (MHz)

قناع الطيف لمرسلات النظام A بالموجات VHF العاملة في حالات حرجة أو في نطاق قدره GHz 1,5

قناع الطيف لمرسلات بالموجات VHF العاملة في الحالات الحرجة

قناع الطيف لمرسلات النظام A بالموجات VHF العاملة في بعض المناطق التي تستعمل فدرة التردد 12D

وينبغي تطبيق قناع الخط المتواصل على المرسلات بالموجات VHF في المناطق الحرجة من أجل التداخل في القناة المجاورة. وينبغي تطبيق قناع الخط المتقطع على مرسلات الموجات VHF العاملة في ظروف أخرى أو في نطاق عرضه GHz 1,5 أما قناع الخط المنقط فيستخدم في المرسلات بالموجات VHF العاملة في بعض المناطق التي تستعمل التردد 12D.

يمكن الحد من مستوى الإشارة على الترددات خارج نطاق التردد العادي MHz 1,536 بتطبيق الترشيح المناسب.

الجـدول 5

جدول الطيف خارج النطاق لإشارة إرسال النظام A

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | التردد النسب‍ي لمركز  القناة MHz 1,54 (MHz) | السوية النسبية (dB) |
| قناع طيف مرسلات النظام A بالموجات VHF العاملة في حالات عادية أو في نطاق عرضه GHz 1,5 | 0,97 ± | 26– |
| 0,97 ± | 56– |
| 3,0 ± | 106– |
| قناع طيف مرسلات النظام A بالموجات VHF العاملة في حالات حرجة | 0,77 ± | 26– |
| 0,97 ± | 71– |
| 1,75 ± | 106– |
| 3,0 ± | 106– |
| قناع طيف مرسلات النظام A بالموجات VHF العاملة في مناطق تستعمل فدرة التردد 12D | 0,77 ± | 26– |
| 0,97 ± | 78– |
| 2,2 ± | 126– |
| 3,0 ± | 126– |

# 10 خصائص أداء التردد الراديوي في النظام A

أجريت اختبارات لتقييم التردد RF في النظام الرقمي A باستعمال الأسلوب I عند MHz 226 والأسلوب II عند MHz 1 480 من أجل ظروف مختلفة تمثل الاستقبال المتنقل والثابت. وتم قياس معدلات خطأ البتات (BER) بدلالة نسبة الإشارة إلى الضوضاء (*S/N*) في قناة الإرسال على قناة البيانات باستعمال الشروط التالية:

*D*  kbit/s 64، *R*  0,5

*D*  kbit/s 24، *R*  0,375

حيث:

*D*: معدل بيانات المصدر

*R*: معدل متوسط للتشفير.

## 1.10 المعدل BER بدلالة *S/N* (بمقدار MHz 1,5) في قناة غوسية

أضيفت ضوضاء بيضاء غوسية إلى الإشارة لضبط العلاقة *S/N* عند دخل المستقبِل. ويوضح الشكلان 8 و9 النتائج التي تم التوصل إليها. فعلى سبيل المثال، بالنسبة إلى *R*  0,5، يمكن مقارنة النتائج المقيسة في الشكل 8 بالنتائج التي تم الحصول عليها عن طريق المحاكاة المعلوماتية لإظهار الأداء الملازم للنظام. ويلاحظ أنه تم الحصول على هامش للتنفيذ يقل عن dB 1,0 عند معدل الخطأ في البتات (BER) قدره 4–10 × 1.

الشـكل 8

معدل الخطأ في البتات بدلالة نسبة الإشارة إلى الضوضاء (*S/N*)  
فيما يتعلق بالنظام الرقمي A (أسلوب الإرسال I) – قناة غوسية



متوسط النسبة (dB) *S/N*

معدل الخطأ في البتات (BER)

الشـكل 9

معدل الخطأ في البتات بدلالة نسبة الإشارة إلى الضوضاء (*S/N*)  
فيما يتعلق بالنظام الرقمي A (أسلوب الإرسال II أو III): قناة غوسية



معدل الخطأ في البتات (BER)

متوسط النسبة (dB) *S/N*

## 2.10 معدل BER بدلالة *S/N* (بنسبة تبلغ 1,5 MHz) في قناة رايلي محاكاة في بيئة ريفية

أجريت قياسات المعدل BER بدلالة *S/N* على قنوات البيانات بواسطة محاكي قناة الخبو. وتقابل حالات المحاكاة الخاصة بقناة رايلي الشكل 5 في الوثيقة Cost 207 (منطقة ريفية نموذجية s 0,05-0) وتبلغ سرعة تنقل المستقبل km/h 15.

النتائج موضحة في الشكلين 10 و11.

الشـكل 10

معدل الخطأ في البتات بدلالة نسبة الإشارة إلى الضوضاء (*S/N*)   
فيما يتعلق بالنظام الرقمي A (أسلوب الإرسال I، التردد MHz 226)

معدل الخطأ في البتات (BER)

متوسط النسبة (dB) *S/N*

محاكاة قناة رايلي (البيئة الحضرية، السرعة km/h 15)



الشـكل 11

معدل الخطأ في البتات بدلالة نسبة الإشارة إلى الضوضاء (*S/N*)  
فيما يتعلق بالنظام الرقمي A (أسلوب الإرسال II، MHz 1 480)



معدل الخطأ في البتات (BER)

محاكاة قناة رايلي (البيئة الحضرية، السرعة km/h 15)

متوسط النسبة (dB) *S/N*

## 3.10 معدل الخطأ في البتات بدلالة النسبة *S/N* (قدره 1,5 MHz) في قناة رايلي محاكاة في بيئة ريفية

أجريت قياسات المعدل BER بدلالة النسبة *S/N* على قنوات البيانات بواسطة محاكي قناة الخبو. تقابل حالات المحاكاة الخاصة بقناة رايلي الشكل 4 في الوثيقة Cost 207 (منطقة ريفية غير جبلية، s 5-0) وتبلغ سرعة تنقل المستقبل km/h 130. والنتائج موضحة في الشكلين 12 و13.

الشـكل 12

معدل الخطأ في البتات (BER) مقابل نسبة الإشارة إلى الضوضاء (*S/N*)  
فيما يتعلق بالنظام A (أسلوب الإرسال I، التردد MHz 226)

متوسط النسبة (dB) *S/N*

معدل الخطأ في البتات (BER)

محاكاة قناة رايلي (البيئة الريفية، السرعة km/h 130)



الشـكل 13

معدل الخطأ في البتات (BER) مقابل نسبة الإشارة إلى الضوضاء (*S/N*)  
فيما يتعلق بالنظام A (أسلوب الإرسال II، التردد MHz 1 480)



محاكاة قناة رايلي (البيئة الريفية، السرعة km/h 130)

متوسط النسبة (dB) *S/N*

معدل الخطأ في البتات (BER)

## 4.10 نوعية صوتية بدلالة النسبة *S/N*

أجري عدد من التقييمات الشخصية بهدف تقييم النوعية الصوتية بدلالة نسبة الإشارة إلى الضوضاء. وشمل مسار الإرسال تجهيزات لوضع النسبة *S/N* في قناة غوسية، واستعمل محاكي قناة الخبو في قناة رايلي. وتم استعمال "نموذجين" مختلفين للمحاكاة في حالة قناة رايلي يطابقان النموذجين الموصوفين في الفقرتين 2.10 و3.10.

في كل حالة من حالات اختبار الاستماع التي أجريت في خطوات لوضع متوسط النسبة *S/N*، تم تخفيض dB 0,5، وبالتالي لوضع الشرطين التاليين:

- عتبة الانحطاط، أي النقطة التي تصبح عندها تأثيرات الأخطاء عندها ملحوظة. وهي تعرف بالنقطة التي يحدث عندها 3 أو 4 أخطاء ذات صلة بالأحداث وممكن سماعها في فترة زمنية مدتها 30 ثانية تقريباً؛

- نقطة العطب، وهي النقطة التي يتوقف عندها المستمع عن الاستماع للبرنامج لأنه يصبح غير مفهوم أو لأنه لم يعد يوفر المتعة التي يسعى إليها المستمع. وقد تم تعريف هذه النقطة بالوقت الذي تحدث فيه الأخطاء بدون انقطاع تقريباً، وحيث يتوقف البرنامج مرتان أو ثلاث مرات في فترة زمنية مدتها 30 ثانية تقريباً.

تم تسجيل قيمتين للنسبة *S/N* لكل اختبار، تدلان على الاتفاق الذي توصل إليه فريق مهندسي الصوت. وتقابل النتائج المعروضة فيما يلي القيم المتوسطة الناتجة عن عدة اختبارات أجريت باستعمال تتابعات مختلفة للبرنامج.

الجـدول 6

النوعية الصوتية بدلالة نسبة الإشارة إلى الضوضاء (*S/N*)  
فيما يتعلق بالنظام A (أسلوب الإرسال I): قناة غوسية

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تشفير المصدر | | معدل متوسط لتشفير القناة | عتبة الانحطاط *S*/*N* (dB) | نقطة العطب *S*/*N* (dB) |
| معدل البتات (kbit/s) | الأسلوب |  |  |  |
| 256 | مجسم | 0,6 | 7,6 | 5,5 |
| 224 | مجسم | 0,6 | 8,3 | 5,9 |
| 224 | مجسم | 0,5 | 7,0 | 4,8 |
| 224 | مجسم مشترك | 0,5 | 6,8 | 4,5 |
| 192 | مجسم مشترك | 0,5 | 7,2 | 4,7 |
| 64 | غير مجسم | 0,5 | 6,8 | 4,5 |

الجـدول 7

النوعية الصوتية بدلالة نسبة الإشارة إلى الضوضاء (*S/N*)  
فيما يتعلق بالنظام A (أسلوب الإرسال II أو III): قناة غوسية

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تشفير المصدر | | معدل متوسط لتشفير القناة | عتبة الانحطاط *S*/*N* (dB) | نقطة العطب *S*/*N* (dB) |
| معدل البتات (kbit/s) | الأسلوب |
| 256 | مجسم | 0,6 | 7,7 | 5,7 |
| 224 | مجسم | 0,6 | 8,2 | 5,8 |
| 224 | مجسم | 0,5 | 6,7 | 4,9 |
| 224 | مجسم مشترك | 0,5 | 6,6 | 4,6 |
| 192 | مجسم مشترك | 0,5 | 7,2 | 4,6 |
| 64 | غير مجسم | 0,5 | 6,9 | 4,5 |

الجـدول 8

النوعية الصوتية بدلالة نسبة الإشارة إلى الضوضاء (*S/N*)  
فيما يتعلق بالنظام A قناة رايلي محاكاة (kbit/s 224 مجسم، نسبة التشفير 0,5)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الأسلوب** | **التردد (MHz)** | **أسلوب القناة** | **السرعة (km/h)** | **عتبة الانحطاط *S/N* (dB)** | **نقطة العطب *S/N* (dB)** |
| I | 226 | حضرية | 015 | 16,0 | 09,0 |
| II | 1 500 | حضرية | 015 | 13,0 | 07,0 |
| I | 226 | ريفية | 130 | 17,6 | 10,0 |
| II | 1 500 | ريفية | 130 | 18,0 | 10,0 |

## 5.10 مقدرة التشغيل في شبكات وحيدة التردد

تمت معالجة إشارة النظام A (أسلوب الإرسال II) بواسطة محاكي القناة لتوليد نسختين من الإشارة، تمثل إحداهما الإشارة المستلمة عبر مسار إرسال مرجعي بدون تأخير وبقدرة ثابتة، وتمثل الأخرى إشارة مع تأخير ناتج عن مرسل ثانٍ في شبكة وحيدة التردد (أو صدى آخر بوقت انتشار مهم). وكانت إزاحة دوبلر المنطبقة على الإشارة الثانية متلائمة مع حدود مقدرات النظام A. وقد أُجريت سلسلتين من القياسات لضبط النسبة *S/N* للإشارة المستقبَلة الكلية على dB 12 وdB 35. وقد تم قياس القدرة النسبية للإشارة الثانية مع تأخير عن طريق تغيير التأخير عبر قناة بيانات بمعدل BER يساوي 4-10 ×1 ومعدل kbit/s 64 ونسبة تشفير تبلغ 0,5 مع زيادة التأخير. النتائج موضحة في الشكل 14.

ويساوي اتساع الفاصل الحارس s 64 في أسلوب الإرسال II، وهكذا تبين النتائج أنه ما دامت الإشارة الثانية موجودة في فاصل الحراسة فلن يكون هناك أي انحطاط.

الشـكل 14

مثال مقدرة التشغيل في شبكة وحيدة التردد فيما يتعلق بالنظام A  
(أسلوب الإرسال II)



القدرة النسبية للإشارة الثانية

تأخر نسب‍ي للإشارة الثانية (µs)

الملحق 3  
  
النظام الرقمي F

# 1 مقدمة

صمم النظام الرقمي F (النظام F)، المعروف أيضاً بالنظام ISDB-TSB، ليؤمن صوتاً عاليَ الجودة وإذاعة بيانات باعتمادية كبيرة حتى في حالة الاستقبال المتنقل. كما صمم النظام F لتوفير المرونة وإمكانية التوسع ويتوافق إلى حد بعيد مع إذاعة الوسائط المتعددة التي تستخدم شبكات الأرض ويتطابق مع متطلبات النظام التي تنص عليها التوصية ITU-R BS.774.

والنظام F نظام متين يستخدم التشكيل OFDM والتشذير الثنائي للزمن والتردد والشفرات المتسلسلة لتصحيح الخطأ. ويسمى التشكيل OFDM الذي يستعمله النظام F إرسالاً متقطع النطاق (BST)-OFDM. وهناك نقاط مشتركة بين النظام F والنظام ISDB-T الخاص بالإذاعة الرقمية التلفزيونية للأرض في الطبقة المادية. ويبلغ عرض نطاق فدرة التشكيل OFDM، المسمّاة قطعة OFDM، زهاء kHz 500. ويتألف النظام F من قطعة واحدة أو ثلاث قطع من قطع OFDM وبالتالي يبلغ عرض نطاق النظام زهاء kHz 500 أو MHz 1,5.

ومعلمات الإرسال في النظام F واسعة التنوع مثل خطة تشكيل الموجة الحاملة ومعدلات تشفير شفرة تصحيح الخطأ الداخلية وطول مدة التشذير وتخصص بعض الموجات الحاملة للتحكم في الحمالات التي تنقل معلومات عن معلمات الإرسال، وتسمى هذه الموجات الحاملة المخصصة للتحكم بالموجات الحاملة (TMCC).

والنظام F قادر على استخدام طرائق تشفير سمعي عالي الانضغاط مثل طريقة الطبقة II للأسلوب MPEG-2 والطريقة AC-3 والطريقة AAC للأسلوب MPEG-2. كما أنه يستخدم الأنظمة MPEG-2. ولدية أيضاً نقاط مشتركة وقابلية للتشغيل مع أنظمة عديدة أخرى تستخدم الأنظمة MPEG-2 مثل الأنظمة ISDB-S وISDB-T وDVB-S وDVB-T.

ويبين الشكل 15 مفهوم الإرسال ISDB-TSB (بالنطاق الجانب‍ي) وISDB-T بالنطاق الكامل والاستقبال الموازي.

الشـكل 15

مفهوم الإرسال ISDB-TSB وISDB-T بالنطاق الكامل والاستقبال الموازي

إرسال ISDB-T بالنطاق الكامل

بيانات/  
صوت

بيانات/  
صوت

بيانات/  
صوت

بيانات/  
صوت

قطعة  
بيانات

إرسال ISDB-TSB

طيف

استقبال جزئي

مستقبل ISDB-T   
(بالنطاق الكامل: 13 قطعة)

مستقبل ISDB-TSB   
(قطعة واحدة أو ثلاثية)

HDTV: تلفزيون عالي الوضوح



# 2 خصائص النظام Fd

## 1.2 متانة النظام F

يستخدم النظام F التشكيل OFDM والتشذير الثنائي للزمن والتردد والشفرات المتسلسلة لتصحيح الخطأ. والتشكيل OFDM طريقة تشكيل بموجات حاملة متعددة لا تتأثر بتعدد المسارات، وتضيف خصوصاً فاصل حراسة إلى مجال الزمن. وتشغل المعلومات المرسلة مجالي التردد والزمن من خلال التشذير ويتم تصحيحها في مفكك التشفير فيترب‍ي (Viterbi) وريدسولومون (RS). وبناءً على ذلك يتم الحصول على إشارة عالية الجودة في المستقبل حتى في الظروف الصعبة للانتشار متعدد المسارات سواء أكان ثابتاً أم متنقلاً.

## 2.2 التنوع الكبير في أساليب الإرسال

يعتمد النظام F التشكيل BST-OFDM، ويتكون من إحدى القطع الثلاث OFDM وهو إرسال بقطعة واحدة وقطعة ثلاثية. ويتحدد عرض نطاق قطعة OFDM في إحدى الطرائق الثلاث تبعاً لحجم القناة المرجعية 6 أو 7 أو MHz 8. وعرض النطاق هو جزء من أربعة عشر جزءاً من عرض نطاق القناة المرجعية (6 أو 7 أو MHz 8) أي kHz 429 (MHz 6/14) أو kHz 500 (MHz 7/14) أو kHz 571 (MHz 8/14). وينبغي انتقاء عرض نطاق القطعة OFDM وفقاً لحالة التردد في كل بلد.

وعرض نطاق القطعة الواحدة هو kHz 500 تقريباً، ولذلك يكون عرض نطاق الإرسال بقطعة واحدة والإرسال بثلاث قطع kHz 500 وMHz 1,5 تقريباً.

والنظام F له ثلاثة أساليب إرسال أخرى تتيح استعمال مدى واسع من ترددات الإرسال، وأربعة أطوال لفواصل الحراسة من أجل تعيين المسافة بين مرسلات الشبكات وحيدة التردد (SFN). وقد تحددت أساليب الإرسال هذه من أجل معالجة التحديد الدوبلري وتمديد وقت الانتشار في الاستقبال المتنقل بوجود الصدى في المسارات المتعددة.

## 3.2 المرونة

يمتثل النظام F لتعدد الإرسال، امتثالاً كاملاً لمعمارية الأنظمة MPEG-2. ولذا يمكن إرسال محتويات رقمية متنوعة مثل الصوت والنص والصور الثابتة والبيانات بالتآون.

وعلاوة على ذلك، تستطيع الهيئات الإذاعية وفقاً لأغراضها أن تختار طريقة تشكيل الموجة الحاملة ومعدل تشفير تصحيح الأخطاء وطول تشذير الوقت وغيرها في النظام. فهناك أربعة أنواع من طرق تشكيل الموجة الحاملة هي: DQPSK وQPSK و16‑QAM و64‑QAM، وخمسة أنواع من معدلات التشفير هي 1/2 و2/3 و3/4 و5/6 و7/8، وخمسة أطوال لتشذير الوقت من 0 إلى ثانية واحدة تقريباً. وترسل الموجة الحاملة TMCC المعلومات إلى المستقبِل الذي يدل على نوعية طريقة التشكيل ومعدل التشفير المستخدمين في النظام.

## 4.2 النقاط المشتركة وقابلية التشغيل البيني

يستخدم النظام F التشكيل BST-OFDM والأنظمة MPEG-2. ولذا لديه نقاط مشتركة مع النظام ISDB-T للإذاعة التلفزيونية الرقمية للأرض (DTTB) في الطبقة المادية، وكذلك مع أنظمة مثل الأنظمة ISDB-T وISDB-S وDVB-T وDVB-S التي تستخدم الأنظمة MPEG-2 في طبقة النقل.

## 5.2 فعالية الإرسال وتشفير المصدر

يستخدم النظام F طريقة التشكيل عالية الفعالية في استعمال الطيف للتشكيل OFDM. كما يسمح لشبكات الإذاعة بإعادة استعمال التردد بأن تتوسع باستعمال مرسلات إضافية تعمل جميعها في نفس التردد المشع.

وإضافةً إلى ذلك، تستطيع قنوات هيئات الإذاعة المستقلة أن ترسل سوية دون نطاقات حراسة من نفس المرسل طالما لم يتغير التردد وتزامن البتات بين القنوات.

والنظام F قادر على استخدام التحكم MPEG-2 AAC. ويمكن تحقيق نوعية تقارب نوعية القرص المتراص باعتماد معدل بتات قدره kbit/s 144 من أجل التجسيم.

## 6.2 استقلالية هيئات الإذاعة

النظام F نظام بالنطاق الضيق لإرسال برنامج صوتي واحد على الأقل. وبالتالي يمكن لهيئات الإذاعة أن يكون لها قناة تردد خاصة بها تمكنها من انتقاء معلمات إرسالها بشكل مستقل.

## 7.2 الاستهلاك الضئيل للطاقة

بالإمكان جعل جميع الأجهزة تقريباً صغيرة وخفيفة الوزن من خلال تطوير الدارات المدمجة على نطاق واسع (LSI). ومن أهم الجهود المبذولة لتقليص حجم البطاريات هو ضرورة خفض استهلاك الجهاز للطاقة. وكلما تباطأت ميقاتية النظام كلما تضاءل استهلاك الطاقة. وبالتالي يمكن للنظام بالنطاق الضيق والمعدل المنخفض مثل إرسال بقطعة واحدة أن يتيح للمستقبل إمكانية أن يكون محمولاً وخفيفاً.

## 8.2 الإرسال التراتب‍ي والاستقبال الجزئي

يجوز في الإرسال بالقطع الثلاث إنجاز إرسال الطبقة الواحدة والإرسال التراتب‍ي، وثمة طبقتان A وB في الإرسال التراتب‍ي. ويمكن تغيير معلمات إرسال خطة تشكيل الموجات الحاملة ومعدلات تشفير الشفرة الداخلية وطول تشذير الزمن في الطبقات المختلفة.

ويمكن استقبال القطعة المركزية للإرسال التراتب‍ي في مستقبل القطعة الواحدة. ويستطيع مستقبل القطعة الواحدة بفضل البنية المشتركة OFDM أن يستقبل جزئياً قطعة مركزية للإشارة ISDB-T بالنطاق الكامل كلما أرسل برنامج مستقل في قطعة مركزية.

ويبين الشكل 16 مثالاً للإرسال التراتب‍ي والاستقبال الجزئي.

الشـكل 16

مثال لمخطط إرسال تراتب‍ي واستقبال جزئي



الطبقة B

الطبقة A

الطبقة A

تعدد إرسال البيانات

بنية الرتل OFDM وتشكيله

قطعة البيانات

الطيف

الاستقبال  
الجزئي

مستقبل قطع ثلاث  
ISDB-TSB

مستقبل قطعة واحدة  
ISDB-TSB

# 3 معلمات الإرسال

يمكن تعيين ترتيب قنوات بالتردد MHz 6 أو MHz 7 أو MHz 8 في النظام F. ويعَّرف عرض نطاق القطعة بأنه جزء من أربعة عشر جزءاً من عرض نطاق القناة، وهنالك kHz 429 (MHz 6/14) أو kHz 500 (MHz 7/14) أو kHz 571 (MHz 8/14) لكن ينبغي انتقاء عرض نطاق القطعة تبعاً لحالة التردد في كل بلد.

وترد معلمات الإرسال للنظام ISDB-TSB في الجدول 9.

الجـدول 9

معلمات الإرسال في النظام ISDB-TSB

| الأسلوب | | الأسلوب 1 | | الأسلوب 2 | الأسلوب 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| عدد القطع الإجمالي(1) (*nc* + *nd* = *Ns*) | | 1، 3 | | | |
| ترتيب القنوات المرجعي (*BWf*) (MHz) | | 6، 7، 8 | | | |
| عرض نطاق القطعة (*BWs*) (kHz) | | *BWf* × 1 000/14 | | | |
| عرض النطاق المستعمل (*BWu*) (kHz) | | *BWs* × *Ns* + *Cs* | | | |
| عدد القطع للتشكيل التفاضلي | | *nd* | | | |
| عدد القطع للتشكيل المنسجم | | *nc* | | | |
| تباعد الموجات الحاملة (*Cs*) (kHz) | | *BWs*/108 | *BWs*/216 | | *BWs*/432 |
| عدد الموجات الحاملة | المجموع | 108 × *Ns* + 1 | 216 × *Ns* + 1 | | 432 × *Ns* + 1 |
| البيانات | 96 × *Ns* | 192 × *Ns* | | 384 × *Ns* |
| (2)SP | 9 × *nc* | 18 × *nc* | | 36 × *nc* |
| (2)CP | *nd* + 1 | *nd* + 1 | | *nd* + 1 |
| (3)TMCC | *nc* + 5 × *nd* | 2 × *nc* + 10 × *nd* | | 4 × *nc* + 20 × *nd* |
| (4)AC1 | 2 × *Ns* | 4 + *Ns* | | 8 × *Ns* |
| (4)AC2 | 4 × *nd* | 9 × *nd* | | 19 × *nd* |
| تشكيل الموجة الحاملة | | DQPSK، QPSK، 16-QAM، 64-QAM | | | |
| عدد الشفرات في الرتل الواحد | | 204 | | | |
| مدة الرمز النافع (*Tu*) (s) | | 1 000/*Cs* | | | |
| مدة فاصل الحراسة (*Tg*) | | 1/4 أو 1/8 أو 1/16 أو 1/32 من *Tu* | | | |
| مدة الرمز الإجمالية (*Ts*) | | *Tu* + *Tg* | | | |
| مدة الرتل (*Tf*) | | *Ts* × 204 | | | |
| عينات المتحولة FFT (*Fs*) | | 256 (*Ns* = 1) 512 (*Ns* = 3) | 512 (*Ns* = 1) 1024 (*Ns* = 3) | | 1024 (*Ns* = 1) 2048 (*Ns* = 3) |
| ميقاتية عينة المتحولة FFT (*Fsc*) (MHz) | | *Fsc* = *Fs*/*Tu* | | | |
| شفرة داخلية | | شفرة تلافيفية (معدل الشفرة = 1/2، 2/3، 3/4، 5/6، 7/8) (الشفرة الأم = 1/2) | | | |
| شفرة خارجية | | شفرة(204,188) RS | | | |
| معلمة تشذير الزمن (*I* ) | | 0، 4، 8، 16، 32 | 0، 2، 4، 8، 16 | | 0، 1، 2، 4، 8 |
| طول تشذير الزمن | | *I* × 95 × *Ts* | | | |
| FFT: متحولة فورييه (Fourier) السريعة  (1) يستخدم النظام F الإرسال بالقطعة الواحدة أو بالقطع الثلاث في الخدمات الصوتية بينما يجوز استعمال أي عدد من القطع في الخدمات الأخرى كالخدمات التلفزيونية مثلاً. (مقارنة بالنظام C الوارد في التوصية ITU-R BT.1306).  (2) تستخدم الموجات SP (الموجات الدليلة المتقطعة) وCP (الموجات الدليلة المتصلة) في تزامن الترددات وتقدير القنوات. ويشمل عدد الموجات CP على عددها في جميع القطع وموجة CP واحدة للمسافة العليا لمجمل عرض النطاق.  (3) يتضمن التحكم TMCC معلومات عن معلمات الإرسال.  (4) تتضمن القناة AC (القناة المساعدة) معلومات مساعدة عن تشغيل الشبكة. | | | | | |

# 4 تشفير المصدر

تطابق بنية تعدد إرسال النظام F تماماً معمارية الأنظمة MPEG-2، وبالتالي يمكن إرسال رزم تدفّق نقل (TSPS) MPEG-2 التي تحتوي على إشارات سمعية رقمية مضغوطة. كما يمكن للنظام F أن يستخدم طرائق الانضغاط السمعي الرقمي مثل طريقة الطبقة II السمعية للنظام MPEG-2 المحددة في المعيار ISO/IEC 13818-3 والطريقة AC-3 (معيار الانضغاط السمعي الرقمي المحدد في الوثيقة ATSC A/52) والطريقة MPEG-2 AAC المحددة في المعيار ISO/IEC 13818-7.

# 5 تعدد الإرسال

تعدد الإرسال في النظام F متطابق مع النظام MPEG-2 TS ISO/IEC 13818-1. وعلاوة على ذلك تتحدد أرتال تعدد الإرسال وواصفات التحكم TMCC للإرسال التراتب‍ي بالقطعة الواحدة.

وفيما يتعلق بالتشغيل البيني الأقصى بين عدد من أنظمة الإذاعة الرقمية مثل النظام ISDB-S موضوع التوصية ITU‑R BO.1408 وISDB‑T موضوع التوصية ITU-R BT.1306 (النظام C) ونظام خدمة الإذاعة الساتلية (صوت) العاملة في النطاق GHz 2,6 والواردة في التوصية ITU-R BO.1130 (النظام E). فإن هذه الأنظمة قادرة على تبادل تدفّقات بيانات الإذاعة مع الأنظمة الإذاعية الأخرى من خلال هذا السطح البيني.

## 1.5 رتل تعدد الإرسال

يحدد النظام ISDB-TSB، بهدف تحقيق إرسال تراتب‍ي يستخدم النظام BST-OFDM، رتلاً متعدد الإرسال لتدفّقات النقل ضمن نطاق تطبيق الأنظمة MPEG-2. وتدفّق النقل في رتل تعدد الإرسال هو تدفّق مستمر لرزم تدفّقات نقل ريدسولومون (RS-TSP) من 204 أثمونات مكونة من رزم RS-TSP قدرها 188 أثموناً و16 أثموناً من البيانات المعدومة أو التعادلية RS.

ويتم تكييف مدة الرتل متعدد الإرسال مع الرتل OFDM من خلال عدّ الرزم RS-TSP التي تستخدم ميقاتية تبلغ سرعتها ضعف سرعة ميقاتية اعتيان المتحولة FFT العكسية (IFFT) في حالة الإرسال وحيد القطعة. أما في حالة الإرسال ثلاثي القطع فتتكيف مدة الرتل متعدد الإرسال مع مدة الرتل OFDM من خلال عدّ الرزم RS-TSP التي تستخدم ميقاتية أسرع من ميقاتية اعتيان المتحولة IFFT بأربعة أضعاف.

# 6 تشفير القناة

يصف هذا القسم فدرة تشفير القناة التي تستقبل الرزم المرتبة في الأرتال متعددة الإرسال وتنقل فدر القناة المشفرة إلى فدرة التشكيل OFDM.

## 1.6 المخطط الإجمالي الوظيفي لتشفير القناة

يبين الشكل 17 المخطط الإجمالي الوظيفي لتشفير القناة في النظام ISDB-TSB.

وتتوافق مدة الرتل المتعدد مع الرتل OFDM من خلال عدّ أثمونات الرتل متعدد الإرسال باستخدام ميقاتية أسرع من معدل اعتيان المتحولة IFFT كما ورد في الفقرة السابقة.

ويعتبر أثمون رأسية الرتل متعدد الإرسال (ويعادل أثمون تزامن الرزم TSP) في السطح البيني الواقع بين فدرة الإرسال المتعدد وفدرة التشفير الخارجي، بمثابة أثمون رأسية الرتل OFDM. وتعتبر البتة الأكثر دلالة لأثمون الرأسية. في وصف البتات، بتة تزامن الرتل OFDM.

وفيما يتعلق بإرسال الطبقات ثلاثي القطع يقسم التدفّق RS-TSP إلى طبقتين حسب معلومات التحكم في الإرسال. ويمكن تحديد معدل تشفير تصحيح الخطأ الداخلي ونظام تشكيل الموجة الحاملة وطول التشذير الزمني كل على حدة.

الشـكل 17

مخطط تشفير القناة



تعدد الإرسال

شفرة خارجية  
RS (204,188)

تشتت الطاقة

ضبط التأخير

تشكيل OFDM

تشفير تلافيفي

التشذير في اتجاه الأثمونات

تشتت الطاقة

ضبط التأخير

التشذير في اتجاه الأثمونات

تشفير تلافيفي

إرسال تراتب‍ي

رزم RS-TSP معدومة

الفالق

## 2.6 التشفير الخارجي

تطبق الشفرة القصيرة RS (204، 188) على كل من الرزم MPEG-2 TSP من أجل توليد رزمة TSP محمية من الأخطاء هي RS-TSP. والشفرة RS (208، 188) قادرة على تصحيح عدد من الأثمونات الخاطئة العشوائية يصل إلى ثمانية في كلمة من 204 أثموناً.

ومتعدد الحدود التوليدي لمجال هو: *p*(*x*)  *x*8  *x*4  *x*3  *x*2 1

ومتعدد الحدود التوليدي للشفرة هو: *g*(*x*)  (*x*– λ0)(*x* – λ1)(*x* – λ2)(*x* – λ3) ··· (*x* – λ15)

حيث λ  02*h*

ومن الجدير بالذكر أن الرزم TSP المعدومة الآتية من معدد الإرسال مشفرة أيضاً في رزم RS (204، 188).

وتظهر الرزم MPEG-2 TSP وRS-TSP (الرزم TSP المحمية من أخطاء الشفرة RS) في الشكل 18. وتعرف الرزم TSP المحمية من الأخطاء RS أيضاً باسم الرزم TSP للإرسال.

الشـكل 18

الرزم MPEG-2 TSP وRS-TSP (رزم TSP للإرسال)



أثمون واحد للتزامن

أ ) MPEG‑2 TSP

16 أثموناً تعادلياً

بيانات نقل متعددة الإرسال MPEG-2  
187 أثموناً

أثمون واحد للتزامن

ب) الرزم RS-TSP (رزم TSP للإرسال)، رزم TSP المحمية من الأخطاء RS (204، 188)

بيانات نقل متعددة الإرسال MPEG-2  
187 أثموناً

## 3.6 تشتت الطاقة

حرصاً على ضمان انتقالات اثنينية ملائمة يُعمل على جعل البيانات الواردة من الفالق عشوائية باستعمال تتابع بتات شبه عشوائي (PRBS).

ويكون متعدد الحدود الخاص بتوليد التتابع (PRBS) كالتالي:

*g*(*x*)  *x*15  *x*14  1

## 4.6 ضبط التأخير

يختلف التأخير الناتج عن عملية تشذير الأثمونات من تدفّق إلى آخر في الطبقات المختلفة تبعاً لخصائص التدفّق (مثل التشكيل وتشفير القناة) ومن أجل التعويض عن فرق التأخير بما فيه إزالة التشذير في المستقبِل، يتم ضبط التأخير قبل تشذير الأثمونات في جهة الإرسال.

## 5.6 تشذير الأثمونات (التشذير بين الشفرات)

يطبق تشذير الأثمونات التلافيفي بالطول *I* = 12 على الرزم العشوائية والمحمية من الخطأ والمكونة من 204 أثموناً. وقد يتألف التشذير من *I* = 12 فرعاً موصلة دورياً بتدفّق أثمونات داخلة من خلال بدَّالة الدخل. ويكون كل فرع في سجل *j* يخالف من نمط الخدمة حسب ترتيب الوصول (FIFO) مع الطول *j* × 17 أثموناً. وتضم خلايا النمط FIFO أثموناً واحداً ويكون تبديل الدخول والخروج متزامناً.

وإزالة التشذير مماثلة مبدئياً للتشذير بفارق أن أدلة الفروع محجوزة. ويبلغ التأخير الكلي الناتج عن التشذير وإزالة التشذير 17 × 11 × 12 أثموناً (يعادل 11 رزمة TSP).

## 6.6 تشفير داخلي (شفرات تلافيفية)

يسمح النظام F بمدى من الشفرات التلافيفية المتقطعة القائمة على شفرة تلافيفية أولية بمعدل 1/2 مع 64 حالة. ومعدلات تشفير الشفرات هي 1/2 و2/3 و3/4 و5/6 و7/8. مما يتيح انتقاء الخواص الأكثر ملاءمة لتصحيح الخطأ في خدمة معينة أو معدل البيانات في خدمات الإرسال ISDB-TSB ومنها الخدمات المتنقلة. ومتعددان الحدود المولدان للشفرة الأولية هما *G*1= 171 أثموناً للخرج X و*G*2 = 133 أثموناً للخرج Y.

# 7 التشكيل

تظهر تشكيلة فدرة التشكيل في الشكلين 19 و20. وبعد تشذير البتات تتم جدولة بيانات كل طبقة في المجال المركب.

## 1.7 ضبط التأخير في تشذير البتات

يسفر تشذير البتات عن تأخير 120 وحدة بيانات مركبة (*I*  *jQ*) كما سيرد في الفقرة التالية. ويضبط التأخير الكلي في المرسل والمستقبِل بمقدار يساوي رمزي تشكيل OFDM وذلك بإضافة التأخير المناسب.

## 2.7 تشذير وجدولة البتات

يمكن لأغراض هذا النظام انتقاء أحد أنظمة تشكيل الموجة الحاملة بين الأنظمة DQPSK وQPSK و16-QAM و64-QAM. ويتحول تتابع البتات التسلسلي عند خرج الشفرة الداخلية إلى تتابع متوازٍ ببتتين لكي تخضع لجدول التشكيل DQPSK بتخالف π/4 أو جدولة التشكيل QPSK التي تعطي عدد *n* من بتات بيانات المحور I والمحور Q. وقد يتوقف العدد *n* على التطبيق، ففي حالة التشكيل 16‑QAM يتحول التتابع إلى تتابع متواز بأربع بتات. وفي حالة التشكيل 64-QAM يتحول إلى تتابع متواز بست بتات. وبعد التحول من التسلسلي إلى المتوازي يتم تشذير البتات عن طريق إدراج تأخير قدره 120 بتة كحد أقصى.

## 3.7 قطعة البيانات

تتحدد قطعة البيانات بأنها جدول عناوين للبيانات المركبة التي تنفذ عليها عمليات تحويل المعدل وتشذير الوقت وتشذير التردد. وتقابل قطعة البيانات جزء بيانات القطعة OFDM.

الشـكل 19

مخطط فدرات للتشكيل



تشفير  
القناة

تشكيل الموجة الحاملة

تشذير البتات

إدراج فاصل الحراسة

المتحولة IFFT

تكييف الرتل OFDM

مشذر التردد

مشذر الوقت

تركيب تدفقات الرشقات التراتبية

جهاز جدولة

تشذير البتات

إرسال تراتب‍ي

إشارة دليلة  
(CP، SP)

إشارة تحكم  
(TMCC)

تيار متناوب

جهاز جدولة

تشكيل الموجة الحاملة

الشـكل 20

تشكيل فدرات الموجة الحاملة



جهاز جدولة التشكيل  
DQPSK

جهاز جدولة التشكيل  
QPSK

جهاز جدولة التشكيل  
16-QAM

جهاز جدولة التشكيل  
64-QAM

الموجة الحاملة

مشذر البتات

مشذر البتات

مشذر البتات

مشذر البتات

ضبط التأخير

## 4.7 تركيب تدفّقات بيانات الطبقات

تدرج البيانات المركبة لكل قناة بعد تشفيرها لأغراض القناة وجدولتها في قطع البيانات المعينة مسبقاً عند كل رمز.

وتقرأ البيانات المخزنة في جميع قطع البيانات دورياً مع ميقاتية اعتيان المتحولة IFFT؛ ثم يتم تحول المعدل وتركيب تدفّقات بيانات الطبقات.

## 5.7 تشذير الوقت

يتم تشذير وقت الشفرات بعد عملية التركيب. ويتراوح طول تشذير الوقت بين 0 وثانية واحدة تقريباً ويكون محدداً لكل طبقة.

## 6.7 تشذير التردد

يكمن تشذير التردد في تشذير التردد بين القطع ودوران الموجات الحاملة داخل القطع وعشوائية الموجات الحاملة داخل القطع. ويؤخذ تشذير التردد بين القطع من بين القطع ذات نظام التشكيل الواحد. ولا يمكن إجراء تشذير التردد بين القطع إلا في الإرسال ثلاثي القطع. وبعد دوران الموجة الحاملة تتم عشوائية الموجات الحاملة حسب جدول العشوائية.

## 7.7 بنية رتل القطعة OFDM

تنتظم قطع البيانات داخل رتل قطعة OFDM بعد كل 204 رمزاً بإضافة إشارات دليلة مثل CP وSP وTMCC وAC. ويتحدد تشكيل الإشارة CP عند كل رمز OFDM. وتدرج الإشارة SP بعد كل 12 موجة حاملة وبعد كل 4 شفرات OFDM في حالة طريقة التشكيل المتسقة. وتحتوي الموجة الحاملة TMCC على معلمات إرسال مثل تشكيل الموجة الحاملة ومعدل التشفير وتشذير الوقت لأغراض التحكم في المستقبل. وتضم الموجة الحاملة AC المعلومات المساعدة.

# 8 قناع الطيف

ينبغي أن تتقيد الإشارة المشعة للإرسال وحيد القطع في نظام القطع MHz 6/14 بالقناع المحدد في الشكل 21 والجدول 10. ويمكن خفض سوية الإشارة في الترددات خارج عرض النطاق kHz 429 (MHz 6/14) من خلال الترشيح المناسب.

الشـكل 21

قناع الطيف لإشارة الإرسال ISDB-TSB الوحيد القطعة  
(عرض نطاق القطعة = MHz 6/14)



السوية النسبية (dB)

الفرق نسبة إلى التردد المركزي لإشارة الإرسال ISDB-TSB الوحيد القطعة (kHz)

الجـدول 10

القيم الحدية لقناع الطيف الخاص بالإرسال وحيد القطع  
(عرض نطاق القطعة = MHz 6/14)

|  |  |
| --- | --- |
| فرق التردد نسبةً إلى التردد المركزي للإشارة المرسلة (kHz) | السوية النسبية (dB) |
| 220± | 0 |
| 290± | 20− |
| 360± | 30− |
| 1 790± | 50− |
| *ملاحظة عن الجدول*  **الملاحظـة 1** - يقاس طيف الإشارة المشعة بواسطة محلل الطيف. وينبغي ضبط عرض نطاق استبانة محلل الطيف على القيمة kHz 10 أو kHz 3. وفيما يتعلق بعرض النطاق الفيديوي فهو بين Hz 300 وkHz 30 ويستحسن تحديد متوسط فيديوي ويضبط انحراف التردد على القيمة الدنيا المطلوبة لقياس قناع طيف الإرسال. | |

ويحدد الشكل 22 والجدول 11 قناع الطيف للإرسال ثلاثي القطع في نظام قطع التردد MHz 6/14.

**الملاحظـة 1** - ينبغي تعديل قناع الطيف في نظامي قطع التردد MHz 7/14 وMHz 8/14 وفقاً لشكل الطيف في النظام.

الشـكل 22

قناع الطيف لإشارة الإرسال ISDB- TSB ثلاثي القطع  
(عرض نطاق القطعة = MHz 6/14)



السوية النسبية (dB)

الفرق نسبة إلى التردد المركزي لإشارة الإرسال ISDB-TSB ثلاثي القطع (kHz)

الجـدول 11

القيم الحدية لقناع الطيف الخاص بالإرسال ثلاثي القطع  
(عرض نطاق القطعة MHz 6/14 =)

|  |  |
| --- | --- |
| الفرق نسبةً إلى التردد المركزي للإشارة الصوتية الرقمية للأرض (kHz) | السوية النسبية (dB) |
| 650± | 0 |
| 720± | 20− |
| 790± | 30− |
| 2 220± | 50− |

# 9 خصائص أداء التردد الراديوي

أجريت اختبارات تقييم التردد الراديوي على نظام الإرسال ISDB-TSB في شروط إرسال مختلفة. وفيما يلي نتائج الاختبارات.

أجريت تجارب إرسال مجدية من أجل استنتاج أداء معدل أخطاء البتات (BER) مقابل الضوضاء العشوائية والخبو الناجم عن تعدد المسارات. وقد تمت قياسات المعدل (BER) مقابل نسبة الموجة الحاملة إلى الضوضاء (*C/N*) في قناة الإرسال في الشروط التالية (انظر الجدول 12).

## 1.9 المعدل BER مقابل النسبة (*C/N*) في قناة غوسية

أضيفت ضوضاء غوسية بيضاء لكي تصبح النسبة (*C/N*) عند دخل المستقبِل. وتظهر النتائج في الأشكال 23 و24 و25. ويمكن مقارنة هذه الأشكال مع الأشكال الناتجة عن محاكاة حاسوبية بهدف بيان الأداء الحقيقي للنظام. ويمكن ملاحظة أن خسارة هامش تنفيذ تقل عن dB 1 نتجت عن معدل (BER) قدره 4-10 × 2 قبل فك التشفير ريدسولومون (RS).

الجـدول 12

معلمات الإرسال الخاصة بالاختبارات

|  |  |
| --- | --- |
| عدد القطع | 1 (عرض النطاق: kHz 429) |
| أسلوب الإرسال | 3 (مدة الرمز المفيد: 1,008 ms) |
| عدد الموجات الحاملة | 433 |
| أنواع تشكيل الموجات الحاملة | DQPSK و16-QAM و64-QAM |
| فاصل الحراسة | 63 μs )نسبة فاصل الحراسة: (1/16 |
| معدلات تشفير الشفرة الداخلية | 1/2 و2/3 و3/4 و7/8 |
| تشذير الوقت | 0 و407 ms |

الشـكل 23

معدل الخطأ في البتات (BER) قبل فك التشفير RS مقابل النسبة *C/N*

**(أسلوب الإرسال: 3، تشكيل الموجة الحاملة: DQPSK،  
تشذير الوقت: ms 407): قناة غوسية**



معدل التشفير: 1/2 (بالقياس)  
معدل التشفير: 2/3 (بالقياس)

معدل التشفير: 3/4 (بالقياس)

معدل التشفير: 1/2 (بالمحاكاة)

معدل التشفير: 2/3 (بالمحاكاة)

معدل التشفير: 3/4 (بالمحاكاة)

معدل الخطأ في البتات (BER)

متوسط النسبة (dB) *S/N*

الشـكل 24

معدل الخطأ في البتات (BER) مقابل النسبة C/N قبل فك تشفير شفرة ريدسولومون (RS)  
(أسلوب الإرسال: 3، تشكيل الموجة الحاملة: 16-QAM، تشذير الوقت: ms 407): قناة غوسية



معدل الخطأ في البتات (BER)

متوسط النسبة (dB) *S/N*

معدل التشفير: 1/2 (بالقياس)  
معدل التشفير: 2/3 (بالقياس)

معدل التشفير: 3/4 (بالقياس)

معدل التشفير: 1/2 (بالمحاكاة)

معدل التشفير: 2/3 (بالمحاكاة)

معدل التشفير: 3/4 (بالمحاكاة)

الشـكل 25

معدل الخطأ في البتات (BER) مقابل النسبة C/N قبل فك تشفير شفرة ريدسولومون (RS)  
(أسلوب الإرسال: 3، تشكيل الموجة الحاملة: 64-QAM، تشذير الوقت: ms 407): قناة غوسية



معدل الخطأ في البتات (BER)

متوسط النسبة (dB) *S/N*

معدل التشفير: 1/2 (بالقياس)  
معدل التشفير: 3/4 (بالقياس)

معدل التشفير: 7/8 (بالقياس)

معدل التشفير: 1/2 (بالمحاكاة)

معدل التشفير: 3/4 (بالمحاكاة)

معدل التشفير: 7/8 (بالمحاكاة)

## 2.9 المعدل BER مقابل النسبة *C/N* في قناة متعددة المسارات

أجريت القياسات للمعدل BER مقابل النسبة *C/N* باستخدام محاكي قناة متعددة المسارات. وقد حددت نسبة سوية الإشارة المرغوبة إلى الإشارة غير المرغوبة أو نسبة سوية الإشارة المسببة للتداخل *D/U* في الإشارة الرئيسية والإشارة المتأخرة ب‍ 3 وdB 10. وحددت مدة تأخير الإشارة المتأخرة نسبةً إلى الإشارة الرئيسية ب‍ μs 15 ويبين الشكل 26 النتائج.

## 3.9 المعدل BER مقابل النسبة *C/N* في قناة رايلي

أجريت قياسات المعدل BER مقابل النسبة *C/N* باستخدام محاكي قناة تعاني من الخبو. وتحددت القناة بمساري رايلي مع خبو والنسبة *D/U* في المسارين بالقيمة dB 0. وتحدد زمن الإشارة المتأخرة بالقيمة μs 15. وترددات دوبلر القصوى للإشارة ب‍‍ 5 وHz 20. ويبين الشكل 27 النتائج.

الشـكل 26

معدل الخطأ في البتات (BER) مقابل النسبة *C/N* قبل فك تشفير شفرة ريدسولومون (RS)

**(أسلوب الإرسال: 3، معدل التشفير: 1/2، تشذير الوقت: ms 407): قناة متعددة المسارات**



متوسط النسبة (dB) *S/N*

معدل الخطأ في البتات (BER)

تشكيل الموجة الحاملة

الشـكل 27

معدل الخطأ في البتات (BER) مقابل النسبة *C/N* قبل فك تشفير شفرة ريدسولومون (RS)

**(أسلوب الإرسال: 3، تشكيل الموجة الحاملة: DQPSK، معدل التشفير: 1/2) قناة رايلي بمسارين**



معدل الخطأ في البتات (BER)

متوسط النسبة (dB) *S/N*

تشذير الوقت:  
تردد الخبو:

تشذير الوقت:

تردد الخبو:

تشذير الوقت:

تردد الخبو:

تشذير الوقت:

تردد الخبو:

الملحق 4  
  
النظام الرقمي C

# 1 لمحة عامة عن النظام

يستخدم النظام الرقمي C التكنولوجيا IBOC من أجل تسهيل نشر الإذاعة الصوتية الرقمية (DSB). إنه يتيح للهيئات الإذاعية إمكانية تحسين خدمتها التماثلية بإضافة خدمات جديدة من الخدمات السمعية وخدمات البيانات، مهيِّئاً نوعية سمعية أوضح وداعماً تعزيز قوة الإشارة السمعية. وتسمح التكنولوجيا IBOC لهيئات الإذاعة بأن تُدخل هذه التحسينات دون الحاجة إلى توزيعات طيف جديدة للإشارات الرقمية. كما أن التكنولوجيا IBOC تتيح بث المحطات القائمة لنفس البرامج تماثلياً ورقمياً. ويهيئ ذلك وسائل فعَّالة من حيث استعمال الطيف للانتقال الرشيد من البيئة التماثلية القائمة إلى بيئة رقمية قادمة. ويهيئ الشكل 28 لمحة عامة عن نظام الإذاعة IBOC.

الشـكل 28

لمحة عامة عن نظام الإذاعة IBOC



البث الصوتي التماثلي (بالأساليب الهجينة فقط)

تغليف المنقولات والنظام الفرعي  
لتعدد الإرسال في الخدمات

النظام الفرعي للإرسال/ التردد الراديوي (RF)

وحدة تعدد الإرسال في الخدمات

خدمة البرامج   
الرئيسية (MPS)  
– البث السمعي

خدمة البرامج الرئيسية (MPS)  
– بث البيانات

خدمة البرامج التكميلية(SPS) – البث السمعي

خدمة البرامج التكميلي(SPS) – بث البيانات

بيانات خدمة معلومات المحطات  (SIS) – بث البيانات

خدمة البيانات المتقدمة   
– بث البيانات

تأخير

ضغط الإشارة الصوتية

ضغط الإشارة الصوتية

نقل الإشارة الصوتية

نقل الإشارة الصوتية

نقل بيانات خدمة البرامج (PSD)

نقل بيانات خدمة البرامج (PSD)

التجهيز  
القنوي

التشكيل التضميني

نقل بيانات خدمة معلومات المحطات (SIS)

نقل بيانات خدمات التطبيقات المتقدمة (AAT)

يصون تطبيق تكنولوجيا IBOC البث التماثلي بتردد يقع ضمن النطاق المخصَّص الرئيسي. إنه يحفظ قدرة الإشارة التماثلية ويضيف نطاقات إشارات رقمية متدنية المستوى تجاور الإشارة التماثلية مباشرة. ويمكن أن تكون هذه الإشارات الرقمية، المجاورة مباشرة للإشارة التماثلية، على أي من جانبي الإشارة التماثلية أو على كليهما. ويمكن أن تُضبط قدرة كل من هذه الإشارات الرقمية على حدة، ما يجعل من الممكن إجراء تسويات قابلة للتنظيم بين تغطية الإشارة الرقمية وتعايشها مع الإشارات المشكَّلة التردد (FM) والسابقة الوجود بكثافة عالية إلى حدٍ ما.

ويمكن أن يقترن تشغيل الإشارات الرقمية بأسلوبين: الأسلوب "الهجين" والأسلوب "الرقمي بالكامل".

وعندما يتم إدخال وتشغيل النطاق الرقمي، أو النطاقات الرقمية المتعددة، بوجود الإشارة التماثلية السابقة الوجود والمبقى عليها تماماً، تُعتبر الإشارة الرقمية تشكيلاً هجيناً لتكنولوجيا IBOC.

أما عندما يتم إدخال النطاق الرقمي، أو النطاقات الرقمية المتعددة، ويُنهى وجود الإشارة التماثلية القائمة فإن الإشارة الرقمية تُعتبر بمثابة تشكيلة رقمية بالكامل لنظام IBOC. ولا يلزم أي تعديل في مكان النطاق الرقمي أو النطاقات الرقمية المتعددة.

ويمكن لهيئات الإذاعة أن تستخدم الأسلوب الهجين خلال نشر التكنولوجيا لإتاحة تشغيل المستقبلات العاملة بالأسلوب التماثلي فقط بينما تؤدي المستقبلات القائمة على استعمال تكنولوجيا IBOC الخدمات المعزَّزة الجديدة إلى جانب الاستقبال التماثلي القائم. وفي المستقبل، عندما يغدو السوق قادراً كل القدرة على استقبال الإشارات الرقمية، يكون بإمكان هيئات الإذاعة التبديل للانتقال إلى الأسلوب الرقمي بالكامل.

# 2 طبقات IBOC

مواصفات الأداء الدقيقة للتكنولوجيا IBOC منظمة استناداً إلى النموذج ذي الطبقات للتوصيل البيني للأنظمة المفتوحة الذي حددته منظمة التقييس الدولية (ISO OSI). ولكل طبقة توصيل OSI في النظام الإذاعي طبقة مقابلة في نظام الاستقبال تدعى الطبقة النظيرة، كما يبيَّن في الشكل 29. وتعمل وظيفة هذه الطبقات على نحو تعطي فيه النتيجة النهائية للطبقات الدنيا اتصالاً افتراضياً بين طبقة معينة ونظيرتها في الجهة المقابلة.

## 1.2 الطبقة 1

تحوِّل الطبقة (L1) 1 في النظام الرقمي C المعلومات وأوامر النظام التي تصدر عن الطبقة (L2) 2 إلى موجات IBOC من أجل إرسالها في نطاق الموجات المترية (VHF). وتنقل هذه المعلومات والأوامر في أرتال نقل منفصلة بقنوات منطقية متعددة عبر نقاط نفاذ خدمة الطبقة L1 (SAP). وتسمى أرتال النقل هذه أيضاً وحدات بيانات الخدمة (SDUs) ووحدات التحكم في الخدمة (SCUs) للطبقة L2، على التوالي.

وتختلف الوحدات L2 SDUs بالحجم والنسق باختلاف أسلوب الخدمة. وتحدد أسلوب الخدمة، وهو عنصر رئيسي في نظام التحكم خصائص إرسال كل قناة منطقية. وبعد تقدير متطلبات التطبيقات المرشحة تنتقي طبقات البروتوكول العليا أساليب الخدمة الأكثر ملاءمة للقنوات المنطقية. ويعكس تعدد القنوات المنطقية مرونة النظام الداخلية، مما يعطيه إمكانية إتاحة أصناف مختلفة من البيانات والإشارات السمعية الرقمية.

كما تستقبل الطبقة L1 أوامر النظام على شكل وحدات تحكم/مراقبة (SCUs) تصدر عن الطبقة L2. وتتم معالجة هذه الأوامر في المعالج الخاص بالنظام.

الشـكل 29

مخطط فدري طبقي لبروتوكول نظام IBOC العامل بتشكيل التردد (FM)

مسيِّر التشكيلات

الطبقة 2 (تعدد الإرسال القنوي)

الطبقة 1 (نمط الموجات/البث) - وحدات بيانات بروتوكولها

نمط موجات نظام البث في نفس النطاق ونفس القناة (IBOC)

خدمة معلومات المحطات

خدمة  
البيانات 1

خدمة البيانات  
 M

خدمة البرامج التكميلية 1

خدمة البرامج التكميلية N

خدمة البرامج الرئيسية

خدمة البرامج الرئيسية - بث البيانات

خدمة البرامج الرئيسية - البث الصوتي

خدمة البرامج التكميلية - البث الصوتي

خدمة البرامج التكميلية - بث البيانات

المراقبة/  
التحكم

الحال

المراقبة/  
التحكم

الحال

المراقبة/  
التحكم

بيانات خدمة معلومات المحطات (دينامية(

خدمة البرامج الرئيسية - بث البيانات

خدمة البرامج الرئيسية - بث البيانات

بيانات خدمات التطبيقات  
المتقدمة (AAS)

نقل بيانات خدمة البرامج

وحدة تشفير البث الصوتي

نقل بيانات خدمة البرامج

وحدة تشفير البث الصوتي

المراقبة/التحكم

بيانات خدمة معلومات المحطات (ساكنة(

وحدات بيانات بروتوكول خدمة البرامج الرئيسية - بث البيانات

القطار 0

القطار 1

الرزم المشفَّرة لخدمة البرامج الرئيسية - البث الصوتي

وحدات بيانات بروتوكول خدمة البرامج التكميلية - بث البيانات 1

القطار 1

PDUS   
- بث  
البيانات

الرزم المشفَّرة لخدمة البرامج التكميلية - البث الصوتي

نقل بيانات  
خدمة معلومات المحطات

نقل الإشارة  
الصوتية

نقل بيانات خدمات التطبيقات المتقدمة (AAS)

حال عرض  
النطاق الانتهازي

نقل الإشارة الصوتية

وحدات بيانات بروتوكول خدمة البرامج الرئيسية (القطار 0)

وحدات بيانات بروتوكول خدمة البرامج الرئيسية (القطار 1)

وحدات بيانات بروتوكول بيانات خدمات التطبيقات المتقدمة (بيانات ثابتة، انتهازية)

وحدات بيانات بروتوكول خدمة البرامج التكميلية (القطار 0)

وحدات بيانات بروتوكول خدمة البرامج التكميلية (القطار 1)

وحدات بيانات بروتوكول  
الطبقة 2

المراقبة/  
التحكم

الحال

البث الرقمي بالكامل فقط

(اختياري)

خدمة البرامج التكميلية - بث البيانات



الواجهات البينية للخدمات

## 2.2 أنماط الموجات والطيف

يتيح التصميم مرونة في الأخذ بنظام إذاعي رقمي من خلال توفيره نمطين جديدين لتشكيل الموجات هما النمط الهجين والنمط الرقمي بالكامل. كما يمكن تكييف التشكيل الهجين بتشكيلتين مختلفتين لعرض النطاق، تسميان التشكيلة الرئيسية والتشكيلة الموسَّعة. ويُبقي مختلف أنماط تشكيل الموجات الهجين على إشارة FM التماثلية خلافاً لنمط تشكيلها الرقمي بالكامل الذي لا يُبقي على هذه الإشارة. ويعمل جميع أنماط تشكيل الموجات الرقمي باستعمال طيف أقل بكثير من قناع الطيف المخصص للبث، والذي تحدده عادة اللجنة الفيدرالية للاتصالات (FCC).

وتشكَّل الإشارة الرقمية تضمينياً باستخدام تعدد الإرسال بتقسيم تعامدي للتردد (OFDM). والنظام OFDM نظام مرن بجوهره تسهُل به المقابلة بين القنوات المنطقية وشتى مجموعات الموجات الحاملة الفرعية.

وتحدَّد في الجدول 13 معلمات رموز OFDM والطبقة المادية لنظام IBOC الأساسي.

الجـدول 13

معلمات الطبقة المادية لنظام IBOC

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| اسم المعلمة | الرمز | الوحدات | القيمة الصحيحة | القيمة المحسوبة (4 أرقام معنوية) |
| المباعدة بين الموجات الحاملة الفرعية OFDM | Δ*f* | Hz | 1 488 375/4 096 | 363,4 |
| عرض السابقة الدورية | α | لا يوجد | 7/128 | 5,469 × 10-2 |
| مدة السابقة الدورية | *T*α | s | (7/128) ∙ (4 096/1 488 375) | 1,586 × 10-4 |
| مدة الرمز OFDM | *Ts* | s | = (1 + α) /Δ*f*  (135/128) ∙ (4 096/1 488 375) | 2,902 × 10-3 |
| معدل الرمز OFDM | *Rs* | Hz | 1/*Ts* = | 344,5 |
| مدة رتل L1 | *Tf* | s | 65 536/44 100 = 512 ∙ *Ts* | 1,486 |
| معدل رتل L1 | *Rf* | Hz | 1/*Tf* = | 6,729 × 10-1 |
| مدة فدرة L1 | *Tb* | s | 32 ∙ *Ts* = | 9,288 × 10-2 |
| معدل فدرة L1 | *Rb* | Hz | 1/*Tb* = | 10,77 |
| مدة زوج فدرة L1 | *Tp* | s | 64 ∙ *Ts* = | 1,858 × 10-1 |
| معدل زوج فدرة L1 | *Rp* | Hz | 1/*Tp* = | 5,383 |
| أرتال التأخير الناجمة عن التنوع | *Ndd* | لا يوجد | = عدد أرتال التأخير الناجم عن التعدد في الطبقة L1 | 3 |
| عدد المشتركين | *غير متاحة* | لا يوجد | 70 kHz band: 191  100 kHz band: 267 |  |
| عرض النطاق المستخدم | *PL/PU* | kHz | 1488,375/4 096 · 191  1488,375/4 096 · 267 | 70 kHz band: 69,4  100 kHz band: 97,0 |

### 1.2.2 الموجة الهجينة الرئيسية

ترسل الإشارة الرقمية في نطاقات جانبية أولية رئيسية (PM) على كل من جانبي إشارة FM التماثلية القائمة، وتمتد على زهاء kHz 70. ويمكن أن تتألف من الإشارة الأولية الدنيا (PL) فقط أو من الإشارة الأولية العليا (PU) فقط أو من كلتيهما، كما يبيَّن في الشكل 30. ويُضبط مستوى قدرة كل من إشارتي النطاقين الجانبيين على حدة. وعلى النحو المتَّبع حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية يُحد مقدار القدرة الإجمالي لهذه الإشارة الرقمية (في أي تشكيلة مختارة من اثنين من النطاقات الجانبية متساويَي مقدار القدرة أو مختلفَيها، أو في نطاق جانبي واحد فقط) بما يقل بزهاء dB 10 عن إجمالي قدرة إشارة FM التماثلية. وفي حالة التشكيلة المثالية المؤلَّفة من اثنين من النطاقات الجانبية متساويَي مقدار القدرة، يكون مستوى قدرة كل إشارتي النطاقين الجانبيين أقل بزهاء dB 13 عن إجمالي قدرة إشارة FM التماثلية. وقد تكون الإشارة التماثلية صوتاً مجسماً أو غير مجسم وقد تضم قنوات اتصالات فرعية مرخصة (SCA).

الشـكل 30

أمثلة على نمط الموجات الهجين الرئيسي في نظام IBOC العامل بتشكيل التردد (FM)



**عرض النطاق الرقمي الرئيسي الأولي الأدنى**

**عرض النطاق الرقمي الرئيسي الأولي الأعلى**

**الإشارة  
التماثلية القائمة**

**الإشارة  
التماثلية القائمة**

**عرض النطاق الرقمي الرئيسي الأولي الأدنى**

**عرض النطاق الرقمي الرئيسي الأولي الأعلى**

**الإشارة  
التماثلية القائمة**

الإشارة  
الأولية الدنيا

(PL)

kHz 70

أوسط  
الفدرة

مكان الفدرة (kHz)

أوسط  
الفدرة

مكان الفدرة (kHz)

الإشارة الرقمية المستجدة  
الأولية العليا

(PU)

kHz 70

الإشارة  
الأولية الدنيا

(PL)

kHz 70

الإشارة  
الأولية العليا

(PU)

kHz 70

أوسط  
الفدرة

مكان الفدرة (kHz)

أوسط  
الفدرة

### 2.2.2 نمط الموجات الهجين الموسَّع

بنمط الموجات الهجين الموسَّع، يمكن تمديد عرض نطاق إشارات النطاقات الجانبية الهجينة ليشمل إشارة FM التماثلية، التي تمتد على مدى يصل حتى زهاء kHz 100، من أجل زيادة السعة الرقمية. إن هذا الطيف الإضافي، الموزَّع للحافة الداخلية لكل نطاق جانبي رئيسي أولي، يسمّى النطاق الجانبي الرئيسي الأولي الموسَّع (PX). وتبيَّن في الشكل 31 أمثلة على الإشارات الموسَّعة، بما في ذلك الطيفُ الرئيسي والطيفُ الموسَّع ويُضبط مستوى قدرة كل من إشارتي النطاقين الجانبيين على حدة. وعلى النحو المتَّبع حالياً في الولايات المتحدة الأمريكية يُحد مقدار القدرة الإجمالي لهذه الإشارة الرقمية (في أي تشكيلة مختارة من اثنين من النطاقات الجانبية متساويَي مقدار القدرة أو مختلفَيها، أو في نطاق جانبي واحد فقط) بما يقل بزهاء 8,5 dB عن إجمالي قدرة إشارة FM التماثلية. وفي حالة التشكيلة المثالية المؤلَّفة من اثنين من النطاقات الجانبية متساويَي مقدار القدرة، يكون مستوى قدرة كل إشارتي النطاقين الجانبيين أقل بزهاء dB 11,5 عن إجمالي قدرة إشارة FM التماثلية.

الشـكل 31

أمثلة على نمط الموجات الهجين الموسَّع في نظام IBOC العامل بتشكيل التردد (FM)



الإشارة الرقمية المستجدة  
الأولية العليا

(PU)

kHz 100

الإشارة الرقمية المستجدة

الأولية الدنيا

(PL)

kHz 100

الإشارة الرقمية المستجدة  
الأولية العليا

(PU)

kHz 100

الإشارة الرقمية المستجدة

الأولية الدنيا

(PL)

kHz 100

**عرض النطاق الرقمي الأولي الموسَّع الأدنى**

**عرض النطاق الرقمي الأولي الموسَّع الأعلى**

**الإشارة  
التماثلية القائمة**

**الإشارة  
التماثلية القائمة**

مكان الفدرة (kHz)

أوسط  
الفدرة

مكان الفدرة (kHz)

أوسط  
الفدرة

مكان الفدرة (kHz)

أوسط  
الفدرة

**عرض النطاق الرقمي الأولي الموسَّع الأدنى**

**عرض النطاق الرقمي الأولي الموسَّع الأعلى**

**الإشارة  
التماثلية القائمة**

أوسط  
الفدرة

### 3.2.2 نمط الموجات الرقمية بالكامل

يحقق النظام أعظم التحسينات لدى استعمال نمط الموجات الرقمية بالكامل الذي يلغي الإشارة التماثلية ويوسع عرض نطاق إشارات النطاقات الجانبية الأولية إلى أبعد حد كما عليه الحال في نمط الموجات الهجينة الموسَّع. وذلك يشبه الأمثلة المبيَّنة في الشكل 31، لكن بدون إشارة FM التماثلية الملغاة. كما أن نمط الموجات هذا يتيح إرسال إشارات النطاقات الجانبية الثانوية الرقمية المنخفضة القدرة في الطيف الذي أخلته إشارة FM التماثلية.

## 3.2 قناة التحكم في النظام

تنقل قناة التحكم في النظام (SCCH) الأوامر ومعلومات الحالة. وتُرسل أساليب الخدمة الأولية والثانوية، وكذلك التحكم في التأخير والتنوع من الطبقة L2 إلى الطبقة L1 بينما ترسل معلومات التزامن من الطبقة L1 إلى الطبقة L2.

وتُملي أساليب الخدمة جميع التشكيلات الجائزة للقنوات المنطقية. ويتيح النظام ما مجموعه أربعة وستون أسلوب خدمة.

## 4.2 القنوات المنطقية

القناة المنطقية هي مسار إشارة يوصل الوحدات SDU للطبقة L2 في أرتال نقل إلى الطبقة L1 بدرجة معيَّنة لجودة الخدمة، تتحدد بأسلوب الخدمة. وتوفِّر الطبقة L1 في النظام الرقمي C إحدى عشرة قناة منطقية لبروتوكولات الطبقة العليا. ولا تُستخدم جميع القنوات المنطقية في كل أسلوب من أساليب الخدمة.

### 1.4.2 القنوات المنطقية الأولية

ثمة خمس قنوات منطقية أولية يمكن أن تُستخدم في نمط الموجات الهجينة ونمط الموجات الرقمية بالكامل. وتسمى P1 وP2 وP3 وP4 وخدمة بيانات نظام IBOC الأولية (PIDS). ويبين الجدول 14 منسوب المعلومات النظري التقريبي الذي توفِّره كل قناة منطقية أولية تبعاً لأسلوب الخدمة الأولية المتَّخذ مثالاً.

الجـدول 14

أمثلة على معدَّل المعلومات النظري للقنوات المنطقية الأولية

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أسلوب الخدمة |  | معدَّل المعلومات النظري (kbit/s) | | | | نمط الموجة |
| P1 | P2 | P3 | P4 | PIDS |
| MP1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | هجينة |
| MP2 | 98 | 0 | 12 | 0 | 1 | هجينة موسعة |
| MP3 | 98 | 0 | 25 | 0 | 1 | هجينة موسعة |
| MP11 | 98 | 0 | 25 | 25 | 1 | هجينة موسعة |
| MP12 | 98 | 0 | 0 | 0 | 1 | هجينة موسعة، رقمية بالكامل |
| MP5 | 25 | 74 | 25 |  | 1 | هجينة موسعة، رقمية بالكامل |
| MP6 | 49 | 49 | 0 |  | 1 | هجينة موسعة، رقمية بالكامل |

### 2.4.2 القنوات المنطقية الثانوية

ثمة ست قنوات منطقية ثانوية لا تُستخدم إلا في نمط الموجات الرقمية بالكامل. وتسمى S1 وS2 وS3 وS4 وS5 وخدمة بيانات IBOC ثانوية (SIDS). ويبين الجدول 15 معدل المعلومات النظري الذي توفره كل قناة منطقية ثانوية تبعاً لأسلوب الخدمة الثانوية.

الجـدول 15

معدل المعلومات النظري التقريب‍ي للقنوات المنطقية الثانوية

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| أسلوب الخدمة | معدَّل المعلومات التقريبي (kbit/s) | | | | | | نمط الموجة |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | SIDS |
| MS1 | 0 | 0 | 0 | 98 | 6 | 1 | رقمية بالكامل |
| MS2 | 25 | 74 | 25 | 0 | 6 | 1 | رقمية بالكامل |
| MS3 | 49 | 49 | 0 | 0 | 6 | 1 | رقمية بالكامل |
| MS4 | 25 | 98 | 25 | 0 | 6 | 1 | رقمية بالكامل |

### 3.4.2 وظائف القنوات المنطقية

تصمم القنوات المنطقية P1 حتى P4 من أجل تسيير البيانات والإشارات السمعية. ويمكن استخدام القنوات الثانوية S1 إلى S5 في نقل البيانات أو الإشارات الصوتية. أما القناتان المنطقيتان PIDS وSIDS فمصممتان لنقل معلومات خدمة بيانات (IDS) IBOC.

ويوصف أداء كل قناة منطقية كاملاً من خلال ثلاث معلمات تمس الخصائص هي: النقل والانتظار والقوة. ومكونات معلمات الخصائص هذه هي تشفير القناة والتقابل الطيفي وعمق التشذير والتأخير الناجم عن التنوع. ويظهر أسلوب الخدمة هذه المكونات بشكل فريد في كل قناة منطقية نشيطة مما يسمح بتعيين معلمات الخصائص المناسبة.

وعلاوةً على ذلك، يحدد أسلوب الخدمة تراصف الأرتال وتزامنها في أرتال النقل في كل قناة منطقية نشيطة.

## 5.2 المكوِّنات الوظيفية للطبقة 1 (L1)

ينطوي الشكل 32 على مخطَّط فدري وظيفي لسيرورة العمل في الطبقة L1. وتمر البيانات والإشارات السمعية من الطبقات العليا للتوصيل البيني للأنظمة المفتوحة (OSI) إلى الطبقة المادية، المودم، عبر نقاط النفاذ إلى الخدمة (SAPs) في الطبقة L1 . وتبعاً لمخطَّط لسيرورة العمل في L1، يقدَّم وصف رفيع المستوى لكل فدرة وظيفية في الطبقة L1 وتدفق الإشارات المرتبطة بها.

### 1.5.2 نقاط النفاذ إلى الخدمة (SAP)

تعرف النقاط L1 SAPs السطح البيني بين الطبقتين L2 وL1 في مجموعة بروتوكولات النظام. ولكل قناة منطقية وقناة تحكم SCCH نقاط نفاذها الخاصة بها. وتدخل كل قناة إلى الطبقة L1 في أرتال نقل منفصلة بحجم خاص بها وبمعدل يحدده أسلوب الخدمة. وتسمى أرتال النقل في الطبقة L2 بالوحدات L2 SDUs وL2 SCUs.

### 2.5.2 التخليط

تكمن هذه الوظيفة في تخليط البيانات الرقمية عشوائياً في كل قناة رقمية من أجل "إخفاء" وتخفيف اختلاف مدد الإشارات عند إزالة تشكيل الموجات في مزيل تشكيل تقليدي للإشارات FM التماثلية.

### 3.5.2 تشفير القناة

يستخدم نظام IBOC الرقمي شفرات تلافيفية بمنسوب تشفير فعلي يرتفع حتى 5/4 وينخفض حتى 9/2. ويضيف هذا التشفير التلافيفي بعض الإطناب إلى البيانات الرقمية في كل قناة منطقية من أجل تحسين اعتماديتها في حال وجود خلل في القناة. ويتناسب حجم متجهات القناة المنطقية تناسباً عكسياً مع معدل التشفير. ويظهر أسلوب الخدمة أنماط تقنيات التشفير. كما يفرض التأخير الناجم عن التنوع على القنوات المنطقية المنتقاة. وتحتفظ متجهات القناة المنطقية عند خرج مشفر القناة بهويتها.

### 4.5.2 التشذير

يستخدم تشذير الوقت وتشذير التردد بهدف تخفيف آثار أخطاء الرشقات. ويتم تكييف تقنيات التشذير مع بيئة خبو الموجات المترية ويُظهرها أسلوب الخدمة. وتشذر كل قناة منطقية على حدة. أما عمق المشذر فيتحدد استناداً إلى استعمال القناة. فعمق المشذر في القناتين السمعيتين الأوليتين (P1 وP2) يساوي رتلاً واحداً L1. وفي هذه العملية تفقد القنوات المنطقية هويتها. وخرج المشذر منظم في نسق مصفوفات تتألف كل مصفوفة من قناة منطقية واحدة أو أكثر وترفق بجزء خاص من الطيف المرسَل. ويبلغ التأخير الإجمالي الناجم عن التنوع بما فيه التشذير ثلاثة أرتال L1 (s 1,486 × 3). ويبلغ طول المشذِّر في القناتين P3 وP4 ما يعادل رتلين من أرتال L1. وهو منظَّم كآلية ملاصقة مع عدم وجود حدود تقريباً.

### 5.5.2 معالجة مراقبة النظام

تكمن هذه الوظيفة في توليد مصفوفة من متتاليات بيانات مراقبة النظام تضم تشكيلة التحكم (كأسلوب الخدمة) من أجل إذاعتها عبر الموجات الحاملة الفرعية المرجعية. كما أنها تضم بيان الحال من أجل الاستخدام المحلي.

الشـكل 32

مخطط إجمالي وظيفي للطبقة L1 في السطح البيني الراديوي FM



مصادر SCA  
تماثلية

تخليط

تشفير القناة

تشذير

تقابل الموجات الحاملة الفرعية OFDM

أوامر/حالة

معالجة أوامر النظام

توليد الإشارات OFDM

نظام فرعي للإرسال

نطاق أساسي

أوامر/حالة

### 6.5.2 تقابل الموجات الحاملة الفرعية OFDM

تكمن هذه الوظيفة في تخصيص مصفوفات التشذير ومصفوفة أوامر النظام للموجات الحاملة الفرعية OFDM. ويعالج الصف الواحد لكل مصفوفة مشذرٍ نشيط في كل فترة يرمز إليها ب‍ *Ts* من أجل إنتاج قيمة خرج واحد **X،** يمثل مجال تردد الإشارة. ويتم تكييف التقابل خصوصاً لأغراض بيئة التداخل غير المنتظم وهو وظيفة من وظائف أسلوب الخدمة.

### 7.5.2 توليد إشارة OFDM

تكمن هذه الوظيفة في توليد الجزء الرقمي من إشارة مجال الوقت. وتتحول المتجهات الداخلة إلى نبضة مشكلة بنطاق أساسي في المجال الزمني *yn*(*t*)، تحدد رمز تشكيل OFDM واحداً.

### 8.5.2 نظام فرعي للإرسال

تكمن هذه الوظيفة في إعطاء نسق موجة النطاق الأساسي لإرسالها في القناة العاملة بالموجات المترية. وتضم الوظائف الفرعية الرئيسية تسلسل الشفرات والتحويل إلى ترددات أعلى. وفضلاً عن ذلك، تقوم هذه الوظيفة عند إرسال الموجات الهجينة بتشكيل المصدر، وتبقي على الإشارة التماثلية بأكملها وتضمها إلى الإشارة الرقمية من أجل تكوين إشارة هجينة مركَّبة *s*(*t*) جاهزة للإرسال.

# 3 الوصف الوظيفي

## 1.3 مقدمة

يستقبل توليد الإشارة OFDM شفرات تشكيل OFDM مركبة في مجال التردد من تقابل الموجات الحاملة الفرعية OFDM وينتج عند الخرج نبضات في مجال الوقت تمثل الجزء الرقمي من إشارة النظام الرقمي C. ويبين الشكل 33 مخططاً إجمالياً لمفاهيم توليد الإشارة OFDM.

الشـكل 33

مخطط إجمالي لمفاهيم توليد الإشارة OFDM

إشارة واردة من تقابل الموجات الفرعية الحاملة OFDM

توليد إشارة OFDM

إلى النظام الفرعي للإرسال



إن الدخل الذي تتلقاه وحدة توليد الإشارة OFDM هو متجه مركَّب **X***n* طوله *L* يمثل قيم المجموعة المركبة لكل موجة حاملة فرعية OFDM في الرمز OFDM ذي الترتيب *n*. أما خرج وحدة توليد الإشارة OFDM فهو نمط موجة مركبة في مجال الوقت بنطاق أساسي *yn*(*t*)، تمثل الإشارة الرقمية للرمز OFDM ذي الترتيب *n*.

## 2.3 النظام الفرعي للإرسال

### 1.2.3 مقدمة

يحدد النظام الفرعي للإرسال نسق نمط الموجة IBOC في النطاق الأساسي من أجل الإرسال عبر القناة بالموجات المترية (VHF). وتضم الوظائف تسلسل الشفرات والتمويل إلى الترددات الأعلى. وإضافة إلى ذلك، تؤجل هذه الوظيفة وتشكّل الإشارة التماثلية في النطاق الأساسي قبل ضمها إلى الموجة الرقمية وذلك عند إرسال موجات هجينة أو هجينة موسعة.

ودخل هذه الوحدة هو نمط موجة OFDM مركبة في المجال الزمني بالنطاق الأساسي *yn*(*t*) تصدر عن وظيفة توليد الإشارة OFDM. وتدخل إشارات تماثلية بالنطاق الأساسي *m*(*t*) أيضاً واردةً من مصدر تماثلي مع إشارات SCA خيارية وذلك عند إرسال موجات هجينة أو هجينة موسعة. كما يرد أيضاً أوامر تماثلية خاصة بالتأخير الناجم عن التنوع (DD) من الطبقة L2 عبر قناة التحكم. أو خرج هذه الوحدة فهو نمط الموجات IBOC.

الشـكل 34

مخطط وظيفي للنظام الفرعي لإرسال الموجات الهجينة/الهجينة الموسعة

من توليد الإشارة OFDM

موجات حاملة  
فرعية SCA (خيارية)

من مصدر تماثلي

من الطبقة L2

DD  
(عبر القناة SCCH)

تسلسل الشفرات

تحويل إلى ترددات أعلى

تأخير ناجم عن التنوع

مزيل تشكيل تماثلي للترددات FM

نمط موجة IBOC

موجات هجينة هجينة موسعة فقط



### 2.2.3 التأخير الناجم عن التنوع

عند إذاعة الموجات الهجينة والهجينة الموسعة، كما يبيَّن في الشكل 34، تنضم الإشارة z(t) إلى إشارة التردد FM التماثلية المبقى عليها بأكملها *a*(*t*). إن الإشارة الرقمية *z*(*t*) تتضمن بالفعل إشارة مصدر الصوت التماثلية *m*(*t*) في واحدة من الخدمات الصوتية المقدَّمة. وأول مرحلة في توليد الإشارة *a*(*t*) هي تطبيق التأخير الناجم عن التنوع (DD) على إشارة النطاق الأساسي التماثلية *m*(*t*). وتستخدم بتات الأمر التماثلي DD الواردة من الطبقة L2 عبر القناة SCCH في طبقات البروتوكول العليا من أجل تفعيل الأمر DD أو إبطاله. وعندما يكون الأمر DD مفعَّلاً يمكن استعمال تأخير  قابل للتعديل في إشارة النطاق الأساسي التماثلية *m*(*t*). ويتم ضبط التأخير بحيث يتم عند خرج المضمام التماثلي/الرقمي تأخير الإشارة *a*(*t*) عن الإشارة المناظرة *z*(*t*) بفترة قدرها *Tdd*. ولذلك تشمل البرامج الصوتية للنظام الرقمي نفس البرنامج الذي تهيئه (مع تأخير) إشارة FM التماثلية، ما يتيح في أجهزة الاستقبال الانتقال السلس من/إلى الإشارة الصوتية التي يهيئها النظام الرقمي إلى/من نفس الإشارة الصوتية المتأتية عن إشارة FM التماثلية. ويمكن ضبط التأخير من أجل مراعاة مدد التأخير الناجمة عن المعالجة في سلاسل إشارات FM التماثلية والإشارات الرقمية.

### 3.2.3 مشكل الترددات التماثلي FM

فيما يتعلق بالموجات الهجينة والهجينة الموسعة تكون إشارة النطاق الأساسي التماثلية *m*(*t*-) ذات التأخير الملائم مشكَّلة التردد من أجل إنتاج موجة تردد FM راديوية تماثلية مماثلة للإشارات التماثلية القائمة.

### 4.2.3 المضمام التماثلي/الرقمي FM

تنضم إشارة التردد الراديوية المشكلة تماثلياً عند الإذاعة بالموجات الهجينة والهجينة الموسعة إلى الإشارة الراديوية IBOC المشكلة رقمياً من أجل إنتاج إشارة *s*(*t*) في النظام الرقمي C. ويتمركز الجزءان التماثلي والرقمي من الموجة على نفس تردد الموجة الحاملة. وتسوَّى سويات كل نطاق جانب‍ي رقمي في طيف الخرج بالشكل المناسب من خلال وظيفة التقابل بين الموجات الحاملة الفرعية OFDM.

### 5.2.3 الإشارة الرقمية بالكامل

عند بث الموجات الرقمية بالكامل، لا يكون هناك وجود لسلسلة المعالجة التماثلية، كما يبيَّن في الشكل 34، بما فيها إشارة FM *a*(*t*)، ولا للمضمام التماثلي/الرقمي. ومن ثم تغدو الإشارةُ الرقمية *z*(*t*) إشارةَ الخرج *s*(*t*).

## 3.3 استعمال المكررات في القناة

يساعد استعمال التشكيل OFDM في النظام الرقمي C المكررات الرقمية في القناة أو الشبكة وحيدة التردد على توفير التغطية المرغوبة للمناطق حيث تكون الخسارات في الإشارة الناجمة عن التضاريس و/أو الحجب شديدة. ويمكن تطبيق هذا الاستخدام خاصة حيث تحد الجبال أو عوائق تضاريس أخرى في مناطق خدمة المحطة من جودة الأداء التماثلي أو الرقمي.

ويعمل النظام الرقمي C بفواصل حراسة فعّالة بين الشفرات OFDM تبلغ [[2]](#footnote-2)μs 150 تقريباً. ومن أجل تفادي تداخل شديد بين الشفرات ينبغي الحد من التغطية الفعّالة في اتجاه نظام الإرسال الأولي إلى km 22 وينبغي خصوصاً أن تبلغ نسبة الإشارة الآتية من المرسل الأولي إلى إشارة جهاز التقوية dB 10 كحد أدنى في المواقع التي تبعد أكثر من km 22 عن المكرر في اتجاه الهوائي الأولي. ويمكن تحسين الأداء والمسافات بين أجهزة التقوية في القنوات باستعمال هوائيات اتجاهية من أجل حماية المحطة الرئيسية.

## 4.3 تزامن النظام العالمي لتحديد الموقع (GPS)

ضماناً للتزامن دقيق التوقيت من أجل الحيازة السريعة للمحطة وتزامن أجهزة التقوية يجري إحكام كل محطة بالنظام GPS. ويتم ذلك عادة من خلال التزامن مع إشارة متزامنة في الوقت والتردد مع النظام GPS[[3]](#footnote-3). أما محطات الإرسال دون إحكام النظام GPS فلن تكون قادرة على توفير توليف سريع في المستقبل في حالة الشبكة وحيدة التردد (SFN) إذ إنها لا تستطيع أن تتزامن مع محطات أخرى[[4]](#footnote-4).

# 4 سويات النطاق الجانب‍ي الرقمي

تساق في الجدول 16 أمثلة على مقايسة اتساع كل موجة حاملة فرعية OFDM ضمن كل نطاق جانب‍ي رقمي مقابل القيمة المنشودة للكثافة الطيفية لقدرة الموجات الهجينة والهجينة الموسعة والرقمية بالكامل. وتتحدد قيم الكثافة الطيفية لقدرة أنماط الموجات الهجينة نسبةً إلى القدرة الكلية للموجة FM التماثلية غير المشكَّلة (المفترَض أن تساوي 1). وتتحدد قيم الكثافة الطيفية لقدرة الموجات الرقمية بالكامل نسبةً إلى القدرة الكلية للموجة FM التماثلية غير المشكِّلة (المفترَض أن تساوي 1) التي يمكن إرسالها في أسلوب‍ي الموجات الهجينة والهجينة الموسعة.

الجـدول 16

أمثلة على مقايسة الموجات الحاملة الفرعية OFDM مقابل أمثلة على الكثافة الطيفية للقدرة

| نمط الموجة | الأسلوب | النطاقات الجانبية | رمز عامل مقايسة الاتساع | عاملمقايسة الاتساع  (نسبةً إلى القدرة الكلية لموجات التردد التماثلية FM)، لكل حاملة فرعية | الكثافة الطيفية للقدرة(1) في عرض نطاق ترددي مقداره 1 kHz (dBc) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| هجينة | MP1 | أولي | *a*0L / *a*0U | 5,123 × 10-3 | -41,39 |
| هجينة موسَّعة | MP2، MP3، MP11، MP12، MP5، MP6 | أولي | *a*0L / *a*0U | 5,123 × 10-3 | -41,39 |
| رقمية بالكامل | MP5، MP6، MP12 | أولي | *a*2 | 1,67 × 10-2 | -31,39 |
| MS1-MS4 | ثانوي | *a*4 | 5,123 × 10-3 | -41,39 |
| ثانوي | *a*5 | 3,627 × 10-3 | -44,39 |
| ثانوي | *a*6 | 2,567 × 10-3 | -47,39 |
|  | ثانوي | *a*7 | 1,181 × 10-3 | -50,39 |
| (1) الكثافة الطيفية للقدرة نسبةً إلى إجمالي قدرة إشارة FM التماثلية المتأتية عن إشارة FM التماثلية الحاضرة أو الغائبة | | | | | |

فيما يخص الموجات الهجينة والموجات الهجينة الموسَّعة، تم انتقاء القيم المشار إليها في الأمثلة الواردة في الجدول 16 بحيث يكون متوسط القدرة الكلية في النطاق الجانب‍ي الرقمي الأولي (الأعلى أو الأدنى) أقل بمقدار يراوح بين dB 23 وdB 21,5 (بحسب الأسلوب) عن القدرة الكلية للموجة الحاملة FM التماثلية غير المشكَّلة.

وفيما يخص الموجات الرقمية بالكامل، تم انتقاء القيم المشار إليها في الأمثلة الواردة في الجدول 16 بحيث يكون متوسط القدرة الكلية في النطاق الجانب‍ي الرقمي الأولي (الأعلى أو الأدنى) أعلى بمقدار dB 10 على الأقل من القدرة الكلية في النطاقات الجانبية الرقمية الأولية للموجات الهجينة. وتم أيضاً انتقاء القيم بحيث يقل متوسط القدرة الكلية في النطاقات الجانبية الرقمية الثانوية (الأعلى والأدنى) بمقدار dB 10 على الأقل عن القدرة الكلية في النطاقات الجانبية الرقمية الأولية للموجات الرقمية بالكامل.

الجـدول 17

أمثلة على قدرة الإشارة الرقمية للنطاق الجانبي مقابل إجمالي قدرة الإشارة الرقمية

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نسبة إجمالي قدرة الإشارة الرقمية إلى قدرة الإشارة التماثلية (dBc) | | | | نسبة إجمالي قدرة الإشارة الرقمية للنطاق الجانبي  إلى قدرة الإشارة التماثلية (dBc) | | | | | | | |
| MP1 | MP3 | MP11 | MP12 | MP1 | | MP3 | | MP11 | | MP12 | |
| L | U | L | U | L | U | L | U |
| 20,0− | 19,2− | 18,5− | – | 23,0− | 23,0− | 22,2− | 22,2− | 21,5− | 21,5− | – | – |
| 14,0− | 13,2− | 12,5− | – | 17.0− | 17,0− | 16,2− | 16,2− | 15,5− | 15,5− | – | – |
| 10,0− | 9,2− | 8,5− | – | 13,0− | 13,0− | 12,2− | 12,2− | 11,5− | 11,5− | – | – |
| 10,0− | 9,2− | 8,5− | – | 11,4− | 15,4− | 10,6− | 14,6− | 9,9− | 13,9− | – | – |
| – | – | – | 14− | – | – | – | – | – | – | 14− | – |
| – | – | – | 8,5− | – | – | – | – | – | – | – | 8,5− |

إن التشكيلات المذكورة بمثابة أمثلة في الجدول 17 تدل على المرونة في اختيار عرض النطاق الترددي والقدرة من أجل التشغيل المنشود. ويمكن تشكيل النظام لتلبية المتطلبات المتعلقة بالمنسوب وبالمتانة مع واقع التعايش. ويمكن تحقيق ذلك بواسطة تشكيلات مختلفة لعرض النطاق الترددي، واستعمال واحد أو اثنين من النطاقات الجانبية، واختيار إجمالي قدرة الإشارات الرقمية، وضبط مقدار قدرة كل نطاق جانبي على حدة.

# 5 الطيف في أسلوب الموجات الهجينة

ترسل الإشارة الرقمية في النطاقات الجانبية الرئيسية الأولية في اتجاهي إشارة التردد FM التماثلية. ويتكون كل نطاق جانب‍ي رئيسي أولي من عشرة أجزاء تردد موزَّعة للموجات الحاملة الفرعية من 356 إلى 545 أو من 356− إلى 545− (انظر الشكل 35 والجدول 18). والموجتان الحاملتان الفرعيتان 546 و546− المشمولتان أيضاً بالنطاقات الجانبية الرئيسية الأولية هما موجتان حاملتان فرعيتان مرجعيتان إضافيتان. ويقايس اتساع الموجة الحاملة الفرعية في نطاق من النطاقات الجانبية الرئيسية الأولية (PM) مقايسةً متّسقة بتطبيق عامل لمقايسة الاتساع.

الشـكل 35

طيف الموجة الهجينة - أسلوب الخدمة MP1



النطاق الجانب‍ي الرقمي الأدنى

الأولي

الرئيسي

موجة حاملة فرعية مرجعية إضافية

10 أجزاء تردد

**إشارة FM تماثلية**

10 أجزاء تردد

موجة حاملة فرعية مرجعية إضافية

الرئيسي

الأولي

النطاق الجانب‍ي الرقمي الأعلى

موجة حاملة فرعية 0

اتساع النطاق الجانبي بمقياس

اتساع النطاق الجانبي بمقياس

الجـدول 18

ملخص عن الطيف في نمط الموجات الهجينة - أسلوب الخدمة MP1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النطاق الجانب‍ي | عدد أجزاء التردد | ترتيب أجزاء التردد | مدى الموجات الحاملة الفرعية | ترددات الموجات الحاملة الفرعية (نسبةً إلى مركز القناة) (Hz) | عامل مقايسة الاتساع | تباعد الترددات (Hz) | ملاحظات |
| الرئيسي الأولي والأعلى | 10 | A | 356 إلى 546 | 129 361 إلى 198 402 | *a*0U | 69 041 | يضم الموجة الحاملة الفرعية المرجعية الإضافية 546 |
| الرئيسي الأولي والأدنى | 10 | B | -356 إلى -546 | 129 361− إلى 198 402− | *a*0L | 69 041 | يضم الموجة الحاملة الفرعية المرجعية الإضافية 546− |

# 6 الطيف في أسلوب الموجات الهجينة الموسعة

تستحدث الموجة الهجينة الموسعة بإضافة نطاقات جانبية أولية موسعة على النطاقات الجانبية الرئيسية الأولية (PM) الموجودة في الموجة الهجينة. ويمكن إضافة جزء تردد واحد أو اثنين أو أربعة تبعاً لأسلوب الخدمة إلى الحافة الداخلية لكل نطاق جانب‍ي رئيسي أولي. ويتألف كل نطاق جانب‍ي رئيسي أولي من عشرة أجزاء تردد وموجة حاملة فرعية مرجعية إضافية تضم الموجات الفرعية من 356 إلى 546 أو من 356− إلى 546−. وتضم النطاقات الجانبية الأولية الموسعة العليا الموجات الحاملة الفرعية من 337 إلى 355 (جزء تردد واحد) أو 318 إلى 355 (جزءان من التردد) أو 280 إلى 355 (أربعة أجزاء تردد). وتضم النطاقات الجانبية الأولية الموسعة الدنيا الموجات الحاملة الفرعية من 337− إلى 355− (جزء ترد واحد) أو من 318− إلى 355− (جزءان من التردد) أو من 280− إلى 355− (أربعة أجزاء تردد). ويقايس اتساع الموجات الحاملة الفرعية في النطاق الجانبي الأولي الموسَّع مقايسةً متَّسقة بتطبيق نفس عامل مقايسة الاتساع *a*0L أو *a*0U المطبَّق على النطاق الجانبي الرئيسي الأولي (الشكل 36 والجدول 19).

الشـكل 36

طيف الموجة الهجينة الموسعة - أساليب الخدمة MP2 وMP3 وMP11 وMP12 وMP5 وMP6



اتساع النطاق الجانبي بمقياس

اتساع النطاق الجانبي بمقياس

النطاق الجانب‍ي الرقمي الأعلى

موجة حاملة فرعية مرجعية إضافية

الأولي

الرئيسي

موسع

10 أجزاء تردد

جزء تردد واحد أو جزءان أو أربعة أجزاء

النطاق الجانب‍ي الرقمي الأدنى

موجة حاملة فرعية مرجعية إضافية

الأولي

الرئيسي

موسع

10 أجزاء تردد

**إشارة FM تماثلية**

0 Hz  
(موجة حاملة فرعية 0)

جزء تردد واحد أو جزءان أو أربعة أجزاء

الجـدول 19

ملخص عن طيف الموجة الهجينة الموسعة - أساليب الخدمة MP2 وMP3  
و MP11 وMP12 وMP5 وMP6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النطاق الجانب‍ي | عدد أجزاء التردد | ترتيب أجزاء التردد | مدى الموجات الحاملة الفرعية | ترددات الموجات الحاملة الفرعية (نسبةً إلى مركز القناة)  (Hz) | عامل مقايسة الاتساع | تباعد الترددات (Hz) | ملاحظات |
| الرئيسي الأولي الأعلى | 10 | A | 356 إلى 546 | 129 361 إلى 198 402 | *a*0U | 69 041 | يضم الموجة الحاملة الفرعية المرجعية الإضافية 546 |
| الرئيسي الأولي الأدنى | 10 | B | -356 إلى -546 | 129 361− إلى 198 402− | *a*0L | 69 041 | يضم الموجة الحاملة الفرعية المرجعية الإضافية 546- |
| الموسع الأولي الأعلى (جزء من أجزاء التردد) | 1 | A | 337 إلى 355 | 122 457 إلى 128 997 | *a*0U | 6 540 | لا يوجد |
| الموسع الأولي الأدنى (جزء من أجزاء التردد) | 1 | B | -337 إلى -355 | 122 457− إلى 128 997− | *a*0L | 6 540 | لا يوجد |
| الموسع الأولي الأعلى (جزءان من أجزاء التردد) | 2 | A | 318 إلى 355 | 115 553 إلى 128 997 | *a*0U | 13 444 | لا يوجد |
| الموسع الأولي الأدنى (جزءان من أجزاء التردد) | 2 | B | -318 إلى -355 | 115 553− إلى 128 997− | *a*0L | 13 444 | لا يوجد |
| الموسع الأولي الأعلى (4 أجزاء من أجزاء التردد) | 4 | A | 280 إلى 355 | 101 744 إلى 128 997 | *a*0U | 27 253 | لا يوجد |
| الموسع الأولي الأدنى (4 أجزاء من أجزاء التردد) | 4 | B | 280− إلى 355− | 101 744− إلى 128 997− | *a*0L | 27 253 | لا يوجد |

# 7 طيف الموجات الرقمية بالكامل

تتكون الموجة الرقمية بالكامل بإلغاء الإشارة التماثلية وتوسيع عرض النطاق كاملاً للنطاقات الجانبية الرقمية الأولية وإضافة نطاقات جانبية ثانوية منخفضة القدرة إلى الطيف الذي أخْلَته الإشارة التماثلية. ويظهر طيف الموجة الرقمية بالكامل في الشكل 37.

الشـكل 37

طيف الموجة الرقمية بالكامل – أساليب الخدمة MP5 وMP6 وMP12 وMS1 حتى MS4

محمي

نطاق جانب‍ي رقمي أعلى

موجة حاملة فرعية مرجعية إضافية

أولي

ثانوي

نطاق جانب‍ي رقمي أدنى

ثانوي

أولي

موجة حاملة فرعية مرجعية إضافية

موسع

رئيسي

10 أجزاء تردد

4  
أجزاء تردد

موسع

رئيسي

موسع

10 أجزاء تردد

4  
أجزاء تردد

محمي

رئيسي

رئيسي

10 أجزاء تردد

10 أجزاء تردد

4  
أجزاء تردد

موجة حاملة فرعية مرجعية إضافية

موجة حاملة فرعية مرجعية إضافية

موسع

موجة حاملة  
فرعية



اتساع النطاق الجانبي بمقياس *a*2L

اتساع النطاق الجانبي بمقياس

اتساع النطاق الجانبي بمقياس

وإضافة إلى أجزاء التردد الرئيسي العشرة، توجد أربعةُ أجزاء التردد الموسع كلها في كل نطاق مستخدَم من النطاقات الجانب‍ية الأولية للموجة الرقمية بالكامل. ولكل نطاق جانب‍ي ثانوي مستخدَم أيضاً عشرة أجزاء ترددات رئيسية ثانوية (SM) وأربعة أجزاء موسعة ثانوية. لكن بخلاف النطاقات الجانبية الأولية فإن أجزاء الترددات الرئيسية الثانوية تتقابل بالقرب من مركز القناة مع أجزاء ترددات موسعة بعيدة عن المركز.

ويدعم كل نطاق جانب‍ي ثانوي أيضاً منطقة ثانوية محمية (SP) صغيرة تتألف من 12 موجة حاملة فرعية (OFDM) والموجتين الفرعيتين المرجعيتين 279 و279−. وتدعى هذه النطاقات الجانبية نطاقات "محمية" لأنها تقع في منطقة الطيف الأقل تأثراً بالتداخل التماثلي أو الرقمي. وتوضع موجة حاملة فرعية مرجعية إضافية في مركز القناة (0). أما ترتيب أجزاء الترددات في المنطقة الثانوية المحمية فلا يطبق نظراً لعدم احتواء هذه المنطقة على أجزاء ترددات.

ويمتد كل نطاق جانب‍ي رئيسي ثانوي (SM) فوق الموجات الحاملة الفرعية من 1 إلى 190 أو من 1‑ إلى 190‑. ويضم النطاق الجانب‍ي الموسع الثانوي الأعلى الموجات الحاملة الفرعية من 191 إلى 266 والنطاق الجانب‍ي الأولي الثانوي الأعلى الموجات من 267 إلى 278 إضافة إلى الموجة الحاملة الفرعية المرجعية 279. ويضم النطاق الجانب‍ي الموسع الثانوي (SP) الأدنى الموجات الحاملة الفرعية من 191‑ إلى 266‑ والنطاق الجانب‍ي الأدنى الثانوي الأدنى الموجات من 267‑ إلى 278‑ إضافة إلى الموجة الحاملة الفرعية المرجعية الإضافية 279‑. أما امتداد الترددات الكلي لكامل طيف الموجات الرقمية بالكامل فيصل حتى Hz 396 803. ويقايس اتساع الموجات الفرعية الحاملة داخل النطاقين الجانبيين الرئيسيين الأوليين والموسع الأولي بتطبيق عامل مقايسة الاتساع *a*2L أو *a*2L. ويقايس اتساع الموجات الحاملة الفرعية داخل النطاقات الجانبية الرئيسية الثانوية والموسعة الثانوية والأولية الثانوية مقايسةً متّسقة بتطبيق عامل لمقايسة الاتساع ذي أربع سويات متميِّزة هي *a*4L حتى *a*7L أو *a*4U حتى *a*7U (انظر الشكل 37 والجدول 20).

الجـدول 20

ملخص طيف الموجة الرقمية بالكامل – أساليب الخدمة MP5 وMP6 وMP12 وMS1 حتى MS4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| النطاق الجانب‍ي | عدد أجزاء التردد | ترتيب أجزاء التردد | مدى الموجات الحاملة الفرعية | ترددات الموجات الحاملة الفرعية (نسبةً إلى مركز القناة) (Hz) | عامل مقايسة الاتساع | تباعد الترددات (Hz) | ملاحظات |
| الرئيسي الأولي والأعلى | 10 | A | 356 إلى 546 | 129 361 إلى 198 402 | *a* | 69 041 | يضم الموجة الحاملة الفرعية المرجعية الإضافية 546 |
| الرئيسي الأولي والأدنى | 10 | B | 356‑ إلى 546‑ | 129 361‑ إلى 198 402‑ | *a*2L | 69 041 | يضم الموجة الحاملة الفرعية المرجعية الإضافية 546- |
| الموسع الأولي الأعلى | 4 | A | 280 إلى 355 | 101 744 إلى 128 997 | *a*2U | 27 253 | لا يوجد |
| الموسع الأولي الأدنى | 4 | B | 280‑ إلى 355‑ | 101 744‑ إلى 128 997‑ | *a*2L | 27 253 | لا يوجد |
| الرئيسي الثانوي والأعلى | 10 | B | 0 إلى 190 | 0 إلى 69 041 | *a*4U-*a*7U | 69 041 | يضم الموجة الحاملة الفرعية المرجعية الإضافية 0 |
| الرئيسي الثانوي والأدنى | 10 | A | 1– إلى 190– | 363‑ إلى 69 041– | *a*4L-*a*7L | 68 678 | لا يوجد |
| الموسع الثانوي الأعلى | 4 | B | 191 إلى 266 | 69 404 إلى 96 657 | *a*4U-*a*7U | 27 253 | لا يوجد |
| الموسع الثانوي الأدنى | 4 | A | 191‑ إلى 266– | 69 404– إلى 96 657– | *a*4L-*a*7L | 27 253 | لا يوجد |
| الأولي الثانوي الأعلى | لا ينطبق | لا ينطبق | 267 إلى 279 | 97 021 إلى 101 381 | *a*4U-*a*7U | 4 360 | يضم الموجة الحاملة الفرعية المرجعية الإضافية 279 |
| الأولي الثانوي الأدنى | لا ينطبق | لا ينطبق | 267‑ إلى 279‑ | 97 021– إلى 101 381– | *a*4L-*a*7L | 4 360 | يضم الموجة الحاملة الفرعية المرجعية الإضافية 279 |

# 8 حدود الإرسال

إن إمكانَ ضبط سوية قدرة إشارة النطاق الجانبي، مع التشكيل الطيفي للحاملات الفرعية الرقمية، يتيح الدقة في ضبط الكثافة الطيفية للقدرة فيما يخص بيئة التشغيل. ويمكن تشكيله ليتطابق على نحو كاف مع حدود الإرسال السارية في مكان التشغيل، ومع ظروف التعايش الخاصة، ومع أسلوب التشغيل، ومع قدرات أجهزة البث المستخدمة على وجه التحديد. وتساق أمثلة على تشكيلات تحقق التطابق مع شتى ظروف التشغيل هذه.

## 1.8 حدود الإرسال فيما يخص تشغيل IBOC بقناع البث التماثلي المستعمَل في المنطقة II

يُعمل بسويات لقدرة الموجات الحاملة الفرعية الهجينة والرقمية بالكامل هي أدنى بقدر ليس بالقليل من حدود أقنعة البث بتشكيل التردد (FM). ويرد في الجدول 21 بصورة مختصرة مثال على قناع تستعمله واحدة من الإدارات، هي إدارة الولايات المتحدة الأمريكية (قانون اللوائح التنظيمية الاتحادي (CFR)، الباب 47، الفقرة 317.73).

الجـدول 21

حدود الإرسال تبعاً لتخالف تردد الموجة الحاملة في قنوات FM  
في الولايات المتحدة الأمريكية

|  |  |
| --- | --- |
| التخالف نسبةَ لتردد الموجة الحاملة (kHz) | الكثافة الطيفية للقدرة نسبة إلى موجة FM الحاملة التماثلية غير المشكَّلة (1)(dBc/kHz) |
| 120 إلى 240 | 25– |
| 240 إلى 600 | 35– |
| أكبر من 600 | 80‑ أو ‑43 – 10 log10 *x*،إن كانت أقل قيمةً، حيث *x* هي القدرة (W) الكلية للموجة الحاملة الخارجة من المرسل وغير المشكَّلة. |
| (1) أجريت القياسات من خلال حساب متوسط الكثافة الطيفية للقدرة في عرض نطاق قدره kHz 1 في قطعة مدتها الزمنية 10 ثوانٍ. | |

ويُظهر الشكل 38 بالديسيبلات (dB) حدود إرسال الموجات الهجينة والموجات الهجينة الموسعة من جميع المصادر نسبةً إلى قدرة الحاملة التماثلية غير المشكّلة، مقيسةً في عرض للنطاق الترددي يبلغ 1 kHz. وتنتُج حدود الإرسال من تطبيق فرادى حدود الإرسال لكل نطاق جانبي رقمي في آن معاً. إن قياس الإرسال يشمل جميع المصادر بما في ذلك:

- ضوضاء الطور في مثير IBOC

- نواتج التشكيل البيني في المرسِل. وقد ضُبطت السويات في الجداول 21 و22 و23 و24 على نحو تظهر به السوية أقل من قناع الإرسال dBc 0.

الجـدول 22

حدود قدرة الموجة الحاملة الاسمية لنظام (1)IBOC

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| أسلوب الموجات الهجينة | أسلوب الموجات الرقمية بالكامل | |
| الموجات الحاملة للبرنامج الرئيسي | الموجات الحاملة للخدمة المساعدة الثانوية |
| 31,39‑ | 31,39‑ | 36,39‑ |
| (1) الكثافة الطيفية للقدرة الاسمية في عرض نطاق قدره kHz 1 نسبة إلى القناع المرجعي dBc 0 (قانون اللوائح التنظيمية الاتحادي (CFR) للولايات المتحدة الأمريكية). | | |

### 1.1.8 حدود الإرسال في التشغيل بأسلوب الموجة الهجينة

تبيَّن في الشكل 38 والجدول 23 حدود تفي بها الضوضاء الواردة من جميع المصادر بما فيها ضوضاء طور مثير IBOC ونواتج التشكيل البيني، عدا الترددات الملغاة من الموجة الحاملة بين 100 وkHz 200. وتتلخص المتطلبات على النحو التالي حيث يشير المقدار المعبَّر عنه بالوحدة dBc (ديسيبل بالنسبة إلى الموجة الحاملة) إلى القيمة نسبةً إلى قناع FM التماثلي المتّخَذ مثالاً، كما يبيَّن في الجدول 21، بعرض نطاق لإشارات النطاقات الجانبية الرقمية مقداره kHz 1.

ملاحظة - قد تختلف الإشارات الفعلية للنطاقين الجانبيين الأعلى والأدنى من حيث سوية قدرتها. وفي بعض التشكيلات لا يمكن أن يُستخدم إلا واحد من النطاقين الجانبيين.

الشـكل 38

حدود الإرسال في أسلوب الموجة الهجينة IBOC\*



dB في عرض نطاق قدره kHz 1

ملاحظة: انظر متن النص

تخالف التردد (kHz)

ملاحظة: انظر متن النص

مثال على قناع للبث عند التشغيل بالتشكيل الترددي التماثلي

ضم حدين للبث في النطاقين الجانبيين بالأسلوب الهجين أو الهجين الموسَّع

الكثافة الطيفية الاسمية لقدرة الموجة الحاملة الرقمية

الكثافة الطيفية الاسمية لقدرة الموجة الحاملة التماثلية

الجـدول 23

حدود الإرسال بأسلوب الموجات الهجينة

|  |  |
| --- | --- |
| تخالف التردد نسبةً إلى الموجة الحاملة (kHz) | السوية (dBc/kHz) |
| 50-0 | 74,39− |
| 92,5 | 61,39− |
| 200-100 | 30− |
| 207,5 | 61,39− |
| 250 | 74,39− |
| 600< | 80− |

### 2.1.8 حدود الإرسال عند التشغيل بأسلوب الموجات الرقمية بالكامل

فيما يخص الترددات التي يزيد بعدها عن الموجة الحاملة عن kHz 200، يجب أن تفي الضوضاء الناجمة عن كل المصادر، بما فيها ضوضاء الطور لمثير IBOC ونواتج التشكيل البيني، بالحدود الواردة في الشكل 39 والجدول 24. وفي حالة الأساليب القائمة على الإشارة الرقمية بالكامل يمكن أن يستعاض بإشارات نطاقات جانبية (ثانوية) إضافية عن إشارة FM التماثلية التي سبق أن وُجدت (لكنها غدت ملغاة). لكن يظل يُنظر في قناع FM التماثلي عند تشكيل سويات قدرة إشارات النطاقات الجانبية. وتتلخص المتطلبات على النحو التالي حيث يشير المقدار المعبَّر عنه بالوحدة dBc (ديسيبل بالنسبة إلى الموجة الحاملة) إلى القيمة نسبةً إلى قناع FM التماثلي المتّخَذ مثالاً، كما يبيَّن في الجدول 21، بعرض نطاق لإشارات النطاقات الجانبية الرقمية مقداره kHz 1.

ملاحظة - قد تختلف الإشارات الفعلية للنطاقين الجانبيين الأعلى والأدنى من حيث سوية قدرتها. وفي بعض التشكيلات لا يمكن أن يُستخدم إلا واحد من النطاقين الجانبيين.

الشـكل 39

حدود إرسال الموجة الرقمية بالكامل\*



dB في عرض نطاق قدره kHz 1

ملاحظة: انظر متن النص

تخالف التردد (kHz)

ملاحظة: انظر متن النص

مثال على قناع للبث عند التشغيل بالتشكيل الترددي التماثلي

ضم أربعة حدود للبث في النطاقات الجانبية بالأسلوب الرقمي بالكامل

الكثافة الطيفية الاسمية لقدرة الموجة الحاملة الرقمية

الكثافة الطيفية لقدرة الموجة الحاملة التماثلية التي سبق العمل بها

ملاحظة: انظر متن النص

ملاحظة: انظر متن النص

وتتلخص المتطلبات على النحو التالي حيث يشير المقدار المعبَّر عنه بالوحدة dBc (ديسيبل بالنسبة إلى الموجة الحاملة) إلى القيمة نسبةً إلى قناع FM التماثلي المتّخَذ، كما يبيَّن في الجدول 21، بعرض نطاق لإشارات النطاقات الجانبية الرقمية مقداره kHz 1.

الجـدول 24

حدود إرسال الموجات الرقمية بالكامل

|  |  |
| --- | --- |
| تخالف التردد نسبةً إلى الموجة الحاملة (kHz) | السوية (dBc/kHz) |
| 100-0 | 35− |
| 200-100 | 30− |
| 207,5 | 63− |
| 250 | 72− |
| 300 | 85− |
| 600< | 90− |

## 2.8 حدود الإرسال فيما يخص تشغيل IBOC بقناع البث التماثلي المستعمَل في المنطقة I

يقدَّم في الوثيقة ETSI EN 302 018 1 مثال على قناع تستعمله واحدة من الإدارات في أوروبا. ويحدَّد التشكيل الطيفي القابل للضبط للموجات الحاملة الفرعية الرقمية في نظام IBOC على نحو يفي بمتطلبات حدود الإرسال، وتتوافق الإشارات الرقمية للنطاقات الجانبية مع القناع. وتُعرض في الشكل 40 هذه التشكيلات المثالية لحدود إرسال إشارات النطاقات في نظام IBOC فيما يتعلق بقناع الإدارة للبث التماثلي بتشكيل التردد (FM). وترد تفاصيل حدود الإرسال في الجدولين 25 و26، حيث تُستعمل الوحدة dBc نسبةً إلى قناع البث التماثلي بتشكيل التردد (FM) المتّخَذ نموذجاً.

الشـكل 40

حدود إرسال إشارات النطاقات الجانبية في نظام IBOC\*



dB في عرض نطاق قدره kHz 1

تخالف التردد (kHz)

مثال قناع للبث عند التشغيل بالتشكيل الترددي التماثلي

حدود البث الرقمي بتشكيلة عرض النطاق البالغ kHz 100 ضمن النطاقات الجانبية في نظام IBOC

حدود البث الرقمي بتشكيلة عرض النطاق البالغ kHz 70 ضمن النطاقات الجانبية في نظام IBOC

الجـدول 25

حدود إرسال إشارات النطاقات الجانبية في نظام IBOC العامل بأساليب قائمة على عرض نطاق  
لإشارات النطاقات الجانبية قدره kHz 100

|  |  |
| --- | --- |
| تخالف التردد نسبةً إلى الموجة الحاملة (kHz) | السوية (dBc/kHz) |
| kHz 50 | 20− |
| kHz 57,5 | 53− |
| kHz 100 | 62− |
| kHz 150 | 72,5− |
| kHz 181 | 90− |
| kHz 500 | 90− |

الجـدول 26

حدود إرسال إشارات النطاقات الجانبية في نظام IBOC العامل بأساليب قائمة على عرض  
نطاق لإشارات النطاقات الجانبية قدره kHz 70

|  |  |
| --- | --- |
| تخالف التردد نسبةً إلى الموجة الحاملة (kHz) | السوية (dBc/kHz) |
| 35 kHz | 18,5− |
| 42,5 kHz | 51,5− |
| 100 kHz | 62− |
| 135 kHz | 71− |
| 166 kHz | 88,5− |
| 500 kHz | 88,5− |

# 9 مجمل نتائج الاختبارات

يرد أدناه ملخص الاختبارات التي أُجريت للنظام الرقمي C في المختبر. وتسمى أنواع الخبو المستخدمة (UF) (سريع في بيئة حضرية)، و(US) (بطيء في بيئة حضرية)، و(RF) (سريع في بيئة ريفية)، و(TO) (سريع مع تضاريس معيقة) وقد طبقت كل منها على حدة على الإشارة المرغوبة وعلى كل إشارة مسببة للتداخل. وتقدر سوية التداخل بالوحدات dBdes التي تعرَّف بأنها قيمة dB نسبة إلى القدرة الكلية للإشارة الهجينة المرغوبة. ويعد الجدول 27 لكل اختبار معدل أخطاء فدرة سيناريو من التداخل عند وقوع الخطأ والنسبة *Cd*/*N*0 (dB/Hz) وشكل الخبو وسوية التداخل والمعدل المقيس للأخطاء في الفدرة.

الجـدول 27

تحسين نتائج الاختبار FM الهجين IBOC DSB

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاختبارات | معلمات الدخل | | | | | قياسات | | |
| الأداء الرقمي | تقييم شخصي للإشارات التماثلية عند العتبة السمعية الرقمية ToA | |
| *Cd*/*N*0 (dB/Hz) | الخبو | القناة المشتركة (dBdes) | أول قناة مجاورة (dBdes) | ثاني قناة مجاورة (dBdes) | معدل الأخطاء في الفدرة | السجل | الانحطاط السمعي حسب التقدير الشخصي |
| ضوضاء غوسية دون خبو/دون تداخل | 54,1 |  |  |  |  | 0,16 | audio1.wav | مسموع |
| 54,5 | 0,032 |
| 55,1 | 0,0029 |
| خبو قدره 9 مسارات | 55,4 | UF |  |  |  | 0,8 | audio2.wav | مسموع |
| 56,4 | 0,056 |
| 57,3 | 0,012 |
| 59,3 | US |  |  |  | 0,106 | audio3.wav | مسموع |
| 60,4 | 0,054 |
| 61,4 | 0,0202 |
| 55,9 | RF |  |  |  | 0,6 | audio4.wav | مسموع |
| 56,8 | 0,087 |
| 57,8 | 0,007 |
| 55,9 | TO |  |  |  | 0,317 | audio5.wav | مسموع |
| 56,9 | 0,026 |
| 57,8 | 0,001 |
| تداخل تسببه أول قناة مجاورة | 61,5 | UF |  | 6,0– |  | 0,075 | audio6.wav | مسموع |
| 62,4 | 0,045 |
| 63,4 | 0,00842 |
| 59,4 | UF |  | 18,0– |  | 0,077 | audio7.wav | مسموع |
| 60,3 | 0,012 |
| 61,3 | 0,006 |
| 58,2 | UF |  | 24,0– |  | 0,0735 | audio8.wav | مسموع |
| 59,2 | 0,0109 |
| 60,1 | 0,005 |
| 57,2 | UF |  | 30,0– |  | 0,0287 | audio9.wav | مسموع |
| 58,2 | 0,0082 |
| تداخل تسببه ثاني قناة مجاورة | 57,9 | UF |  |  | 20,0 | 0,1 | audio10.wav | مسموع |
| 58,9 | 0,018 |
| 60,5 | 0,00085 |
| تداخل تسببه القناة المشتركة | 60,2 | UF | 10,0– |  |  | 0,013 | audio11.wav | أبعد نقطة من العطل |
| 61,3 | 0,0097 |
| 65**,**3 | 0,00014 |
| 58,4 | UF | 20,0– |  |  | 0,013 | audio12.wav | مسموع |
| 59,3 | 0,0011 |  |
| 60,4 | 0,00035 |

## 1.9 الأداء مع الضوضاء الغوسية

يقيس هذا الاختبار الحد الأعلى لأداء النظام والإشارات السمعية التماثلية المسجلة عند العتبة الرقمية للسمع (ToA) في وجود ضوضاء غوسية ودون خبو رايلي أو أي تداخل. يظهر الأداء في المنحنيات البيانية لمعدل خطأ الفدرة المبين في الشكل 41 والملخصة في الجدول 27. ويشير الجدول 27 إلى أن النوعية السمعية للإشارات التماثلية تعاني من الانحطاط قبل العتبة ToA الرقمية مباشرة.

الشـكل 41

نتائج معدل أخطاء الفدرة في النظام الهجين في أنماط مختلفة للخبو في 9 مسارات  
وضوضاء غوسية بيضاء إضافية (AWGN)



معدل أخطاء الفدرة

النسبة *Cd/N*0 في القناة (dB/Hz)

## 2.9 الأداء مع خبو رايلي

يقيس هذا الاختبار أداء النظام والإشارات السمعية المسجلة عند العتبة ToA الرقمية مع ضوضاء غوسية وأنماط مختلفة من خبو رايلي. ويظهر الأداء في المنحنيات البيانية لمعدل أخطاء الفدرة في الشكل 42 والملخصة في الجدول 27. وتشير النتائج إلى عدم التأثير بشكل الخبو باستثناء حالة الخبو البطيء الحضري الذي يُنتج حالات خبو في الإشارة بالغة الطول. ويُنتج نوع الخبو البطيء الحضري انقطاعات شديدة الإزعاج في الإرسالات التماثلية القائمة.

الشـكل 42

نتائج معدل أخطاء الفدرة في النظام الهجين مع خبو سريع في بيئة حضرية في 9 مسارات  
ومع مصدر مسبب للتداخل في القناة المجاورة الأولى ذات الخبو المنفصل



معدل أخطاء الفدرة

النسبة *Cd/N*0 في القناة (dB/Hz)

### 1.2.9 الخبو السريع في بيئة حضرية (UF)

يعطي الجدول 27 التقييم الشخصي للإشارات السمعية التماثلية الذي يدل على أن النوعية السمعية التماثلية انحطت قبل العتبة ToA الرقمية مباشرة.

### 2.2.9 الخبو البطيء في بيئة حضرية (US)

يعطي الجدول 27 التقييم الشخصي للإشارات السمعية التماثلية الذي يدل على أن النوعية السمعية التماثلية انحطت قبل العتبة ToA الرقمية مباشرةً.

### 3.2.9 الخبو السريع في بيئة ريفية (RF)

يعطي الجدول 27 التقييم الشخصي للإشارات السمعية التماثلية الذي يدل على أن النوعية السمعية التماثلية انحطت قبل العتبة ToA الرقمية مباشرةً.

### 4.2.9 الخبو السريع مع تضاريس معيقة (TO)

يعطي الجدول 27 التقييم الشخصي للإشارات السمعية التماثلية الذي يدل على أن النوعية السمعية التماثلية انحطت قبل العتبة ToA الرقمية مباشرةً.

## 3.9 أداء النظام في وجود تداخل مع خبو منفصل

يقيس هذا الاختبار أداء النظام والإشارة السمعية التماثلية المسجلة في ضوضاء غوسية وخبو رايلي وبوجود مصادر تداخل مسببة للخبو المنفصل IBOC في القنوات المجاورة الأولى والمجاورة الثانية والمشتركة الهجينة. وقد مرَّ كل مصدر تداخل عبر نفس نمط قناة خبو رايلي مثله مثل الإشارة المطلوبة؛ لكن جميع الإشارات خضعت لخبو منفصل وبالتالي بقيت مستقلة بعضها عن بعض.

### 1.3.9 تداخل وحيد المصدر في القناة المجاورة الأولى

تتم في الولايات المتحدة الأمريكية حماية محطات الصنف B المتباعدة بشكل ملائم حتى الكفاف dBu 54 من مصادر تداخل من القناة المجاورة الأولى تتعدى dBu 48 في %50 من المواقع أثناء %10 من الوقت. ونتيجة لذلك أجريت الاختبارات بوجود مصادر تداخل هجينة في القناة المجاورة الأولى بقدرات مختلفة تصل إلى سوية تقل عن سوية الإشارة المطلوبة ب‍ dB 6. وتظهر نتائج معدل أخطاء الفدرة في الشكل 42 والملخصة في الجدول 27. وكما هو متوقع، ينحط الأداء كلما ازدادت سوية التداخل في المدى من dBdes 30‑ إلى dBdes 6‑. غير أن خوارزمية إلغاء التداخل في القناة المجاورة الأولى والمستخدمة في المستقبِل تضمن نوعية أداء أفضل للنظام حتى بوجود تداخل عالي السوية في القناة المجاورة الأولى في بيئة حضرية للخبو السريع. ويقدم الجدول 27 التقدير الشخصي للإشارات السمعية التماثلية الذي يدل على أن النوعية السمعية للإشارات التماثلية تنحط قبل العتبة ToA الرقمية تماماً في جميع سويات القنوات المجاورة الأولى.

### 2.3.9 تداخل وحيد المصدر في القناة المشتركة

تتم في الولايات المتحدة الأمريكية حماية محطات الصنف B المتباعدة بشكل ملائم حتى كفاف قدره dBu 54 من التداخل الذي تسببه القناة المشتركة والذي يتجاوز dBu 34 في %50 من المواقع أثناء %10 من الوقت. ويعني ذلك أن النسبة (*D/U*) (الإشارة المطلوبة/الإشارة غير المطلوبة) تتجاوز dB 20 خلال %90 من الوقت عند الكفاف dBu 54. واستناداً إلى هذه المعلومات يمكن إجراء عدد من عمليات الرصد بخصوص طبيعة التداخل في القناة المشتركة. وينبغي لأي مصدر تداخل هجين في القناة المشتركة أن يكون ذا تأثير أدنى على أداء الإشارة الرقمية المطلوبة لأن قدرتها تقل عادة بمقدار dB 20 على الأقل عن النطاقات الجانبية الرقمية عند الكفاف المحمي التماثلي dBu 54. وقد ثبت ذلك في الاختبارات المخبرية. واستخدام تداخل قناة مشتركة هجين بمقدار dBdes 20‑ مع إشارة هجينة مطلوبة في بيئة خبو سريع حضري. وتظهر نتائج معدل أخطاء الفدرة في الشكل 42 والملخصة في الجدول 27. ويدل الشكل 43 على أن إضافة تداخل قناة مشتركة هجين بمقدار 20‑ dBdes يسبب انحطاطاً في الأداء لا يتجاوز dB 1. كما يبين الشكل 42 أن تزايد الانحطاط ينحصر عند أقل من dB 3 حتى إذا ازدادت سوية تداخل القناة المجاورة إلى dBdes 10‑. ويقدم الجدول 27 التقدير الشخصي للإشارات السمعية التماثلية الذي يدل على النوعية السمعية للإشارة التماثلية انحطت قبل العتبة ToA الرقمية تماماً بوجود تداخل قناة مشتركة بمقدار dBdes 20‑. أما عند استخدام التداخل في القناة المشتركة بمقدار dBdes 10‑ فإن النوعية السمعية للإشارات التماثلية ينحط إلى درجة الانقطاع حتى قبل أن تصل الإشارة السمعية الرقمية إلى العتبة ToA.

الشـكل 43

نتائج معدل أخطاء الفدرة في النظام الهجين مع تداخل تسببه  
10 قنوات وخبو منفصل



معدل أخطاء الفدرة

النسبة *Cd/N*0 في القناة (dB/Hz)

### 3.3.9 تداخل وحيد تسببه القناة المجاورة الثانية

قد يكون للتداخل IBOC الهجين الذي تسببه القناة المجاورة الثانية أثر طفيف على أداء الإشارة الرقمية إذ إن الفصوص الجانبية للتداخل قد تنغلق لتعطي نطاقات جانبية رقمية مطلوبة. وقد تم تحديد مقدار هذا الأثر في اختبارات مخبرية. وقد استعمل تداخل وحيد هجين قدره dB 20+ تسببه القناة المجاورة الثانية للإشارة الهجينة المطلوبة في بيئة حضرية سريعة الخبو. وتظهر نتائج معدل أخطاء الفدرة في الشكل 44 والملخصة في الجدول 27. ويدل الشكل 44 على أن تداخلاً هجيناً بمقدار dB 20+ تسببه القناة المجاورة الثانية يسفر عن انحطاط في الأداء مقداره dB 2 تقريباً. ويقدم الجدول 27 تقييماً شخصياً للإشارات السمعية التماثلية يدل على أن نوعية الإشارة السمعية التماثلية تنحط قبل العتبة ToA الرقمية تماماً.

الشـكل 44

نتائج معدل أخطاء الفدرة في النظام الهجين بوجود تداخل تسببه  
القناة المجاورة الثانية وخبو منفصل



معدل أخطاء الفدرة

النسبة *Cd/N*0 في القناة (dB/Hz)

## 4.9 الاستنتاجات

تدل التسجيلات على أن الإشارات السمعية التماثلية المقابلة تظهر انحطاطاً سمعياً في جميع البيئات المختبرة عند النقطة التي تبدأ فيها الإشارة الرقمية بالانحطاط. مما يفترض أن الإشارة السمعية التماثلية تنحط عند سويات الإشارة حيث لم يظهر بعد انحطاط الإشارة السمعية الرقمية، أي أن أداء الإشارة الرقمية عند نقطة العتبة ToA الرقمية يتقدم على أداء الإشارة التماثلية القائمة. وعندما يبدأ ظهور الانحطاط في الإشارة الرقمية يتغير المستقبل IBOC أوتوماتياً إلى الإشارة التماثلية. وهكذا يكون أداء النظام الرقمي C أفضل من أداء الخدمة FM التماثلية الراهنة.

الملحق 5  
  
النظام الرقمي G

# 1 مقدمة

النظام الرقمي G، المعروف أيضاً باسم النظام الراديوي الرقمي العالمي (DRM)، هو نظام معدّ لغرض استعماله في أي تردد ضمن نطاقات الموجات المترية (VHF)، التي تتعدد القيود المفروضة عليها في مجال التوجيه بواسطة القنوات وظروف الانتشار السائدة فيها ككل، وتُتاح فيها أساليب إرسال مختلفة لاستيفاء قيود التشغيل هذه. ويُعرّف أسلوب الإرسال على أنه عدد من المعلمات التي تُصنَّف على نوعين اثنين، هما:

- معلمات ذات صلة بعرض نطاق الإشارة؛

- معلمات ذات صلة بكفاءة الإرسال.

ويحدّد النوع الأول من المعلمات المقدار الكلي لعرض نطاق الإرسال، فيما تمكّن المعلمات المتصلة بكفاءة الإرسال من إجراء مفاضلة بين قدرة (معدل البتات المفيدة) ومستوى المتانة بالنسبة إلى الضوضاء وتعدد المسارات وانتشار دوبلر.

والنظام الرقمي G مقيس لدى المعهد الأوروب‍ي لمعايير الاتصالات (ETSI) بوصفه المعيار ES 201 980V3.1.1 (2009.08) "مواصفة النظام الراديوي الرقمي العالمي (DRM)".

ولدى النظام الرقمي G عدد من أساليب المقاومة، وكل أسلوب منها معدّ لاستعماله في نطاقات وظروف انتشار مختلفة يوضّحها الجدول 28 أدناه.

الجـدول 28

استعمالات أساليب المقاومة

|  |  |
| --- | --- |
| أسلوب المقاومة | ظروف الانتشار النموذجية |
| A | قنوات غوسية بخبو ثانوي |
| B | قنوات اختيار الزمن والتردد بانتشار تأخره أطول |
| C | شأنه شأن الأسلوب B، ولكن بانتشار دوبلري أعلى |
| D | شأنه شأن الأسلوب B، ولكن بتأخر وانتشار دوبلري أشد |
| E | قنوات اختيار الزمن والتردد |

ويتكون النظام +DRM من أسلوب المقاومة E وهو معدّ لغرض استعماله في جميع نطاقات الموجات المترية (VHF)، وهو موضوع هذه التوصية بوصفه النظام الرقمي G.

# 2 معمارية النظام

يورد الشكل 45 أدناه وصفاً لتدفّق مختلف أصناف المعلومات بشكل عام (سواء أكانت سمعية، أم بيانات، أم غير ذلك)، ولا يميّز بين ما قد يُقدّم من خدمات مختلفة في إطار صنف واحد أو أكثر من أصناف المعلومات.

الشـكل 45



تدفق بيانات الصوت

مفكك (مفككات) تشفير المصدر

حماية  
عادية

(حماية عالية)

معدل  
إرسال

مشفر  
سابق

حماية عادية

(حماية عالية)

محدد مواقع خلايا تعدد إرسال متعامد بتقسيم التردد (OFDM)

مولد إشارة تعدد إرسال متعامد بتقسيم التردد (OFDM)

مشكّل

إشارة الإرسال

(حماية عالية)

معلومات عن قناة النفاذ السريع (FAC)

معلومات عن قناة وصف الخدمة (SDC)

تشتت  
الطاقة

حماية عادية

مشفر  
قنوات

تدفق المعلومات

قناة وصف الخدمة

قناة نفاذ سريع

مشذر  
خلايا

تدفق البيانات

مولد  
تجريب‍ي

قناة الخدمة الرئيسية

تشتت  
الطاقة

مشفر  
قنوات

مشذر  
خلايا

تشتت  
الطاقة

مشفر  
قنوات

مشذر  
خلايا

مشفر  
سابق

مشفر  
سابق

ويورد الشكل وصفاً لتدفّق مختلف أصناف المعلومات بشكل عام (سواء أكانت سمعية، أم بيانات، أم غير ذلك)، انطلاقاً من التشفير على الجانب الأيسر منه وانتهاءً بالإرسال على جانبه الأيمن. وبرغم أن الشكل لا يضم مخططاً للمستقبِل فإنه يمثل عملية معكوسة لما يبيّنه هذا المخطط.

- يوجد على الجانب الأيسر من الشكل صنفان اثنان من معلومات الدخل، هما: ما يُدمج من صوت وبيانات مشفّران في معدّد إرسال الخدمات الرئيسي، وقناتا المعلومات المعروفتان باسم قناة النفاذ السريع (FAC) وقناة وصف الخدمة (SDC) اللتان تتجاوزان معدد الإرسال؛

- يكفل مشفّر المصدر الصوتي والمشفّرات السابقة للبيانات تكييف تدفقات الدخل في نسق رقمي مناسب. وقد يضم خرجها جزأين اثنين يحتاجان إلى سويتين اثنتين مختلفتين من الحماية داخل مشفّر القنوات اللاحق؛

- يدمج معدّد الإرسال سويات حماية جميع البيانات والخدمات الصوتية؛

- يؤمن تشتّت الطاقة بتات حتمية وانتقائية تكميلية تقلّل من إمكانية حصول انتظام غير مرغوب في الإشارة المرسلة بسبب الأنماط المنهجية؛

- يضيف مشفّر القنوات معلومات زائدة عن الحاجة بوصفها وسيلة لتصحيح الخطأ، ويحدد نهج رسم خرائط المعلومات المشفّرة رقمياً في خلايا التشكيل QAM. وإذا ما رغبت الإذاعة، فإن لدى النظام القدرة على نقل فئتين اثنتين من "البتات" تُوفّر حماية لإحداهما أكثر من الأخرى؛

- يعمل تشذير الخلايا على نشر خلايا تشكيل QAM متتابعة في سلسلة من الخلايا يُفصل بينها بشكل شبه عشوائي من حيث الزمن والتردد، وذلك لتوفير عنصر متانة إضافي في إطار إرسال الصوت عبر قنوات مشتتة زمنياً وترددياً؛

- يضخ المولد التجريب‍ي معلومات تمكّن المستقبِل من استنباط معلومات عن معادلة القنوات، ليتيح المجال بالتالي أمام فك تشكيل الإشارة بشكل متماسك؛

- يجمع راسم خرائط تعدد الإرسال المتعامد بتقسيم التردد (OFDM) أصنافاً مختلفة من الخلايا ويضعها في شبكة محددة الزمن والتردد؛

- يحوّل مولد إشارة تعدد الإرسال المتعامد بتقسيم التردد (OFDM) كل مجموعة من الخلايا المشتركة في الدليل الزمني نفسه إلى تمثيل لميدان زمن الإشارة يحتوي على عدد وافر من الموجات الحاملة. ومن ثم يُحصل من هذا التمثيل لميدان الزمن على الرمز الكامل المحدد الزمن والميدان لتعدد الإرسال OFDM، وذلك بإضافة فاصل زمني حارس - تكرار جزء من الإشارة دورياً؛

- يحوّل المشكّل التمثيل الرقمي لإشارة تعدد الإرسال OFDM إلى إشارة تماثلية تُرسل عبر الأثير بواسطة مرسل/هوائي، وهي عملية تنطوي على تحويل عالٍ لتردد الإشارة المرسلة، وتحويلها من رقمية إلى تماثلية، وترشيحها كيما يتسنى أن تمتثل للمتطلبات الطيفية المحددة في قطاع الاتصالات الراديوية في الاتحاد.

# 3 تشفير الصوت والرسائل النصية وبيانات الرزم

## 1.3 الصوت

معدل البتات المتاح لتشفير الصوت هو في مدىً يتراوح بين kbit/s 37 وkbit/s 186 وفقاً لقيود لوائح البث المفروضة على قنوات الإذاعة في نطاقات VHF ومعلمات مخطط التشفير والتشكيل المطّبق في هذا المضمار.

ولكي يؤمن النظام جودة مثالية في معدل بتات معين، فإنه يقدم مخططات مختلفة لتشفير الصوت على النحو التالي:

- مجموعة فرعية لتفكيك التشفير الصوتي MPEG-4 AAC تضم أدوات متانة أخطاء الإذاعة الصوتية النوعية الأحادية والمزدوجة القناة؛

- تكرار النطاق الطيفي (SBR)، وهو عبارة عن أداة لتحسين تشفير الصوت تسمح بتوفير عرض نطاق صوتي كامل بمعدلات بتات منخفضة؛

- ستيريو بارامتري (PS)، وهو عبارة عن أداة لتحسين تشفير الصوت ذات صلة بتكرار النطاق الطيفي تسمح بتشفير ستيريوي بمعدلات بتات منخفضة؛

- MPEG محيطي (MPS)، وهو عبارة عن أداة لتحسين تشفير الصوت تسمح بتشفير متعدد القنوات بمعدلات بتات منخفضة.

ويتسم تفكيك التشفير الصوتي (AAC) بطابع مثالي للغاية من حيث كفاءة التشفير، وينبغي أن يؤدي، وفقاً لنظرية المعلومات، إلى أن تكون البتات إجمالاً متكافئة تقريباً. وإذا صحّ هذا الافتراض، فيجب عندئذ تحقيق الحد الأمثل من تشفير القنوات بحيث يُقلّل إلى أدنى حد المقدار الكلّي للأخطاء المتبقية التي عادة ما يُشار إليها على أنها معدل الخطأ في البتات (BER). ويمكن تحقيق هذا المعيار بواسطة أسلوب لتشفير القنوات يُدعى حماية الأخطاء المتكافئة (EEP)، تُوفّر فيه الحماية لجميع بتات المعلومات بذات القدر من التكرار.

على أن الآثار المسموحة للأخطاء ليست مستقلة عن الجزء الخاص بتدفق البتات المعرّض لضرر الخطأ. ويُطلق على الحل الأمثل للتعامل مع هذه الحالة لحساسية الأخطاء غير المتكافئة تسمية حماية الأخطاء غير المتكافئة (UEP)، التي تُوفّر في ظلها حماية أعلى للمعلومات الأكثر حساسية، وأخرى أدنى للجزء الأقل حساسية من تدفق البتات.

ولتسوية تشفير القنوات في إطار حماية الأخطاء غير المتكافئة، يلزم توفير أرتال ثابتة الطول وثابتة الملامح كذلك لحماية الأخطاء غير المتكافئة في معدل بتات معين. ونظراً لأن تفكيك التشفير الصوتي هو نظام تشفير متباين الطول، فإن النظام الرقمي G يجمع عدة أرتال مشفرة معاً لتكوين رتل صوتي فائق واحد بمعدل بتات ثابت. وبالنظر إلى أن تشفير القنوات يستند إلى أرتال صوتية فائقة، فإن هذه الأرتال تتألف في حد ذاتها من جزأين اثنين علوي وسفلي محميين كليهما، لذا ينبغي أن تنقسم الأرتال الصوتية المشفّرة إلى هذين الجزأين.

وقد عُدِّل نسق نقل تدفق بتات تفكيك التشفير الصوتي MPEG-4 AAC تلبية لمتطلبات النظام الرقمي G (تكوين أرتال صوتية فائقة). ويمكن تطبيق حماية الأخطاء غير المتكافئة (UEP) لتحسين سلوك النظام فيما يتعلق بالقنوات المعرضة للخطأ.

## 2.3 تطبيق الرسائل النصية

بمقدور الرسائل النصية أن تضيف عنصراً قيماً للغاية إلى خدمة الصوت من دون استهلاك الكثير من سعة البيانات. والرسالة النصية جزء أساسي من النظام الرقمي G ولا تستهلك إلا سعة قدرها bits/s 320، ويمكن حفظ هذه السعة إذا كان مورد الخدمة لا يستعمل خدمة الرسائل النصية.

## 3.3 أسلوب بيانات الرزم

عادة ما تتألف خدمات البيانات من تدفقات معلومات متزامنة أو غير متزامنة الشكل، أو من ملفات معلومات. والنظام الرقمي G هو نظام لتسليم الرزم العامة الطابع يتيح المجال أمام تسليم تدفقات غير متزامنة وملفات لخدمات متنوعة في تدفق البيانات نفسه، وأمام تقاسم مختلف الخدمات لمعدل بتات تدفق البيانات (غير المتزامن) على أساس كل رتل على حدة. ويمكن تسليم تدفق البيانات بالتلازم مع التحكم في الأخطاء الإضافية عن طريق إضافة سمة التصحيح الأمامي للأخطاء. ويمكن تقديم الخدمات بفضل سلسلة من الرزم الأحادية أو في شكل سلسلة من وحدات البيانات، التي هي عبارة عن سلسلة من الرزم التي تعتبر كياناً واحداً فيما يتعلق بمعالجة الأخطاء - يتسبب استقبال رزمة واحدة غير صحيحة داخل إحدى وحدات البيانات في رفض وحدة البيانات برمتها. ويمكن استعمال هذه الآلية لنقل الملفات، وكذلك للتمكين من تبسيط مزامنة ما هو غير متزامن من التدفقات. وبمقدور المذيع أن يشكّل أسلوب بيانات رزم النظام الرقمي G إفساحاً للمجال أمام استخدام أي سعة بأمثل حد على النحو التالي: يمكن في المستقبلات تغيير وتشوير طول الرزمة وقوة الحماية الأمامية للأخطاء على حد سواء.

# 4 تعدد الإرسال، بما يشمل القنوات الخاصة

يجب أن تكون المستقبِلات سهلة الاستخدام. ويوفر النظام الرقمي G بيانات تشوير تتيح المجال أمام المستمع للنفاذ إلى الخدمة التي يريدها بفضل ضغطة واحدة بسيطة على زر، وأمام الراديو لتتبع الإذاعة لإيجاد أفضل تردد في جميع الأوقات، لتترك بذلك حرية الاختيار للمستمع لكي يستمتع بالبرنامج.

ويستعين النظام الراديوي الرقمي العالمي (DRM) بتوليفة من التقنيات لتأمين سهولة الاستخدام، أولها تقسيم السعة الكلّية للبيانات إلى تعدد إرسال مكوّن من ثلاث قنوات فرعية، هي كالتالي:

- قناة النفاذ السريع (FAC)؛

- قناة وصف الخدمة (SDC)؛

- قناة الخدمة الرئيسية (MSC).

وتحتوي قناة النفاذ السريع على معلومات مفيدة تمكّن المستقبِل من العثور بسرعة على ما يهم المستمع من خدمات. فبإمكان المستقبِل مثلاً أن يتفحص النطاقات بحثاً عن خدمات تضم نوعاً محدداً من البرامج أو تُقدّم بلغة معينة. كما تحتوي القناة على معلومات عن أسلوب الإذاعة تمكيناً من مواصلة فك تشفير الإشارة.

أما قناة وصف الخدمة فتحتوي على مزيد من المعلومات عن الخدمة (أو عن تعدد إرسال الخدمات - التي يصل عددها إلى أربع خدمات) تعزيزاً لسهولة استخدامها، ما يشمل توفير وسم يصل عدد حروفه إلى 16 حرفاً (يُستعمل معيار التشفير UTF-8 لأغراض إتاحة جميع الحروف، وليس لإتاحة اللاتيني الأساس منها حصراً)، وسبل تكفل إيجاد مصادر بديلة للبيانات نفسها، كما تعطي القناة نعوتاً للخدمات الموجودة داخل تعدد الإرسال. ويتباين حجم قناة وصف الخدمة بتباين الأسلوب المتبع.

ويمكن إجراء تحقق من الترددات البديلة من دون خسران الخدمة، وذلك بإبقاء البيانات المنقولة عبر قناة وصف الخدمة في حالة شبه ثابتة، لذا ينبغي التأني في إدارة البيانات المنقولة في أرتال القناة المذكورة.

وتحتوي قناة الخدمة الرئيسية على خدمات الصوت و/أو خدمات البيانات، ويُصمّم الهيكل العام لأرتالها بطريقة تمكّن المستقبل من الانتقال إلى تردد بديل والعودة من القناة من دون خسران أية بيانات. ويعني ذلك أنه عندما يلزم توفير عدد من الترددات لتقديم الخدمة، فإن بمقدور المستقبِل أن يتحقق دوماً من وجود أفضل الترددات ويعيد ضبطها حسب اللزوم من دون أي انقطاع في خدمة الصوت. وتوفر قناة وصف الخدمة قائمة بالترددات، وبإمكانها أيضاً أن توفر جدولاً بالترددات لإفساح المجال أمام تقديم خدمات تحتاج إلى ترددات مختلفة خلال اليوم وطوال الأسبوع.

وبفضل هذه السمات، تتمكن المستقبِلات من تقديم الخدمات بطريقة سهلة إلى المستمع الذي ينبغي ألا يعوّل بعد الآن على معرفة الترددات أو جدول الترددات، ويحصل على تأكيد إيجاب‍ي من الوسم المعروض يبلّغه بأنه قد نفذ إلى الخدمة المنشودة.

وتحتوي قناة الخدمة الرئيسية (MSC) على جميع بيانات الخدمات الواردة في تعدد الإرسال، الذي قد يحتوي على خدمات يتراوح عددها بين خدمة واحدة وأربع خدمات، والتي قد تكون كل واحدة منها خدمة صوت أو خدمة بيانات. ويعتمد معدل البتات الإجمالي لقناة الخدمة الرئيسية على معلمات الإرسال المحددة.

وتضم قناة الخدمة الرئيسية تدفقات يتراوح عددها بين تدفق واحد وأربعة تدفقات، ينقسم كل واحد منها إلى أرتال منطقية. وتتألف تدفقات الصوت من صوت مضغوط، ويمكن أن تحمل رسائل نصية من باب الاختيار. وقد تتكون تدفقات البيانات من رزم بيانات تحمل معلومات في "تدفقات فرعية" يصل عددها إلى أربعة تدفقات. وتحتوي خدمة الصوت على تدفق صوت واحد، وحسب الاختيار، على تدفق بيانات واحد أو تدفق بيانات فرعي واحد. أما خدمة البيانات فتتألف من تدفق بيانات واحد أو تدفق بيانات فرعي واحد.

وعادة ما يتكون كل رتل منطقي من جزأين اثنين لكل واحد منهما سوية حماية خاصة به. ويُحدّد بشكل مستقل طول كل واحد من هذين الجزأين. وتوفّر حماية الأخطاء غير المتكافئة في تدفق ما عن طريق تحديد سويات حماية مختلفة لهذين الجزأين.

ويبلغ طول كل واحد من الأرتال المنطقية ms 100. وإذا كان التدفق يحمل الصوت، فإن الرتل المنطقي يحمل البيانات في أحد جزأي رتل الصوت الفائق الواحد الذي يحتوي على معلومات صوتية مدتها ms 200. ونظراً لأنه قد تُحدد عموماً سويتا حماية اثنتان للتدفق، فإن الأرتال المنطقية تحمل بالضبط نصف عدد البايتات الوافدة من كل واحدة من سويتي الحماية.

وتُجمع معاً الأرتال المنطقية الوافدة من كل التدفقات لتشكيل أرتال تعدد إرسال بذات المدة، وتُمرّر إلى مشفّر القنوات.

ويُشوّر تشكيل تعدد الإرسال باستخدام قناة وصف الخدمة، ويجوز إعادة تشكيله عند حدود رتل الإرسال الفائق. ويُعاد تشكيل تعدد الإرسال في حال تغيير معلمات قناة النفاذ السريع، أو في حال إعادة تنظيم الخدمات الموجودة داخل تعدد الإرسال. ويُشور التشكيل الجديد قبل الموعد المحدد في قناة وصف الخدمة، ويُبيّن التوقيت بواسطة إعادة تشكيل المؤشر في قناة النفاذ السريع.

# 5 تشفير القنوات وتشكيلها

## 1.5 مقدمة

بالنظر إلى اختلاف احتياجات القنوات الفرعية الثلاث، وهي قناة الخدمة الرئيسية وقناة وصف الخدمة وقناة النفاذ السريع، فإن هذه القنوات تطبق مخططات تشفير وتقابل مختلفة. ويبين الشكل 46 أدناه لمحة عامة عن عملية التشفير.

الشـكل 46

مخطط وظائف فدرات التشفير والتشذير



تكييف تعدد  
إرسال النقل  
وتشتت الطاقة

تشفير البتات  
وتشذيرها

تقابل

تشذير الخلايا  
(في قناة الخدمة  
الرئيسية حصراً)

ويستند التشفير إلى مخطط تشفير متعدد السويات. ونظراً إلى اختلاف الاحتياجات من حماية الأخطاء داخل خدمة واحدة أو في خدمات مختلفة ضمن تعدد إرسال واحد، يُطبّق العديد من مخططات التقابل وتوليفات معدلات الشفرات على النحو التالي: تُتاح حماية الأخطاء غير المتكافئة (UEP) وكذلك حماية الأخطاء المتكافئة (EEP)، بحيث تستعمل الحماية الأولى معدل شفرات واحد لحماية جميع البيانات الموجودة في قناة ما، فيما تتسم الحماية الثانية بطابع إلزامي في قناة النفاذ السريع وقناة وصف الخدمة. ويمكن استعمال حماية الأخطاء غير المتكافئة عوضاً عن حماية الأخطاء المتكافئة بمعدلين اثنين للشفرات إفساحاً للمجال أمام تخصيص ما هو موجود في قناة الخدمة الرئيسية من بيانات للجزأين المحميين العلوي والسفلي.

## 2.5 التشفير المتعدد السويات

تقوم عملية تشفير القنوات على أساس مخطط تشفير متعدد السويات. ومبدأ التشفير متعدد السويات هو الاشتراك في تحقيق الحد الأمثل من التشفير والتشكيل لبلوغ أفضل مستوى لأداء الإرسال. ويدل هذا الأمر على أن المواضع الموجودة في تقابل التشكيل QAM التي تكون فيها البتات أكثر عرضة للخطأ تحصل على حماية أعلى. وتُبلغ سويات الحماية على اختلافها بفضل شفرات مكونات مختلفة تُحقق بواسطة شفرات تلافيف مثقبة تُشتق من الرمز الرئيسي نفسه.

ويمكن فك تشفير المستقبِل إما مباشرة أو باتباع عملية تكرارية. وعليه يمكن تحسين أداء مفكك التشفير الحاوي على بيانات خاطئة بزيادة عدد التكرارات، وهو بالتالي مرهون بتنفيذ مفكك التشفير.

## 3.5 تشفير قناة الخدمة الرئيسية

يجوز أن تستعمل قناة الخدمة الرئيسية تقابل التشكيل 4-QAM أو 16-QAM على النحو التالي: تؤمن الكوكبة السفلية مستوى أمتن من أداء الأخطاء فيما تؤمن الكوكبة العليا كفاءة طيفية عالية.

ويُتَاح في الحالتين كلتيهما طائفة واسعة من معدلات الشفرات لتوفير السوية الأنسب من تصحيح الأخطاء في إرسال معين. وتوفر توليفات الكوكبات ومعدلات الشفرات المتاحة درجة كبيرة من المرونة عبر طائفة واسعة من قنوات الإرسال. ويمكن استخدام حماية الأخطاء غير المتكافئة لتوفير سويتين اثنتين من الحماية في قناة الخدمة الرئيسية.

ويمكن أن يؤدي تطبيق سويتي حماية اثنتين داخل رتل تعدد الإرسال إلى استخدام معدلين عامين اثنين للشفرات. ويبيّن الجدولان 29 و30 أدناه معدلات الشفرات العامة ومعدلات الشفرات المحددة لكل سوية. وتُشوّر سوية الحماية في كيان بيانات وصف تعدد الإرسال داخل قناة الخدمة الرئيسية.

الجـدول 29

معدلات شفرات قناة خدمة رئيسية تستعمل التشكيل 4-QAM

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| سوية الحماية | *Rall* | *R*0 |
| 0 | 0,25 | 1/4 |
| 1 | 0,33 | 1/3 |
| 2 | 0,4 | 2/5 |
| 3 | 0,5 | 1/2 |

الجـدول 30

توليفات معدلات شفرات قناة خدمة رئيسية تستعمل التشكيل 16-QAM

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| سوية الحماية | *Rall* | *R*0 | *R*1 | *Rylcm* |
| 0 | 0,33 | 1/6 | 1/2 | 6 |
| 1 | 0,41 | 1/4 | 4/7 | 28 |
| 2 | 0,5 | 1/3 | 2/3 | 3 |
| 3 | 0,62 | 1/2 | 3/4 | 4 |

ويُطبق على رتل تعدد الإرسال معدل واحد أو معدلان عامان اثنان من معدلات الشفرات. وعند استخدام معدلين عامين اثنين يكونان كلاهما تابعين للكوكبة نفسها.

## 4.5 تشفير قناة وصف الخدمة

تستعمل قناة وصف الخدمة تقابل التشكيل 4-QAM بمعدل الشفرة 0,5 أو 0,25: مجال الخيار مفتوح بين سعة كبيرة ومستوى أمتن من أداء الأخطاء.

وينبغي اختيار كوكبة ومعدل شفرة معلمات قناة الخدمة الرئيسية لتأمين متانة لقناة وصف الخدمة أكبر من تلك المؤمنة لقناة الخدمة الرئيسية.

## 5.5 تشفير قناة النفاذ السريع

تستعمل قناة النفاذ السريع تقابل التشكيل 4-QAM بمعدل الشفرة 0,25.

# 6 هيكل معمارية الإرسال

يبيّن الجدول 31 أدناه المعلمات المتصلة بالانتشار لتعدد الإرسال المتعامد بتقسيم التردد (OFDM).

الجـدول 31

معلمات تعدد الإرسال OFDM

|  |  |
| --- | --- |
| الفترة الزمنية الأولية *T* | μs 83 1/3 |
| مدة الجزء (المتعامد) المفيد *Tu* = 27 · *T* | ms 2,25 |
| مدة فاصل الحراسة *Tg*= 3 · *T* | ms 0,25 |
| مدة الرمز *Ts* = *Tu* + *Tg* | ms 2,5 |
| *Tg*/*Tu* | 1/9 |
| مدة رتل الإرسال *Tf* | ms 100 |
| عدد رموز كل رتل *Ns* | 40 |
| عرض نطاق القناة *B* | kHz 96 |
| مسافة المباعدة بين الموجات الحاملة 1/*Tu* | Hz 444 4/9 |
| مجال رقم الموجة الحاملة | *K****min***= 106−، *K****max***= 106 |
| الموجات الحاملة غير المستعملة | لا يوجد |

وتُنسّق الإشارة المرسلة في شكل أرتال إرسال فائقة وتتكون من أربعة أرتال إرسال.

وتكون مدة كل واحد من أرتال الإرسال *Tf*، ويتألف الرتل من عدد قدره *Ns* من رموز تعدد الإرسال OFDM.

ويتكون كل رمز من رموز تعدد الإرسال OFDM من مجموعة من الموجات الحاملة *K*، ويُرسل بمدة قدرها *Ts*.

وتكون مسافة المباعدة بين الموجات الحاملة المتجاورة بمقدار 1/*Tu*.

وتكون مدة الرمز حاصل جمع جزأين اثنين، هما كالتالي:

- جزء مفيد مدته *Tu*؛

- وفاصل حراسة مدته *Tg*.

ويتكون فاصل الحراسة من الجزء المفيد *Tu* باستمرارية دورية، ويُدرج قبله.

وتُرقَّم رموز تعدد الإرسال OFDM الموجودة في أحد أرتال الإرسال بالأرقام من 0 إلى *Ns* − 1.

وتحتوي جميع الرموز على بيانات ومعلومات مرجعية.

ونظراً لأن إشارة تعدد الإرسال OFDM تضم العديد من الموجات الحاملة المشكّلة على حدة، فإنه يمكن بالتالي النظر إلى كل رمز على أنه مقسّم إلى خلايا، تقابل كل واحدة منها التشكيل المنقول بواسطة موجة حاملة واحدة عبر رمز واحد.

وفيما يلي مكونات رتل تعدد الإرسال OFDM:

- خلايا تجريبية؛

- خلايا تحكم؛

- خلايا بيانات.

ويمكن استخدام الخلايا لمزامنة الأرتال والتردد والوقت، وتقدير القنوات، وتحديد هوية أسلوب المتانة.

# 7 الإرسال المشترك للإشارات الرقمية والتماثلية

بالإمكان وضع إشارة النظام الرقمي G على مقربة من إشارة FM التماثلية، ويمكن تشكيلها بمرونة رهناً بالطيف المستخدم حالياً. وبهذه الطريقة يتسنى إدراج النظام الرقمي G في نطاقات التردد FM.

الشـكل 47

تشكيلة النظام الرقمي G النموذجية (الأسلوب E من النظام DRM إلى اليسار)  
وإشارة FM (إلى اليمين)



ويبيّن الشكل 47 أعلاه أن بالإمكان وضع إشارة النظام الرقمي G على مقربة من إشارة FM القائمة، سواء إلى يسارها أم إلى يمينها. وضماناً لتحديد سويات الحماية المعنية وتحقيق جودة الصوت المنشودة من إشارة FM، يمكن على هذا الأساس التخطيط لتحديد مسافة تردد الموجة الحاملة (Δ*f*) والفرق في سويتي قدرة (Δ*P*) إشارة FM وإشارة النظام الرقمي G. وبالإمكان اختيار المسافة Δ*f* باستخدام شبكة مسح للقنوات بتردد kHz 50، ويُوصى باختيار مسافة قدرهاΔ*f*≥kHz 150 . أما الفرق بين السويتين Δ*P* فيمكن أن يكون بتباين مرن؛ ولكن يُوصى باستخدام فرق قدره Δ*P*> dB 20 في الحد الأدنى Δ*f* = kHz 150.

وفيما يلي تشكيلتا الإرسال المحتملتان: يمكن الجمع بين الإشاراتين التماثلية والرقمية وإرسالهما عبر الهوائي نفسه، أو بالإمكان إرسال كل واحدة منهما من هوائي مختلف.

ويمكن وضع تشكيلات مختلفة لإشارة النظام الرقمي G التي يمكن أن تطبق البرنامج نفسه المطبق على خدمة FM أو برنامجاً مختلفاً أو ذات البرنامج إضافة إلى برامج أخرى. وفي حال إتاحة البرنامج نفسه عبر النظام الرقمي G وخدمة FM، فينبغي إرسال علم تبديل التردد البديل (AFS) في قناة وصف خدمة تعدد الإرسال (SDC) لإتاحة المجال أمام دعم شبكات غير متجانسة.

ويبيّن الشكل 48 أدناه بعض التشكيلات النموذجية.

الشـكل 48

تشكيلة النظام الرقمي G النموذجية (إلى اليسار) ومحطتا FM اثنتان (إلى اليمين)



البرنامج 1

البرنامج 2

# 8 محاكاة أداء النظام

من خصائص انتشار موجات الراديو في نطاقات الموجات المترية (VHF) انعراج الموجات الكهرمغنطيسية وانتثارها وانعكاسها وهي في طريقها من المرسل إلى المستقبِل، الذي تصل إليه عادة في أوقات مختلفة (انتشار متعدد المسارات)، مما يؤدي إلى حصول خبو أقوى أو أضعف بتردد انتقائي (رهناً بعرض نطاق النظام). وعلاوة على ذلك، تتسبب حركات المستقبِل أو الأجسام المحيطة به في اختلاف وقت خصائص القناة (أثر دوبلر). وعلى النقيض من انتشار الموجات في السماء، كالموجات القصيرة، فإن التغيرات الحاصلة في الغلاف الأيوني لا تؤدي دوراً يُذكر في نمذجة قناة نطاقات الموجات المترية (VHF).

والنهج المتبع في هذا المضمار هو استخدام نماذج عشوائية متفاوتة زمنياً ومشفوعة بإحصائيات ثابتة، وتحديد نماذج تطبق في ظروف جيدة ومعتدلة وأخرى سيئة عن طريق أخذ المناسب من قيم معلمات النموذج العام. ونموذج الانتثار الثابت وغير المترابط بشأن الاستشعار الواسع النطاق (نموذج WSSUS) هو واحد من النماذج التي يمكن تكييف معلماتها. ويُبرّر اتباع نهج ثابت يستعين بمجموعات مختلفة من المعلمات بالحقيقة القائلة إن النتائج التي يُحصل عليها عبر القنوات الفعلية تُحدِث منحنيات في نسبة الخطأ في البتات (BER) بين أفضل وأسوأ الحالات المشهودة في سياق المحاكاة.

ولا يُضمّن نموذج WSSUS التغييرات الإضافية المدخلة على متوسط القدرة في الأجل القصير (الخبو العادي البطيء أو المسجل) بفعل تغير البيئة (مثل هيكل المبنى) أو ظواهر من قبيل انتشار الطبقة E المتفرق. وعادة ما تُدمج في حساب احتمال التغطية الآثار المترتبة على التغييرات وتأثير اضطرابات مثل الضوضاء التي هي من صنع الإنسان، وذلك أثناء الاضطلاع بعملية تخطيط الشبكة.

وقد أُجريت محاكاة لأداء النظام للتكهن بتقييم القنوات المثالية وتحقيق تزامن مثالي وتقصي انعدام ضوضاء المرحلة وآثار التكمية. وتتضمن قوة الإشارة دلائل وفاصل الحراسة الزمني، ومن المفترض تنفيذ فك تشفير القناة في إطار الاضطلاع بمرحلة واحدة من فك التشفير فيترب‍ي في التشكيل 4-QAM، واستعمال مفكك تشفير متعدد المراحل بتكرارين اثنين في التشكيل 16-QAM.

والنتائج الواردة في الجدول 32 أدناه هي بشأن ست قنوات تمثل سيناريوهات استقبال مختلفة، يكون فيها أسلوب المتانة المقترن هو E ومعدل الشفرة R = 0,33 والتشكيل 4‑QAM.

الجـدول 32

نسبة الموجة *C/N* اللازمة للإرسال لتحقيق نسبة خطأ في البتات (BER) = 1 × 10−4  
بعد مفكك تشفير قناة الخدمة الرئيسية (بالأسلوب E)

|  |  |
| --- | --- |
| نموذج القناة | النسبة *C*/*N* |
| القناة 7 (AWGN) | dB 1,3 |
| القناة 8 (حضرية) بسرعة km/h 60 | dB 7,3 |
| القناة 9 (ريفية) | dB 5,6 |
| *القناة* 10 (تضاريس صعبة) | dB 5,4 |
| القناة 11 (تضاريس تشوبها التلال) | dB 5,5 |
| القناة 12 (SFN) | dB 5,4 |

أما النتائج الواردة في الجدول 33 أدناه فهي بشأن ست قنوات تمثل سيناريوهات استقبال مختلفة، يكون فيها أسلوب المتانة المقترن هو E ومعدل الشفرة 0,5 = R والتشكيل 16‑QAM.

الجـدول 33

نسبة الموجة *C/N* اللازمة للإرسال لتحقيق نسبة خطأ في البتات (BER) = 1 × 10−4  
بعد مفكك تشفير قناة الخدمة الرئيسية (بالأسلوب E)

|  |  |
| --- | --- |
| نموذج القناة | النسبة *C*/*N* |
| القناة 7 (AWGN) | dB 7,9 |
| القناة 8 (حضرية) بسرعة km/h 60 | dB 15,4 |
| القناة 9 (ريفية) | dB 13,1 |
| *القناة* 10 (تضاريس صعبة) | dB 12,6 |
| القناة 11 (تضاريس تشوبها التلال) | dB 12,8 |
| القناة 12 (SFN) | dB 12,3 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. الأساليب المستخدمة في مجموعة الرقاقات IBOC (النظام الرقمي C) لا تصلح للتشغيل على متن مركبة بترددات أعلى من MHz 230. [↑](#footnote-ref-1)
2. µs 150 تعادل مسافة انتشار قدرها km 45. [↑](#footnote-ref-2)
3. تسمى المحطات المحكمة بالنظام GPS السوية I: مرافق إرسال محكم بالنظام GPS. [↑](#footnote-ref-3)
4. المستوى II: مرافق إرسال دون إحكام النظام GPS. [↑](#footnote-ref-4)