|  |
| --- |
| **Рекомендация МСЭ-R RS.1263-2**  **(12/2018)** |
| **Критерии помех для вспомогательной службы метеорологии, работающей  в полосах частот 400,15−406 МГц  и 1668,4–1700 МГц** |
| **Серия RS**  **Системы дистанционного зондирования** |

**Предисловие**

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

**Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)**

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Резолюции МСЭ-R 1. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en>, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

|  |  |
| --- | --- |
| **Серии Рекомендаций МСЭ-R**  (Представлены также в онлайновой форме по адресу: <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>.) | |
| **Серия** | **Название** |
| **BO** | Спутниковое радиовещание |
| **BR** | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| **BS** | Радиовещательная служба (звуковая) |
| **BT** | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| **F** | Фиксированная служба |
| **M** | Подвижные службы, служба радиоопределения, любительская служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| **P** | Распространение радиоволн |
| **RA** | Радиоастрономия |
| **RS** | **Системы дистанционного зондирования** |
| **S** | Фиксированная спутниковая служба |
| **SA** | Космические применения и метеорология |
| **SF** | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| **SM** | Управление использованием спектра |
| **SNG** | Спутниковый сбор новостей |
| **TF** | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| **V** | Словарь и связанные с ним вопросы |

|  |
| --- |
| ***Примечание****. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции МСЭ-R 1.* |

*Электронная публикация*Женева, 2019 г.

© ITU 2019

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R RS.1263-2

Критерии помех для вспомогательной службы метеорологии,   
работающей в полосах частот 400,15−406 МГц и 1668,4–1700 МГц

(Вопрос МСЭ-R 144/7)

(1997-2010-2018)

Cфера применения

В настоящей Рекомендации содержатся данные критериев помех, которые следует использовать при исследовании вопросов совместимости и совместного использования частот для вспомогательной службы метеорологии, работающей в полосах 400,15−406 МГц и 1668,4–1700 МГц.

Соответствующие Рекомендации и Отчеты МСЭ-R

Рекомендация МСЭ-R [RS.1165-2](http://www.itu.int/rec/R-REC-RS.1165/en): Технические характеристики и критерии эффективности функционирования для систем во вспомогательной службе метеорологии в полосах частот 403 МГц и 1680 МГц

Рекомендация МСЭ-R [P.528](http://www.itu.int/rec/R-REC-P.528/en): Кривые распространения радиоволн для воздушной подвижной и радионавигационной служб, работающих в диапазонах ОВЧ, УВЧ и СВЧ

Рекомендация МСЭ-R [SA.1021](http://www.itu.int/rec/R-REC-SA.1021/en): Методика определения качественных показателей для систем спутниковой службы исследования Земли и метеорологической спутниковой службы

Ключевые слова

MetAids, радиозонды, ракетные зонды, сбрасываемые зонды

Сокращения/глоссарий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AM | Amplitude modulation | АМ | Амплитудная модуляция |
| FM | Frequency modulation | ЧМ | Частотная модуляция |
| FSK | Frequency shift modulation |  | Частотная манипуляция |
| GFSK | Gaussian frequency shift keying |  | Гауссова частотная манипуляция |
| MetAids | Meteorological aids | ВСМ | Вспомогательная служба метеорологии |
| METSAT | Meteorological satellite |  | Метеорологический спутник |
| MSS | Mobile satellite service | ПСС | Подвижная спутниковая служба |
| NAVAID | Navigational aid |  | Навигационное средство |
| QAM | Quadrature amplitude modulation |  | Квадратурно-амплитудная модуляция |

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

*a)* что для гарантированной возможности разработки систем, обеспечивающих удовлетворительное качество работы в условиях воздействия помех, необходимы критерии помех;

*b)* что в Рекомендации МСЭ-R RS.1165 определены рабочие характеристики радиозондов, сбрасываемых зондов и ракетных зондов;

*c)* что критерии помех способствуют разработке критериев совместного использования полос частот системами, включая системы, работающие в других службах;

*d)* что для систем вспомогательной службы метеорологии (служба MetAids) следует определять пороговые уровни помех не ниже допустимых уровней,

рекомендует,

что указанные в таблицах 1, 2 и 3 уровни помех следует использовать в качестве допустимых общих уровней мощности мешающего сигнала на выходе антенны приемных станций, работающих в службе MetAids, на основании представленных в Приложении 1 параметров MetAids репрезентативной системы.

ТАБЛИЦА 1

Критерии помех для радиозондов в службе MetAids,  
работающей в полосе частот 1668,4–1700 МГц1)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Радиозонд  на основе радиопеленгации 1 668,4–1 700 МГц | Радиозонд  на основе GPS  1 675–1 683 МГц |
| Эталонная ширина полосы системы (кГц) | 1 300 | 150 |
| Мощность сигнала помехи (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая не должна превышаться более чем в *PLOCK-LOSS* % времени | −135,3 | −137,2 |
| Процент времени, *PLOCK-LOSS* (%)2) | 0,02 | 0,025 |
| Мощность сигнала помехи (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая не должна превышаться более чем в *PDATA-LOSS* % времени | −139,4 | −145,7 |
| Процент времени, *PDATA-LOSS* (%)2) | 0,8 | 0,125 |
| Мощность сигнала помехи (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая не должна превышаться более чем в 20% времени2) | −155,2 | −152,6 |
| 1) Расчеты запаса линии см. в пункте 3, а определение уровней мощности сигнала помехи см. в пункте 4.  2) Этот процент времени не должен превышаться в течение одного полета. | | |

ТАБЛИЦА 2

Критерии помех для радиозондов в службе MetAids,  
работающей в полосе частот 400,15–406 МГц1)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметр | Единицы измерения | Тип A | Тип B | Тип C | Тип D | Тип E |
| Эталонная ширина полосы системы | кГц | 300 | 6 | 11 | 17 | 18,8 |
| Мощность сигнала помехи в эталонной ширине полосы, которая не должна превышаться более чем в *PLOCK-LOSS* % времени | дБВт | −141,2 | Не приме- нимо2) | −145,6 | Не приме- нимо2) | −142,7 |
| Процент времени, *PLOCK-LOSS* | %3) | 0,02 | Не приме- нимо2) | 0,02 | Не приме- нимо2) | 0,02 |
| Мощность сигнала помехи в эталонной ширине полосы, которая не должна превышаться более чем в *PDATA-LOSS* % времени | дБВт | −151,7 | −146,5 | −150,7 | −149,7 | −148,0 |
| Процент времени, *PDATA-LOSS* | %3) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Мощность сигнала помехи в эталонной ширине полосы, которая не должна превышаться более чем в 20% времени3) | дБВт | −156,0 | −158,9 | −162,4 | −160,0 | −156,8 |
| 1) Расчеты запаса линии см. в пункте 3, а определение уровней мощности сигнала помехи см. в пункте 4.  2) Системы, оборудованные всенаправленными антеннами, не уязвимы к потере антенной захвата сигнала вследствие воздействия помех или замирания сигнала.  3) Этот процент времени не должен превышаться в течение одного полета. | | | | | | |

ТАБЛИЦА 3

Критерии помех для ракетных зондов и сбрасываемых зондов в службе MetAids

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Бортовой сбрасываемый зонд 400,15–406 МГц | Ракетные зонды 400,15–406 МГц |
| Эталонная ширина полосы системы | 20 кГц | 3 МГц |
| Мощность сигнала помехи (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая не должна превышаться более чем в *PLOCK-LOSS* % времени | Не применимо1) | –116,9 |
| *PLOCK-LOSS* (%)2) | Не применимо1) | 0,02 |
| Мощность сигнала помехи (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая не должна превышаться более чем в *PDATA-LOSS* % времени | –161,6 | –122,1 |
| *PDATA-LOSS* (%)2) | 0,060 | 0,060 |
| Мощность сигнала помехи (дБВт) в эталонной ширине полосы, которая не должна превышаться более чем в 20% времени | –168,9 | –135,6 |
| 1) Системы, оборудованные всенаправленными антеннами, не уязвимы к потере антенной захвата сигнала вследствие воздействия помех или замирания сигнала.  2) Этот процент времени не должен превышаться в течение одного полета. | | |

Приложение 1  
  
Основа для рабочих характеристик и критериев помех   
для службы MetAids в полосах частот 400,15–406 МГц и 1668,4–1700 МГц

# 1 Введение

Полосы частот 400,15–406 МГц (далее называемая полосой 403 МГц) и 1668,4–1700 МГц (далее называемая полосой 1680 МГц) распределены службе MetAids на первичной основе. Полосы частот 400,15−403 МГц и 1670–1700 МГц распределены также пользователям метеорологических спутников (METSAT) на равной первичной основе; а полоса частот 400,15–401 МГц распределена подвижной спутниковой службе (ПСС) на всемирной основе. Полоса частот 1668,4–1675 МГц распределена подвижной спутниковой службе (ПСС) на всемирной основе.

Термин MetAids используется для обозначения различных типов метеорологического оборудования; радиозондов, сбрасываемых зондов и ракетных зондов. Оборудование MetAids в процессе полетов по всему миру осуществляет сбор метеорологических данных о верхних слоях атмосферы для прогнозов погоды и прогнозирования сильных бурь, сбор данных об озоновом слое и измерение параметров атмосферы для различных иных применений. Данные, полученные по результатам этих полетов – зондирований, имеют исключительную важность для защиты жизни и имущества благодаря прогнозированию сильных бурь и обеспечению жизненно важных данных для работы коммерческих авиакомпаний.

# 2 Методика расчета критериев помех MetAids

Исходя из того что оборудование MetAids обычно в наибольшей степени уязвимо к помехам при работе на максимальной наклонной дальности, критерии помех будут установлены на основании запаса на линию при максимальной наклонной дальности. Несмотря на то что данное исходное положение не допускает для других потенциальных пользователей этих полос частот гибкости, которая позволила бы воспользоваться преимуществом более высоких запасов на линию при меньших значениях наклонной дальности, данный фактор может быть применим, в надлежащих случаях, для детальных исследований совместного использования частот. Этот диапазон будет соответствовать типовой максимальной наклонной дальности для большей части мира, но не отражает предельных условий, возникающих в зимнее время на высоких широтах.

Критерий помех MetAids будет установлен для трех точек системы, оборудованной направленной антенной: уровень помех и процент времени потери приемником настройки на отслеживаемый сигнал; уровень помех и процент времени потери данных; и уровень долговременных помех, который не должен превышаться более чем в 20% времени. Значения потери приемником настройки на отслеживаемый сигнал не применимы к системам MetAids, оборудованным всенаправленными антеннами, поскольку такие антенны не могут оказаться направленными не на сигнал в период потери сигнала или действия помех. Для систем MetAids, использующих всенаправленные антенны, уровень помех и процент времени будут рассчитаны как потеря данных и уровень долговременных помех, которые не должны превышаться более чем в 20% времени. Поскольку для различных применений используются разные типы оборудования MetAids с разными характеристиками, критерии будут установлены для каждого из них.

Первым уровнем кратковременных помех, который должен быть установлен и который применим только к системам с направленными следящими антеннами, является уровень, связанный с потерей настройки приемника на отслеживаемый сигнал, что допустимо только в течение короткого периода времени и применимо только к системам с направленными следящими антеннами. Это максимальное время, в течение которого приемник может выдерживать потерю сигнала и затем по возвращении сигнала восстановить настройку и захват сигнала следящей антенной. Общий процент времени *P*%*TOTAL*, в течение которого может произойти потеря слежения, будет рассчитываться в зависимости от системы и применения. Этот процент затем будет разделен между источниками потери в рамках системы. В таком случае потеря слежения будет разделена так, чтобы 25% значения *P*%*TOTAL* относились к межсистемным помехам.

Критерий помех по потере слежения рассчитывается следующим образом:

*ILOCK-LOSS*  *NRX* + 10 log (10*M*/10 – 1), (1)

где:

*NRX* : спектральная плотность шума приемника из бюджета линии  
(см. таблицы 5, 6 и 7);

*M* : запас, рассчитанный для потери слежения по бюджету линии  
(см. таблицы 5, 6 и 7).

Уровень *ILOCK-LOSS* не должен превышаться более чем в *P*%*LOCK‑LOSS*, где

*P*%*LOCK-LOSS*  0,25 (*P*%*TOTAL*).

Вторым уровнем критерия кратковременных помех, применяемым ко всем системам, является уровень, при котором происходит потеря данных. Процент времени для этого события может быть получен на основе пользовательских требований к готовности данных. Публикуемые требования к готовности данных MetAids обычно относятся ко всем источникам потери данных и ошибок данных. В процессе полетов MetAids наряду с потерей данных возникают ошибки данных датчиков, которые отфильтровываются в процессе обработки данных. 25% общего значения процента времени *P*%*TOTAL* потери/ошибок данных будут отнесены на счет помех, а 25% из них могут быть отнесены на межсистемные помехи, следовательно:

*P*%*DATA-LOSS*  (25%) (25%) (*P*%*TOTAL*)  (6,25%) (*P*%*TOTAL*).

Критерий помех по потере данных рассчитывается следующим образом:

*IDATA‑LOSS*  *NRX* + 10 log (10*M*/10 – 1), (2)

где:

*NRX*: спектральная плотность шума приемника из бюджета линии  
(см. таблицы 5, 6 и 7);

*M*: запас, рассчитанный для потери слежения по бюджету линии  
(см. таблицы 5, 6 и 7).

Уровень *IDATA-LOSS* не должен превышаться более чем в *P*%*DATA-LOSS*.

Третьим уровнем помех будет уровень долговременных помех, который не должен превышаться более чем в 20% времени. Уровень долговременных помех может быть рассчитан на основе обоих кратковременных запасов – на потерю слежения (если это применимо) и потерю данных. Уровень, рассчитанный исходя из кратковременного запаса на потерю слежения, является несущественным, поскольку его значительно превышает уровень, рассчитанный по запасу на потерю данных. Для случая долговременных помех (20%) две трети запаса, связанного с потерей данных, будут закреплены за MetAids. Критерий помех по потере данных рассчитывается следующим образом:

*I*20% = *NRX* + 10 log (10*M*/30 –1)

или

*NRX* – 10 дБ, в зависимости от того, какая величина больше, (3)

где:

*NRX*: спектральная плотность шума приемника из бюджета линии  
(см. таблицы 5, 6 и 7);

*M*: запас, рассчитанный для потери данных по бюджету линии  
(см. таблицы 5, 6 и 7).

Уровень *I*20% не должен превышаться более чем в 20% времени.

ТАБЛИЦА 4

Проценты времени, относящиеся к репрезентативным системам MetAids

| Процент | Система  на основе радиопелен-гации 1 668,4–1 700 МГц | Система  на основе GPS  1 675–1 683 МГц | Система NAVAID с направ-ленной антенной | Система NAVAID с ненаправлен-ной антенной | Сбрасывае-мый зонд | Ракетный зонд |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Процент времени потери слежения (*P*%*TOTAL-LOCK*) | 0,08% | 0,1% | 0,08% | N/A1) | N/A1) | 0,08% |
| Процент потери слежения, относимый на межсистемные помехи  (*P*%*LL-INTERSYSTEM*) | 25% | 25% | 25% | N/A1) | N/A1) | 25% |
| Максимальный процент времени неготовности линии (*P*%*TOTAL*)2) | 13,5% | 2,0% | 1% | 1% | 1,0% | 1,0% |
| Процент потери данных, относимый  на помехи (*P*%*DL-INTERFERENCE*) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Процент потери данных, относимый на межсистемные помехи  (*P*%*DL-INTERSYSTEM*) | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
| Итоговый процент времени для критерия помех по потере слежения  (*P*%*LOCK-LOSS*) | 0,02% | 0,025% | 0,02% | N/A1) | N/A1) | 0,02% |
| Итоговый процент времени для критерия помех  по потере данных (*P*%*DATA-LOSS*) | 0,8% | 0,125% | 0,2% | 0,2% | 0,06% | 0,06% |
| *N/A* – не применимо.  1) Системы, оборудованные всенаправленными антеннами, не уязвимы к потере антенной захвата сигнала вследствие воздействия помех или замирания сигнала.  2) Элементы данной таблицы основаны на общих показателях доступности полетных данных, содержащихся в Рекомендации МСЭ-R RS.1165-2. | | | | | | |

# 3 Анализ бюджета линии для MetAids

Для разных целей используются разные типы оборудования MetAids, которые имеют разные характеристики системы, вследствие чего различаются расчеты бюджетов линии. В таблицах 5, 6 и 7 представлены данные расчетов бюджета линий репрезентативных систем, используемых во всемирном масштабе.

ТАБЛИЦА 5

Расчет бюджета линий для оборудования MetAids (за исключением радиозондов),   
работающего в полосе частот 400,15–406 МГц

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные параметры | Сбрасываемый  зонд | Ракетный зонд | |
| Тип модуляции | ЧM | AM | |
| Диапазон частот (МГц) | 400,15–406 | | |
| Не превышаемый процент времени  по параметру (%) | 0,06 потеря данных | 0,02 потеря данных | 0,06 потеря данных |
| Выходная мощность передатчика (дБВт) | –8,5 | –5,2 | |
| Среднее усиление антенны (дБи) | 2,0 | 0,0 | |
| э.и.и.м. передатчика (дБВт) | –6,5 | –5,2 | |
| Максимальная длина линии (км) | 350 | 70 | |
| Потери на трассе в свободном пространстве (дБ) | 135,4 | 121,4 | |
| Избыточные потери на трассе (дождь, замирание и т. д.) (дБ) | 4,0 | 0,25 | |
| Усиление антенны наземной станции (дБи) | 0,0 | 20 | |
| Ошибка наведения антенны наземной станции (дБ) | 0,0 | 0,5 | |
| Потери системы приемника (антенный фидер, кабели и т. д.) (дБ) | 0,0 | 2,0 | |
| Потери вследствие рассогласования по поляризации (дБ) | 0,0 | 0,5 | |
| Мощность принимаемого  сигнала (дБВт) | –145,9 | –109,85 | |
| Эталонная ширина полосы приемника (кГц) | 20 | 3 000 | |
| Эталонная ширина полосы (дБГц) | 42,5 | 64,8 | |
| Принимаемая энергия на 1 Гц *C*0 (дБ(Вт/Гц)) | –188,4 | –174,65 | |
| Шумовая температура системы приемника (K) | 410 | 738 | |
| Мощность шума системы приемника (дБВт) | –160 | –165 | |
| Спектральная плотность шума приемника *N*0 (дБ(Вт/Гц)) | –202,5 | –200,5 | |
| Минимальное значение *C*0/*N*0 (дБ) | 12 | 7 | 12 |
| Реальное значение *C*0/*N*0 для полета (дБ) | 14,1 | 25,8 | |
| Запас (дБ) | 2,1 | 18,9 | 13,8 |

ТАБЛИЦА 6

Расчет бюджета линий для радиозонда MetAids, работающего в полосе частот 400,15–406 МГц

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы | Тип A | | Тип B | Тип C | | Тип D | Тип E | |
| Диапазон частот (МГц) | 400,15–406 | | | | | | | |
| Тип модуляции | ЧМ | | GMSK | GFSK | | QAM | FSK | |
| Не превышаемый процент времени по параметру (%) | 0,02  потеря слежения | 0,2  потеря данных | 0,2  потеря данных | 0,02 потеря слежения | 0,2 потеря данных | 0,2  потеря данных | 0,02 потеря слежения | 0,2 потеря данных |
| Выходная мощность бортового передатчика (дБВт) | −6 | | −6 | −11,6 | | −10 | −11,5 | |
| Среднее усиление бортовой антенны (дБи) | 2 | | 2 | 2 | | 3 | 2 | |
| э.и.и.м. бортового передатчика (дБВт) | −4 | | −4 | −9,6 | | −7 | −9,5 | |
| Максимальная длина линии (км) | 250 | | 150 | 250 | | 150 |  | |
| Потери на трассе в свободном пространстве (дБ) | 132,5 | | 128,1 | 132,5 | | 128,1 | 132,5 | |
| Избыточные потери на трассе (дождь, замирание и т. д.) (дБ) | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | | 1,5 | 1,5 | |
| Усиление антенны наземной станции (дБи) | 8 | | 2,15 | 8 | | 2,15 | 11 | |
| Ошибка наведения антенны наземной станции (дБ) | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |  | |
| Потери системы приемника (антенный фидер, кабели и т. д.) (дБ) | 2 | | 2 | 2 | | 2 |  | |
| Потери вследствие рассогласования по поляризации (дБ) | 0,5 | | 0,5 | 0,5 | | 0,5 |  | |
| Мощность принимаемого сигнала (дБВт) | −133,0 | | −134 | −138,6 | | −137,4 |  | |
| Эталонная ширина полосы наземного приемника (кГц) | 300 | | 6 | 11 | | 17 |  | |
| Эталонная ширина полосы наземного приемника (дБГц) | 54,8 | | 37,8 | 40,4 | | 42,3 |  | |
| Принимаемая энергия на 1 Гц *C*0 (дБ(Вт/Гц)) | −187,8 | | −172,2 | −179,0 | | −179,7 |  | |
| Шумовая температура системы наземного приемника (K) | 600 | | 600 | 170 | | 255 |  | |
| Мощность шума системы наземного приемника (дБВт) | −146,0 | | −163,0 | −165,9 | | −162,2 |  | |
| Спектральная плотность шума наземного приемника *N*0 (дБ(Вт/Гц)) | −200,8 | | −200,8 | −206,3 | | −204,5 |  | |
| Минимальное значение *C*0/*N*0 (дБ) | 7 | 12 | 12 | 7 | 12 | 12 |  | |
| Реальное значение *C*0/*N*0 для полета (дБ) | 13,0 | | 28,6 | 27,3 | | 24,8 |  | |
| Запас (дБ) | 6,0 | 1,0 | 16,6 | 20,3 | 15,3 | 12,8 |  | |

ТАБЛИЦА 7

Расчет бюджета линий для оборудования MetAids, работающего   
в полосе частот 1668,4–1700 МГц

| Основные параметры | Тип G Система на основе радиопеленгации | | Тип H Система на основе GPS | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип модуляции | AM | | ЧМ | |
| Диапазон частот (МГц) | 1 668,4–1 700 | | 1 675–1 683 | |
| Не превышаемый процент времени по параметру (%) | 0,02  потеря слежения | 0,08  потеря данных | 0,025 потеря слежения | 0,125 потеря данных |
| Выходная мощность бортового передатчика (дБВт) | −6,0 | | −5,0 | |
| Среднее усиление бортовой антенны (дБи) | 2,0 | | −2 | |
| э.и.и.м. радиозонда (дБВт) | −4,0 | | −3,0 | |
| Максимальная длина линии (км) | 250 | | 250 | |
| Потери на трассе в свободном пространстве (дБ) | 144,9 | | 144,9 | |
| Избыточные потери на трассе   (дождь, замирание и т. д.) (дБ) | 2,0 | | 5,0 | |
| Усиление антенны наземной станции (дБи) | 28,0 | | 26 | |
| Ошибка наведения антенны наземной станции (дБ) | 0,5 | | 0,0 | |
| Потери системы приемника  (антенный фидер, кабели и т. д.) (дБ) | 3,0 | | 0,5 | |
| Потери вследствие рассогласования по поляризации (дБ) | 0,5 | | 3 | |
| Мощность принимаемого сигнала (дБВт) | −126,9 | | −130,4 | |
| Эталонная ширина полосы наземного приемника (кГц) | 1 300 | | 150 | |
| Эталонная ширина полосы наземного приемника (дБ/Гц) | 61,1 | | 52 | |
| Принимаемая энергия на 1 ГЦ *C*0 ((дБ(Вт/Гц)) | −188,0 | | −182,4 | |
| Шумовая температура системы наземного приемника (K) | 738 | | 1 000 | |
| Мощность шума системы наземного приемника (дБВт) | −168,7 | | −146,8 | |
| Спектральная плотность шума наземного приемника *N*0 (дБ(Вт/Гц)) | −200,5 | | −197,4 | |
| Минимальное значение *C*0/*N*0 (дБ) | 7 | 12 | 6 | 12 |
| Реальное значение *C*0/*N*0 для полета (дБ) | 12,5 | | 15 | |
| Запас (дБ) | 5,5 | 0,5 | 9,0 | 3,0 |

# 4 Расчет критерия помех MetAids

## 4.1 Радиозонды

Критерии помех могут быть рассчитаны с помощью уравнений (1), (2) и (3), а результаты анализа бюджета линий представлены в таблицах 5, 6 и 7. Критерии помех, устанавливаемые для каждого вида радиозондов, представлены в таблицах 8 и 9.

ТАБЛИЦА 8

Критерии помех для радиозондов, не относящихся к NAVAID,  
которые работают в полосе частот 400,15–406 МГц1)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип системы | Тип A | Тип B | Тип C | Тип D | Тип E |
| Параметр | ЧM | GMSK | GFSK | QAM | FSK |
| Спектральная плотность шума приемника (дБ(Вт/Гц)) | −200,8 | −200,8 | −206,3 | −204,5 | −199,9 |
| Эталонная ширина полосы приемника (дБ/Гц) | 54,8 | 37,8 | 40,4 | 42,3 | 42,7 |
| Запас линии (дБ) *PLOCK-LOSS* = 0,02% | 6,0 | 1) | 20,3 | 1) | 14,7 |
| Запас линии (дБ) *PDATA-LOSS* = 0,2% | 1,0 | 16,6 | 15,3 | 12,8 | 9,7 |
| Уровень помех, который не должен превышаться более чем в *PLOCK-LOSS* = 0,02% времени (уравнение (1)) (дБВт (эталонная ШП)) | −141,2 | 1) | −145,6 | 1) | −142,7 |
| Уровень помех, который не должен превышаться более чем в *PDATA-LOSS* = 0,2% времени (уравнение (2)) (дБВт (эталонная ШП)) | −151,7 | −146,5 | −150,7 | −149,7 | −148,0 |
| Уровень помех, который не должен превышаться более чем в 20% времени (уравнение (3)) (дБВт (эталонная ШП)) | −156,0 | −158,9 | −162,4 | −160,0 | −156,8 |
| 1) Системы, оборудованные всенаправленными антеннами, не уязвимы к потере антенной захвата сигнала вследствие воздействия помех или замирания сигнала. | | | | | |

ТАБЛИЦА 9

Критерии помех для радиозондов,  
работающих в полосе частот 1668,4–1700 МГц

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Параметр | Тип G Система на основе радиопеленгации 1 668,4–1 700 МГц | Тип F Система на основе GPS  1 675–1 683 МГц |
| Спектральная плотность шума приемника (дБ(Вт/Гц)) | −200,5 | −197,4 |
| Эталонная ширина полосы приемника (кГц) | 1 300 | 150 |
| Первый кратковременный запас линии (дБ) *PLOCK-LOSS* | 5,5 | 9,0 |
| Первый кратковременный процент времени *PLOCK-LOSS* (%) | 0,02 | 0,025 |
| Второй кратковременный запас линии (дБ) *PDATA-LOSS* | 0,5 | 3,0 |
| Второй кратковременный процент времени *PDATA-LOSS* (%) | 0,8 | 0,125 |
| Уровень помех, который не должен превышаться более чем в *PLOCK-LOSS* % времени (уравнение (1)) (дБВт в пределах эталонной ширины полосы) | −135,3 | −137,2 |
| Уровень помех, который не должен превышаться более чем в *PDATA-LOSS* % времени (уравнение (2)) (дБВт в пределах эталонной ширины полосы) | −139,4 | −145,7 |
| Уровень помех, который не должен превышаться более чем в 20% времени (уравнение (3)) (дБВт в пределах эталонной ширины полосы) | −155,2 | −152,6 |

## 4.2 Сбрасываемые зонды

Уравнения (1), (2) и (3) могут использоваться при расчете критериев помех для радиозондов. Критерии помех для радиозондов представлены в таблице 10.

ТАБЛИЦА 10

Критерии помех для сбрасываемых зондов

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Сбрасываемые зонды 400,15–406 МГц |
| Спектральная плотность шума приемника (дБ(Вт/Гц)) | −202,5 |
| Эталонная ширина полосы приемника (дБ/Гц) | 42,5 |
| Запас линии (дБ) *PDATA-LOSS* = 0,06% | 2,1 |
| Уровень помех, который не должен превышаться более чем в *PDATA-LOSS* = 0,06% времени (уравнение (2)) (дБВт(20 кГц)) | −161,6 |
| Уровень помех, который не должен превышаться более чем в 20% времени (уравнение (3)) (дБВт(20 кГц)) | −168,9 |

## 4.3 Ракетные зонды

Уравнения (1), (2) и (3) могут использоваться при расчете критерия помех для ракетных зондов. Критерии помех для ракетных зондов представлены в таблице 11.

ТАБЛИЦА 11

Критерии помех для ракетных зондов

|  |  |
| --- | --- |
| Параметр | Ракетные зонды  400,15–406 МГц |
| Спектральная плотность шума приемника (дБ(Вт/Гц)) | −200,5 |
| Эталонная ширина полосы приемника (дБ/Гц) | 64,8 |
| Запас линии (дБ) *PLOCK-LOSS* = 0,02% | 18,9 |
| Запас линии (дБ) *PDATA-LOSS* = 0,06% | 13,85 |
| Уровень помех, который не должен превышаться более чем в *PLOCK-LOSS* = 0,02% времени (уравнение (1)) (дБВт(3 МГц)) | −116,9 |
| Уровень помех, который не должен превышаться  более чем в *PDATA-LOSS* = 0,06% времени (уравнение (2)) (дБВт(3 МГц)) | −122,1 |
| Уровень помех, который не должен превышаться  более чем в 20% времени (уравнение (3)) (дБВт(3 МГц)) | −135,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_