|  |
| --- |
| **Рекомендация МСЭ-R SM.1896**  **(11/2011)** |
| **Диапазоны частот для согласования на глобальном или региональном уровне устройств малого радиуса действия** |
| **Серия SM**  **Управление использованием спектра** |

**Предисловие**

Роль Сектора радиосвязи заключается в обеспечении рационального, справедливого, эффективного и экономичного использования радиочастотного спектра всеми службами радиосвязи, включая спутниковые службы, и проведении в неограниченном частотном диапазоне исследований, на основании которых принимаются Рекомендации.

Всемирные и региональные конференции радиосвязи и ассамблеи радиосвязи при поддержке исследовательских комиссий выполняют регламентарную и политическую функции Сектора радиосвязи.

**Политика в области прав интеллектуальной собственности (ПИС)**

Политика МСЭ-R в области ПИС излагается в общей патентной политике МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК, упоминаемой в Приложении 1 к Резолюции 1 МСЭ-R. Формы, которые владельцам патентов следует использовать для представления патентных заявлений и деклараций о лицензировании, представлены по адресу: <http://www.itu.int/ITU-R/go/patents/en>, где также содержатся Руководящие принципы по выполнению общей патентной политики МСЭ-Т/МСЭ-R/ИСО/МЭК и база данных патентной информации МСЭ-R.

|  |  |
| --- | --- |
| **Серии Рекомендаций МСЭ-R**  (Представлены также в онлайновой форме по адресу: <http://www.itu.int/publ/R-REC/en>.) | |
| **Серия** | **Название** |
| **BO** | Спутниковое радиовещание |
| **BR** | Запись для производства, архивирования и воспроизведения; пленки для телевидения |
| **BS** | Радиовещательная служба (звуковая) |
| **BT** | Радиовещательная служба (телевизионная) |
| **F** | Фиксированная служба |
| **M** | Подвижная спутниковая служба, спутниковая служба радиоопределения, любительская спутниковая служба и относящиеся к ним спутниковые службы |
| **P** | Распространение радиоволн |
| **RA** | Радиоастрономия |
| **RS** | Системы дистанционного зондирования |
| **S** | Фиксированная спутниковая служба |
| **SA** | Космические применения и метеорология |
| **SF** | Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и фиксированной службы |
| **SM** | **Управление использованием спектра** |
| **SNG** | Спутниковый сбор новостей |
| **TF** | Передача сигналов времени и эталонных частот |
| **V** | Словарь и связанные с ним вопросы |

|  |
| --- |
| ***Примечание****. – Настоящая Рекомендация МСЭ-R утверждена на английском языке в соответствии с процедурой, изложенной в Резолюции 1 МСЭ-R.* |

*Электронная публикация*Женева, 2011 г.

© ITU 2011

Все права сохранены. Ни одна из частей данной публикации не может быть воспроизведена с помощью каких бы то ни было средств без предварительного письменного разрешения МСЭ.

РЕКОМЕНДАЦИЯ МСЭ-R SM.1896

Диапазоны частот для согласования на глобальном или региональном уровне устройств малого радиуса действия

(2011)

Сфера применения

В настоящей Рекомендации приведены диапазоны частот с целью использования в качестве рекомендуемых диапазонов для применений устройств малого радиуса действия (SRD), эксплуатировать которые требуется на основе, согласованной на глобальном или региональном уровне.

Ассамблея радиосвязи МСЭ,

учитывая,

a) что Ассамблея радиосвязи 2007 года утвердила Резолюцию МСЭ‑R 54 "Исследования, направленные на гармонизацию спектра для устройств связи малого радиуса действия (SRD)";

b) что во всем мире растет спрос и расширяется использование SRD для широкого диапазона разнообразных приложений;

c) что применения SRD разворачиваются в обеих полосах – определенных для ПНМ (промышленных, научных и медицинских) применений и не определенных для ПНМ применений;

d) что SRD не являются применениями ПНМ, как они определены в п. 1.15Регламента радиосвязи (РР);

e) что по своей природе SRD используются на всемирной основе либо как независимые устройства, либо как составная часть других систем, и зачастую перевозятся через государственные границы и используются по обеим их сторонам;

f) что в некоторых полосах частот определенные методы ослабления влияния помех могут содействовать работе SRD;

g) что в некоторых SRD могут использоваться передовые методы доступа к спектру;

h) что использование SRD с подобными техническими характеристиками, такими как потенциальные помехи и методы ослабления влияния помех, в подходящем спектре с надлежащими предельными уровнями излучений могут расширить возможности сосуществования SRD;

j) что происходит рост применений SRD, что может обусловить рост спроса на спектр (примерами служат СШП, RFID и т. д.);

k) что может возникнуть необходимость в более эффективном и экономном использовании существующего спектра,

учитывая далее,

a) что SRD могут создать вероятность вредных помех службам радиосвязи и могут перевозиться путешественниками через национальные границы, и

отмечая,

a) что в Резолюции МСЭ‑R 54 указано, что МСЭ‑R следует продолжить свои исследования для обеспечения внедрения передовых технологий для SRD, в связи с этим в особенности уделяя внимание стратегии, которая будет использоваться в будущем;

b) что диапазоны частот, уровни мощности и другие технические и эксплуатационные параметры, обычно используемые в SRD, перечислены в отчете МСЭ‑R SM.2153 "Технические и эксплуатационные параметры и использование спектра для устройств радиосвязи малого радиуса действия",

признавая,

a) что регламентарная основа SRD, такая как решение о полосах частот для использования SRD, является предметом национальной компетенции;

b) что глобальное и региональное согласование диапазонов частот для использования SRD обеспечивает ряд преимуществ для конечных пользователей, производителей и регуляторных органов, например:

− расширение производственной базы и увеличение объема выпуска оборудования, что обеспечивает экономию от масштаба и повышает уровень доступности оборудования;

− более эффективное использование спектра;

c) что, в принципе, для SRD не требуется отдельная лицензия, поскольку они, как правило, используют радиоспектр на основе непричинения помех и отсутствия защиты. Вместе с тем в определенных случаях может требоваться лицензирование и регистрация,

рекомендует,

**1** чтобы для SRD, эксплуатировать которые требуется на основе, согласованной в глобальном или региональном масштабе, могли рассматриваться, в надлежащих случаях, диапазоны частот, определенные в Приложении 1 и Приложении 2.

Введение к Приложениям 1 и 2

Многие применения SRD и полосы частот, в которых они развернуты, описаны в Отчете МСЭ‑R SM.2153 "Технические и эксплуатационные параметры и использование спектра для устройств радиосвязи малого радиуса действия". В таблице 1 настоящей Рекомендации перечислены общие полосы частот, которые используются для развертывания SRD во всех регионах мира. Однако не все из этих полос, перечисленных как общие полосы, согласованы для использования SRD либо в глобальном, либо в региональном масштабе.

В Приложении 1 к настоящей Рекомендации указаны диапазоны частот, которые при определенных технических условиях могут быть согласованы на глобальном уровне, а в Приложении 2 настоящей Рекомендации указаны диапазоны частот, которые при определенных технических условиях могут быть согласованы на региональном уровне.

Может потребоваться проведение дальнейших исследований в МСЭ‑R для определения возможности осуществления глобального или регионального согласования этих диапазонов или их части, учитывая наличие большого числа SRD, работающих через национальные границы, для которых согласование во всемирном масштабе обеспечит преимущества.

Примерами применений таких SRD являются следующие: медицинские применения; применения SRD, используемые в пределах и за пределах воздушного судна; SRD для обеспечения функционирования идентификационных карт; некоторые применения интеллектуальных транспортных систем (ИТС); применения RFID для систем обработки багажа в аэропортах, систем контроля производства и материально-технического обеспечения, животноводческих систем, электронных средств наблюдения за перемещением предметов (EAS) и связи ближнего действия (NFC). ИСО и другие международные органы по стандартизации разработали стандарты для большого числа таких применений.

Если SRD работают в полосах, не согласованных на глобальном или региональном уровне, возрастает риск для служб радиосвязи. Кроме того, различия в условиях доступа к спектру и технических правилах приводят к росту затрат потребителей SRD. В Рекомендациях и Отчетах МСЭ‑R следует определять общие полосы частот и технические правила, такие как рекомендуемые уровни мощности и методы ослабления влияния помех, в качестве руководства для национальных администраций.

Разрабатываются перспективные методы доступа к спектру и способы ослабления влияния помех, и эти методы могут обеспечить возможность автоматического функционирования SRD в пределах диапазонов настройки, охватывающих полосы частот, которые не могут быть полностью согласованы на всей территории Районов. Для SRD невысокой стоимости, таких как метки RFID, эти методы могут повлечь существенные ограничения по стоимости и/или мощности, например срок действия батарей. Следовательно, такие методы не могут быть пригодными для всех применений SRD.

Приложение 1  
  
Диапазоны частот для глобального согласования SRD[[1]](#footnote-1)\*

Диапазоны частот, включенные в нижеследующую таблицу, базируются на материалах Отчета МСЭ‑R SM.2153 и вкладах от администраций, участвовавших в соответствующих собраниях МСЭ‑R. Эта таблица может не отражать современной ситуации. В этом отношении следует запрашивать дополнительную информацию от администраций.

| Диапазон частот | Соответствующая Рекомендация | Замечания |
| --- | --- | --- |
| 9–148,5 кГц |  | Индуктивные применения SRD |
| 3 155–3 400 кГц | МСЭ‑R M.1076 | Индуктивные применения SRD п. 5.116 |
| 6 765–6 795 кГц |  | Индуктивные применения SRD  Полоса ПНМ (п. 5.138 РР) Центральная частота 6 780 кГц |
| 13,553–13,567 МГц |  | Индуктивные применения SRD  Полоса ПНМ (п. 5.150 РР) Центральная частота 13,560 МГц Уровень подавления боковых полос определяется национальными регламентами |
| 26,957–27,283 МГц |  | Индуктивные применения SRD/не определенные SRD Полоса ПНМ (п. 5.150 РР) Центральная частота 27 120 кГц |
| 40,66–40,7 МГц |  | Полоса ПНМ (п. 5.150 РР) Центральная частота 40,68 МГц |
| 2 400–2 500 МГц(1) |  | Полоса ПНМ (п. 5.150 РР) Центральная частота 2 450 МГц |
| 5 725–5 875 МГц |  | Полоса ПНМ (п. 5.150 РР) Центральная частота 5 800 МГц |
| 24,00–24,25 ГГц |  | Полоса ПНМ (п. 5.150 РР) Центральная частота 24,125 ГГц |
| 61,0–61,5 ГГц |  | Полоса ПНМ (п. 5.138 РР) Центральная частота 61,25 ГГц |
| 122–123 ГГц |  | Полоса ПНМ (п. 5.138 РР) Центральная частота 122,5 ГГц |
| 244–246 ГГц |  | Полоса ПНМ (п. 5.138 РР) Центральная частота 245 ГГц |
| (1) В некоторых странах верхний предел составляет 2483,5 МГц. | | |

Приложение 2  
  
Диапазоны частот для регионального согласования SRD[[2]](#footnote-2)\*

Диапазоны частот, включенные в нижеследующую таблицу, и их доступность в разных Районах базируются на материалах Отчета МСЭ‑R SM.2153 и вкладах от администраций, участвовавших в соответствующих собраниях МСЭ‑R. Эта таблица может не отражать современной и общей ситуации в каждой стране и/или Районе. В этом отношении следует запрашивать дополнительную информацию от администраций.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон частот | Соответствующая Рекомендация | Замечания | Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 7 400–8 800 кГц |  |  | Доступен | Доступен | Доступен в ряде стран |
| 312–315 МГц |  | Эти полосы являются заменяемыми в смысле применений, но не всегда доступны в одно время в одной стране.  433,050–434,790 МГц – это полосы ПНМ (п. 5.138 РР в Районе 1)  за исключением стран, упомянутых в п. 5.280 РР.  Центральная частота 433,92 МГц.  Вся совокупность этих полос может рассматриваться как диапазон настройки. Однако они могут не быть полностью доступны в ряде стран. См. национальные регламенты. | Доступен в ряде стран | Доступен | Доступен в ряде стран |
| 433,050–434,790 МГц |  | Доступен | Доступен в ряде стран | Доступен в ряде стран |
| Диапазон частот | Соответствующая Рекомендация | Замечания | Район 1 | Район 2 | Район 3 |
| 862−875 МГц |  | Вся совокупность этих полос может рассматриваться как диапазон настройки.  В каждой стране только части этого диапазона настройки являются доступными в эксплуатационном аспекте вследствие его использования коммерческими системами подвижной связи. См. национальные регламенты. | Доступен | Не доступен | Доступен в ряде стран |
| 875−960 МГц |  | 902–928 МГц – это полоса ПНМ в Районе 2 (п. 5.150 РР).  Центральная частота 915 МГц.  Вся совокупность этих полос может рассматриваться как диапазон настройки. В некоторых странах только части этого диапазона настройки являются доступными в эксплуатационном аспекте.  В ряде стран полоса 880−960 МГц не доступна для SRD вследствие ее использования коммерческими системами подвижной связи. | Доступен в ряде стран | Доступен.  См. замечания | Доступен в ряде стран |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. \* См. также Рекомендацию МСЭ‑R SM.1755 "Характеристики сверхширокополосной технологии" и Рекомендацию МСЭ‑R SM.1756 "Основа для внедрения устройств, использующих сверхширокополосную технологию". [↑](#footnote-ref-1)
2. \* См. также Рекомендацию МСЭ‑R SM.1755 "Характеристики сверхширокополосной технологии" и Рекомендацию МСЭ‑R SM.1756 "Основа для внедрения устройств, использующих сверхширокополосную технологию". [↑](#footnote-ref-2)