|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oficina de Radiocomunicaciones (BR)** | | |
|  | | |
| Carta Circular  **CR/391** | | 29 de febrero de 2016 |
|  | | |
|  | | |
| **A las Administraciones de los Estados Miembros de la UIT** | | |
|  | | |
|  | | |
| Asunto: | **Notificación de asignaciones de frecuencias a estaciones IMT para su inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias** | |
|  |
|  |

La Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, Ginebra, 2015 (CMR-15) tomó una serie de decisiones acerca de la revisión del Cuadro de atribución de bandas de frecuencias (Artículo 5 del Reglamento de Radiocomunicaciones), incluida la identificación para la implementación de las IMT (telecomunicaciones móviles internacionales) en varias bandas de frecuencias entre 470 MHz y 4 990 MHz.

Dicha identificación para las IMT está asociada a condiciones reglamentarias y técnicas impuestas sobre esta utilización particular del servicio móvil. Ejemplos de identificación para las IMT y las condiciones asociadas, tales como el funcionamiento sobre una base de no interferencia, los límites de densidad de flujo de potencia y la obligación de obtener el acuerdo del número **9.21**, pueden encontrarse, entre otros, en los números **5.295** (**5.idR2a**), **5.341A** (**5.R1a**) y **5.346A** (**5.R3h**).

Con el fin de distinguir las asignaciones de frecuencias a las estaciones IMT de las de otras estaciones del servicio móvil, y permitir el examen de las condiciones asociadas a las IMT, la Oficina ha introducido un nuevo símbolo para la Naturaleza del Servicio del Cuadro 7.1 del Prefacio a la BR IFIC (servicios terrenales), a saber: **IM** – Estación IMT en el servicio móvil.

Así pues, se invita a las Administraciones a utilizar dicho símbolo cuando notifiquen asignaciones de frecuencias a estaciones IMT para su inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias.

François Rancy  
Director

**Distribución:**

– Administraciones de los Estados Miembros de la UIT  
– Miembros de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones