|  |
| --- |
| **مكتب الاتصالات الراديوية (BR)** |
| الرسالة المعممة**CR/471** | 30 نوفمبر 2020 |
|  |
|  |
| **إلى إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات** |
|  |
| الموضوع: | **القواعد الإجرائية التي وافقت عليها لجنة لوائح الراديو** |

عقب المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2015، نُشرت طبعة 2017 من القواعد الإجرائية. وتضم الطبعة الجديدة جميع التنقيحات المستجدة شاملةً القواعد الإجرائية التي تمت الموافقة عليها والمدرجة في ملحقات الرسالة المعممة [CR/417](https://www.itu.int/md/R00-CR-CIR-0417/en) المؤرخة 6 مارس 2017.

وعملاً بأحكام الرقمين **12.13** و**14.13** من لوائح الراديو، وافقت لجنة لوائح الراديو (RRB) في اجتماعها الخامس والثمانين (19‑27 أكتوبر 2020) على إدخال تعديلات على القواعد الإجرائية (طبعة عام 2017، التحديث 7).

وتشمل هذه التعديلات قواعد إجرائية معدَّلة أو جديدة ترد في الملحق الوارد فيما يلي، وتتعلق بطبعة عام 2017 من القواعد الإجرائية. وهذه القواعد الإجرائية بشأن الأرقام **44.11** و**44B.11** و**44C.11** و**44D.11** و**44E.11** و**46.11** و**21.9** تدخل حيز النفاذ في 1 يناير 2021.

ووافقت اللجنة أيضاً على إلغاء الملاحظة المرفقة بالقواعد الإجرائية بشأن الرقم **48.11** نتيجة لقرار المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2019 كما راجعت صياغياً القاعدة الإجرائية بشأن الرقم **11A.9** في الجدول 1-11A.9. وتُقدم هذه التعديلات إلى الإدارات للعلم في الملحق 2 المرفق بهذه الرسالة.

وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

ماريو مانيفيتش
المدير

**الملحقات**: 2

الملحق 1: [القواعد الإجرائية – طبعة 2017 – التحديث 7[[1]](#footnote-1)](http://www.itu.int/pub/R-REG-ROP/en)

الملحق 2: تعديل القواعد الإجرائية بشأن الرقم **48.11** ومراجعة صياغية للرقم **11A.9**

**التوزيع:**

- إدارات الدول الأعضاء في الاتحاد

- أعضاء لجنة لوائح الراديو

الملحق 2

**MOD**

|  |
| --- |
| **48.11** |

**MOD**

الجدول 1-11A.9

انطباق أحكام الأرقام 14.9-11A.9 على محطات الخدمات الفضائية (MOD RRB20/84)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **نطاق التردد** (MHz) | **رقم الحاشية في** **المادة 5** | **خدمات فضائية مذكورة في حاشية تشير إلى الرقم 11A.9 أو 12.9 أو 12A.9 أو 13.9 أو 14.9، حسب مقتضى الحال** | **خدمات أو أنظمة فضائية أخرى ينطبق عليها بالمثل الأرقام من 12.9 إلى 14.9، حسب مقتضى الحال** | **حالات تنطبق عليها أحكام الأرقام من 12.9 إلى 14.9، حسب مقتضى الحال** | **خدمات أرضية ينطبق عليها بالمثل الرقم 14.9** | **ملاحظات** |
| 1 610-1 621,35 | **364.5** | **متنقلة ساتلية** **خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية** (الإقليم 2 (ما عدا بلدان الرقم **370.5**)، بلدان الرقم **369.5**) | ↑ | **المتنقلة الساتلية للطيران (R)(367.5)** | ↑↓↔ | **12.9**، **12A.9**، **13.9** | --- |  |
| 1 626,5-1 621,35 | **364.5** | **متنقلة ساتلية** **خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية** (الإقليم 2 (ما عدا بلدان الرقم **370.5**)، بلدان الرقم **369.5**) | ↑ | **متنقلة بحرية ساتلية****المتنقلة الساتلية للطيران (R)** **(367.5)** | ↓↑↓↔ | **12.9**، **12A.9**، **13.9** | --- |  |
| 1 626,5-1 621,35 | **365.5** | متنقلة بحرية ساتلية | ↓ | متنقلة ساتلية خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية **(الإقليم** 2 **(ما عدا بلدان الرقم 370.5)، بلدان الرقم 369.5)**المتنقلة الساتلية للطيران **(R) (367.5)** | ↑↑↓↔ | **12.9، 12A.9، 13.9، 14.9** | ثابتة **(359.5)** |  |
| 1 613,8-1 610 | **364.5** | **خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية(الإقليم** 1 **(371.5)، الإقليم** 3**، بلدان الرقم 370.5))** | ↑ | --- |  | **12.9، 12A.9، 13.9** | --- |  |
| 1 621,35-1 613,8 | **364.5** | **خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية(الإقليم** 1 **(371.5)، الإقليم** 3**، بلدان الرقم 370.5))** | ↑ | **متنقلة ساتلية** | ↓ | **12.9، 12A.9، 13.9** | --- |  |
| 1 621,35-1 626,5 | **364.5** | **خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية(الإقليم** 1 **(371.5)، الإقليم** 3**، بلدان الرقم 370.5))** | ↑ |  **متنقلة ساتلية باستثناء المتنقلة البحرية الساتلية** | ↓ | **12.9، 12A.9، 13.9** | --- |  |
| 1 613,8-1 621,35 | **365.5** | **متنقلة ساتلية** | ↓ |  **خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية(الإقليم** 1 **(371.5)، الإقليم** 3**، بلدان الرقم 370.5))** | ↑ | **12.9، 12A.9، 13.9، 14.9** | **ثابتة (355.5)** |  |
| 1 626,5-1 621,35 | **365.5** | **متنقلة ساتلية باستثناء المتنقلة البحرية الساتلية**  | ↓ |  **خدمة الاستدلال الراديوي الساتلية(الإقليم** 1 **(371.5)، الإقليم** 3**، بلدان الرقم 370.5))** | ↑ | **12.9، 12A.9، 13.9، 14.9** | **ثابتة (355.5)** |  |

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. <http://www.itu.int/pub/R-REG-ROP/en> [↑](#footnote-ref-1)