|  |  |
| --- | --- |
| المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC-15)  جنيف، 27-2 نوفمبر 2015 |  |
| **الاتحــــاد الـدولــــي للاتصــــالات** |  |
|  |  |
| الجلسة العامة | الإضافة 4 للوثيقة 8(Add.23)-A |
|  | 5 يونيو 2015 |
|  | الأصل: بالروسية |
|  | |
| مقترحات مشتركة مقدمة من الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات | |
| مقترحات بشأن أعمال المؤتمر | |
|  | |
| البنـد 1.9 (4.1.9) من جدول الأعمال | |

9 النظر في تقرير مدير مكتب الاتصالات الراديوية وإقراره، وفقاً للمادة 7 من الاتفاقية:

1.9 بشأن أنشطة قطاع الاتصالات الراديوية منذ المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية لعام 2012؛

(4.1.9)1.9 القـرار **67 (WRC‑12)** - تحديث لوائح الراديو وإعادة ترتيبها

مقدمة

تؤيد إدارات الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات إدخال تعديلات على لوائح الراديو من أجل حذف المختصرات غير المستعملة في الرقم **1.2** من المادة **2** وتعديل عناوين المواد **37** و**39** و**40** و**42** و**43** و**44** و**47** و**50** و**52** و**53** لكي تبرز بأكبر قدر من الدقة فحوى هذه المواد.

وترى إدارات الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات أن التغييرات المقترحة لن تؤدي إلى تغييرات في مضمون أحكام لوائح الراديو نتيجة للتعديل.

وتؤيد إدارات الكومنولث الإقليمي في مجال الاتصالات أمثلة التعديلات المستنسخة أدناه والواردة في القسمين 1.4/4.1.9/6 و2.4/4.1.9/6 من تقرير الاجتماع التحضيري، بالاقتران بإلغاء القرار **67 (WRC-12).**

المقترحات

المـادة 2

تسميات

القسم I - نطاقات التردد وأطوال الموجات

MOD RCC/8A23A4/1

1.2 يقسم طيف الترددات الراديوية تقسيماً فرعياً إلى تسعة نطاقات من الترددات، يشار إليها بأعداد صحيحة متتالية، طبقاً للجدول الوارد لاحقاً. ولما كانت وحدة التردد هي الهرتز (Hz)، فالترددات يعبر عنها بالوحدات التالية:

- كيلوهرتز (kHz)، حتى kHz 3 000، ضمناً؛

- ميغاهرتز (MHz)، فوق MHz 3 وحتى MHz 3 000، ضمناً؛

- جيغاهرتز (GHz)، فوق GHz 3 وحتى GHz 3 000، ضمناً.

بيد أن من الممكن الابتعاد بقدر معقول عن هذه القواعد1، في الحالات التي يسبب فيها احترام هذه القواعد صعوبات جدية، كما هي الحال في التبليغ عن الترددات وتسجيلها، وفي المسائل المتعلقة بقوائم الترددات والمسائل المرتبطة بها.(WRC-07)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| رقم النطاق | الرموز (بالإنكليزية) | مدى الترددات (الحد الأصغر خارجاً، الحد الأكبر ضمناً) | التقسيم الفرعي  المتري المقابل |  |
| 4 | VLF | من 3 إلى kHz 30 | الموجات الميريامترية |  |
| 5 | LF | من 30 إلى kHz 300 | الموجات الكيلومترية |  |
| 6 | MF | من 300 إلى kHz 3 000 | الموجات الهكتومترية |  |
| 7 | HF | من 3 إلى MHz 30 | الموجات الديكامترية |  |
| 8 | VHF | من 30 إلى MHz 300 | الموجات المترية |  |
| 9 | UHF | من 300 إلى MHz 3 000 | الموجات الديسيمترية |  |
| 10 | SHF | من 3 إلى GHz 30 | الموجات السنتمترية |  |
| 11 | EHF | من 30 إلى GHz 300 | الموجات المليمترية |  |
| 12 |  | من 300 إلى GHz 3 000 | الموجات الديسيمليمترية |  |

**الملاحظة 1**:  يمتد "النطاق N" (N = رقم النطاق) من Hz N10 × 0,3 إلى Hz N10 × 3.

**الملاحظة 2**:  السوابق: k = كيلو (310) (kilo)، M = ميغا (610) (mega)، G = جيغا (910) (giga).

الأسباب: حذف المختصرات غير المستعملة.

MOD RCC/8A23A4/2

المـادة 37

شهادات المشغلين في خدمات الطيران

الأسباب: تعديل العنوان لكي يبرز بأكبر قدر من الوضوح فحوى المادة.

MOD RCC/8A23A4/3

المـادة 39

تفتيش المحطات في خدمات الطيران

الأسباب: تعديل العنوان لكي يبرز بأكبر قدر من الوضوح فحوى المادة.

MOD RCC/8A23A4/4

المـادة 40

ساعات العمل في المحطات في خدمات الطيران

الأسباب: تعديل العنوان لكي يبرز بأكبر قدر من الوضوح فحوى المادة.

MOD RCC/8A23A4/5

المـادة 42

شروط يجب أن تلتزم بها المحطات في خدمات الطيران

الأسباب: تعديل العنوان لكي يبرز بأكبر قدر من الوضوح فحوى المادة.

MOD RCC/8A23A4/6

المـادة 43

أحكام خاصة تتعلق باستخدام الترددات في خدمات الطيران

الأسباب: تعديل العنوان لكي يبرز بأكبر قدر من الوضوح فحوى المادة.

MOD RCC/8A23A4/7

المـادة 44

ترتيب أولوية الاتصالات في خدمات الطيران

الأسباب: تعديل العنوان لكي يبرز بأكبر قدر من الوضوح فحوى المادة.

MOD RCC/8A23A4/8

المـادة 47

شهادات المشغلين في الخدمات البحرية

الأسباب: تعديل العنوان لكي يبرز بوضوح أكبر فحوى المادة.

MOD RCC/8A23A4/9

المـادة 49

تفتيش المحطات في الخدمات البحرية

الأسباب: تعديل العنوان لكي يبرز بأكبر قدر من الوضوح فحوى المادة.

MOD RCC/8A23A4/10

المـادة 50

ساعات العمل في المحطات في الخدمات البحرية

الأسباب: تعديل العنوان لكي يبرز بأكبر قدر من الوضوح فحوى المادة.

MOD RCC/8A23A4/11

المـادة 52

أحكام خاصة تتعلق باستخدام الترددات في الخدمات البحرية

الأسباب: تعديل العنوان لكي يبرز بأكبر قدر من الوضوح فحوى المادة.

MOD RCC/8A23A4/12

المـادة 53

ترتيب أولوية الاتصالات في الخدمات البحرية

الأسباب: تعديل العنوان لكي يبرز بأكبر قدر من الوضوح فحوى المادة.

SUP RCC/8A23A4/13

القـرار 67 (WRC‑12)

تحديث لوائح الراديو وإعادة ترتيبها

الأسباب: استكمال الدراسات يعني أن هذا القرار لم يعد لازماً.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_