|  |  |
| --- | --- |
| **Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones (CMR-15)Ginebra, 2-27 de noviembre de 2015** |  |
| **UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES** |  |
|  |  |
| **SESIÓN PLENARIA** | **Documento 39-S** |
|  | **7 de octubre de 2015** |
|  | **Original: inglés** |
|  |
| Noruega |
|

|  |
| --- |
| Propuestas para los trabajos de la Conferencia |

 |
|  |
| Punto 8 del orden del día |

8 examinar las peticiones de las administraciones de suprimir las notas de sus países o de que se suprima el nombre de sus países de las notas, cuando ya no sea necesario, teniendo en cuenta la Resolución **26 (Rev.CMR-07)**, y adoptar las medidas oportunas al respecto;

ARTÍCULO 5

Atribuciones de frecuencia

Sección IV – Cuadro de atribución de bandas de frecuencias
(Véase el número 2.1)

MOD NOR/39/1

5.291A *Atribución adicional:*en Alemania, Austria, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Liechtenstein, Países Bajos, Rep. Checa y Suiza, la banda 470‑494 MHz también está atribuida al servicio de radiolocalización a título secundario. Dicha utilización se limita a las operaciones de radares de perfil del viento, de conformidad con la Resolución **217** **(CMR‑97)**.     (CMR-15)

**Motivos:** Ya no es necesaria la referencia a Noruega.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_